## Specifiche

### Specifiche generali

I valori delle specifiche elencati qui di seguito sono soggetti a modifiche senza preavviso. Vedere il sito www.samsung.com, per verificare eventuali modifiche alle informazioni.

Elementi | Descrizione
--- | ---
Dimensioni | Larghezza x Lunghezza x Altezza | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Peso | Dispositivo con parti di consumo | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg
Livello di rumorosità[b] | Modalità Pronta | meno di 26 dB(A)
Modalità Stampa | meno di 50 dB(A)
Modalità Copia | Vetro dello scanner | meno di 50 dB(A)
Alimentatore documenti | meno di 52 dB(A)
Modalità Digitalizzazione | Vetro dello scanner | meno di 52 dB(A)
Alimentatore documenti | meno di 54 dB(A)
Temperatura | Funzionamento | Da 10 a 32°C
Conservazione (in confezione) | Da -20 a 40 °C
Umidità | Funzionamento | 20 – 80% di umidità relativa
Conservazione (in confezione) | 10 – 90% di umidità relativa
Potenza nominale[c] | Modelli da 110 volt | 110 – 127 V CA
Modelli da 220 volt | 220 – 240 V CA
Assorbimento | Modalità operativa media | Meno di 310 W
Modalità Pronta | Meno di 30 W

Modalità Risparmio energia

- SCX-340x Series: Meno di 1,2 W

- SCX-340xW Series: Meno di 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Meno di 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Meno di 2,1 W

Modalità spegnimento | Meno di 0,45 W
Wireless[d] | Modulo | T77H262

[a] Dimensioni e peso sono misurati senza microtelefono.

[b] Livello di potenza sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base, stampa solo fronte su carta A4.

[c] Per informazioni sui valori esatti di tensione (V), frequenza (hertz) e corrente (A), vedere la targhetta sul dispositivo.

[d] Solo modelli wireless (vedere Funzioni per modello).

### Specifiche del supporto di stampa

Tipo | Dimensioni | Dimensioni | Peso del supporto di stampa/Capacità[a]
--- | --- | --- | ---
Vass | Alimentazione manuale nel vassoio[b]

Carta normale

Letter

216 x 279 mm

71 - 85 g/m2

- 150 fogli da 80 g/m2

71 - 85 g/m2

- 1 foglio

Legal | 216 x 356 mm
Folio USA | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Buste

Busta Monarch

98 x 191 mm

75 - 90 g/m2.

- 10 fogli

75 - 90 g/m2.

- 1 foglio

Busta N.10 | 105 x 241 mm
Busta DL | 110 x 220 mm
Busta C5 | 162 x 229 mm

Carta spessa

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

86 - 120 g/m2

- 50 fogli di 120 g/m2

86 - 120 g/m2

- 1 foglio

Carta sottile

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

60 - 70 g/m2

- 160 fogli da 60 g/m2

60 - 70 g/m2

- 1 foglio

Cotonata

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

75 - 90 g/m2.

- 150 fogli da 80 g/m2

75 - 90 g/m2.

- 1 foglio

A colori

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

75 - 90 g/m2.

- 150 fogli da 80 g/m2

75 - 90 g/m2.

- 1 foglio

Prestampata

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

75 - 90 g/m2.

- 150 fogli da 80 g/m2

75 - 90 g/m2.

- 1 foglio

Riciclata

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

60 - 90 g/m2

- 150 fogli da 80 g/m2

60 - 90 g/m2

- 1 foglio

Etichette[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Fare riferimento alla sezione Carta normale

120 - 150 g/m2

- 10 fogli

120 - 150 g/m2

- 1 foglio

Cartoncini

Lettera, Legale, Folio USA, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Cartolina 4x6

Fare riferimento alla sezione Carta normale

121 - 163 g/m2

- 10 fogli

121 - 163 g/m2

- 1 foglio

Carta per scrivere

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

- 10 fogli

- 1 foglio

Carta archivio

Fare riferimento alla sezione Carta normale

Fare riferimento alla sezione Carta normale

- 100 fogli

- 1 foglio

Formato minimo (personalizzato) | 76 x 127 mm | 60 - 163 g/m2
Formato massimo (personalizzato) | 216 x 356 mm
[a] La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali. [b] 1 foglio per l'alimentazione manuale. [c] La ruvidità delle etichette utilizzate in questo dispositivo è compresa tra 100 e 250 (sheffield). Questo dato indica il livello numerico della ruvidità.

### Requisiti di sistema

#### Microsoft® Windows®

Sistema operativo | Requisiti (consigliati)
--- | ---
CPU | RAM | spazio su disco disponibile
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB – 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz a 32 o 64 bit o più avanzato | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero).

- Unità DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Processori Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più avanzati) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 6.0 o versione successiva.

- Gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.

- Windows Terminal Services è compatibile con questa stampante.

- Per Windows 2000, è necessario il Service Pack 4 o versione successiva.

#### Macintosh

Sistema operativo | Requisiti (consigliato)
--- | ---
CPU | RAM | Spazio su disco disponibile

Mac OS X 10.4

- Processori Intel®

- PowerPC G4/ G5

- 128 MB per Mac con PowerPC (512 MB)

- 512 MB per Mac con processore Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Processori Intel®

- Power PC G4 /G5 da 867 MHz o più veloce

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Processori Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Processori Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Elementi | Requisiti
--- | ---

Sistema operativo

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 bit)

SuSE Linux 10.1 (32 bit)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Spazio su disco disponibile | 1 GB (2 GB)

### Ambiente di rete

Solo modelli di rete e wireless (vedere Funzioni per modello)

Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete. Nella tabella seguente sono visualizzati gli ambienti di rete supportati dal dispositivo.

Elementi | Specifiche
--- | ---

Interfaccia di rete

- Ethernet 10/100 Base TX LAN cablata

- LAN wireless 802.11b/g/n

Sistema operativo di rete

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Vari sistemi operativi Linux

- Mac OS X 10.4 ~ 10.7

Protocolli di rete

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Stampa TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Sicurezza wireless

- Autenticazione: Sistema aperto, Chiave cond., WPA Personale, WPA2 Personale (PSK)

- Crittatura: WEP64, WEP128, TKIP, AES