## 기본 스캔

특별한 스캔기능을 사용하려면 고급편을 참조 하세요 (스캔 기능 사용하기 참조).

### 기본 스캔하기

원본을 스캔하기 위한 기본적인 사용 방법을 설명합니다.

다음은 USB로 연결된 제품의 기본 스캔 방법입니다.

- 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

- 네트워크를 통하여 스캔을 사용하려면 고급편을 참조 하세요 (네트워크로 연결된 컴퓨터에 스캔하여 보내기 참조).

1. 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원고 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요 (원본 넣기 참조).

2. 조작부의 (스캔) 버튼 > PC로 스캔을 선택하세요.

   또는

   조작부의 스캔 보내기를 누르세요.

   사용불가 메시지가 나타나면 포트의 연결 상태를 확인하거나 Samsung Easy Printer Manager > 고급 모드로 전환 > PC로 스캔 설정 에서 장치 패널에서 스캔 사용을 선택하세요.

3. 원하는 스캔 저장위치를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   기본 설정은 내문서 입니다.

   - 자주 사용되는 설정값을 프로파일과 같은 목록을 생성하고 저장할 수 있습니다. 또한 각각의 프로파일을 다른 경로로 저장 가능하고 이 프로파일을 추가 삭제할 수 있습니다.

   - 스캔한 파일이 저장될 위치 설정은 Samsung Easy Printer Manager > 고급 모드로 전환 > PC로 스캔 설정 에서 가능합니다.

4. 원하는 스캔 설정값을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

5. 스캔이 시작됩니다.

   스캔한 이미지는컴퓨터의 C:\사용자\사용자이름\내 문서에 저장됩니다. 저장된 폴더는 제공되는 OS 또는 사용되는 응용프로그램 에 따라 달라질 수 있습니다.