## 시스템설정

### 제품 설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

메뉴 변경을 하려면 다음 절차를 따르세요.

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼> 시스템설정 > 제품설정을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 초기 설정을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
제품ID | 설정한 제품ID는 팩스를 전송할 때 각 페이지의 윗 부분에 인쇄됩니다.
팩스번호 | 설정한 팩스번호는 팩스를 전송할 때 각 페이지의 윗 부분에 인쇄됩니다.
날짜 & 시간 | 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.
시간 표시 | 화면에 나타나는 시간 형태를 12시간 혹은 24시간으로 선택할 수 있습니다.

양식 메뉴

- 꺼짐: 일반 모드에서 인쇄합니다.

- 단일양식: 첫 번째 양식을 사용해서 모든 페이지를 인쇄합니다.

- 이중양식: 첫 번째 양식을 사용해서 앞면을 인쇄하고 두 번째 양식을 사용해서 뒷면을 인쇄합니다.

양식 선택 | 양식 오버레이란 컴퓨터 하드 디스크 (HDD)에 특수 파일 형식으로 저장된 이미지로 어느 문서의 계층에 인쇄할 수 있습니다.
HDD 스플링 | 네트워크로 인쇄할 때 하드 디스크 문서를 스풀링하려면 사용을 누르세요.
언어 | 조작부의 디스플레이에 나타나는 언어를 바꿀 수 있습니다.
기본모드 | 복사, 스캔, 또는 팩스 중에서 기본으로 사용할 모드를 설정할 수 있습니다.
기본 용지 크기 | 기본으로 사용할 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
절전기능 | 제품이 절전모드로 전환하기 전까지 기다리는 시간을 정할 수 있습니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않으면 제품이 자동으로 절전모드에 진입합니다.
스캔절전기능 | 스캐너 장치가 절전모드로 전환하기 전까지 기다리는 시간을 정할 수 있습니다. 일정 시간 동안 스캐너를 사용하지 않으면 스캔 장치가 자동으로 절전모드에 진입합니다.
시간제한 | 조작부에서 설정을 변경한 후 복사를 시작하지 않은 경우 기본 복사 설정을 복원하기 전의 대기 시간을 설정할 수 있습니다.
작업시간초과 (작업 시간 제한) | 제품 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간 내에 작업 명령이 없으면 설정했던 값을 무시하고 제품의 기본 설정값으로 전환됩니다.

절전모드복귀

절전 모드에서 깨어나는 조건을 설정합니다.

- 버튼 입력: 전원 버튼을 제외하고 아무 버튼이나 누르면 절전 모드에서 깨어납니다.

- 스캐너 동작: 원본 급지 장치에 용지를 공급하면 절전 모드에서 깨어납니다.

- 프린터 동작: 용지함 열거나 닫으면 절전 모드에서 깨어납니다.

자동계속

용지 설정과 일치하지 않은 용지가 발견되었을 때 인쇄 작업을 계속할지 여부를 결정합니다.

- 꺼짐: 용지 불일치 문제가 발생한 경우 올바른 용지를 삽입할 때까지 인쇄하지 않은 채 기다립니다.

- 켜짐: 용지가 불일치하면 약 30초 동안 에러 메시지가 표시됩니다. 30초가 지나면 메시지가 사라지고 인쇄 작업이 계속됩니다.

고도조정 | 제품 위치가 고도 높이를 설정하여 인쇄 품질을 최적화 할 수 있습니다.
자동 CR (자동 행 복귀) | 각 줄 바꿈에 필요한 캐리지 리턴을 추가할 수 있으며, Unix 사용자나 DOS 사용자에게 유용합니다.
펌웨어 버전 | 제품의 펌웨어 버전 정보를 보여줍니다.
자동 완성 | 이메일 주소나 팩스 번호를 입력할 때 이미 입력된 적이 있는 목록을 보여주어 신속히 입력할 수 있도록 합니다.

자동용지함전환

용지함에 용지가 없을 때 계속 인쇄를 할지 정하는 옵션입니다. 예를 들어 용지함 1과 2가 같은 사이즈의 용지로 채워져 있을 때 용지함 1에 용지가 떨어지면 자동으로 용지함2를 이용하여 인쇄합니다.

이 옵션은 프린터 드라이버에서 용지 공급원에서 자동 선택으로 되어있으면 나타나지 않습니다.

용지 대체 | 프린터 드라이버에서 설정한 용지 크기와 실제 용지의 크기가 다른 경우 A4와 Letter 크기끼리는 서로 대체하여 인쇄할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 용지함에 A4 크기의 용지가 들어있는데 프린터 드라이버에는 Letter로 설정되어 있는 경우, A4 용지에 인쇄를 진행합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다.
용지 불일치 | 용지 불일치 에러를 무시할 지 여부를 결정합니다. 꺼짐을 선택하면, 용지가 맞지 않더라도 인쇄 작업을 계속 진행합니다.
빈페이지인쇄 | 컴퓨터에서 인쇄를 실행했을 때 인쇄 데이터 중에 빈 페이지가 있는지 감지할 수 있습니다. 이 때 빈 페이지를 인쇄하지 않고 건너뛰도록 설정합니다.

다중 출력함

- 모드: 사용할 출력함을 선택하세요.

- 기본출력함: 기본으로 사용할 출력함을 선택하세요.

기본 용지 크기 | 기본으로 사용할 용지함을 설정합니다.
주소록 | 팩스 번호 및 이메일 주소 목록을 보여줍니다. 필요한 경우 인쇄할 수 있습니다.

관리설정

- 드럼청소: 카트리지의 OPC 드럼을 청소하는 시트를 출력합니다.

- 정착기청소: 정착기를 청소하는 시트를 출력합니다.

- 없음Msg 삭제: 카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지 교체를 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 소모품 정보: 인쇄되는 페이지 수와 카트리지에 남아 있는 토너 양을 확인할 수 있습니다.

- 토너부족: 카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지를 교체할 것을 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 인쇄물 정렬: 습도가 높은 장소에서 제품을 사용하거나 높은 습도로 인해 젖은 용지를 사용하는 경우 출력함의 인쇄물이 휘어서 나오거나 제대로 정렬되어 쌓이지 않을 수 있습니다. 이 경우 이 기능을 사용해서 쌓여있는 용지를 단단히 굳게 만들도록 제품을 설정할 수 있습니다. 하지만 이 기능을 사용하면 인쇄 속도가 느려집니다.

설정 가져오기 | USB에 저장된 데이터를 제품에 옮길 수 있습니다.
설정 내보내기 | 제품에 저장된 데이터를 USB로 옮길 수 있습니다.
토너절약 | 이 모드를 활성화하면 토너 카트리지의 수명을 연장하고 페이지당 토너 비용을 절감할 수 있습니다. 하지만 인쇄 품질이 떨어집니다.
저소음 모드 | 인쇄 소음을 줄일 수 있습니다. 그러나 인쇄 속도와 품질이 저하될 수 있습니다.

에코설정

에코 모드는 토너와 용지 사용량을 줄일 수 있는 옵션을 설정합니다.

- 기본모드: 에코 모드의 사용여부를 선택하세요.

  강제사용: 에코 모드를 설정하고 비밀번호로 잠급니다. 에코 모드를 설정하거나 해제하려면 비밀번호를 입력해야 합니다

- 탬플릿 선택: SyncThru™ Web Service에서 설정한 에코 모드 설정을 적용할 수 있습니다.

설정값초기화 | 프린터의 공장 출고 시 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

### 용지 설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼> 시스템설정 > 용지설정을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 용지설정을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
용지크기 | 기본 용지 크기를 A4, Letter 혹은 그 밖의 원하는 크기로 선택할 수 있습니다.
용지종류 | 인쇄 용지에 대한 기본 용지 유형을 선택할 수 있습니다.
용지공급원 | 인쇄 작업을 처리할 용지함을 선택할 수 있습니다.
여백 | 용지의 가장자리 여백을 설정합니다.
용지함 확인 메시지 | 이 항목을 활성화하면 용지함을 열고 닫을 때 용지 크기와 종류를 다시 설정할 지 여부를 묻는 화면이 나타납니다.

### 소리/음량

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼> 시스템설정 > 소리/ 음량을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 초기 설정 > 소리/음량을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
버튼음 | 버튼음을 켜거나 끌 수 있습니다. 버튼음을 켠 상태에서는 버튼을 누를 때마다 소리가 납니다.
경고음 | 경고음을 켜거나 끌 수 있습니다. 경고음을 켠 상태에서는 에러가 발생하거나 팩스 전송이 끝났을 때 경고음이 납니다.

스피커

스피커를 통해서 들리는 다이얼 톤이나 팩스음을 켜거나 끌 수 있습니다. 버튼음을 켠 상태에서는 버튼을 누를 때마다 소리가 납니다.

온훅다이얼을 사용해서 음량을 조절하는 방법, 단 전화선이 연결된 경우에만 스피커 음량을 조절할 수 있습니다.

1. 조작부의 (팩스) 버튼을 누르세요.

2. 온훅다이얼을 누르세요. 스피커에서 발심음이 들립니다.

3. 원하는 음량이 설정될 때까지 왼쪽/오른쪽 화살표를 누르세요.

4. 변경 사항을 저장하고 준비 모드로 돌아가려면 온훅다이얼을 누르세요.

벨소리 | 벨소리 크기는 꺼짐, 작게, 중간 과 높음 단계로 설정할수 있습니다.

### 리포트

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 정보인쇄를 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 리포트를 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
메뉴맵 | 제품의 레이아웃과 현재 설정을 보여주는 메뉴 맵을 인쇄합니다.
모든리포트 | 제품이 제공하는 모든 종류의 리포트를 인쇄합니다.

- 장치설정값

- 장치설정리포트

제품의 전체 설정에 대한 리포트를 인쇄합니다.

- 공급장치정보

- 소모품정보

소모품에 대한 정보를 인쇄합니다.

주소록 | 메모리에 저장된 모든 이메일 주소의 목록을 인쇄할 수 있습니다.
시험출력 | 장치에서 인쇄를 제대로 할 수 있는지 여부에 대한 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
팩스 송신 | 팩스 송신 번호, 페이지 수, 걸린 시간, 전송 모드, 전송 결과 등을 담은 확인 리포트를 인쇄합니다. 팩스 전송이 끝날 때마다 자동으로 리포트를 출력하도록 설정할 수 있습니다.
팩스송신이력 | 최근 발신한 팩스의 정보를 인쇄합니다.
팩스수신이력 | 최근 수신한 팩스의 정보를 인쇄합니다.
이메일송신이력 | 최근 발신한 이메일 목록을 인쇄합니다.
예정작업 | 예약 팩스를 전송하기 위해 저장되어 있는 팩스의 목록을 간략한 예약정보와 함께 인쇄합니다.

- 수신거부 리포트

- 수신 거부

수신 거부할 팩스로 등록된 번호의 목록을 인쇄합니다.

네트워크 설정 | 장치의 네트워크 연결 정보와 설정을 인쇄합니다.
사용자 인증 | 이메일을 사용할 수 있도록 인증된 사용자의 목록을 인쇄합니다.
PCL 글꼴 | PCL 글꼴 목록을 인쇄합니다.

- PS 글꼴

- PS3 글꼴

PS 글꼴 목록을 인쇄합니다.

EPSON 글꼴 | EPSON 글꼴 목록을 인쇄합니다.
KSC5843 글꼴 | KSC5843 글꼴 목록을 인쇄합니다.
KSC5895 글꼴 | KSC5895 글꼴 목록을 인쇄합니다.
KSSM 글꼴 | KSSM 글꼴 목록을 인쇄합니다.
네트워크 사용자 인증 | 도메인에 로그인한 사용자 아이디의 목록과 정보를 인쇄합니다.
사용카운터 | 사용한 인쇄량 정보를 인쇄할 수 있습니다. 현재까지의 인쇄량이 나타납니다.

- 팩스 옵션

- 팩스 옵션 리포트

팩스 옵션 설정에 대한 정보를 인쇄합니다.

저장된 작업 | 이 목록은 별매품 메모리나 대용량 저장 장치 (HDD)에 저장된 작업의 현재 상태를 표시합니다.
완료된 작업 | 완료된 작업 페이지는 완료된 인쇄 작업의 목록을 표시합니다.
계정 리포트 | SyncThru™ Web Admin Service에서 네트워크 인증을 했을때만 사용할 수 있습니다. 각 로그인 사용자별 인쇄량에 대한 리포트를 인쇄합니다.

### 관리 설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 관리설정을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 초기 설정을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
없음Msg 삭제 | 카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지 교체를 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.
토너 정보 무시 | 토너부족 메시지를 무시하고 인쇄 작업을 진행하도록 설정할 수 있습니다. 이 설정은 수신된 팩스에는 적용되지 않습니다.
소모품수명 | 소모품의 수명이 나타납니다 (소모품 수명 확인하기 참조).
토너부족경고 | 카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지를 교체할 것을 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다 (토너 부족 알림 설정하기 참조).
일련번호 | 제품의 일련번호가 나타납니다. 서비스 센터에 문의 전화를 걸거나 삼성 웹사이트에 사용자 등록을 할 때 필요합니다.
인쇄물 정렬 | 여러 개의 용지함을 자동으로 연결하도록 합니다. 하나의 용지함에 용지가 없거나 용지 크기가 맞지 않을 때, 다른 가능한 용지함을 자동으로 인식하여 용지를 급지합니다.
컬러 | 대비조절, 컬러 위치 맞춤과 같은 컬러 설정을 조정할 수 있습니다.
램 디스크 | 램 디스크의 일부를 작업 저장 공간으로 사용하도록 설정합니다. 이 기능을 사용하면 작업 관리 메뉴가 활성화되며, 컴퓨터에서 실행한 인쇄 작업을 램 디스크의 인쇄 대기열에 보낼 수 있습니다 (작업 관리 참조).

### 설정값 초기화

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 설정값초기화를 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 설정 복원을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
전체설정값 | 메모리에 저장된 모든 데이터를 삭제하고 공장 출고 시 기본값으로 모든 설정을 초기화합니다.
인쇄설정 | 모든 프린터 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
용지설정 | 모든 용지 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
팩스설정 | 모든 팩스 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
복사설정 | 모든 복사 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
스캔설정 | 모든 스캔 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
시스템설정 | 모든 시스템 옵션을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
네트워크 설정 | 모든 네트워크 설정을 공장 출고 시 기본값으로 복원합니다.
주소록 | 메모리에 저장된 모든 이메일 주소 항목을 삭제합니다.
팩스송신이력 | 전송된 모든 팩스 기록을 삭제합니다.
이메일 발신이력 | 전송된 모든 이메일 기록을 삭제합니다.
팩스수신이력 | 수신된 모든 팩스 기록을 삭제합니다.

### 작업 관리

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 작업 관리를 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
진행중인 작업 | 인쇄 대기 중인 작업 목록이 나타납니다.
저장된 작업 | 메모리에 저장된 작업 목록이 나타납니다.
파일정책 | 새롭게 저장하려는 파일과 같은 이름이 메모리에 이미 있다면, 파일을 덮어쓰거나 파일 이름을 변경하여 저장할 수 있습니다.

### 완전 삭제

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 완전 삭제를 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
수동 | 내장 USB 메모리를 덮어 쓰기하여 저장되어 있던 데이터를 완전히 삭제합니다.

### USB

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 USB를 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
인쇄 | File Navigation에서 파일의 목록을 보여주면, 그 중 인쇄할 파일을 선택할 수 있습니다.
USB로 스캔 | 스캔한 이미지를 USB로 저장합니다.
파일 관리 | File Navigation에서 파일의 목록을 보여주면, 그 중 삭제할 파일을 선택할 수 있습니다. USB 장치를 포맷할 수도 있습니다.
저장공간 확인 | 남아 있는 저장공간을 확인합니다.

### 에뮬레이션

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 인쇄 설정 > 에뮬레이션을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
종류 | 프린터 언어는 컴퓨터가 프린터와 통신하는 방법을 정의합니다.
설정 | 선택한 에뮬에이션에 해당하는 설정을 할 수 있습니다.

### 이메일

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 이메일 설정을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
SMTP 서버 | SMTP 서버를 설정합니다.
내게 보내기 | 이메일을 자기 자신에게 보내도록 설정합니다. 이메일을 백업하거나 내용을 상기하는 용도로 사용할 수 있습니다.
수신자주소 기본값 | 기본값으로 등록하여 사용할 수신자 주소를 설정합니다.
발신자주소 기본값 | 기본값으로 등록하여 사용할 발신자 주소를 설정합니다.
제목 기본값 | 기본값으로 등록하여 사용할 제목 문구를 설정합니다.

### 주소록

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 주소록을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
전화번호부 | 전화번호부 목록을 확인하고 추가, 삭제 또는 인쇄 할 수 있습니다. 그룹을 생성할 수도 있습니다.
이메일 | 이메일 주소 목록을 확인하고 추가, 삭제 또는 인쇄 할 수 있습니다. 그룹을 생성할 수도 있습니다.

### 문서 저장함

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 문서 저장함 > 문서 저장함 기능을 선택하세요.

#### 문서 저장함 기능

항목 | 설명
--- | ---
스캔해서 넣기 | 문서를 스캔하여 저장함에 저장합니다. 파일의 제목은 저장하는 순간의 “년월일시분초"로 자동 지정됩니다.
저장함 작업 | 저장함에 있는 파일을 인쇄합니다.

#### 문서 저장함 설정

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 문서 저장함 > 문서 저장함 설정을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
스캔해서 넣기 | 문서 저장함에 파일을 저장하기 위한 기본적인 옵션을 설정합니다.
저장함 작업 | 문서 저장함에 있는 파일을 인쇄하기 위한 기본적인 옵션을 설정합니다.

### 네트워크

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼 > 네트워크를 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 네트워크 설정을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

할당된 프로토콜을 선택하고 네트워크 환경을 설정하세요.

설정할 매개변수는 많습니다. 잘 모르는 경우에는 그대로 두거나 네트워크 관리자에게 문의하세요.

TCP/IP (IPv6) | v6 기반으로 네트워크 환경을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다 (IPv6 설정 참조).

- 네트웍속도

- 이더넷 속도

네트워크 연결 속도를 설정할 수 있습니다.

802.1x | 네트워크 통신을 위해 사용자 인증을 선택할 수 있습니다. 자세한 정보를 알고 싶다면 네트워크 관리자에게 문의하세요.
무선 | 무선 네트워크 환경을 구성할 수 있습니다.
설정값초기화 | 네트워크 환경 설정을 초기화할 수 있습니다.
네트워크정보 | 제품의 네트워크 연결 및 구성에 관한 정보를 보여줍니다.
네트워크 활성화 | Ethernet 사용 여부를 선택할 수 있습니다.
Http 활성화 | SyncThru™ Web Service 사용 여부를 선택할 수 있습니다.