## Faksa izvēlne

### faksa funkcija

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (fakss) > (Menu) > Fax Feature.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

- Vai nospiediet Fax > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Elements | Apraksts
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Iestata attēla izmērus.

Contrast | Pielāgo kontrasta līmeni, lai skenētu vieglāk lasāmu oriģinālu, ja oriģināla saturs ir pārāk neskaidrs vai pārāk tumšs.
Darkness | Pielāgo spilgtuma līmeni, lai skenētu ērtāk nolasāmu oriģinālu, kurā ir neskaidrs teksts un tumši attēli (sk. Darkness).
Resolution | Dokumenta noklusējuma iestatījumi nodrošina labus rezultātus, ja izmantojat parastus oriģinālus ar tekstu. Taču, ja sūtāt oriģinālus, kuriem ir slikta kvalitāte vai kuros ir fotoattēli, varat pielāgot izšķirtspēju, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes faksu (sk. Resolution).
Duplex | Drukā saņemto faksu uz abām papīra pusēm.

Multi Send

Nosūta faksu vairākiem adresātiem (sk. Faksa nosūtīšana vairākiem adresātiem).

Izmantojot šo funkciju, nevar nosūtīt krāsainu faksu.

Delay Send

Iestata ierīci nosūtīt faksu vēlāk, kad nebūsit klāt (sk. Faksa nosūtīšanas atlikšana).

Izmantojot šo funkciju, nevar nosūtīt krāsainu faksu.

Priority Send | Skenē oriģinālu atmiņā un nekavējoties to nosūtīta, kad ir pabeigta pašreizējā darbība. Augstas prioritātes nosūtīšana pārtrauks nosūtīšanu vairākiem adresātiem starp stacijām (piemēram, kad nosūtīšana uz staciju A ir pabeigta, pirms sākas nosūtīšana uz staciju B) vai starp atkārtotas izsaukšanas mēģinājumiem (sk. Augstas prioritātes faksa nosūtīšana).

Forward

Pārsūta saņemto vai nosūtīto faksu citam adresātam, izmantojot faksu vai datoru. Šī funkcija var būt noderīga, ja neatrodaties birojā, bet jums ir jāsaņem fakss.

- Sk. Nosūtīta faksa pārsūtīšana uz citu galamērķi.

- Sk. Saņemta faksa pārsūtīšana.

Secure Receive | Saglabā saņemto faksu atmiņā, to neizdrukājot. Lai izdrukātu saņemtos dokumentus, ir jāievada parole. Šādi var nodrošināt, lai saņemtajiem faksiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas (sk. Saņemšana drošas saņemšanas režīmā).
Add Page | Pievieno papildu dokumentus rezervētam atliktam faksa sūtīšanas darbam (sk. Dokumentu pievienošana rezervētam faksam).
Cancel Job | Atceļ atmiņā saglabātu atliktu faksa sūtīšanas darbu (sk. Rezervēta faksa darba atcelšana).

### Nosūtīšanas iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (fakss) > (Menu) > Fax Setup > Sending.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Elements | Apraksts
--- | ---
Redial Times | Iestata atkārtotas numura sastādīšanas mēģinājumus. Ja ievadīsit ciparu 0, ierīce neveiks atkārtotu numura sastādīšanu.
Redial Term | Iestata laika intervālu pirms automātiskas atkārtotas numura sastādīšanas.
Prefix Dial | Iestata līdz pieciem cipariem garu prefiksu. Šis numurs tiks sastādīts, pirms tiks aktivizēts kāds no automātiskās sastādīšanas numuriem. Šī funkcija ir noderīga, lai piekļūtu PABX (Private Automatic Branch eXchange — privātā automātiskā atzara centrāle).
ECM Mode | Nosūta faksus, izmantojot kļūdu labošanas režīmu (ECM), lai nodrošinātu, ka faksi tie nosūtīti bez kļūdām. Tas var aizņemt ilgāku laiku.
Send Report | Iestata, lai ierīce izdrukā atskaiti par to, vai faksa nosūtīšana tika pabeigta veiksmīgi vai nē. Ja atlasāt opciju On-Error, ierīce izdrukā atskaiti tikai tad, ja nosūtīšana nav veiksmīga.
Image TCR | Izdrukā nosūtīšanas atskaiti ar nosūtītā faksa pirmās lappuses samazinātu attēlu.
Dial Mode | Iestata numura sastādīšanas režīmu toņa vai impulsa režīmā. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.
Toll Save | Nosūta faksus iepriekš iestatītā lētāka tarifa laikā, lai ietaupītu zvanu veikšanas izmaksas. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.
Setup Wizard | Ļauj vieglāk konfigurēt nepieciešamās faksa opcijas, piemēram, Machine ID, Fax Number u.c.

### Saņemšanas iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (fakss) > (Menu) > Fax Setup > Receiving.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Elements | Apraksts
--- | ---
Receive Mode | Atlasa noklusējuma faksu saņemšanas režīmu.
Ring To Answer | Iestata, cik reižu ierīcei ir jāzvana pirms atbildēšanas uz ienākošu zvanu.
Stamp RCV Name | Katras saņemtās faksa lapas apakšpusē automātiski uzdrukā lapas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
Rcv Start Code | Sāk faksa saņemšanu no papildu tālruņa, kas pievienots ierīces aizmugurē esošajai EXT ligzdai. Ja paceļat papildu tālruņa klausuli un dzirdat faksa signālus, ievadiet kodu. Sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir *9*.
Auto Reduction | Automātiski samazina ienākošā faksa lapas izmēru, lai to pielāgotu ierīcē ievietotā papīra izmēram.
Discard Size | Noņemt noteiktu garumu no saņemtā faksa beigām.
Junk Fax Setup | Bloķē visus nevēlamos faksus, ko esat saglabājis atmiņā kā nevēlamu faksu. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.
DRPD Mode | Ļauj lietotājam izmantot vienu tālruņa līniju, lai atbildētu uz vairākiem dažādiem tālruņu numuriem. Varat iestatīt, lai ierīce atpazīst dažādus katra numura zvana signāla veidus. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams (sk. Faksu saņemšana, izmantojot režīmu Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD)).
Duplex Print | Drukā saņemtos faksa datus uz abām papīra pusēm. Šādi var ietaupīt papīru.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Saglabā saņemto faksu kopējā krātuvē. Šī izvēlne parādās tikai tad, ja ir uzstādīta papildu lielapjoma atmiņas ierīce (HDD) (sk. Iespēju daudzveidība).