## 유선 네트워크 사용

### 네트워크 설정 리포트 인쇄

제품의 조작부에서 제품의 현재 네트워크 설정을 보여주는 네트워크 설정 리포트를 인쇄할 수 있습니다. 이 리포트는 네트워크 설정에 도움이 됩니다.

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (메뉴) 버튼을 누르고 네트워크 > 네트워크 설정을 누르세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 메인 화면의 설정 환경설정 > 네트워트 > 다음 > 네트워크 설정을 누르세요.

- 디스플레이 화면을 지원하지 않은 제품: 조작부의 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 약 4~5초 동안 누르세요.

네트워크 설정 리포트를 사용해서 제품의 하드웨어 주소와 IP 주소를 찾을 수 있습니다.

예:

- 하드웨어 주소 (MAC Address): 00:15:99:41:A2:78

- IP 주소 (IP Address): 169.254.192.192

### IP 주소 설정

- 네트워크 포트를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다 (뒷모습).

- TCP/IPv6은 이 프로그램이 지원하지 않습니다.

네트워크를 사용한 인쇄 및 관리 작업을 위해서는 먼저 IP 주소를 설정해야 합니다. 대부분의 경우 새 IP 주소는 네트워크의 DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜) 서버에 의해 자동으로 할당됩니다.

#### SetIP 프로그램을 사용한 IPv4 설정 (Windows)

SetIP 프로그램을 사용하려면 제어판 > 보안 센터 > 방화벽을 클릭하여 컴퓨터 방화벽을 해제하세요.

1. 프로그램을 설치하기 위해 제품과 함께 제공된 프린터 소프트웨어 CD-ROM을 넣고 Application > SetIP > Setup.exe 차례대로 더블 클릭하세요.

2. 화면에 나오는 설명을 따라 설치를 완료하세요.

3. 네트워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결하세요.

4. 제품의 전원을 켜세요.

5. Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램 > Samsung Printers > SetIP > SetIP를 선택합니다.

6. SetIP 창의 아이콘 (왼쪽에서 세 번째)을 클릭하여 TCP/IP 설정 창을 여세요.

7. 다음과 같이 설정 화면에 제품의 새 정보를 입력하세요. 기업 인트라넷의 경우 계속하기 전에 네트워크 관리자가 이 정보를 할당해야 할 수도 있습니다.

   네트워크 설정 리포트에서 MAC address를 찾아보세요 (네트워크 설정 리포트 인쇄 참조). 콜론(:)없이 입력하세요. 예를 들어 00:15:99:29:51:A8의 경우 0015992951A8로 입력합니다.

8. 설정을 클릭한 다음 확인을 클릭하세요. 제품이 네트워크 설정 리포트를 자동으로 인쇄합니다. 모든 설정이 정확한지 확인하세요.

#### SetIP 프로그램을 사용한 IPv4 설정 (Macintosh)

SetIP 프로그램을 사용하려면 제어판 > 보안 센터 > 방화벽을 클릭하여 컴퓨터 방화벽을 해제하세요.

사용 중인 모델에 따라 다음 내용이 맞지 않을 수도 있습니다.

1. 네트워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결하세요.

2. 설치 CD-ROM을 삽입한 후 표시되는 창에서 MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html을 차례로 선택하세요.

3. 해당 파일을 더블 클릭하면 Safari가 자동으로 열립니다. 그러면 신뢰를 선택하세요. 브라우저에 프린터 이름과 IP 주소 정보가 표시된 SetIPapplet.html 페이지가 열립니다.

4. SetIP 창의 아이콘(왼쪽에서 세 번째)을 클릭하여 TCP/IP 설정 창을 여세요.

5. 설정 화면에 제품의 새 정보를 입력하세요. 기업 인트라넷의 경우 계속하기 전에 네트워크 관리자가 이 정보를 할당해야 할 수도 있습니다.

   네트워크 설정 리포트에서 MAC address를 찾아보세요 (네트워크 설정 리포트 인쇄 참조). 콜론(:)없이 입력하세요. 예를 들어 00:15:99:29:51:A8의 경우 0015992951A8로 입력합니다.

6. 설정, 확인을 선택하고 다시 확인을 선택하세요. 제품이 네트워크 설정 리포트를 자동으로 인쇄합니다. 모든 설정이 정확한지 확인하세요.

7. Safari를 종료하세요.

#### SetIP 프로그램을 사용한 IPv4 설정 (Linux)

SetIP 프로그램을 사용하려면 System Preferences 또는 Administrator를 열어 컴퓨터 방화벽을 해제하세요.

다음에 오는 설명은 모델 또는 운영 체제에 따라 다릅니다.

1. /opt/Samsung/mfp/share/utils/를 여세요.

2. SetIPApplet.html 파일을 더블 클릭하세요.

3. TCP/IP 설정 창을 여세요.

4. 설정 화면에 제품의 새 정보를 입력하세요. 기업 인트라넷의 경우 계속하기 전에 네트워크 관리자가 이 정보를 할당해야 할 수도 있습니다.

   네트워크 설정 리포트에서 MAC address를 찾아보세요 (네트워크 설정 리포트 인쇄 참조). 콜론(:)없이 입력하세요. 예를 들어 00:15:99:29:51:A8의 경우 0015992951A8로 입력합니다.

5. 제품이 네트워크 설정 리포트를 자동으로 인쇄합니다. 모든 설정이 정확한지 확인하세요.