## 스캔 기능 사용하기

- 기본 스캔 기능은 기본편을 참조하세요 (기본 스캔 참조).

- 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (다양한 기능 참조).

- 최대 해상도는 컴퓨터 속도, 사용 가능한 디스크 공간, 메모리, 스캔한 이미지의 크기 및 비트 깊이 설정을 비롯한여러 요인에 따라 달라집니다. 특히 확정 dpi를 사용하면 시스템 성능과 스캔 대상에 따라 특정 해상도로 스캔하지 못할 수 있습니다.

### 기본 스캔 방법

일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

USB 케이블이나 네트워크를 통하여 원본을 스캔할 수 있습니다. 다음 방법으로 원본을 스캔할 수 있습니다.

- PC로 스캔: 조작부에서 원본을 스캔하세요. 그러면 스캔된 데이터는 연결된 컴퓨터의 내 문서 폴더에 저장됩니다 (기본 스캔하기 참조).

- TWAIN: TWAIN은 사전 설정된 이미지 응용 프로그램의 하나입니다. 이미지를 스캔하면 선택된 응용 프로그램이 시작되고, 이를 통해 사용자가 스캔 과정을 관리할 수 있습니다. 이 기능은 로컬 연결 또는 네트워크 연결을 통해 사용할 수 있습니다 (이미지 편집 프로그램에서 스캔 하기 참조).

- 삼성 스캔 어시스턴트/SmarThru 4/SmarThru Office: 이 프로그램은 이 제품과 함께 제공되는 소프트웨어입니다.

  - 삼성 스캔 어시스턴트를 사용하여 스캔하기 참조.

  - SmarThru 4를 사용하여 스캔하기 참조.

  - SmarThru Office를 사용하여 스캔하기 참조.

- WIA: WIA는 Windows Images Acquisition의 줄임말입니다. 이 기능을 사용하려면 컴퓨터가 USB 케이블을 통해 제품에 직접 연결되어야 합니다 (WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기 참조).

- USB 메모리: 원고를 스캔하여 USB 메모리로 스캔된 이미지를 저장할 수 있습니다.

- 이메일: 스캔된 이미지를 이메일 첨부파일로 보낼 수 있습니다 (원본을 스캔하여 이메일로 보내기 참조).

- FTP/SMB: 이미지를 스캔하여 FTP/SMB 서버로 업로드할 수 있습니다 (원본을 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기 참조).

### 컴퓨터에서 스캔 설정하기

이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

1. Samsung Easy Printer Manager 열어주세요 (Samsung E asy Printer Manager 사용하기 참조).

2. 프린터 목록에서 해당 제품을 선택하세요.

3. PC로 스캔 설정 메뉴를 선택하세요.

4. 원하는 옵션을 선택하세요.

5. - 스캔 활성화: 장치의 스캔 기능을 활성화 할 지 여부를 결정합니다.

   - 기본 탭: 일반적인 스캔과 장치의 설정 항목을 포함합니다.

   - 이미지 탭: 이미지 수정과 관련된 설정 항목을 포함합니다.

6. 저장 > 확인을 누르세요.

### 네트워크로 연결된 컴퓨터에 스캔하여 보내기

네트워크 인터페이스를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다 (뒷모습).

소프트웨어 CD를 사용하여 프린터 드라이버를 컴퓨터에 설치했는지 확인하세요. 프린터 드라이버에 스캔 프로그램이 포함되어 있으므로 대부분 별도로 설치할 필요가 없습니다 (로컬로 드라이버 설치하기 참조).

1. 조작부의 (스캔) 버튼 > 스캔 후 PC로 > 네트워크 PC를 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 스캔 > 네트워크 PC를 차례대로 선택하세요.

   사용불가 메시지가 표시되면 포트 연결을 점검하세요.

2. 등록된 컴퓨터 ID를 선택하고, 필요하면 비밀번호를 입력하세요.

   - ID는 Samsung Easy Printer Manager > 고급 모드로 전환 > PC로 스캔 설정 에 등록된 스캔 ID입니다.

   - 비밀번호는 Samsung Easy Printer Manager > 고급 모드로 전환 > PC로 스캔 설정 에 암호 등록된 4자리 숫자입니다.

3. 원하는 스캔 설정값을 선택하고 OK를 누르세요.

4. 스캔이 시작됩니다.

   스캔한 이미지는컴퓨터의 C:\사용자\사용자이름\내 문서에 저장됩니다.저장된 폴더는 제공되는 OS 또는 사용되는 응용프로그램 에 따라 달라질 수 있습니다.

### 원본을 스캔하여 이메일로 보내기

이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

#### 이메일 계정 설정하기

1. 웹 브라우저를 시작하여 SyncThru™ Web Service 에 접속하세요 (SyncThru™ Web Service 참조).

2. 설정 > 네트워크 설정 및 발신 메일 서버 (SMTP)를 클릭하세요.

3. 점이 있는 십진 표기법으로 된 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하세요.

4. 서버 포트 번호(1~65535)를 입력하세요.

5. 인증이 필요하면 인증이 필요한 SMTP 서버 옆에 있는 상자를 선택하세요.

6. SMTP 서버 로그인 이름과 암호를 입력하세요.

7. 적용을 클릭하세요.

   - SMTP 서버의 인증 방법이 SMTP 송신 전 POP3 인증 방식인 경우 SMTP 송신 전 POP3 인증 방식을 선택하세요.

   - IP 주소와 포트번호를 입력하세요.

#### 스캔하여 이메일로 보내기

1. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

2. 조작부의 (스캔) 버튼 > 스캔 후 이메일로를 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 스캔 > 송신 이메일을 차례대로 선택하세요.

3. SyncThru™ Web Service에서 사용자 접근 제어 > 로컬 인증 설정을 했다면, 제품에 대한 인증 ID와 비밀 번호를 입력하세요 (SyncThru™ Web Service 참조).

4. 보내는 사람과 받는 사람의 이메일 주소를 입력하세요.

   SyncThru™ Web Service의 설정 > 스캔 > 스캔하여 전자 메일 전송에서 자동 발신자 추가 옵션을 활성화한 경우 자신에게 이메일을 보낼 수 있습니다.

5. 이메일 제목을 입력하고 OK를 누르세요.

6. 원하는 스캔 파일 형식을 선택하고 OK를 누르세요.

7. 작업이 끝나면 다른페이지? 가 디스플레이에 나타날 때 아니오를 선택하세요.

8. 스캔이 시작된 후 이메일이 전송됩니다.

### 원본을 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기

이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

#### FTP/SMB 서버 설정하기

1. 웹 브라우저를 시작하여 SyncThru™ Web Service 에 접속하세요 (SyncThru™ Web Service 참조).

2. 주소록 > 개인 > 추가를 클릭하세요.

3. FTP 추가 또는 SMB 추가 옆의 확인란을 선택하세요.

4. 점이 있는 십진 표기법으로 된 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하세요.

5. 서버 포트 번호(1~65535)를 입력하세요.

6. FTP 서버에 인증되지 않는 사용자가 접속하는 것을 원한다면 익명 옆의 체크박스를 선택하세요.

7. 계정 이름과 비밀 번호를 입력하세요.

8. SMB 서버의 경우, 서버가 특정 도메인에 연결되어 있고 도메인 계정을 사용하여 로그인하는 경우 도메인 이름을 입력하세요. 그렇지 않으면 SMB 서버에 등록된 컴퓨터 이름을 입력하세요.

9. 스캔된 이미지를 저장할 경로를 입력하세요.

   - 폴더(예: 스캔된 이미지) 경로는 루트 디렉토리에 지정해야 합니다.

   - 폴더 속성은 공유로 설정해야 합니다.

   - 폴더를 읽고 쓸 수 있는 사용자 권한도 있어야 합니다.

10. 적용을 클릭하세요.

#### 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기

1. 사용자의 제품이 네트워크에 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. 조작부의 (스캔) 버튼 > 스캔 후 SMB로 또는 스캔 후 FTP로를 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 스캔 > SMB 또는 FTP를 차례대로 선택하세요.

4. 서버와 스캔 파일 형식을 선택하고 OK를 누르세요.

5. 스캔을 시작하고, 스캔한 이미지를 지정된 서버로 보냅니다.

### 이미지 편집 프로그램에서 스캔 하기

Adobe Photoshop처럼 TWAIN 호환되는 이미지 편집 프로그램을 사용하면 문서를 스캔하여 불러올 수 있습니다. TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔하려면 아래 절차를 수행하세요.

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. Adobe Photoshop과 같은 응용 프로그램을 실행하세요.

4. 파일 > 가져오기를 클릭한 후, 제품을 선택하세요.

5. 스캔 옵션을 설정하세요.

6. 스캔을 하고 스캔된 이미지를 저장하세요.

### WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기

이 제품은 이미지를 스캔하기 위해 Windows Image Acquisition(WIA) 드라이버도 지원합니다. WIA는 Microsoft Windows 7에서 제공하는 표준 구성 요소 중 하나이며 디지털 카메라 및 스캐너와 함께 사용할 수 있습니다. TWAIN 드라이버와 달리 WIA 드라이버에서는 추가로 소프트웨어를 사용하지 않고도 이미지를 스캔하고 조정할 수 있습니다.

WIA 드라이버는 USB 포트가 있는 Windows 운영 체제(Windows 2000 제외)에서만 작동합니다.

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 선택하세요.

4. 프린터 및 팩스에서 장치 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 검사 시작을 선택하세요.

5. 새 스캔 응용 프로그램이 나타납니다.

6. 스캔 옵션을 설정한 후, 미리 보기를 클릭하여 원하는 설정이 맞는지 확인하세요.

7. 스캔을 하고 스캔된 이미지를 저장하세요.

### 삼성 스캔 어시스턴트를 사용하여 스캔하기

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

- 삼성 스캔 어시스턴트를 사용하면 OCR (Optical Character Reader) 기능을 사용하여 문자를 인식할 수 있습니다.

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. 시작 > 모든 프로그램 > Samsung Printers에서 삼성 스캔 어시스턴트를 실행하세요.

   화면에 있는 도움말 메뉴 또는 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

4. 스캔 옵션을 설정하세요.

5. 스캔을 클릭하세요.

### SmarThru 4를 사용하여 스캔하기

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

- SmarThru 4를 사용하면 OCR (Optical Character Reader) 기능을 사용하여 문자를 인식할 수 있습니다.

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. SmarThru 4 아이콘을 더블 클릭하세요.

4. SmarThru가 나타납니다.

   - 스캔 보내기: 이미지를 스캔하여 응용프로그램이나 폴더에 저장, 이메일 송신 혹은 웹 사이트에 게재할 수 있게 합니다.

   - 이미지: 그래픽 파일로 저장한 이미지를 편집하고, 선택한 응용프로그램이나 폴더로 보내고, 이메일로 보내고, 웹 사이트에 게재할 수 있습니다.

   - 인쇄: 저장한 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 제품 지원 여부에 따라 이미지를 흑백 혹은 컬러 모드로 인쇄할 수 있습니다.

   화면에 있는 도움말 메뉴 또는 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

5. 스캔 보내기를 클릭하세요.

6. 응용 프로그램, 전자 우편, 폴더, OCR, 또는 웹 중에서 보낼 곳을 선택하세요.

7. 필요하다면, 설정을 클릭하여 설정 내용을 변경하세요.

8. 스캔을 클릭하세요.

### SmarThru Office를 사용하여 스캔하기

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

- SmarThru Office를 사용하려면, 제공된 CD에서 수동으로 프로그램을 설치해야 합니다. 고급 설치 > 사용자 설치를 선택하여 SmarThru Office를 설치하세요.

- SmarThru Office를 사용하면 OCR (Optical Character Reader) 기능을 사용하여 문자를 인식할 수 있습니다.

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. SmarThru Office 아이콘을 더블 클릭하세요.

4. SmarThru Office가 나타납니다.

   화면에 있는 도움말 메뉴 또는 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

5. Windows 작업 표시줄 트레이 영역의 SmarThru Office 아이콘 ()을 클릭하여 SmarThru Office 시작 프로그램을 실행하세요.

6. 스캔 아이콘 ()을 클릭하여 스캔 화면을 여세요.

7. 스캔 설정 화면이 열립니다.

8. 스캔 옵션을 설정한 후 스캔을 클릭하세요.

### Macintosh에서 스캔하기

#### USB로 연결된 제품에서 스캔하기

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. 응용 프로그램을 시작하고 이미지 캡처를 클릭하세요.

   연결된 이미지 캡처 장비가 없습니다 메시지가 나타나면 USB 케이블 연결을 끊었다가 다시 연결하세요. 그래도 문제가 지속되면 이미지 캡처의 도움말을 참조하세요.

4. 스캔 옵션을 설정하세요.

5. 스캔을 하고 스캔된 이미지를 저장하세요.

   이미지 캡처에서 스캔 작업이 되지 않으면, Mac OS를 최신버전으로 업데이트하세요. 이미지 캡처는 Mac OS X 10.4.7 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.

#### 네트워크로 연결된 제품에서 스캔하기

네트워크 또는 무선 모델만 해당됩니다 (제품 모델별 특징 참조).

1. 사용자의 제품이 네트워크에 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

3. 응용 프로그램을 시작하고 이미지 캡처를 클릭하세요.

4. OS에 따라 다음 단계를 따라하세요.

   - Mac OS X 10.4의 경우

     - 장비 > 장비 검색을 클릭하세요.

     - TWAIN 장치 옵션에서 제품을 선택하세요. TWAIN 소프트웨어 사용 체크박스가 선택되어 있는지 확인하세요.

     - 연결을 클릭하세요.

     - 경고 메시지가 나타나면 포트 변경을 클릭해서 포트를 선택하세요. 또는 TWAIN UI가 나타나면 환경 설정 탭에서 포트 변경을 선택해서 새로운 포트를 선택하세요.

   - Mac OS X 10.5의 경우

     - 장비 > 장비 검색을 클릭하세요.

     - Bonjour 장치에서 제품명 옆의 연결됨 확인란이 체크되어 있는지 확인하세요.

     - TWAIN을 사용하여 스캔하려면 위의 Mac OS X 10.4 절차를 참조하세요.

   - Mac OS X 10.6~10.7인 경우 공유 아래에서 장치를 선택하세요.

5. 스캔 옵션을 설정하세요.

6. 스캔을 하고 스캔된 이미지를 저장하세요.

   - 이미지 캡처에서 스캔 작업이 되지 않으면, Mac OS를 최신버전으로 업데이트하세요. 이미지 캡처는 Mac OS X 10.3.9 이상 버전과 Mac OS X 10.4.7 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.

   - 이미지 캡처의 사용에 대한 자세한 정보는 이미지 캡처의 도움말을 참조하세요.

   - Adobe Photoshop과 같은 TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔할 수도 있습니다.

### Linux에서 스캔하기

#### 스캔하기

1. 사용자의 제품이 컴퓨터와 연결된 상태인지 확인하세요.

2. 바탕 화면에서 Unified Driver Configurator를 더블 클릭하세요.

3. 버튼을 클릭하여 Scanners Configuration으로 전환하세요.

4. 목록에서 스캐너를 선택하세요.

5. Properties를 클릭하세요.

6. 원본을 내용이 위로 올라오게 하여 원본 급지 장치에 놓거나, 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽으로 향하게 하여 놓아주세요.

7. Scanner Properties 화면에서 Preview를 클릭하세요.

8. 문서가 스캔되고 Preview Pane에 이미지 미리보기가 나타납니다.

9. Preview Pane에서 스캔할 이미지의 영역을 마우스 포인터로 끌어서 설정하세요.

10. 스캔 옵션을 변경하세요.

11. 스캔을 실행한 후 이미지를 저장하세요.

    Job Type 드롭다운 목록에서 스캔 옵션 설정을 저장하면 나중에 동일한 설정을 다시 사용할 수 있습니다.

#### Image Manager를 사용하여 이미지 편집하기

Image Manager 응용 프로그램은 스캔된 이미지를 편집할 수 있는 메뉴 명령과 도구를 제공합니다.