## 유선 네트워크로 드라이버 설치

- 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

- 네트워크 인터페이스를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다 (뒷모습).

### Windows

1. 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 그리고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 또한, IP 주소 설정을 완료해야 합니다 (IP 주소 설정 참조).

   설치 도중 '새 하드웨어 검색 마법사' 창이 나타나면 취소를 클릭하여 창을 닫으세요.

2. 제공된 소프트웨어 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

3. 설치 시작을 선택하세요.

   사용자 설치를 선택하면 제품의 연결을 선택하고 설치할 개별 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 화면의 설명을 따라 하세요.

4. 사용자 계약서를 읽고 사용자 계약서에 동의합니다를 선택하세요. 그런 다음 다음을 클릭하세요.

   설치 프로그램이 제품을 찾습니다.

   만약 제품이 네트워크 또는 로컬에서 발견되지 않으면 오류 메시지가 나타납니다. 원하는 옵션을 선책하고 다음을 클릭하세요.

5. 검색된 제품이 화면에 나타납니다. 사용할 제품을 선택하고 확인을 클릭하세요.

   드라이버가 제품을 하나만 찾으면 확인 창이 나타납니다.

6. 설치 창에서 안내하는대로 설치를 진행하세요.

#### 사일런트 설치 모드

사일런트 설치 모드는 사용자의 입력을 요구하지 않는 설치 방법입니다. 설치를 시작하면 제품 드라이버와 소프트웨어가 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다. 사일런트 설치는 명령 창에 /s 또는 /S를 입력하여 시작할 수 있습니다.

##### 명령줄 매개변수

다음 테이블에는 명령줄 또는 스크립트 파일에 사용할 수 있는 명령이 나와 있습니다.

다음 명령줄들은 명령이 /s 또는 /S와 함께 사용될 때에만 유효합니다. 그러나 예외적으로 /h, /H 및 /?는 독립적으로 사용할 수 있는 명령들입니다.

명령줄 | 정의 | 설명
--- | --- | ---
/s 또는 /S | 사일런트 설치를 시작합니다. | 사용자에게 입력을 요청하거나 메시지를 표시하지 않고 제품 드라이버를 설치합니다.

/p”<포트 이름>” 또는 /P”<포트 이름>”

프린터 포트를 지정합니다.

네트워크 포트는 표준 TCP/IP 포트 모니터를 사용하여 생성됩니다. 로컬 포트의 경우 명령으로 지정하려면 먼저 포트가 시스템에 존재해야 합니다.

프린터 포트 이름은 IP 주소, 호스트 이름, USB 로컬 포트 이름 또는 IEEE1284 포트 이름으로 지정할 수 있습니다.

예:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx”. 여기에서 “xxx.xxx.xxx.xxx”는 네트워크 프린터의 IP 주소를 의미합니다. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”호스트이름”

- 한국어로 드라이버를 사일런트 설치하려면 Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s 라고 입력하세요.

/a”<대상_경로>” 또는 /A”<대상_경로>”

설치 대상 경로를 지정합니다.

대상 경로는 유효한 경로이어야 합니다.

제품 드라이버는 운영 체제 관련 위치에 설치해야 하므로 이 명령은 응용프로그램에만 해당됩니다.

/i”<스크립트 파일 이름>” 또는 /I”<스크립트 파일 이름>”

사용자 정의 설치 스크립트 파일을 지정합니다.

스크립트 파일 이름은 유효한 파일 이름이어야 합니다.

사용자 정의 사일런트 설치를 위해 사용자 정의 스크립트 파일을 지정할 수 있습니다. 이 스크립트 파일은 제공된 설치 프로그램 사용자 정의 유틸리티나 텍스트 에디터를 사용하여 생성 또는 수정할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 스크립트 파일은 설치 패키지의 기본 설치 프로그램 설정보다 우선하지만 명령줄 매개변수보다는 우선하지는 않습니다.

/n”<프린터 이름>” 또는 /N”<프린터 이름>” | 프린터 이름을 지정합니다. 지정된 프린터 이름으로 프린터 인스턴스가 생성됩니다. | 이 매개변수로 원하는 만큼 프린터 인스턴스를 추가할 수 있습니다.
/nd 또는 /ND | 설치할 드라이버를 기본 제품 드라이버로 설정하지 않습니다. | 하나 이상의 프린터 드라이버가 이미 설치되어 있을 경우 설치할 제품 드라이버를 기본 제품 드라이버로 설정하지 않습니다. 시스템에 설치된 제품 드라이버가 없을 경우 이 옵션은 적용되지 않으며 Windows 운영 체제는 설치할 프린터 드라이버를 기본 제품 드라이버로 설정합니다.
/x 또는 /X | 제품 드라이버 파일이 이미 설치된 경우 이 파일을 사용하여 프린터 인스턴스를 생성합니다. | 이 명령을 사용하면 추가 드라이버를 설치하지 않고 이미 설치된 프린터 드라이버 파일을 사용하는 프린터 인스턴스를 설치할 수 있습니다.
/up”<프린터 이름>” 또는 /UP”<프린터 이름>” | 지정된 프린터 인스턴스만 제거하며 드라이버 파일은 제거하지 않습니다. | 이 명령을 사용하면 다른 프린터 드라이버에 영향을 주지 않고 시스템에서 지정한 프린터 인스턴스만 제거할 수 있습니다. 이 명령은 시스템에서 프린터 드라이버 파일을 제거하지는 않습니다.
/d 또는 /D | 시스템에서 모든 장치 드라이버와 응용프로그램을 제거합니다. | 이 명령은 사용자 시스템에서 모든 설치된 장치 드라이버와 응용프로그램을 제거합니다.
/v”<공유 이름>” 또는 /V”<공유 이름>” | 설치된 제품을 공유하고 Point & Print(선택 및 인쇄)를 위해 기타 사용 가능한 플랫폼 드라이버를 추가합니다. | 이 명령은 모든 지원되는 Windows 운영 체제 플랫폼 제품 드라이버를 시스템에 설치하고 Point & Print를 위해 지정된 <공유 이름>으로 이 시스템을 공유합니다.
/o 또는 /O | 설치 후 프린터 및 팩스 폴더를 엽니다. | 이 명령은 사일런트 설치를 수행한 후 프린터 및 팩스 폴더를 엽니다.
/f”<로그 파일 이름>” 또는 /F”<로그 파일 이름>” | 로그 파일 이름을 지정합니다. 지정하지 않을 경우 시스템의 임시 폴더에 기본 로그 파일을 생성합니다. | 이 명령은 지정된 폴더에 로그 파일을 생성합니다.
/h, /H 또는 /? | 명령줄 사용법을 표시합니다.

### Macintosh

1. 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 그리고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

2. 제공된 소프트웨어 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

3. Macintosh 바탕 화면에 나타나는 CD-ROM 아이콘을 더블 클릭하세요.

4. MAC_Installer 폴더 > Installer OS X 아이콘을 차례대로 더블클릭하세요.

5. 계속을 클릭하세요.

6. 라이선스 계약서를 읽은 다음 계속을 클릭하세요.

7. 동의를 클릭하여 사용자 계약서에 동의하세요.

8. 컴퓨터의 모든 응용 프로그램을 종료한다고 경고하는 메시지가 나타나면 계속을 클릭하세요.

9. 사용자 옵션 창에서 계속을 클릭하세요.

   IP주소를 설정하지 않은 경우, IP주소 설정을 클릭한 후 , SetIP 프로그램을 사용한 IPv4 설정 (Macintosh)를 참조하세요. 무선 설정을 하려는 경우, 무선 네트워크 설정을 클릭한 후 Macintosh에서 설정하기을 참조하세요.

10. 설치를 클릭하세요. 제품 작동을 위한 모든 컴포넌트가 설치됩니다.

    사용자화를 클릭하면, 설치할 각각의 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.

11. 암호를 입력하고 승인을 클릭하세요.

12. 소프트웨어 설치가 완료되면 컴퓨터를 재시동해야 합니다. 설치 계속을 클릭하세요.

13. 설치가 끝나면, 재시동 또는 종료를 클릭합니다.

14. 응용 프로그램 폴더 > 유틸리티 > 프린터 설정 유틸리티를 여세요.

    - Mac OS X 10.5~10.7의 경우 응용 프로그램 폴더 > 시스템 환경설정을 열고 프린트 & 팩스를 클릭하세요.

15. 프린터 목록에서 추가를 클릭하세요.

    - Mac OS X 10.5~10.7의 경우 '+' 아이콘을 클릭하세요. 팝업 창이 나타납니다.

16. Mac OS X 10.4의 경우 IP 프린터 탭을 클릭하세요.

    - Mac OS X 10.5~10.7의 경우 IP 탭을 클릭하세요.

17. 프로토콜에서 HP Jetdirect - Socket을 선택하세요.

    많은 매수의 문서를 인쇄할 때 프린터 유형 옵션에서 Socket을 선택하면 인쇄 성능을 향상시킬 수 있습니다.

18. 주소 입력 필드에 제품의 IP 주소를 입력하세요.

19. 대기열 입력 필드에 대기열 이름을 입력하세요. 제품 서버의 대기열 이름을 알 수 없을 경우에는 우선 기본 대기열 이름을 사용해보세요.

20. Mac OS X 10.4의 경우 자동 선택이 제대로 실행되지 않으면 사용 프린터에서 Samsung을 선택하고 모델에서 사용 중인 제품 이름을 선택하세요.

    - Mac OS X 10.5~10.7의 경우 자동 선택이 제대로 실행되지 않으면 프린터 소프트웨어 선택을 선택하고 사용 프린터에서 사용 중인 제품 이름을 선택하세요.

21. 추가를 클릭하세요.

    사용 중인 제품이 프린터 목록에 나타나고 기본 제품으로 설정됩니다.

팩스 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 진행하세요.

1. 응용 프로그램 폴더 > Samsung > 팩스 대기열 생성기를 열어주세요.

2. 프린터 목록에서 해당 제품이 보입니다.

3. 해당 제품을 사용하려면 제품을 선택하고 만들기 버튼을 클릭하세요.

### Linux

Samsung 웹사이트에서 Linux 소프트웨어 패키지를 다운로드하여 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. (www.samsung.com/printer > 해당 제품을 검색 > 지원 또는 다운로드센터)

다른 소프트웨어 설치 방법:

- Smart Panel 설치 참조.

- Printer Settings Utility 설치 참조.

#### Linux 드라이버 설치 및 네트워크 프린터 추가

1. 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 그리고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 제품의 IP 주소는 미리 설정되어 있어야 합니다.

2. Samsung 웹 사이트에서 Unified Linux Driver 패키지를 다운로드합니다.

3. UnifiedLinuxDriver.tar.gz 파일의 압축을 풀고 새 디렉토리를 여세요.

4. cdroot > autorun을 더블 클릭하세요.

5. Samsung 설치 화면이 열립니다. Continue를 클릭하세요.

6. Add printer wizard 창이 열립니다. Continue를 클릭하세요.

7. Network printer를 선택한 후 Search 버튼을 클릭하세요.

8. 목록 필드에 프린터의 IP 주소와 모델 이름이 나타납니다.

9. 사용할 제품을 선택하고 Next를 클릭하세요.

10. 프린터 설명을 입력하고 Next를 클릭하세요.

11. 프린터 추가가 완료되면 Finish를 클릭하세요.

12. 설치가 완료되면 Finish를 클릭하세요.

#### 네트워크 프린터 추가

1. Unified Driver Configurator를 더블 클릭하세요.

2. Add Printer…를 클릭하세요.

3. Add printer wizard 창이 열립니다. Next를 클릭하세요.

4. Network printer를 선택하고 Search 버튼을 클릭하세요.

5. 목록 필드에 프린터의 IP 주소와 모델 이름이 나타납니다.

6. 사용할 제품을 선택하고 Next를 클릭하세요.

7. 프린터 설명을 입력하고 Next를 클릭하세요.

8. 프린터 추가가 완료되면 Finish를 클릭하세요.

### UNIX

- Unix 프린터 드라이버를 설치하기 전에 제품이 Unix 운영 체제를 지원하는지 확인 바랍니다 (운영체제 참조).

- 명령어의 경우 “”로 표시되어 있습니다. 명령어 입력시 “”는 제외하고 입력하세요.

- 모델에 따라 지원되는 옵션및 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

UNIX Printer Driver를 사용하려면 먼저 UNIX 프린터 드라이버 패키지를 설치한 다음 프린터를 설정해야 합니다. UNIX Printer Driver 패키지는 Samsung 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. (www.samsung.com/printer > 해당 제품을 검색 > 지원 또는 다운로드센터)

#### UNIX 프린터 드라이버 패키지 설치하기

설치 절차는 언급된 모든 UNIX OS에 대해 동일합니다.

1. Samsung 웹사이트에서 UNIX Printer Driver 패키지를 다운로드하여 압축을 푸세요.

2. 루트 권한을 받으세요.

   “su -”

3. 적절한 드라이버 아카이브를 대상 UNIX 컴퓨터로 복사하세요.

   자세한 내용은 UNIX OS 관리 가이드를 참조하세요.

4. UNIX 프린터 드라이버 패키지 압축을 푸세요.

   예를 들어, IBM AIX에서 다음의 명령을 사용하세요. (“” 제외)

   “gzip –d <패키지 이름을 입력하세요| tar xvf –”

5. 압축이 풀린 디렉토리로 이동하세요.

6. 설치 스크립트를 실행하세요.

   “./install”

   install은 UNIX Printer Driver 패키지를 설치 또는 제거하는데 사용되는 설치 프로그램 스크립트 파일입니다.

   “chmod 755 install”명령을 사용해서 설치 프로그램 스크립트에 대한 권한을 제공합니다.

7. “ /install –c” 명령을 실행해서 설치 결과를 확인하세요.

8. 명령줄에서 “installprinter”를 실행하세요. 이렇게 하면 Add Printer Wizard 창이 열립니다. 이 창에서 다음의 절차를 참조하여 프린터를 설정하세요.

   Solaris 10과 같이 일부 UNIX OS에서는 방금 추가한 프린터가 활성화되지 않거나 작업을 수락하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 루트 터미널에서 다음 두 개의 명령을 실행하세요. “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### 프린터 드라이버 패키지 제거하기

프린터 유틸리티 제거는 시스템에 설치된 프린터를 삭제할 때 사용되어야 합니다.

1. 터미널에서 “uninstallprinter” 명령을 실행하세요.

   그러면 Uninstall Printer Wizard가 열립니다.

   드롭다운 목록에 설치된 프린터가 나열됩니다.

2. 삭제할 프린터를 선택하세요.

3. 시스템에서 프린터를 삭제하려면 Delete를 클릭하세요.

4. “/install –d” 명령을 실행해서 전체 패키지를 제거합니다.

5. 설치 제거 결과를 확인하려면 “/install –c”명령을 실행하세요.

다시 재설치하려면 “ /install” 명령을 사용해 binaries를 재설치하세요.

#### 프린터 설정하기

UNIX 시스템에 프린터를 추가하려면 명령줄에서 'installprinter'를 실행하세요. 이렇게 하면 Add Printer Wizard 창이 열립니다. 이 창에서 다음 절차에 따라 프린터를 설정할 수 있습니다.

1. 프린터의 이름을 입력하세요.

2. 모델 목록에서 해당 프린터 모델을 선택하세요.

3. Type 필드에 프린터 유형에 해당하는 설명을 입력하세요. 이는 옵션 항목입니다.

4. Description 필드에 프린터 설명을 지정하세요. 이는 옵션 항목입니다.

5. Location 필드에 프린터 위치를 지정하세요.

6. 네트워크로 연결된 프린터의 경우 Device 입력란에 프린터의 IP 주소 또는 DNS 이름을 입력하세요. jetdirect Queue type을 가진 IBM AIX에서는 DNS 이름만이 가능하며 숫자로 된 IP 주소는 허용되지 않습니다.

7. Queue type에는 해당하는 목록 상자에 lpd 또는 jetdirect로 연결이 표시됩니다. 또한 usb 유형은 Sun Solaris OS에서 사용할 수 있습니다.

8. Copies를 선택해서 문서 매수를 설정하세요.

9. 이미 정렬된 문서를 수신하려면 Collate 옵션을 선택하세요.

10. 반대 순서로 문서를 수신하려면 Reverse Order 옵션을 선택하세요.

11. 이 프린터를 기본값으로 설정하려면 Make Default 옵션을 선택하세요.

12. 프린터를 추가하려면 OK를 클릭하세요.