## Spesifikasi

### Spesifikasi umum

Nilai spesifikasi yang tersedia di bawah ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungi www.samsung.com untuk mengetahui kemungkinan perubahan informasi.

Item | Deskripsi
--- | ---
Dimensi | Lebar x Panjang x Tinggi | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10.79 x 9,80 inci)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 11,65 inci)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 11,65 inci)
Berat | Printer dengan bahan habis pakai | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg (14,66 Ibs)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg (17,64 Ibs)
Level Derau[b] | Mode siap | Kurang dari 26 dB(A)
Modus pencetakan | Kurang dari 50 dB(A)
Mode fotokopi | Kaca pemindai | Kurang dari 50 dB(A)
Pengumpan dokumen | Kurang dari 52 dB(A)
Mode pindai | Kaca pemindai | Kurang dari 52 dB(A)
Pengumpan dokumen | Kurang dari 54 dB(A)
Suhu | Operasi | 10 hingga 32°C (50 hingga 89.6°F)
Penyimpanan (dikemas) | -20 hingga 40 °C (-4 hingga 104 °F)
Kelembaban | Operasi | 20 hingga 80% RH
Penyimpanan (dikemas) | 10 hingga 90% RH
Tingkat daya[c] | Model 110 volt | AC 110 - 127 V
Model 220 volt | AC 220 - 240 V
Konsumsi daya | Mode operasional rata-rata | Kurang dari 310 W
Mode siap | Kurang dari 30 W

Mode hemat daya

- SCX-340x Series: Kurang dari 1,2 W

- SCX-340xW Series: Kurang dari 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Kurang dari 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Kurang dari 2,1 W

Modus daya mati | Kurang dari 0,45 W
nirkabel[d] | Modul | T77H262

[a] Dimensi dan berat diukur tanpa handset.

[b] Tingkat Tekanan Suara, ISO 7779. Konfigurasi yang diuji: pemasangan dasar printer, kertas A4, pencetakan simpleks.

[c] Lihat label tingkat daya pada printer untuk mengetahui tegangan (V), frekuensi (hertz), dan arus (A) yang tepat untuk printer Anda.

[d] Khusus model nirkabel (lihat Fitur-fitur menurut model).

### Spesifikasi media cetak

Tipe | Ukuran | Dimensi | Berat media cetak/Kapasitas[a]
--- | --- | --- | ---
Baki | Pengumpanan manual ke dalam baki[b]

Kertas biasa

Letter

216 x 279 mm (8,5 x 11 inci)

71 hingga 85 g/m2 (19 hingga 23 lbs bond)

- 150 lembar 80 g/m2 (21 lbs bond)

71 hingga 85 g/m2 (19 hingga 23 lbs bond)

- 1 lembar

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inci)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inci)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inci)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inci)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inci)
Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inci)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inci)

Amplop

Amplop Monarch

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inci)

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 10 lembar

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 1 lembar

Amplop No. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inci)
Amploo DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inci)
Amplop C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inci)

Kertas tebal

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

86 hingga 120 g/m2 (23 hingga 32 lbs bond)

- 50 lembar 120 g/m2 (32 lbs bond)

86 hingga 120 g/m2 (23 hingga 32 lbs bond)

- 1 lembar

Kertas tipis

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

60 hingga 70 g/m2 (16 hingga 19 lbs)

- 160 lembar 60 g/m2 (16 lbs bond)

60 hingga 70 g/m2 (16 hingga 19 lbs bond)

- 1 lembar

Katun

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 150 lembar 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 1 lembar

Berwarna

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 150 lembar 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 1 lembar

Pracetak

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 150 lembar 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 hingga 90 g/m2 (20 hingga 24 lbs bond)

- 1 lembar

Daur Ulang

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

60 hingga 90 g/m2 (16 hingga 24 lbs bond)

- 150 lembar 80 g/m2 (21 lbs bond)

60 hingga 90 g/m2 (16 hingga 24 lbs bond)

- 1 lembar

Label[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Lihat bagian kertas biasa

120 sampai 150 g/m2 (32 sampai 40 lbs bond)

- 10 lembar

120 sampai 150 g/m2 (32 sampai 40 lbs bond)

- 1 lembar

Kertas tebal

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Kartu pos 4x6

Lihat bagian kertas biasa

121 hingga 163 g/m2 (32 hingga 43 lbs bond)

- 10 lembar

121 hingga 163 g/m2 (32 hingga 43 lbs bond)

- 1 lembar

Kertas bond

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

- 10 lembar

- 1 lembar

Arsip

Lihat bagian kertas biasa

Lihat bagian kertas biasa

- 100 lembar

- 1 lembar

Ukuran minimum (ukuran khusus) | 76 x 127 mm (3 x 5 inci) | 60 sampai 163 g/m2 (bundel 16 sampai 43 lbs)
Ukuran maksimum (ukuran khusus) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci)
[a] Kapasitas maksimum mungkin bervariasi, bergantung pada berat dan ketebalan media serta kondisi lingkungan. [b] 1 lembar untuk pengumpan manual. [c] Kehalusan label yang digunakan dalam printer ini adalah 100 hingga 250 (sheffield). Angka itu menunjukkan tingkat kehalusan.

### Persyaratan sistem

#### Microsoft® Windows®

Sistem operasi | Persyaratan (direkomendasikan)
--- | ---
CPU | RAM | Ruang kosong HDD
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB hingga 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Prosesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit atau 64-bit atau lebih tinggi | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Dukungan untuk DirectX® 9 graphics dengan memori 128 MB (untuk mengaktifkan tema Aero).

- Drive DVD-R/W.

Windows Server® 2008 R2 | Prosesor Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) atau 1,4 GHz (x64) (2 GHz atau lebih cepat) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 atau lebih tinggi adalah persyaratan minimal untuk semua sistem operasi Windows.

- Pengguna yang memiliki hak administrator dapat menginstal perangkat lunak tersebut.

- Windows Terminal Services kompatibel dengan printer Anda.

- Untuk Windows 2000, Services Pack 4 atau lebih tinggi dibutuhkan.

#### Macintosh

Sistem operasi | Persyaratan (Direkomendasikan)
--- | ---
CPU | RAM | Ruang kosong HDD

Mac OS X 10.4

- Prosesor Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB untuk Mac berbasis powerPC (512 MB)

- 512 MB untuk Mac berbasis Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Prosesor Intel®

- 867 MHz atau PowerPC G4/G5 yang lebih cepat

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Prosesor Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Prosesor Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Item | Persyaratan
--- | ---

Sistem operasi

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 bita)

SuSE Linux 10.1 (32 bita)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Ruang kosong HDD | 1 GB (2 GB)

### Lingkungan jaringan

Hanya untuk model jaringan dan nirkabel saja (lihat Fitur-fitur menurut model)

Anda harus menyiapkan protokol jaringan pada printer untuk menggunakannya sebagai printer jaringan Anda. Tabel berikut menunjukkan lingkungan jaringan yang didukung oleh printer ini.

Item | Spesifikasi
--- | ---

Interface jaringan

- Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan

- LAN Nirkabel 802.11b/g/n

Sistem operasi jaringan

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Berbagai Linux OS

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protokol jaringan

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Keamanan nirkabel

- Otentikasi: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Enkripsi: WEP64, WEP128, TKIP, AES