## 기본 복사

특별한 복사기능을 사용하려면 고급편을 참조 하세요 (복사 메뉴 참조).

### 기본 복사

조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우 (조작부):

1. 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요

2. Samsung Easy Printer Manager 프로그램 장치 설정 또는 Printer Settings Utility 프로그램 Machine 섹션을 이용하여 농도조절, 원본종류와 같은 원하는 복사 설정값등을 설정할 수 있습니다.

   - Windows와 Macintosh 사용자는 장치 설정을 보세요.

   - Linux 사용자는 Smart Panel 를 보세요.

3. 필요하다면, +/- 버튼을 사용하여 복사 매수를 입력하세요.

4. (시작) 버튼을 누르세요.

1. 조작부의 (복사) 버튼을 누르세요.

2. 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원고 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요 (원본 넣기 참조).

3. 필요하다면, 조작부에서 확대/ 축소, 농도조절, 대비조절, 원고타입선택 등을 사용하여 복사 설정을 하세요 (복사 설정 변경 참조).

4. 필요하다면, 화살표 또는 숫자 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력하세요.

5. (시작) 버튼을 누르세요.

복사 도중 작업을 취소해야 할 경우, (정지/기능복귀) 버튼을 눌러서 복사를 중지 할 수 있습니다.

### 복사 설정 변경

제품의 기본 복사 설정을 사용하여 신속하고 간편하게 복사 작업을 할 수 있습니다.

- 복사 설정을 변경하는 동안 (정지/기능복귀) 버튼을 두번을 누르면 변경된 모든 복사 설정이 취소되고 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다. 또한 변경한 복사 설정 값으로 복사가 완료되면 자동으로 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다.

- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다 (메뉴 사용하기 참조).

- 조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우(조작부):

  Samsung Easy Printer Manager 프로그램 장치 설정 또는 Printer Settings Utility 프로그램 Machine 섹션을 이용하여 농도조절, 원본종류와 같은 원하는 복사 설정값등을 설정할 수 있습니다.

  - Windows와 Macintosh 사용자는 장치 설정을 보세요.

  - Linux 사용자는 Smart Panel 를 보세요.

- 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

#### 농도조절

원본이 희미하거나 어두운 이미지일 경우에는 농도를 조절하여 복사본의 가독성을 높일 수 있습니다.

1. 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사기능 > 농도조절을 누르세요.

2. 원하는 설정값을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   예를들어, 흐리게+5를 선택하면 최대한 흐리게 농도를 조절하고, 진하게+5를 선택하면 최대한 진하게 농도를 조절 할 수 있습니다.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

#### 대비조절

대비조절은 이미지의 밝고 어두움의 대비를 조절할 수 있습니다.

1. 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사기능 > 대비조절을 누르세요.

2. 원하는 설정값을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   진하게 선택하면 대비조절을 높일 수 있고, 대비조절을 낮추려면 흐리게를 선택하세요.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

#### 원고타입 선택

원본 종류 설정은 현재 복사 작업에 맞는 문서 종류를 선택하여 복사 품질을 개선하는데 사용합니다.

1. 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사기능 > 원본타입선택 을 누르세요.

2. 원하는 설정값을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   - 문자: 대부분 문자로 이루어진 원본에 사용하세요.

   - 문자/ 사진: 문자와 사진이 혼합된 원본에 사용하세요.

     복사된 문서의 문자들이 흐리게 나온다면, 문자를 선택하면 보다 선명하게 인쇄됩니다.

   - 사진: 사진이 원본일 경우 사용하세요.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

#### 복사본 축소 또는 확대 출력

원본을 스캔 유리 또는 원고급지 장치에 올려놓고 복사할 때 복사본의 크기를 25%~400% 축소 또는 확대할 수 있습니다.

- 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (다양한 기능 참조).

- 제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

##### 사전에 정의된 복사본 크기 선택

1. 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사기능 > 확대/ 축소를 누르세요.

2. 원하는 복사본 크기를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

##### 크기 배율을 직접 입력하여 복사본 크기 확대/ 축소

1. 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사기능 > 확대/ 축소 > 사용자정의를 누르세요.

2. 숫자 키패드를 사용하여 원하는 복사본의 크기 값을 입력하세요.

3. OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

축소된 복사본을 만들면 복사본 하단에 검정색 선이 나타날 수도 있습니다.

### 신분증 복사

양면 원본을 용지 한 장에 인쇄할 수 있습니다.

원본 크기가 축소되지 않고 한 면은 용지 위쪽에, 다른 면은 용지 아래쪽에 인쇄됩니다. 이 기능은 명함과 같이 크기가 작은 원본을 복사하는데 유용합니다.

- 이 기능을 사용하려면 원본을 스캔 유리에 놓아야 합니다.

- 제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 조작부의 신분증 복사 버튼을 누르세요.

2. 원본의 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으세요.

3. 원본의 앞면을놓고 [시작] 버튼을 누르라는 메시지가 나타납니다.

   조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우, 조작부의 앞면 LED가 켜집니다.

4. (시작) 버튼을 누르세요.

   제품이 앞면을 스캔을 하고, 원본의 뒷면을놓고 [시작] 버튼을 누르라는 메시지가 나타납니다.

   조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우, 원본의 앞면 스캔이 끝나면 조작부의 뒷면 LED가 켜집니다.

5. 원본의 뒷면이 밑으로 가도록 스캔 유리에 놓고, 스캔 덮개를 닫으세요.

6. (시작) 버튼을 누르세요.

- (시작) 버튼을 누르지 않으면 앞면만 복사됩니다.

- 원본이 인쇄 가능 영역보다 크면 일부분이 인쇄되지 않을 수도 있습니다.