## Configurazione IPv6

IPv6 è supportato correttamente solo in Windows Vista o successivo.

- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere Funzioni per modello o Panoramica dei menu).

- Se la rete IPv6 non funziona, ripristinare le impostazioni predefinite di rete e riprovare tramite Azzera impost.

Nell'ambiente di rete IPv6, attenersi alla procedura seguente per utilizzare l'indirizzo IPv6.

### Dal pannello di controllo

1. Collegare il dispositivo alla rete con un cavo di rete.

2. Accendere il dispositivo.

3. Stampare un Rapporto configurazione rete che controllerà gli indirizzi IPv6 (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete).

4. Selezionare Avvio > Pannello di controllo > Stampanti e fax.

5. Fare clic su Aggiungi una stampante nel riquadro sinistro della finestra Stampanti e fax.

6. Fare clic su Aggiungi stampante locale nella finestra Aggiungi stampante.

7. Verrà visualizzata la finestra Installazione guidata stampante. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra.

Se il dispositivo non funziona nell'ambiente di rete, attivare IPv6. Fare riferimento alla sezione successiva.

#### Attivazione IPv6

1. Premere il pulsante (Menu) sul pannello di controllo.

2. Premere Rete > TCP/IP (IPv6) > Attiv IPv6.

3. Selezionare Attivato e premere OK.

4. Spegnere e riaccendere il dispositivo.

5. Reinstallare il driver della stampante.

#### Impostazione degli indirizzi IPv6

L'apparecchio supporta i seguenti indirizzi IPv6 per la stampa e la gestione in rete.

- Link-local Address: indirizzo IPv6 locale autoconfigurato (l'indirizzo inizia con FE80).

- Stateless Address: indirizzo IPv6 configurato automaticamente da un router di rete.

- Stateful Address: indirizzo IPv6 configurato da un server DHCPv6.

- Manual Address: indirizzo IPv6 configurato in modo manuale da un utente.

##### Configurazione dell'indirizzo DHCPv6 (con memorizzazione dello stato)

Se sulla rete è presente un server DHCPv6, è possibile impostare una delle seguenti opzioni per la configurazione predefinita dell'host dinamico:

1. Premere il pulsante (Menu) sul pannello di controllo.

2. Premere Rete > TCP/IP (IPv6) > Config DHCPv6.

3. Premere OK per selezionare il valore necessario desiderato.

   - Indir DHCPv6: usare sempre l'indirizzo DHCPv6 indipendentemente dalla richiesta del router.

   - DHCPv6 disatt: mai usare l'indirizzo DHCPv6 indipendentemente dalla richiesta del router.

   - Router: usare DHCPv6 solo se richiesto da un router.

### Da SyncThru™ Web Service

Per modelli che non dispongono di display sul pannello di controllo, è necessario accedere prima a SyncThru™ Web Service mediante l'indirizzo IPv4 e attenersi alla procedura seguente per utilizzare IPv6.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Se è la prima volta che si esegue il login a SyncThru™ Web Service, è necessario accedere come amministratore. Immettere l'ID e la password seguenti.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

3. Quando viene visualizzata la finestra SyncThru™ Web Service, spostare il cursore del mouse su Impostazioni sulla barra dei menu in alto, quindi fare clic su Impostazioni di rete.

4. Fare clic su TCP/IPv6 nel riquadro sinistro del sito Web.

5. Selezionare la casella di controllo Protocollo IPv6 per attivare IPv6.

6. Selezionare la casella di controllo Manuale Indirizzo. Dopodiché, viene attivata la casella di testo Indirizzo/Prefisso.

7. Immettere il resto dell'indirizzo (ad es.: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" è il numero esadecimale da 0 a 9, da A a F).

8. Scegliere la confugurazione DHCPv6.

9. Fare clic sul pulsante Applica.

#### Utilizzo di SyncThru™ Web Service

1. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, che supporti l'indirizzo IPv6 come URL.

2. Selezionare uno degli indirizzi IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) da Rapporto di configurazione della rete (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete).

3. Immettere gli indirizzi IPv6 (es.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   L'indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi "[ ]".