## 기본 팩스

- SCX-340x/SCX-340xW Series는 이 기능을 지원하지 않습니다 ( 다양한 기능 참조).

- 특별한 팩스 기능을 사용하려면 고급편을 참조 하세요 (팩스 기능 사용하기 참조).

- 인터넷 전화선인 경우에는 본 제품을 팩스기로 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.

- 팩스 기능을 사용하기 위하여 전화선을 연결할 때는 PSTN(Public Switched Telephone Network: 공중 교환 전화망)를 사용할 것을 권합니다. 다른 인터넷 서비스(DSL, ISDN, VolP)를 사용하는 경우에는 마이크로필터를 사용하여 연결 품질을 높일 수 있습니다. 마이크로필터는 불필요한 잡음 신호를 제거하고 연결 품질 또는 인터넷 품질을 개선합니다. DSL 마이크로필터는 제품과 함께 제공되지 않으므로, DSL 마이크로필터의 사용에 대해서는 해당 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.

  1. 전화선 연결 소켓

  2. 마이크로필터

  3. DSL 모뎀 / 전화선

     (뒷모습 참조).

### 팩스 사용 준비

팩스를 송수신하기 전에 제품과 함께 제공된 전화선을 벽면 소켓에 연결해야 합니다 (뒷모습 참조). 연결 방법은 간단 설치 설명서를 참조하세요. 전화 연결 방법은 나라마다 다릅니다.

### 팩스 보내기

원본은 원고 급지 장치 또는 스캔 유리에 놓을 수 있습니다. 원본이 원고 급지 장치에도 있고 스캔 유리에도 있는 경우, 제품은 스캔 우선 순위가 높은 원고 급지 장치의 원본을 먼저 읽습니다.

1. 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원고 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요 (원본 넣기 참조).

2. 조작부의 (팩스)를 선택하세요.

3. 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요 (문서 설정 조정 참조).

4. 상대방의 팩스 번호를 입력하세요 (키패드 문자 및 숫자 참조).

5. 조작부의 (시작) 버튼을 누르세요. 원본 스캔 및 팩스 전송이 시작됩니다.

- 컴퓨터에서 직접 팩스를 보내려면 , Samsung Network PC Fax를 사용하세요 (컴퓨터에서 팩스 보내기 참조).

- 팩스 작업을 취소하려면 전송이 시작되기 전에 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

- 스캔 유리에 원본을 놓은 경우에는 다른 페이지도 전송할지 묻는 메시지가 나타납니다.

#### 수동으로 팩스 보내기

이 방법은 조작부의 (온훅다이얼)을 사용하여 팩스를 보내는 방법입니다.

제품이 핸드셋을 지원하는 모델인 경우, 핸드셋을 사용하여 팩스를 보낼 수 있습니다 (다양한 기능 참조).

1. 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원고 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요 (원본 넣기 참조).

2. 조작부의 (팩스)를 선택하세요.

3. 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요 (문서 설정 조정 참조).

4. 조작부의 (온훅다이얼)을 누르거나 핸드셋을 들어올리세요.

5. 조작부의 숫자 키패드를 사용하여 상대방의 팩스 번호를 입력하세요.

6. 상대방 팩스의 팩스 신호음이 들리면 조작부의 (시작) 버튼을 누르세요.

#### 팩스 여러곳으로 보내기

다중 송신 기능을 사용하여 팩스를 여러 곳으로 보낼 수 있습니다. 원본은 자동으로 메모리에 저장되어 상대방 팩스에 전송됩니다. 전송이 완료된 원본은 자동으로 메모리에서 삭제됩니다.

컬러 팩스를 보낼 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원고 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요 (원본 넣기 참조).

2. 조작부의 (팩스)를 선택하세요.

3. 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요 (문서 설정 조정 참조).

4. 조작부의 (메뉴) > 팩스기능 > 다중송신을 선택하세요.

5. 첫 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.

   단축 다이얼 번호를 누르거나 (주소록) 버튼을 사용하여 그룹 다이얼 번호를 선택 할 수도 있습니다.

6. 두 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.

   문서를 전송할 추가 수신 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.

7. 팩스 번호를 추가로 더 입력하려면, 예가 나타날 때 OK 버튼을 누르고 5 ~ 6 단계를 반복하세요.

   - 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

   - 그룹 다이얼 번호를 입력한 경우에는 다른 그룹 다이얼 번호를 추가로 입력할 수 없습니다.

8. 팩스 번호 입력이 끝났으면, 다른번호? 에서 아니오를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   입력한 팩스 번호의 순서대로 팩스 전송이 시작됩니다.

   전송 완료 후 송신결과 리포트가 출력됩니다.

### 팩스 받기

구입하신 제품은 팩스 모드로 기본 설정되어 있습니다. 팩스가 들어오면 지정된 수만큼 벨소리가 난 후 자동으로 팩스를 받습니다.

### 문서 설정 조정

팩스 작업을 시작하기 전에 최상의 품질을 얻을 수 있도록 원본 상태에 따라 다음 설정을 변경하세요.

모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

#### 해상도

일반적인 텍스트 중심의 원본을 사용할 때는 기본 문서 설정으로도 충분합니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있습니다.

해상도 설정은 현재 팩스 작업에 적용됩니다. 기본 설정을 변경하려면 사용 설명서 고급편을 참조하세요 (팩스 메뉴 참조).

1. 조작부의 (팩스) > (메뉴) > 팩스기능 > 해상도를 선택하세요.

2. 원하는 옵션을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

   - 표준: 보통 크기의 글자가 사용된 원본.

   - 정밀: 작은 글자 또는 얇은 선이 포함된 원본 또는 도트 프린터를 사용해서 인쇄된 원본.

   - 초정밀: 극히 정교한 세부 묘사가 포함된 원본. 초정밀 모드는 상대방 팩스가 초정밀 해상도를 지원하는 경우에만 사용 가능합니다.

     - 메모리 전송의 경우 초정밀 모드를 사용 할 수 없습니다. 해상도 설정이 자동으로 정밀로 변경됩니다.

     - 제품의 해상도가 초정밀로 설정되어 있고, 상대방 팩스가 초정밀 해상도를 지원하지 않는 경우 상대방 팩스기가 지원하는 최고 해상도 모드로 팩스를 전송합니다.

   - 사진: 회색 음영 또는 사진이 포함된 원본.

   - 컬러: 컬러 색상의 원본.

     - 메모리 전송의 경우 컬러 모드를 사용 할 수 없습니다.

     - 상대방 팩스가 컬러 모드를 지원해야만 사용 가능합니다.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

#### 농도조절

원본의 농도를 선택할 수 있습니다.

농도 설정은 현재 팩스 작업에 적용됩니다. 기본 설정을 변경하려면 사용 설명서 고급편을 참조하세요 (팩스 메뉴 참조).

1. 조작부의 (팩스) > (메뉴) > 팩스기능 > 농도조절을 선택하세요.

2. 원하는 농도 값을 선택하세요.

3. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.