## Skenēšanas funkcijas

- Lai iegūtu informāciju par skenēšanas pamatfunkcijām, skatiet Pamata rokasgrāmata (sk. Skenēšanas pamatdarbības).

- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Maksimālā iegūstamā izšķirtspēja ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp datora darbības ātruma, pieejamās diska vietas, atmiņas, skenētā attēla lieluma un bitu dziļuma iestatījumiem. Līdz ar to atkarībā no sistēmas un skenējamā materiāla, iespējams, nevarēsit skenēt, izmantojot noteiktu izšķirtspēju, it īpaši — uzlaboto dpi.

### Skenēšanas pamatmetode

Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Iespēju daudzveidība).

Varat noskenēt oriģinālus ar ierīci, izmantojot USB kabeli vai tīklu. Dokumentu skenēšanai var izmantot tālāk minētas metodes:

- Scan to PC: Skenējiet oriģinālus no vadības paneļa. Pēc tam noskenētie dati tiks saglabāti pievienotajos datoros mapē Mani dokumenti (sk. Skenēšanas pamatdarbības).

- TWAIN: TWAIN ir viena no iepriekš iestatītajām attēlveidošanas lietojumprogrammām. Skenējot attēlu, tiek palaista atlasītā lietojumprogramma, ļaujot vadīt skenēšanas procesu. Šī funkcija ir pieejama, izmantojot vietējo pieslēgumu vai tīkla pieslēgumu (sk. Skenēšana no attēlu rediģēšanas programmas).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: To var izmantot, lai skenētu attēlus vai dokumentus.

  - Sk. Skenēšana ar Samsung Scan Assistant.

  - Sk. Skenēšana ar SmarThru 4

  - Sk. Skenēšana, izmantojot SmarThru Office

- WIA: WIA nozīmē Windows Images Acquisition. Lai izmantotu šo funkciju, datoram jābūt tieši pievienotam ierīcei, izmantojot USB kabeli (sk. Skenēšana, izmantojot WIA draiveri).

- USB atmiņa: Varat skenēt dokumentu un skenēto attēlu saglabāt USB atmiņas ierīcē.

- Email: Skenēto attēlu var nosūtīt kā e-pasta pielikumu (sk. Skenēšana e-pasta ziņojumā).

- FTP/SMB: Varat skenēt attēlu un augšupielādēt to FTP/SMB serverī (sk. Skenēšana FTP/SMB serverī).

### Skenēšanas iestatījumu iestatīšana datorā

Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

1. Atveriet Samsung Easy Printer Manager (sk. Samsung Easy Printer Manager lietošana ).

2. Sarakstā Printer List atlasiet vajadzīgo ierīci.

3. Atlasiet izvēlni Scan to PC Settings.

4. Atlasiet vajadzīgo opciju.

   - Scan Activation: Nosaka, vai ierīcē skenēšana ir iespējota vai atspējot.

   - Cilne Basic: Satur iestatījumus, kas saistīti ar vispārīgiem skenēšanas un ierīces iestatījumiem.

   - Cilne Image: Satur iestatījumus, kas saistīti ar attēla pārveidošanu.

5. Nospiediet Save > OK.

### Skenēšana no ierīces, kas savienota tīklā

Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. Skats no aizmugures).

Pārliecinieties, ka printera draiveris datorā ir instalēts, izmantojot programmatūras kompaktdisku, jo printera draiverī iekļauta skenēšanas programma (sk. Draivera lokāla instalēšana).

1. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

2. Vadības panelī atlasiet (Scan) > Scan to PC > Network PC.

   Var arī skārienekrānā atlasīt Scan > Network PC.

   Ja redzat paziņojumu Not Available, pārbaudiet porta savienojumu.

3. Izvēlieties sava datora reģistrēto ID un, ja nepieciešams, iestatījumā Password ievadiet paroli.

   - ID ir tas pats kā Samsung Easy Printer Manager reģistrētais skenēšanas ID > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

   - Password ir 4 ciparu numura reģistrēta parole, kas paredzēta Samsung Easy Printer Manager > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

4. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

5. Sākas skenēšana.

   Skenētais attēls tiek saglabāts datora mapē C:\Users\users name\My Documents. Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai lietojumprogrammas, kuru lietojat.

### Skenēšana e-pasta ziņojumā

Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

#### E-pasta konta iestatīšana

1. Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana).

2. Atlasiet Settings > Network Settings un Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Ievadiet IP adresi, izmantojot decimālo apzīmējumu sistēmu ar punktiem, vai ievadiet to kā resursdatora nosaukumu.

4. Ievadiet servera porta numuru no 1 līdz 65535.

5. Lai pieprasītu autentifikāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus opcijai SMTP Requires Authentication.

6. Ievadiet SMTP servera pieteikšanās vārdu un paroli.

7. Nospiediet Apply.

   - Ja SMTP servera autentifikācijas metode ir POP3 pirms SMTP, atzīmējiet izvēles rūtiņu SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Ievadiet IP adresi un porta numuru.

#### Skenēšana un e-pasta nosūtīšana

1. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

2. Vadības panelī atlasiet (skenēt) > Scan to Email.

   Var arī skārienekrānā atlasīt Scan > Send Email.

3. Ievadiet pieteikšanās vārdu un paroli, ja tādus konfigurējāt programmā SyncThru™ Web Service (sk. Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana).

4. Ievadiet sūtītāja un adresāta e-pasta adresi.

   Jūs varat pats sev nosūtīt e-pastu, programmas SyncThru™ Web Service sadaļā Settings Scan > Scan To E-mail > aktivizējot opciju Auto Send To Self.

5. Ievadiet e-pasta ziņojuma tēmu un nospiediet pogu OK.

6. Atlasiet skenējamā faila formātu un nospiediet OK.

7. Ievadiet SMTP servera pieteikšanās vārdu un paroli.

8. Ierīce sāk skenēšanu un pēc tam nosūta e-pasta ziņojumu.

### Skenēšana FTP/SMB serverī

Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

#### FTP/SMB servera iestatīšana

1. Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana).

2. Atlasiet Address Book > Individual > Add.

3. Atzīmējiet rūtiņu blakus Add FTP vai Add SMB.

4. Ievadiet IP adresi, izmantojot decimālo apzīmējumu sistēmu ar punktiem, vai ievadiet to kā resursdatora nosaukumu.

5. Ievadiet servera porta numuru no 1 līdz 65535.

6. Atzīmējiet rūtiņu blakus Anonymous — tad serveris nodrošinās piekļuvi neautorizētām personām.

7. Ievadiet pieteikšanās vārdu un paroli.

8. Ievadiet domēna nosaukumu, ja serveris ir pievienots noteiktam domēnam. Ja tā nav, vienkārši ievadiet sava SMB serverī reģistrētā datora nosaukumu.

9. Ievadiet skenētā attēla saglabāšanas ceļu.

   - Mapei, kurā saglabāt skenēto attēlu, jāatrodas saknes mapē.

   - Mapes rekvizītos tā jāiestata kā koplietota mape.

   - Jūsu lietotājvārdam jābūt ar tiesībām lasīt un rakstīt mapē.

10. Nospiediet Apply.

#### Skenēšana un nosūtīšana uz FTP/SMB serveri

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar tīklu.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Vadības panelī atlasiet (skenēt) > Scan to SMB vai Scan to FTP.

   Var arī skārienekrānā atlasīt Scan > SMB vai FTP.

4. Atlasiet serveri un vajadzīgo skenēšanas formātu.

5. Ierīce sāk skenēt un pēc tam nosūta skenēto attēlu uz norādīto serveri.

### Skenēšana no attēlu rediģēšanas programmas

Dokumentus var skenēt un importēt attēlu rediģēšanas programmā, piemēram, Adobe Photoshop, ja vien programmatūra ir saderīga ar TWAIN. Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai skenētu, izmantojot ar TWAIN saderīgu programmatūru:

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Atveriet lietojumprogrammu, piemēram, Adobe Photoshop.

4. Noklikšķiniet uz Fails > Importēt un atlasiet skenera ierīci.

5. Iestatiet skenēšanas opcijas.

6. Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

### Skenēšana, izmantojot WIA draiveri

Ierīce atbalsta Windows Image Acquisition (WIA) draiveri attēlu skenēšanai. WIA ir viens no standarta komponentiem, ko nodrošina Microsoft Windows 7, un tas ir saderīgs ar ciparu kamerām un skeneriem. Atšķirībā no TWAIN draivera WIA draiveris ļauj skenēt un vienkārši koriģēt attēlus, neizmantojot papildu programmatūru.

WIA draiveris darbojas tikai operētājsistēmā Windows (netiek atbalstīts sistēmā Windows 2000) ar USB portu.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Noklikšķiniet uz Sākt > Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Ierīces un printeri.

4. Sadaļā Printeri un faksa aparāti > Sākt skenēšanu noklikšķiniet ar labo pogu uz ierīces draivera ikonas.

5. Parādās lietojumprogramma Jauna skenēšana.

6. Izvēlieties skenēšanas preferences un noklikšķiniet uz Priekšskatīt, lai aplūkotu, kā preferences ietekmē attēlu.

7. Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

### Skenēšana ar Samsung Scan Assistant

- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Varat izmantot programmas Samsung Scan Assistant OCR (rakstzīmju optiskā pazīšana) funkciju.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Noklikšķiniet uz Sākt > Visas programmas > Samsung printeri un palaidiet Samsung Scan Assistant.

   Izvēlnē atlasiet Help vai logā noklikšķiniet uz , un tad noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.

4. Iestatiet skenēšanas opcijas.

5. Noklikšķiniet uz Scan.

### Skenēšana ar SmarThru 4

- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Varat izmantot programmas SmarThru 4 OCR (rakstzīmju optiskā pazīšana) funkciju.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas SmarThru 4.

4. Parādās programma SmarThru.

   - Scan to: Varat skenēt attēlu un saglabāt to lietojumprogrammā vai mapē, sūtīt pa e-pastu vai arī publicēt tīmekļa vietnē.

   - Image: Varat rediģēt attēlu un sūtīt to uz noteiktu lietojumprogrammu vai mapi, nosūtīt pa e-pastu vai arī publicēt tīmekļa vietnē.

   - Print: Varat izdrukāt saglabātos attēlus.

   Izvēlnē atlasiet Help vai logā noklikšķiniet uz , un tad noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.

5. Noklikšķiniet uz Scan to.

6. Izvēlieties galamērķi starp Application, E-mail, Folder, OCR vai Web.

7. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz Settings, lai pielāgotu iestatījumus.

8. Noklikšķiniet uz Scan.

### Skenēšana, izmantojot SmarThru Office

- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Lai izmantotu SmarThru Office, šī programma ir manuāli jāinstalē no komplektācijā iekļautā kompaktdiska. Atlasiet Advanced Installation > Custom Installation un izvēlieties instalēt SmarThru Office.

- Varat izmantot programmas SmarThru Office OCR (rakstzīmju optiskā pazīšana) funkciju.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas SmarThru Office.

4. Parādās programma SmarThru Office.

   Noklikšķiniet uz Help vai logā uz pogas , un tad noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.

5. Lai aktivizētu SmarThru Office palaidēju, Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz SmarThru Office ikonas ().

6. Lai atvērtu skenēšanas logu, noklikšķiniet uz skenēšanas ikonas ().

7. Atveras logs Scan Setting.

8. Iestatiet skenēšanas iestatījumus un noklikšķiniet uz Scan.

### Skenēšana sistēmā Macintosh

#### Skenēšana no ierīces, kas savienota ar USB

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Startējiet Applications un noklikšķiniet uz Image Capture.

   Ja parādās ziņojums No Image Capture device connected, atvienojiet USB kabeli un atkārtoti pievienojiet to. Ja problēma netiek atrisināta, meklējiet informāciju Image Capture palīdzībā.

4. Atlasiet vajadzīgo opciju.

5. Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

   Ja programmā Image Capture nedarbojas skenēšanas funkcija, atjauniniet sistēmu Mac OS uz jaunāko versiju. Programma Image Capture darbojas pareizi sistēmā Mac OS X 10.4.7 vai jaunākā versijā.

#### Skenēšana no ierīces, kas savienota tīklā

Tikai tīkla vai bezvadu sistēmas modelim (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar tīklu.

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Startējiet Applications un noklikšķiniet uz Image Capture.

4. Veiciet tālāk aprakstītās darbības, ņemot vērā attiecīgo operētājsistēmu.

   - Operētājsistēmai 10.4

     - Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Devices > Browse Devices.

     - TWAIN ierīču opcijā atlasiet savu ierīci. Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Use TWAIN software.

     - Noklikšķiniet uz Connect.

       Ja parādās brīdinājuma ziņojums, noklikšķiniet uz Change Port.., lai atlasītu portu, vai, ja parādās TWAIN UI, cilnē Preference noklikšķiniet uz Change Port.. un atlasiet jaunu portu.

   - Operētājsistēmai 10.5

     - Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Devices > Browse Devices.

     - Pārliecinieties, vai sadaļā Bonjour Devices blakus jūsu ierīcei ir atzīmēta izvēles rūtiņa Connected.

     - Lai skenētu, izmantojot TWAIN, skatiet sistēmā Mac OS X 10.4 veicamās darbības, kas aprakstītas iepriekš.

   - Sistēmā 10.6–10.7 atlasiet savu ierīci, kas norādīta zem SHARED.

5. Iestatiet skenēšanas opcijas šai programmai.

6. Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

   - Ja skenēšana nenotiek, izmantojot programmu Image Capture, atjauniniet sistēmu Mac OS uz jaunāko versiju. Programma Image Capture darbojas pareizi sistēmā Mac OS X 10.4.7 vai jaunākā versijā.

   - Papildinformāciju skatiet programmas Image Capture palīdzībā.

   - Varat izmantot arī ar TWAIN saderīgu programmatūru, piemēram, Adobe Photoshop.

### Skenēšana sistēmā Linux

#### Skenēšana

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2. Veiciet dubultklikšķi uz Unified Driver Configurator darbvirsmā.

3. Lai pārslēgtos uz programmu Skeneru konfigurēšana, noklikšķiniet uz pogas .

4. Atlasiet sarakstā skeneri.

5. Noklikšķiniet uz Properties.

6. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

7. Logā Scanner Properties noklikšķiniet uz Preview.

8. Dokuments tiek skenēts, un attēla priekšskatījums ir redzams sadaļā Preview Pane.

9. Laukā Preview Pane velciet rādītāju, lai iestatītu skenējamo attēla apgabalu.

10. Atlasiet vajadzīgo opciju.

11. Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

    Skenēšanas iestatījumus var saglabāt un pievienot nolaižamajam sarakstam Job Type, lai tos vēlāk izmantotu.

#### Attēla rediģēšana programmā Image Manager

Programmā Image Manager ir pieejamas izvēļņu komandas un rīki, lai varētu rediģēt skenētu attēlu.