## Panoramica dei menu

Il pannello di controllo fornisce l'accesso ai diversi menu per impostare il dispositivo o utilizzare le sue funzioni.

- Questa funzione non è supportata sui modelli SCX-340x/SCX-340xW Series (vedere Panoramica pannello di controllo).

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

- I nomi menu possono essere diversi dal dispositivo, in base alle opzioni o ai modelli.

- I menu sono descritti nella Guida avanzata (vedere Utili menu per le impostazioni).

### Accesso al menu

1. Selezionare il pulsante Fax, Copia o Digitalizza sul pannello di controllo a seconda della funzione usata.

2. Selezionare (Menu) finché il menu desiderato non viene visualizzato nella riga inferiore del display, quindi premere OK.

3. Premere le frecce finché non viene visualizzata la voce di menu desiderata e premere OK.

4. Se la voce dell'impostazione ha dei sottomenu, ripetere la procedura 3.

5. Premere OK per salvare la selezione.

6. Premere (Stop/Cancella) per tornare in modalità Pronta.

Elementi | Opzioni
--- | ---
Funzione fax | Scurezza | Normale Scuro+1- Scuro+5 Chiaro+5- Chiaro+1
Contrasto | Normale Scuro+1- Scuro+5 Chiaro+5- Chiaro+1
Risoluzione | Standard Fine Superfine FAX foto FAX colori
Dimens digital
Invio multiplo
Invio ritard.
Funzione fax (Continua) | Invio priorit.
Inoltra | Fax PC
Ricez. sicura | Disattivato Attivato Stampa
Agg. pagina
Annulla lavoro

Imposta fax

Invio

Tempi risel.

Tempo riselez.

Sel. prefisso

Modo MCE

Rapporto invio

TCR immagine

Modo selezione [a]

Imposta fax (Continua)

Ricezione

Modo ricezione

Squilli risp.

Stampa nome rx

Cod inizio ric

Riduz. autom.

Ignora formato

Imp. fax ind.

Modo DRPD [a]

Modifica pred. | Risoluzione Scurezza Contrasto Dimens digital
Rapporto auto | Attivato Disattivato
Funzione copia | Dimens digital
Riduci/Ingrand
Scurezza | Normale Scuro+1- Scuro+5 Chiaro+5- Chiaro+1
Funzione copia (Continua) | Contrasto | Normale Scuro+1- Scuro+5 Chiaro+5- Chiaro+1
Tipo di origin | Testo Testo/Foto Foto

Layout

Normale

N su 2

N su 4

Copia ID

Copia poster

Clona copia

Reg. sfondo | Disattivato Automatico Migl. liv. 1 Migl. liv. 2 Canc. liv. 1- Canc. liv. 4

Imposta copia

Modifica pred.

Dimens digital

Copie

Fascic. copie

Riduci/Ingrand

Scurezza

Contrasto

Tipo di origin

Reg. sfondo

Imposta sist.

Imposta appar

ID apparecchio

Numero fax

Data e ora

Modo orologio

Lingua

Risp. energia

Evento attiv

Timeout sist

Reg. altitud.

Contin. auto. [b]

Carta non corr.

Sostit carta [b]

Rispar. toner

Impostaz Eco

Imposta carta | Formato carta Tipo di carta Margine
Imposta sist. (Continua) | Suono/Volume | Suono tasti Suono allarme Diffusore Suoneria

Rapporto

Tutti i res

Configurazione

Info mat. cons

Rubrica

Invio fax

Fax invaito

Fax ricevuti

Lavori pianif.

Fax indesider.

Conf. rete [c]

Cont utilizzi

Opzioni fax

Manutenzione | Can mes ton es [d] Dur mat cons N. di serie Avv toner scar

Imposta sist. (Continua)

Azzera impost.

Tutte le imp.

Imposta fax

Imposta copia

Imposta sist.

Imposta rete [c]

Rubrica

Fax invaito

Fax ricevuti

Rete [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Statico
TCP/IP (IPv6) | Attiv IPv6 Config DHCPv6
Veloc Ethernet | Immediata 10 Mbps Half 10 Mbps Full 100 Mbps Half 100 Mbps Full

Rete [c](Continua)

Wireless

Wi-Fi ATT/DIS

Wi-Fi Direct

Impostaz WPS

Impostaz WLAN

WLAN predef.

Segnale WLAN

Azzera impost.
Conf. rete
[a] A seconda del paese questa opzione potrebbe non essere disponibile. [b] Questa opzione viene visualizzata solo se lè attivata l'opzione Carta non corr.. [c] Solo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Questa opzione viene visualizzata solo se nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner.