## Жарық диодты экран күйін түсіну

Күй ЖД түсі құрылғының ағымдағы күйін көрсетеді.

- Модельге немесе елге байланысты кейбір жарық диодты экрандар болмауы мүмкін (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз).

- Қатені түзету үшін қате туралы хабарға қараңыз және ақаулықтарды жою бөлігіндегі ол туралы нұсқауларды қараңыз (Қате туралы хабарламаларды түсіну бөлімін қараңыз).

- Сондай-ақ, қатені компьютердегі Samsung Printing Status немесе Smart Panel бағдарламасында түзетуге болады (Samsung Printer Status бағдарламасын пайдалану немесе Smart Panel бағдарламасын пайдалану бетін қараңыз).

- Егер мәселе жалғасса, қызмет көрсету өкіліне қоңырау шалыңыз.

Жарық диодты экран | Күй | Сипаттама
--- | --- | ---
Состояние | Выкл | Құрылғы желіде емес.
Жасыл | Жыпылықтау | Егер артқы шам жыпылықтаса, құрылғы деректерді қабылдап не басып шығарып жатыр.

Вкл

- Құрылғы қосулы және пайдалануға дайын.

Қызыл

Жыпылықтау

- Жеңіл-желпі қате орын алды және құрылғы қатенің өшірілуін күтуде. Дисплейдегі хабарды тексеріңіз. Мәселе шешілгенде құрылғы жұмысын жалғастырады.

- Картриджде тонер деңгейі аз. Картридждің жарамдылық мерзімі[a] тонер аяқталуға жақын. Ауыстыратын жаңа картридж дайындаңыз. Тонерді қайта тарату арқылы басып шығару сапасын уақытша арттыруға болады (Тонерді қайта тарату бөлімін қараңыз).[b]

Вкл

- Тонер картриджі есептелген картридждің қызмет көрсету мерзіміне жетуге аз қалды[a]. Тонер картриджін ауыстыру ұсынылады (Тонер картриджін ауыстыру бөлімін қараңыз).

- Қақпақ ашық. Қақпақты жабыңыз.

- Ақпаратты алғанда немесе басып шығарған кезде тартпада қағаз жоқ. Науаға парақ салыңыз.

- Құрылғы үлкен қате салдарынан тоқтады. Көрсетілетін хабарды тексеріңіз (Қате туралы хабарламаларды түсіну бөлімін қараңыз).

- Қағаз кептелісі орын алды (Қағаз кептелуін кетіру бөлімін қараңыз).

() WPS[b] | Көк | Жыпылықтау | Құрылғы сымсыз желіге қосылуда.
Вкл | Құрылғы сымсыз желіге қосылған (Сымсыз желіні орнату бөлімін қараңыз).
Выкл | Құрылғы сымсыз желіден ажыратылған.
() итание | Көк | Вкл | Құрылғы қуатты үнемдеу режимінде тұр.
Выкл | Құрылғы дайын режимде немесе машина қуаты өшірулі.
Экономия | Жасыл | Вкл | Экономия режимі қосулы. Үнемдеу режимінің әдепкі параметрі 2 жоғары және тонерді үнемдеу.
Выкл | Экономия режимі өшірулі.
Тонер [b] | Қызғылт сары | Жыпылықтау | Картриджде тонер деңгейі аз. Тонердің болжанған жұмыс істеу мерзімі[a] жақындады. Ауыстыратын жаңа картридж дайындаңыз. Тонерді қайта тарату арқылы басып шығару сапасын уақытша арттыруға болады (Тонерді қайта тарату бөлімін қараңыз).
Вкл | Тонер картриджі есептелген картридждің қызмет көрсету мерзіміне жетуге аз қалды[a]. Тонер картриджін ауыстыру ұсынылады (Тонер картриджін ауыстыру бөлімін қараңыз).
Выкл | Барлық тонер картридждерінің сыйымдылығы қалыпты.

[a] Картридждің есептелген қызмет көрсету мерзімі дегеніміз басып шығарудың орташа мүмкіндігін көрсететін есептелген тонер картриджінің қызмет көрсету мерзімі және ол ISO/IEC 19752 стандартына сәйкес келеді. Парақтардың санына жұмыс істеу ортасы, сурет аумағының пайыздық қатынасы, басып шығару интервалы, суреттер, медиа және медиа өлшемі әсер етуі мүмкін. Қызыл жарық диодты экран қосулы болғанда және принтер басып шығаруды тоқтатқан кезде картриджде тонердің кішкене бөлігі қалған.

[b] Модельге немесе елге байланысты кейбір жарық диодты экрандар болмауы мүмкін (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз).