## Setup jaringan berkabel

### Laporan konfigurasi jaringan pencetakan

Anda dapat mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan dari panel kontrol printer yang akan menampilkan setelan aktif jaringan printer. Hal ini akan membantu Anda menyiapkan jaringan.

- Printer mempunyai layar tampilan: Tekan tombol (Menu) pada panel kontrol dan pilih Network > Network Conf. (Network Configuration).

- Printer mempunyai layar sentuh: Tekan Setup dari layar Main > Network > Next > Network Configuration.

- Printer tidak mempunyai layar tampilan: Tekan tombol (Cancel atau Stop/Clear) selama lebih dari 4~5 detik pada panel kontrol.

Dengan menggunakan Laporan Konfigurasi Jaringan, Anda dapat menemukan alamat MAC printer dan alamat IP.

Misalnya:

- Alamat MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Alamat IP: 169.254.192.192

### Menyetel alamat IP

- Printer yang tidak mendukung antarmuka jaringan tidak akan dapat menggunakan fitur ini (lihat Tampak Belakang).

- TCP/IPv6 tidak didukung oleh program ini.

Pertama, Anda harus menyiapkan alamat IP untuk pencetakan dan manajemen jaringan. Dalam sebagian besar kasus, alamat IP baru akan ditentukan secara otomatis oleh server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protokol Konfigurasi Komputer-Basis Dinamis) yang terletak di jaringan.

#### Konfigurasi IPv4 dengan menggunakan SetIP(Windows)

Sebelum menggunakan program SetIP, nonaktifkan firewall komputer dari Panel Kontrol > Pusat Keamanan > Firewall Windows.

1. Instal program ini dari CD-ROM yang disertakan dengan mengklik dua kali Application > SetIP > Setup.exe.

2. Ikuti petunjuk pada jendela penginstalan.

3. Sambungkan printer ke jaringan dengan menggunakan kabel jaringan.

4. Hidupkan printer.

5. Dari menu Mulai Windows, pilih Semua Program > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Klik ikon (ketiga dari kiri) di jendela SetIP untuk membuka jendela konfigurasi TCP/IP.

7. Masukkan informasi baru printer ke jendela konfigurasi seperti berikut. Dalam intranet perusahaan, mungkin Anda perlu mendapatkan informasi ini yang ditentukan manajer jaringan sebelum melanjutkan.

   Cari alamat MAC printer dari Network Configuration Report (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan) kemudian masukkan tanpa tanda titik dua. Misalnya, 00:15:99:29:51:A8 menjadi 0015992951A8.

8. Klik Apply, lalu klik OK. Printer akan secara otomatis mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. Konfirmasikan bahwa semua setelan benar.

#### Konfigurasi IPv4 dengan menggunakan SetIP (Macintosh)

Sebelum menggunakan program SetIP, nonaktifkan firewall komputer dari System Preferences > Security > Firewall.

Petunjuk berikut ini mungkin berbeda dengan model printer Anda.

1. Sambungkan printer ke jaringan dengan menggunakan kabel jaringan.

2. Masukkan CD-ROM penginstalan, kemudian buka jendela disk, pilih MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Klik dua kali file itu dan Safari secara otomatis akan terbuka, lalu pilih Trust. Browser akan membuka halaman SetIPapplet.html yang menampilkan nama dan informasi alamat IP printer.

4. Klik ikon (ketiga dari kiri) di jendela SetIP untuk membuka jendela konfigurasi TCP/IP.

5. Masukkan informasi baru printer ke jendela konfigurasi. Dalam intranet perusahaan, mungkin Anda perlu mendapatkan informasi ini yang ditentukan manajer jaringan sebelum melanjutkan.

   Cari alamat MAC printer dari Network Configuration Report (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan) kemudian masukkan tanpa tanda titik dua. Misalnya, 00:15:99:29:51:A8 menjadi 0015992951A8.

6. Pilih Apply, lalu OK, dan OK lagi.

7. Tutup Safari.

#### Konfigurasi IPv4 dengan SetIP (Linux)

Sebelum menggunakan program SetIP, nonaktifkan firewall komputer dari System Preferences atau Administrator.

Petunjuk berikut ini mungkin berbeda dengan model printer Anda atau sistem operasi.

1. Buka /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Klik dua kali file SetIPApplet.html.

3. Klik untuk membuka jendela konfigurasi TCP/IP.

4. Masukkan informasi baru printer ke jendela konfigurasi. Dalam intranet perusahaan, mungkin Anda perlu mendapatkan informasi ini yang ditentukan manajer jaringan sebelum melanjutkan.

   Cari alamat MAC printer dari Network Configuration Report (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan) kemudian masukkan tanpa tanda titik dua. Misalnya, 00:15:99:29:51:A8 menjadi 0015992951A8.

5. Printer akan secara otomatis mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan.