## Istallazione dei driver sulla rete

- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere Funzioni per modello).

- I dispositivi che non supportano l'interfaccia di rete non potranno utilizzare questa funzione (vedere Vista posteriore).

### Windows

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e acceso. Inoltre, è necessario aver impostato l'indirizzo IP dell'apparecchio (vedere Impostazione dell'indirizzo IP).

   Se appare "Installazione guidata nuovo hardware" durante la procedura di installazione, fare clic su Annulla per chiudere la finestra.

2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

3. Selezionare Installa ora.

   Installazione personalizzata consente di selezionare il collegamento della macchina e scegliere i singoli componenti da installare. Seguire le istruzioni sulla finestra.

4. Leggere il Contratto di licenza e selezionare Accetto i termini del contratto di licenza. Fare quindi clic su Avanti.

   Il programma cerca il dispositivo.

   Se l'apparecchio non è presente nella rete, viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare l'opzione desiderata e fare clic su Avanti.

5. I dispositivi di cui viene effettuata la ricerca verranno visualizzati sullo schermo. Selezionare il dispositivo da usare e fare clic su OK.

   Se il driver ha effettuato una ricerca di un solo dispositivo, viene visualizzata la finestra di conferma.

6. Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

#### Modalità installazione silent

La modalità di installazione silent è un metodo di installazione che non necessita dell'intervento dell'utente. Una volta avviata l'installazione, il driver del dispositivo e il software vengono installati automaticamente sul computer. È possibile avviare l'installazione silent immettendo /s o /S nella finestra di comando.

##### Parametri della riga di comando

La tabella seguente mostra i comandi che si possono utilizzare nella finestra di comando.

Le seguenti righe di comando sono efficaci e funzionanti quando il comando viene usato con /s o /S. Tuttavia /h, /H o /? sono comandi eccezionali che possono essere azionati da soli.

Riga di comando | Definizione | Descrizione
--- | --- | ---
/s o/S | Avvia l'installazione silent. | Installa i driver del dispositivo senza visualizzare messaggi dell'UI o chiedere l'intervento dell'utente.

/p"<nome porta>" o/P"<nome porta>"

Specifica la porta della stampante.

La Porta di rete verrà creata con l'ausilio del monitor della porta TCP/IP standard. Per la porta locale, è necessario che questa porta sia presente sul sistema prima di essere specificata dal comando.

È possibile specificare il nome della porta della stampante come indirizzo IP, nome host, nome porta locale USB o nome porta IEEE1284.

Ad esempio:

- /p"xxx.xxx.xxx.xxx" dove, "xxx.xxx.xxx.xxx" indica l'indirizzo IP per la stampante di rete. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nomehost"

- Quando si installa il driver in modo silent in lingua coreana, digitare Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a"<perc_dest>" o/A"<perc_dest>"

Specifica il percorso di destinazione per l'installazione.

Il percorso di destinazione deve essere un percorso completamente valido.

Poiché i driver del dispositivo devono essere installati nella posizione specifica del sistema operativo, questo comando si applica solo al software dell'applicazione.

/i"<nome script>" o/I"<nome script>"

Specifica lo script di installazione personalizzato per il funzionamento personalizzato.

Il nome dello script deve essere un nome completamente valido.

Lo script personalizzato può essere assegnato per l'installazione silent personalizzata. È possibile creare o modificare tale file dello script tramite l'utility fornita di personalizzazione del programma di installazione oppure tramite un editor di testo.

questo script personalizzato ha priorità sull'impostazione predefinita del programma di installazione nel pacchetto di impostazione ma non ha priorità sui parametri della riga di comando.

/n"<Nome stampante>" o/N"<Nome stampante>" | Specifica il nome della stampante. L'istanza della stampante dovrà essere creata come nome della stampante specificata. | Con questo parametro è possibile aggiungere istanze della stampante come desiderato.
/nd o/ND | Comanda di non impostare il driver installato come driver del dispositivo predefinito. | Indica che il driver del dispositivo installato non sarà il driver del dispositivo predefinito sul sistema se vi sono più driver della stampante installati. Se sul sistema non è presente alcun driver del dispositivo installato, questa opzione non verrà applicata poiché il sistema operativo di Windows imposterà il driver della stampante installata come driver del dispositivo predefinito.
/x o/X | Utilizza i file del driver del dispositivo esistente per creare l'istanza della stampante se è già installata. | Questo comando consente di installare l'istanza di una stampante che utilizza i file del driver della stampante utilizzata senza installare un driver aggiuntivo.
/up"<nome stampante>" o/UP"<nome stampante>" | Rimuove solo l'istanza della stampante specificata e non i file del driver. | Questo comando consente di rimuovere dal sistema solo l'istanza della stampante specificata senza influire sugli altri driver della stampante. I file dei driver della stampante non verranno rimossi dal sistema.
/d o/D | Disinstalla tutti i driver e le applicazioni del dispositivo dal sistema. | Questo comando rimuove tutti i driver installati del dispositivo e le applicazioni dal sistema.
/v"<nome condivisione>" o/V"<nome condivisione>" | Condivide il dispositivo installato e aggiunge altri driver della piattaforma disponibili per Point e Print. | Installa sul sistema tutti i driver del dispositivo della piattaforma OS Windows supportata e lo condivide con il <nome condivisione> specificato per "point and print".
/o o /O | Apre la cartella Stampanti e fax dopo l'installazione. | Questo comando aprirà la cartella Stampanti e fax dopo l'installazione silent.
/f"<nome file log>" o/F"<nome file log>" | Specifica il nome del file log. Il file log predefinito viene creato nel cartella temporanea del sistema se non diversamente specificato. | Verrà creato un file log in una cartella specificata.
/h, /H o /? | Mostra l'utilizzo della riga di comando.

### Macintosh

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e sia acceso.

2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Macintosh.

4. Fare doppio clic sulla cartella MAC_Installer > icona Installer OS X.

5. Fare clic su Continua.

6. Leggere il contratto di licenza e fare clic su Continua.

7. Fare clic su Accetto per accettare il contratto di licenza.

8. Quando viene visualizzato l'avviso che tutte le applicazioni verranno chiuse, fare clic su Continua.

9. Fare clic su Continua nel riquadro Opzioni personalizzabili.

   Se non è ancora stato impostato l'indirizzo IP, fare clic su Imposta indirizzo IP e consultare Impostazione IPv4 tramite SetIP (Macintosh). Se si desidera eseguire l'impostazione wireless, consultare Impostazione tramite Macintosh.

10. Fare clic su Installa. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.

    Selezionando Personalizza, è possibile scegliere i singoli componenti da installare.

11. Immettere la password e fare clic su OK.

12. L'installazione del software richiede il riavvio del computer. Fare clic su Continua installazione.

13. Al termine dell'installazione, fare clic su Esci o Riavvia.

14. Aprire la cartella Applicazioni > Utility > Utility Configurazione Stampante.

    - Per Mac OS X 10.5-10,7, aprire la cartella Applicazioni > Preferenze di Sistema e fare clic su Stampa e Fax.

15. Fare clic su Aggiungi su Elenco stampanti.

    - Per Mac OS X 10.5-10,7, fare clic sull'icona "+". Viene visualizzata una finestra.

16. Per Mac OS X 10.4, fare clic su Stampante IP.

    - Per Mac OS X 10.5-10,7, fare clic su IP.

17. Selezionare HP Jetdirect - Socket in Protocollo.

    Durante la stampa di un documento contenente più pagine, le prestazioni di stampa possono essere migliorate scegliendo Socket per l'opzione Tipo di Stampante.

18. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo Indirizzo.

19. Immettere il nome della coda nel campo Coda. Se non si riesce a stabilire il nome della coda per il server del dispositivo, provare a usare la coda predefinita.

20. Per Mac OS X 10.4, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, selezionare Samsung in Stampa con e il nome del dispositivo in Modello.

    - Per Mac OS X 10.5-10,7, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, scegliere Seleziona software stampante e il nome dell'apparecchio in Stampa con.

21. Fare clic su Aggiungi.

    L'apparecchio viene visualizzato in Elenco stampanti e impostato come stampante predefinita.

Per installare il driver del fax:

1. Aprire la cartella Applicazioni > Samsung > Creazione coda fax.

2. Il dispositivo viene visualizzato nell'Elenco stampanti.

3. Selezionare il dispositivo da utilizzare e fare clic sul pulsante Crea.

### Linux

Per installare il software della stampante è necessario scaricare i pacchetti di software Linux dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com/printer > trova il prodotto > Supporto o Download).

Per installare altri software:

- Vedere Installazione di Smart Panel.

- Vedere Installazione di Printer Settings Utility.

#### Installare il driver Linux e aggiungere la stampante di rete

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e sia acceso. Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.

2. Scaricare il pacchetto Unified Linux Driver dal sito Web Samsung.

3. Estrarre il file UnifiedLinuxDriver.tar.gz e aprire la nuova directory.

4. Fare doppio clic sulla cartella Linux > icona install.sh.

5. Viene visualizzata la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su Continue.

6. Viene visualizzata la finestra della procedura guidata Add printer. Fare clic su Next.

7. Selezionare Network printer e fare clic sul pulsante Search.

8. L'indirizzo IP dell'apparecchio e il nome modello vengono visualizzati nel campo di elenco.

9. Selezionare il dispositivo in uso e fare clic su Next.

10. Inserire la descrizione della stampante, quindi Next.

11. Dopo aver aggiunto l'apparecchio, fare clic su Finish.

12. Al termine dell'installazione, fare clic su Finish.

#### Aggiunta della stampante di rete

1. Fare doppio clic sul Unified Driver Configurator.

2. Fare clic su Add Printer.

3. Viene visualizzata la finestra Add printer wizard. Fare clic su Next.

4. Selezionare Network printer e fare clic sul pulsante Search.

5. Vengono visualizzati l'indirizzo IP della stampante e il nome del modello.

6. Selezionare il dispositivo in uso e fare clic su Next.

7. Inserire la descrizione della stampante, quindi fare clic su Next.

8. Dopo aver aggiunto l'apparecchio, fare clic su Finish.

### UNIX

- Accertarsi che l'apparecchio supporti il sistema operativo UNIX prima di installare il driver per la stampante UNIX (vedere Sistema operativo).

- I comandi sono contrassegnati da ""; quando si digitano i comandi non includere "".

- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere Sistema operativo).

Per utilizzare il driver della stampante UNIX, è necessario installare prima il pacchetto del driver stampante UNIX, quindi impostare la stampante. Il pacchetto dei driver della stampante UNIX può essere scaricato dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

#### Installazione del package del driver stampante UNIX

La procedura di installazione è comune per tutte le varianti del sistema operativo UNIX menzionate.

1. Dal sito Web Samsung, scaricare ed aprire il pacchetto UNIX Printer Driver sul proprio computer.

2. Acquisizione dei privilegi principali.

   “su -”

3. Copiare l'archivio adeguato del driver nel computer UNIX di destinazione.

   Vedere la guida dell'amministratore del sistema operativo UNIX per dettagli.

4. Aprire il package del driver stampante UNIX.

   Ad esempio, su IBM AIX, usare i seguenti comandi.

   “gzip -d < immettere il nome del pacchetto | tar xf -"

5. Selezionare la directory in cui sono stati decompressi i file.

6. Lanciare lo script install.

   “./install"

   install è il file dello script del programma di installazione usato per installare/disinstallare il package del driver stampante UNIX.

   Usare il comando "chmod 755 install" per dare i permessi allo script del programma di installazione.

7. Eseguire il comando ". /install –c" per verificare i risultati di installazione.

8. Lanciare "installprinter" dalla riga di comando. Apparirà la finestra Add Printer Wizard. Impostare la stampante in questa finestra conformemente alle seguenti procedure

   In alcuni sistemi operativi UNIX, ad esempio Solaris 10, le stampanti appena aggiunte potranno non essere attivate e/o potranno non accettare lavori. In questo caso lanciare i seguenti due comandi sul Terminal principale:

   “accept <printer_name>"

   “enable <printer_name>"

#### Disinstallazione del package del driver della stampante

L'utility va usata per cancellare la stampante installata nel sistema.

1. Lanciare il comando "uninstallprinter" dal Terminal.

   Si aprirà la finestra Uninstall Printer Wizard.

   Le stampanti installate sono elencate nella casella di riepilogo a discesa.

2. Selezionare la stampante da eliminare.

3. Fare clic su Delete per cancellare la stampante dal sistema.

4. Eseguire il comando ". /install –d" per disinstallare l'intero package.

5. Per verificare i risultati della disinstallazione, eseguire il comando ". /install –c".

Per reinstallarla, usare il comando ". /install" per reinstallare i binaries.

#### Impostazione della stampante

Per aggiungere la stampante al sistema UNIX, eseguire "installprinter" dalla riga di comando. Ciò farà apparire la finestra della procedura guidata Add Printer. Impostare la stampante in questa finestra conformemente alla seguente procedura:

1. Digitare il nome della stampante.

2. Dall'elenco dei modelli selezionare la stampante adeguata.

3. Nel campo Type inserire la descrizione corrispondente al tipo di stampante. Questa impostazione è opzionale.

4. Specificare la descrizione della stampante nel campo Description. Questa impostazione è opzionale.

5. Specificare l'ubicazione stampante nel campo Location.

6. Digitare l'indirizzo IP o nome DNS della stampante nella casella Device per stampanti collegate in rete. Su IBM AIX con jetdirect Queue type è possibile solo il nome DNS, l'indirizzo IP numerico non è consentito.

7. Queue type mostra il collegamento come lpd o jetdirect nella casella corrispondente. Inoltre, il tipo usb è disponibile nel sistema operativo Sun Solaris.

8. Selezionare Copies per impostare il numero di copie.

9. Selezionare l'opzione Collate per ricevere lo copie già ordinate.

10. Selezionare l'opzione Reverse Order per ricevere le copie in ordine inverso.

11. Selezionare l'opzione Make Default per impostare questa stampante come predefinita.

12. Per aggiungere la stampante, scegliere OK.