## 토너 고루 섞기

토너 카트리지의 수명이 다 되었을 때:

- 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 됩니다.

- 상태 표시등 (LED)이 빨간색으로 깜박입니다. 제품에 토너 표시등이 있으면, 토너 표시등 (LED)이 주황색으로 깜박입니다.

위와 같은 경우에는 카트리지에 남은 토너를 고루 섞어 일시적으로 인쇄 품질을 개선할 수 있습니다. 토너를 고루 섞은 후에도 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 되는 경우도 있습니다.

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

- 토너 카트리지가 손상될 수 있으므로, 토너 카트리지를 햇빛에 몇 분 이상 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어 두세요.

- 토너 카트리지의 녹색 표면이 손에 닿지 않도록 주의 하세요. 이 부분을 만지지 않도록 토너 카트리지의 손잡이를 이용하세요.

- 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 인쇄 카트리지 패키지를 열지 마세요. 인쇄 카트리지 표면이 손상될 수 있습니다.

- 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남습니다.

- 스캔 유니트를 열때에는 반드시 원고 급지 장치와 스캔부를 한꺼번에 잡고 열어주세요.