## Fitur-fitur pemindaian

- Untuk fitur pemindaian dasar, baca Basic Guide (lihat Dasar-dasar pemindaian).

- Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Resolusi maksimum yang dapat diperoleh dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kecepatan komputer, ruang disk yang tersedia, memori, ukuran citra yang sedang dipindai, dan pengaturan kedalaman bit. Jadi, tergantung sistem dan apa yang sedang Anda pindai, Anda mungkin tidak dapat memindai pada resolusi tertentu, khususnya menggunakan dpi yang disempurnakan.

### Metode pemindaian dasar

Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Berbagai fitur ).

Anda dapat memindai dokumen asli dengan perangkat Anda melalui kabel USB atau jaringan. Metode berikut dapat digunakan untuk memindai dokumen Anda:

- Scan to PC: Memindai dokumen asli dari panel kontrol. Kemudian, pindaian akan disimpan pada folder komputer Dokumenku (lihat Dasar-dasar Scanning).

- TWAIN: TWAIN adalah salah satu aplikasi gambar prasetel. Pemindaian gambar akan mengaktifkan aplikasi yang dipilih, sehingga Anda dapat mengendalikan proses pemindaian. Fitur ini dapat digunakan melalui koneksi lokal atau koneksi jaringan (lihat Memindai dari program pengeditan gambar).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Anda dapat menggunakan program ini untuk memindai gambar atau dokumen.

  - Lihat Memindai Menggunakan Samsung Scan Assistant.

  - Lihat Memindai Menggunakan SmarThru 4

  - Lihat Memindai Menggunakan SmarThru Office

- WIA: WIA adalah singkatan Windows Images Acquisition. Untuk menggunakan fitur ini, komputer Anda harus terhubung langsung dengan perangkat via kabel USB (lihat Memindai menggunakan driver WIA).

- Memori USB: Anda dapat memindai sebuah dokumen dan menyimpan gambar pindaian ke dalam perangkat memori USB.

- Email: Anda dapat mengirim gambar pindaian sebagai lampiran email (Lihat Memindai untuk dikirim via email).

- FTP/SMB: Anda dapat memindai sebuah gambar dan mengunggahnya ke server FTP/SMB (lihat Memindai ke server FTP/SMB).

### Mengatur pengaturan pemindaian dalam komputer

Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

1. Buka Samsung Easy Printer Manager (lihat Menggunakan Samsung Easy Printer Manager ).

2. Pilih perangkat yang sesuai dari Printer List.

3. Pilih menu Scan to PC Settings.

4. Pilih opsi yang Anda inginkan.

   - Scan Activation: Menentukan apakah pemindaian diaktifkan pada printer atau tidak.

   - Tab Basic: Berisi pengaturan pindai umum dan perangkat.

   - Tab Image: Berisi pengaturan pengubahan gambar.

5. Tekan Save > OK.

### Memindai dari perangkat yang terhubung dengan jaringan

Printer yang tidak mendukung antarmuka jaringan tidak akan dapat menggunakan fitur ini (lihat Tampak Belakang).

Pastikan driver printer diinstal di komputer Anda menggunakan piranti lunak CD, karena driver printer menyertakan program pindai (lihat Menginstal driver secara lokal).

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (Scan) > Scan to PC > Network PC pada panel kontrol.

   Atau pilih Scan > Network PC pada layar sentuh.

   Jika Anda melihat pesan Not Available, periksa koneksi portnya.

3. Pilih ID komputer Anda yang terdaftar, lalu masukkan Password jika perlu.

   - ID adalah ID yang sama dengan yang terdaftar dengan ID pindai untuk Samsung Easy Printer Manager > Alihkan ke mode tingkat lanjut > Scan to PC Settings.

   - ID adalah 4 digit nomor sandi yang terdaftar untuk Samsung Easy Printer Manager > Alihkan ke mode tingkat lanjut > Scan to PC Settings.

4. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

5. Pemindaian dimulai.

   Gambar hasil pemindaian disimpan dalam komputer C:\Users\nama pengguna\Dokumenku. Folder yang tersimpan mungkin berbeda, tergantung sistem operasi atau aplikasi yang digunakan.

### Memindai untuk dikirim via email

Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

#### Menyiapkan akun e-mail

1. Untuk mengakses SyncThru™ Web Service (lihat Menggunakan SyncThru™ Web Service).

2. Pilih Settings > Network Settings dan Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Masukkan alamat IP dalam notasi desimal bertitik atau nama host.

4. Masukkan nomor port server, dari 1 sampai 65535.

5. Tandai kotak di samping SMTP Requires Authentication untuk mensyaratkan otentikasi.

6. Masukkan nama dan sandi login server SMTP.

7. Tekan Apply.

   - Jika metode otentikasi server SMTP adalah POP3 before SMTP, beri tanda centang pada SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Masukkan alamat IP dan nomor port.

#### Memindai dan mengirimkan email

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (pindai) > Scan to Email pada panel kontrol.

   Atau pilih Scan > Send Email pada layar sentuh.

3. Masukkan nama login dan sandi jika Anda mengonfigurasi lewat SyncThru™ Web Service (lihat Menggunakan SyncThru™ Web Service).

4. Masukkan alamat email pengirim dan penerima.

   Anda dapat mengirimkan email ke email Anda sendiri dengan mengaktifkan opsi Auto Send To SelfSettings > Scan > Scan To E-mail pada SyncThru™ Web Service.

5. Masukkan subyek email dan tekan OK.

6. Pilih format file yang akan dipindai, kemudian tekan OK.

7. Masukkan nama dan sandi login server SMTP.

8. Perangkat mulai memindai dan kemudian mengirimkan ke alamat email tersebut.

### Memindai ke server FTP/SMB

Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

#### Menyetel server FTP/SMB

1. Untuk mengakses SyncThru™ Web Service (lihat Menggunakan SyncThru™ Web Service).

2. Pilih Address Book > Individual > Add.

3. Tandai kotak di samping Add FTP atau Add SMB.

4. Masukkan alamat IP dalam notasi desimal bertitik atau nama host.

5. Masukkan nomor port server, dari 1 sampai 65535.

6. Centang kotak di dekat Anonymous, kemudian server akan mengizinkan akses untuk orang yang tidak berwenang.

7. Masukkan nama login dan kata sandi.

8. Masukkan nama domain jika server Anda terhubung dengan domain tertentu, jika tidak, cukup masukkan nama komputer yang terdaftar ke server SMB.

9. Masukkan jalur untuk menyimpan gambar yang dipindai.

   - Folder yang akan digunakan untuk menyimpan gambar hasil pindai harus pada root.

   - Properti folder harus dibagi.

   - Nama pengguna Anda memiliki hak untuk membaca dan menulis folder.

10. Tekan Apply.

#### Memindai dan mengirimkan ke server FTP/SMB

1. Pastikan bahwa perangkat Anda terhubung ke jaringan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Pilih (pindai) > Scan to SMB atau Scan to FTP pada panel kontrol.

   Atau pilih Scan > SMB atau FTP pada layar sentuh.

4. Pilih server dan format pindai yang Anda inginkan.

5. Perangkat mulai memindai dan kemudian mengirim gambar yang dipindai ke server yang telah ditentukan.

### Memindai dari program pengeditan gambar

Anda dapat memindai dan mengimpor dokumen di piranti lunak pengedit gambar misalnya Adobe Photoshop, jika piranti lunak tersebut mendukung TWAIN. Ikuti langkah di bawah ini untuk memindai dengan perangkat lunak yang mendukung TWAIN:

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Buka aplikasi, seperti Adobe Photoshop.

4. Klik Berkas > Impor, dan pilih perangkat pemindai.

5. Atur opsi pemindaian.

6. Lakukan pemindaian dan simpan gambar yang sudah dipindai.

### Memindai menggunakan driver WIA

Perangkat Anda juga mendukung driver Windows Image Acquisition (WIA) untuk memindai gambar. WIA merupakan salah satu komponen standar yang disediakan oleh Microsoft Windows 7 dan berfungsi untuk kamera digital dan pemindai. Tidak seperti driver TWAIN, driver WIA memungkinkan Anda untuk memindai dan dengan mudah mengatur gambar tanpa menggunakan perangkat lunak tambahan:

Driver WIA hanya bekerja pada SO Windows (tidak mendukung Windows 2000) dengan port USB.

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Klik Mulai > Panel Kontrol > Perangkat keras dan Suara > Perangkat dan Printer.

4. Klik kanan pada ikon driver perangkat di Printer dan Faks > Mulai Pindai.

5. Aplikasi Pindai Baru akan ditampilkan.

6. Pilih preferensi pemindaian Anda, lalu klik Pratinjau untuk melihat pengaruh preferensi pada gambar.

7. Lakukan pemindaian dan simpan gambar yang sudah dipindai.

### Memindai Menggunakan Samsung Scan Assistant

- Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Anda dapat menggunakan fitur OCR (Optical Character Reader) dari program Samsung Scan Assistant program.

1. Pastikan printer terhubung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Klik Start > All Programs > Samsung Printers, dan jalankan Samsung Scan Assistant.

   Pilih menu Help atau klik tombol dari jendela dan klik opsi apa saja yang anda ingin ketahui.

4. Atur opsi pemindaian.

5. Klik Scan.

### Memindai Menggunakan SmarThru 4

- Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Anda dapat menggunakan fitur OCR (Optical Character Reader) dari program SmarThru 4.

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Klik dua kali ikon SmarThru 4.

4. SmarThru akan ditampilkan.

   - Scan to: Anda dapat memindai gambar dan menyimpannya ke dalam sebuah aplikasi atau folder, mengirimkannya melalui email, atau menerbitkannya di situs web.

   - Image: Anda dapat mengedit gambar dan menyimpannya ke dalam sebuah aplikasi atau folder yang dipilih, mengirimkannya melalui email, atau menerbitkannya di situs web.

   - Print: Anda dapat mencetak gambar yang sudah Anda simpan.

   Pilih menu Help atau klik tombol dari jendela dan klik opsi apa saja yang anda ingin ketahui.

5. Klik Scan to.

6. Pilih tujuan antara Application, E-mail, Folder, OCR, atau Web.

7. Jika perlu, klik Settings untuk menyesuaikan pengaturan.

8. Klik Scan.

### Memindai Menggunakan SmarThru Office

- Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Untuk menggunakan SmarThru Office, Anda harus menginstal program secara manual dari CD yang disertakan. Pilih Advanced Installation > Custom Installation dan pilih SmarThru Office untuk diinstal.

- Anda dapat menggunakan fitur OCR (Optical Character Reader) dari program SmarThru Office.

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Klik dua kali ikon SmarThru Office.

4. SmarThru Office muncul.

   Pilih menu Help atau klik tombol dari jendela dan klik opsi apa saja yang Anda ingin ketahui.

5. Klik ikon SmarThru Office () di area baki bilah tugas Windows untuk mengaktifkan peluncur SmarThru Office.

6. Klik ikon pemindaian () untuk membuka jendela pemindaian.

7. Jendela Scan Setting muncul.

8. Sesuaikan pengaturan pindai, lalu klik Scan.

### Pemindaian Macintosh

#### Memindai dari perangkat yang terhubung dengan USB

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Aktifkan Applications, lalu klik Image Capture.

   Jika pesan No Image Capture device connected muncul, lepaskan kabel USB dan pasang kembali. Jika masalah berlanjut, lihat bantuan Image Capture.

4. Pilih opsi yang Anda inginkan.

5. Lakukan pemindaian dan simpan gambar yang sudah dipindai.

   Jika pemindaian tidak beroperasi pada Image Capture, mutakhirkan Mac OS ke versi terbaru. Image Capture beroperasi dengan baik di Mac OS X 10.4.7 atau versi yang lebih baru.

#### Memindai dari perangkat yang terhubung dengan jaringan

Hanya untuk model jaringan dan nirkabel saja (lihat Fitur-fitur menurut model).

1. Pastikan bahwa perangkat Anda terhubung ke jaringan.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Aktifkan Applications, lalu klik Image Capture.

4. Sesuai OS, ikuti langkah-langkah berikut.

   - Untuk 10.4

     - Klik Devices > Browse Devices pada bilah Menu.

     - Pilih perangkat Anda pada opsi perangkat TWAIN. Pastikan kotak pilih Use TWAIN software sudah dicentang.

     - Klik Connect.

       Jika muncul pesan peringatan, klik Change Port.. untuk memilih port, atau jika muncul TWAIN UI, klikChange Port.. dari tab Preference dan pilih port yang baru.

   - Untuk 10,5

     - Klik Devices > Browse Devices pada bilah Menu.

     - Pastikan kotak pilih Connected sudah dicentang di samping perangkat Anda dalam Bonjour Devices.

     - Jika Anda ingin memindai menggunakan TWAIN, lihat langkah-langkah Mac OS X 10.4 di atas.

   - Untuk 10.6 -10.7, pilih perangkat Anda di bawah SHARED.

5. Setel opsi pemindaian pada program ini.

6. Lakukan pemindaian dan simpan gambar yang sudah dipindai.

   - Jika pemindaian tidak beroperasi pada Image Capture, mutakhirkan Mac OS ke versi terbarunya. Image Capture beroperasi dengan baik di Mac OS X 10.4.7 atau versi yang lebih baru.

   - Untuk informasi lebih lanjut, lihat bantuan Image Capture.

   - Anda juga dapat memindai menggunakan perangkat lunak yang mendukung TWAIN, seperti Adobe Photoshop.

### Pemindaian Linux

#### Pemindaian

1. Pastikan perangkat tersambung ke komputer dan dihidupkan.

2. Klik dua kali Unified Driver Configurator pada desktop Anda.

3. Klik tombol untuk pindah ke Scanners Configuration.

4. Pilih pemindai pada daftar.

5. Klik Properties.

6. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

7. Dari jendela Scanner Properties, klik Preview.

8. Dokumen dipindai dan pratinjau gambar muncul pada Preview Pane.

9. Tarik penunjuk untuk menyetel area gambar yang akan dipindai pada Preview Pane.

10. Pilih opsi yang Anda inginkan.

11. Lakukan pemindaian dan simpan gambar yang sudah dipindai.

    Untuk digunakan kembali nanti, Anda dapat menyimpan setelan opsi pemindaian dan menambahkannya ke daftar pilih vertikal Job Type.

#### Mengedit gambar dengan Image Manager

Aplikasi Image Manager menyediakan perintah-perintah menu dan alat-alat untuk mengedit gambar Anda yang telah dipindai.