## Tinjauan panel kontrol

- Panel kontrol ini mungkin berbeda dengan printer Anda, tergantung modelnya. Ada berbagai jenis panel kontrol.

- Beberapa fitur dan aksesoris opsional mungkin tidak tersedia, tergantung model atau negara (lihat Fitur-fitur menurut model).

### Jenis A

1 | Eco | Alihkan ke mode hemat untuk mengurangi konsumsi toner dan penggunaan kertas ketika pc hanya mencetak (lihat Pencetakan Ramah Lingkungan).
2 | WPS [a] |  | Mengkonfigurasi koneksi jaringan nirkabel dengan mudah tanpa komputer (lihat Menggunakan tombol WPS ).

Print Screen

Tekan tombol ini dan LED Status akan mulai berkedip. Jika Anda ingin mencetak layar yang aktif saja, lepas tombol begitu LED Status berhenti berkedip. Jika Anda ingin mencetak seluruh layar, lepas tombol tersebut saat masih berkedip.

- Print Screen hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan Macintosh.

- Anda hanya dapat menggunakan fungsi ini dengan printer yang tersambung melalui USB.

- Jika mencetak jendela aktif/seluruh layar monitor menggunakan tombol layar cetak, perangkat mungkin menggunakan lebih banyak toner, tergantung pada apa yang dicetak.

- Anda hanya dapat menggunakan fungsi ini jika program Samsung Easy Printer Manager printer terinstal. Jika menggunakan Macintosh OS, Anda perlu mengaktifkan Screen Print Settings dari Samsung Easy Printer Manager untuk menggunakan fitur Cetak Layar.

3 | Scan to | Mengirim data yang dipindai (lihat Dasar-dasar Scanning).
4 | ID Copy | Anda dapat memfotokopi kedua sisi kartu identitas, seperti Surat Izin Mengemudi ke satu sisi kertas (lihat Pemfotokopian kartu identitas).
5 | Power |  | Menghidupkan atau mematikan daya, atau mengembalikan printer dari mode hemat daya. Jika Anda perlu mematikan perangkat, tekan tombol ini selama lebih dari tiga detik.
6 | Front LED | Setelah lampu LED menyala, letakkan sisi depan kartu identitas menghadap ke bawah pada kaca pemindai (lihat Pemfotokopian kartu identitas).
7 | Back LED | Setelah lampu LED menyala, letakkan sisi belakang kartu identitas menghadap ke bawah pada kaca pemindai (lihat Pemfotokopian kartu identitas).

8

Stop/Clear

Menghentikan pengoperasian kapan saja dan ada fungsi-fungsi lain.

- Membatalkan pekerjaan saat ini.

- Mencetak laporan konfigurasi: Tekan dan tahan tombol ini sekitar 2 detik hingga LED status berkedip perlahan, lalu lepaskan.

- Laporan Informasi Kertas dan Tinta: Tekan tombol dan tahan selama sekitar 6 detik lalu lepaskan.

- Laporan konfigurasi jaringan[a]: Tekan dan tahan tombol ini sekitar 4 detik hingga LED status berkedip cepat, lalu lepaskan.

9

Tombol +/-

Anda dapat menambah/mengurangi jumlah halaman yang difotokopi. Anda dapat menentukan jumlah salinan (hingga 99 salinan) yang hendak difotokopi dengan menekan tombol +/-. Nilai default-nya adalah 1.

- Jika Anda menekan tombol +/-, jumlah salinan akan bertambah/berkurang satu.

- Jika Anda menekan dan menahan tombol +/-, jumlah salinan akan bertambah/berkurang sepuluh.

10 | Start |  | Memulai tugas.
11 | Status LED | Menunjukkan status printer Anda (lihat Memahami LED status).
12 | Toner LED | Menunjukkan status kartrid toner (lihat Memahami LED status).
13 | Layar tampilan | Memperlihatkan jumlah halaman yang Anda ingin fotokopi.
[a] SCX-340xW Series saja.

### Jenis B

1 | Eco | Alihkan ke mode hemat untuk mengurangi konsumsi toner dan penggunaan kertas ketika pc hanya mencetak dan memfotokopi (lihat Pencetakan Ramah Lingkungan).
2 | WPS [a] |  | Mengkonfigurasi koneksi jaringan nirkabel dengan mudah tanpa komputer (lihat Menggunakan tombol WPS ).

Print Screen

Tekan tombol ini dan layar akan menampilkan Print Screen?. Jika Anda ingin mencetak layar yang aktif saja, pilih Active. Jika Anda ingin mencetak seluruh layar, pilih Full.

- Print Screen hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan Macintosh.

- Anda hanya dapat menggunakan fungsi ini dengan printer yang tersambung melalui USB.

- Jika mencetak jendela aktif/seluruh layar monitor menggunakan tombol layar cetak, perangkat mungkin menggunakan lebih banyak toner, tergantung pada apa yang dicetak.

- Anda hanya dapat menggunakan fungsi ini jika program Samsung Easy Printer Manager printer terinstal. Jika menggunakan SO Macintosh, Anda perlu mengaktifkan Screen Print Settings dari Samsung Easy Printer Manager untuk menggunakan fitur Cetak Layar.

3 | ID Copy | Anda dapat memfotokopi kedua sisi kartu identitas, seperti Surat Izin Mengemudi ke satu sisi kertas (lihat Pemfotokopian kartu identitas).
4 | Power |  | Menghidupkan atau mematikan daya, atau mengembalikan printer dari mode hemat daya. Jika Anda perlu mematikan perangkat, tekan tombol ini selama lebih dari tiga detik.
5 | Faks |  | Berpindah ke konfigurasi Faks.
6 | Salinan |  | Berpindah ke konfigurasi Fotokopi.
7 | Memindai |  | Berpindah ke konfigurasi Pindai.
8 | Menu |  | Membuka mode Menu dan menjelajahi menu yang tersedia (lihat Tinjauan menu).
9 | Panah Kanan/Kiri |  | Menggeser opsi-opsi yang tersedia pada menu yang dipilih dan menambah atau menurunkan nilai.
10 | OK | Mengonfirmasi pilihan pada layar.
11 | Back |  | Mengembalikan Anda ke level menu yang lebih tinggi.
12 | Start |  | Memulai tugas.
13 | Stop/Clear |  | Menghentikan pengoperasian kapan saja.
14 | LED Status | Menunjukkan status printer Anda (lihat Memahami LED status).
15 | keypad numerik | Memutar angka atau karakter alfanumerik (lihat Huruf-huruf dan angka papan tombol).
16 | On Hook Dial |  | Bila tombol ini ditekan, Anda akan mendengar nada panggil. Kemudian, tekan nomor faks. Mirip melakukan panggilan menggunakan pengeras suara telepon (lihat Menerima secara manual dalam mode Telepon).
17 | Redial/Pause |  | Memanggil kembali nomor faks yang dikirim terakhir kali atau ID pemanggil yang diterima dalam mode siap, atau memasukkan jeda(-) pada nomor faks dalam mode edit (lihat Menghubungi kembali nomor terakhir).
18 | Address Book |  | Memungkinkan Anda menyimpan nomor faks yang sering digunakan atau mencari nomor faks yang tersimpan (lihat Menyimpan alamat email or Menyiapkan buku alamat faks).
19 | Layar tampilan | Menunjukkan status aktif dan tampilan yang muncul pada saat pengoperasian.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series saja.

### Menyesuaikan panel kontrol

Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).