## Setup sistem

### Menyiapkan perangkat

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Machine Setup pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Initial Setup pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Machine ID | Mengatur ID perangkat yang akan dicetak di atas setiap halaman faks yang Anda dikirimkan.
Fax Number | Mengatur nomor faks yang akan dicetak di atas setiap halaman faks yang Anda dikirimkan.
Date & Time | Menyetel tanggal dan waktu.
Clock Mode | Memilih format untuk menampilkan waktu antara 12 jam dan 24 jam.

Form Menu

- Off: Mencetak dalam modus normal.

- Single Form: Mencetak semua halaman menggunakan form pertama.

- Double Form: Mencetak halaman depan menggunakan form pertama dan halaman belakang menggunakan form kedua.

Select Form | Form overlay adalah gambar yang tersimpan pada perangkat penyimpanan printer (HDD) sebagai format file khusus yang bisa dicetak beberapa lapis pada sebarang dokumen.
HDD Spooling | Jika On, menyimpan dokumen pada perangkat penyimpan kapasitas besar (HDD) untuk pencetakan jaringan.
Language | Menyetel bahasa teks yang muncul pada tampilan panel kontrol.
Default Mode | Menetapkan pengaturan default printer di antara mode faks, mode fotokopi, atau mode pindai.
Default Paper Size | Anda dapat menyetel ukuran kertas default yang akan digunakan.
Power Save | Mengatur seberapa lama printer akan menunggu sebelum masuk ke mode hemat daya. Apabila printer tidak menerima data dalam waktu yang lama, konsumsi listrik secara otomatis dikurangi.
Scan PWR Save | Mengatur seberapa lama bagian pemindai printer akan menunggu sebelum masuk ke mode hemat daya. Apabila pemindai tidak menerima data dalam jangka waktu yang panjang, pemakaian daya secara otomatis diturunkan.
System Timeout | Mengatur waktu perangkat untuk mengingat setelan fotokopi yang digunakan sebelumnya. Setelah waktu tunggu, mesin kembali ke setelan fotokopi default.
Job Timeout | Menetapkan jangka waktu di mana printer harus menunggu sebelum mencetak halaman terakhir dari pekerjaan cetak yang tidak diakhiri dengan perintah untuk mencetak halaman tersebut.

Wakeup Event

Anda bisa mengatur kondisi untuk kembali dari mode hemat daya. Atur item ke nyala.

- Button Press: Jika Anda menekan tombol apa saja kecuali tombol daya, printer akan kembali dari mode hemat daya.

- Scanner: Jika Anda memasukkan kertas ke dalam pengumpan dokumen, printer akan kembali dari mode hemat daya.

- Printer: Jika Anda membuka atau menutup baki kertas, printer akan kembali dari mode hemat daya.

Auto Continue

Menentukan apakah printer akan terus mencetak jika ia mendeteksi kertas yang tidak sesuai dengan pengaturan kertas.

- Off: Jika terjadi ketidakcocokan kertas, printer akan menunggu sampai Anda memasukkan kertas yang sesuai.

- On: Apabila ketidakcocokan kertas terjadi, sebuah pesan kesalahan akan ditampilkan. Printer akan menunggu selama 30 detik, kemudian secara otomatis menghapus pesan tersebut dan melanjutkan pencetakan.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Mengoptimalkan kualitas cetak sesuai dengan ketinggian printer.

Auto CR | Membantu Anda untuk menambah carriage return yang disyaratkan untuk setiap baris baru, yang sangat berguna bagi pengguna Unix atau DOS.
Firmware Version | Menampilkan versi firmware produk.
AutoComplete | Menawarkan saran saat Anda mengetik alamat email atau nomor faks. Hal ini memungkinkan anda untuk mencari dan memilih data tanpa mengetiknya secara lengkap.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Menentukan apakah printer akan terus mencetak jika ia mendeteksi kertas yang tidak sesuai. Sebagai contoh, jika baki 1 dan baki 2 berisi kertas berukuran sama, perangkat akan secara otomatis mencetak dari baki 2 setelah baki 1 kehabisan kertas.

Opsi ini tidak muncul jika Anda memilih Auto untuk Paper Source dari driver printer.

Paper Substit. Paper Substitution | Secara otomatis mengganti ukuran kertas driver printer untuk mencegah ketidakcocokan antara Letter dan A4. Misalnya, jika Anda memasukkan kertas A4 ke dalam baki namun mengatur ukuran kertas menjadi Letter dalam driver printer, perangkat akan mencetak pada kertas A4, dan sebaliknya.
Paper Mismatch | Tentukan apakah akan mengabaikan pesan ketidakcocokan kertas atau tidak. Jika Off dipilih, mesin akan terus mencetak walaupun kertas tidak cocok.
PrintBlankPage | Printer mendeteksi data pencetakan dari komputer apakah halaman kosong atau tidak. Anda dapat menyetel untuk mencetak atau melewati halaman yang kosong.

Multi-Bin

- Mode: Pilih mode multi-bin yang Anda ingin gunakan.

- Default Bin: Memilih bak yang akan digunakan sebagai default.

Default Source | Mengatur baki kertas asal yang akan digunakan sebagai default.
Address Book | Melihat atau mencetak daftar buku telepon atau alamat email.

Maintenance

- Clean Drum: Membersihkan drum OPC pada kartrid dengan mencetak satu lembar.

- Clean Fuser: Membersihkan pelebur dengan mencetak satu lembar.

- CLR Empty Msg. Opsi ini hanya muncul jika kartrid toner kosong.

- Supplies Info. Memungkinkan Anda memeriksa berapa jumlah halaman yang sudah dicetak dan berapa banyak toner tersisa dalam kartrid.

- TonerLow Alert: Jika toner di dalam kartrid habis, maka muncul pesan yang meminta pengguna untuk mengganti kartrid. Anda bisa menyetel opsi agar pesan ini ditampilkan atau tidak.

- Paper Stacking: Jika Anda menggunakan perangkat di tempat yang lembab, atau menggunakan media cetak yang lembab, hasil cetak pada baki hasil cetak mungkin menggulung atau tidak menumpuk dengan rapi. Dalam kasus ini, Anda dapat menyetel printer untuk menggunakan fungsi agar hasil cetak ditumpuk dengan rapi. Tetapi kecepatan cetak menjadi lambat jika fungsi ini digunakan.

Import Setting | Mengimpor data yang tersimpan pada memori USB yang terhubung ke printer.
Export Setting | Mengekspor data yang tersimpan pada memori USB yang terhubung ke printer.
Toner Save | Mengaktifkan mode ini akan memperpanjang usia kartrid toner dan mengurangi biaya per halaman sehingga lebih kecil dari yang biasa diperoleh pada mode normal, namun kualitas cetaknya berkurang.
Quiet Mode | Anda dapat mengurangi kebisingan printer dengan menghidupkan menu ini. Namun, kecepatan dan kualitas printer mungkin menurun.

Eco Settings

Memungkinkan Anda menyimpan sumber cetakan dan mengaktifkan pencetakan ramah lingkungan.

- Default Mode: Memilih apakah akan mengaktifkan atau mematikan mode Ramah Lingkungan.

  On force (On-Forced): Mengaktifkan mode Ramah Lingkungan dengan sandi. Jika pengguna ingin mengaktifkan/mematikan mode Ramah Lingkungan, pengguna harus memasukkan sandi.

- Select Template (Select Temp.): Memilih template ramah lingkungan yang diatur dari SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Memulihkan pengaturan default pabrik printer.

### Menyiapkan Kertas

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Paper Setup pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Paper Setup pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Paper Size | Memilih ukuran kertas ke A4, Letter atau ukuran kertas lain, sesuai kebutuhan Anda.
Paper Type | Memilih jenis kertas untuk setiap baki.
Paper Source | Memilih dari baki mana kertas yang akan digunakan.
Margin | Menyetel marjin untuk dokumen tersebut.
Tray Confirm | Mengaktifkan pesan konfirmasi baki. Jika Anda membuka dan menutup baki, jendela yang menanyakan apakah Anda mengatur ukuran dan jenis kertas untuk baki yang baru terbuka akan muncul.

### Sound/Volume

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Sound/Volume pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Key sound | Menyalakan atau mematikan suara tombol. Jika opsi ini disetel ke on, sebuah nada akan terdengar setiap kali sebuah tombol ditekan.
Alarm Sound | Menyalakan atau mematikan suara alarm. Apabila opsi ini disetel ke on, nada alarm berbunyi jika terjadi kesalahan atau komunikasi faks berakhir.

Speaker

Menyalakan atau mematikan suara dari sambungan telepon melalui pengeras suara, seperti nada panggil atau nada faks. Bila opsi ini disetel ke Comm. yang berarti speaker akan aktif hingga perangkat di seberang menjawab.

Anda dapat mengatur tingkat volume menggunakan On Hook Dial. Anda dapat menyesuaikan volume pengeras suara hanya saat jalur telepon tersambung.

1. Tekan (faks) pada panel kontrol.

2. Tekan On Hook Dial. Nada panggil terdengar dari pengeras suara.

3. Tekan anak panah sampai untuk memilih volume yang Anda kehendaki.

4. Tekan On Hook Dial untuk menyimpan perubahan dan kembali ke mode siap.

Ringer | Mengatur volume dering. Untuk volume dering, Anda dapat memilih off, level rendah, menengah dan tinggi.

### laporan

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Report pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Reports pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Menu Map | Mencetak peta menu yang menampilkan tata letak dan pengaturan printer saat ini.
All Reports | Mencetak segala jenis laporan yang disediakan mesin.
Configuration | Mencetak laporan tentang konfigurasi keseluruhan printer.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Mencetak halaman informasi kertas dan tinta.

Address Book | Mencetak semua alamat email yang saat ini tersimpan dalam memori perangkat.
Demo Page | Mencetak halaman demo untuk memeriksa apakah printer Anda mencetak dengan benar atau tidak.
Fax Send | Mencetak laporan pengiriman, termasuk nomor faks, jumlah halaman, waktu yang sudah digunakan oleh tugas, mode komunikasi, dan hasil komunikasi untuk tugas faks tertentu. Anda dapat menyetel perangkat Anda untuk mencetak laporan konfirmasi transmisi secara otomatis setiap kali menyelesaikan tugas faks.
Fax Sent | Mencetak informasi mengenai faks yang baru-baru ini Anda kirim.
Fax Received | Mencetak informasi mengenai faks yang baru-baru ini Anda terima.
Email Sent | Mencetak informasi mengenai email yang baru-baru ini Anda kirim.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Menunjukkan dokumen-dokumen yang saat ini disimpan untuk faks tunda bersama dengan waktu mulainya dan jenis operasi masing-masing.

JunkFax | Mencetak nomor faks yang ditetapkan sebagai nomor faks sampah.

- Network Conf.

- Network Configuration

Mencetak informasi mengenai koneksi jaringan dan konfigurasi perangkat.

- User Auth

- Local User Authentication

Mencetak pengguna yang diberi hak untuk menggunakan fungsi email.

PCL Font | Mencetak daftar font PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

Mencetak daftar font PS/PS3.

EPSON Font | Mencetak daftar font EPSON.
KSC5843 Font | Mencetak daftar font KSC5843.
KSC5895 Font | Mencetak daftar font KS5895.
KSSM Font List | Mencetak daftar font KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Mencetak pengguna dan ID-nya yang masuk ke domain ini.

Usage Counter | Mencetak halaman penggunaan. Halaman penggunaan memuat jumlah halaman yang telah dicetak.
Fax Options | Mencetak informasi laporan faks.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Mencetak pekerjaan yang saat ini tersimpan dalam memori opsional atau perangkat penyimpan kapasitas besar (HDD).

- Completed Job

- Completed Jobs

Mencetak daftar pekerjaan yang sudah selesai.

Accounting Report | Ini hanya tersedia jika Job Accounting diaktifkan dari SyncThru™ Web Admin Service. Anda bisa mencetak laporan perhitungan cetakan untuk setiap pengguna.

### Pemeliharaan

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Maintenance pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Initial Setup pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
CLR Empty Msg. | Jika kartrid toner kosong, opsi ini muncul. Anda dapat menghapus pesan kosong.
Ignore Toner | Anda dapat mengatur mesin untuk mengabaikan pesan toner kosong dan tetap mencetak faks yang masuk.
Supplies Life | Menunjukkan indikator usia komponen perangkat (lihat Memantau masa pakai bahan pakai.)
TonerLow Alert | Menyesuaikan level tanda toner hampir habis atau toner kosong (lihat Mengatur tanda toner hampir habis).

- Serial Number

- Serial No.

Menunjukkan nomor seri perangkat. Jika Anda menghubungi bagian servis atau mendaftar sebagai pengguna di website Samsung, Anda dapat menemukan ini.

Paper Stacking | Mengaktifkan fitur penyambungan otomatis untuk baki. Jika satu baki tidak tersedia karena kertas kosong atau tidak cocok, opsi ini akan memungkinkan printer Anda mengumpankan kertas dari baki lain yang tersedia.
Color | Memungkinkan Anda untuk mengatur setelan warna misalnya level kontras, registrasi warna, kepekatan warna, dll.
Ram Disk | Menyetel beberapa bagian disk ram ke area penyimpanan pekerjaan. Penggunaan area penyimpanan mengaktifkan menu mengelola pekerjaan (lihat Mengelola pekerjaan). Ini memungkinkan data dari komputer Anda dikirimkan ke antrian cetak pada disk ram.

### Setelan Hapus

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Clear Setting pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Restore Options pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
All Settings | Menghapus semua data yang tersimpan dalam memori dan menyetel ulang semua setelan Anda ke setelan default pabrik.
Printer Setup | Mengembalikan semua opsi printer ke pengaturan default pabrik.
Paper Setup | Mengembalikan semua opsi kertas ke pengaturan default pabrik

- Fax Setup

- Fax Default

Mengembalikan semua opsi faks ke setelan default pabrik.

- Copy Setup

- Copy Default

Mengembalikan semua opsi fotokopi ke setelan default pabrik.

- Scan Setup

- Scan Default

Mengembalikan semua opsi pemindaian ke setelan default pabrik.

System Setup | Mengembalikan semua opsi sistem ke setelan default pabrik.
Network Setup | Mengembalikan semua opsi jaringan ke setelan default pabrik. (Boot ulang diperlukan.)
Address Book | Menghapus semua entri alamat email yang tersimpan di dalam memori.

- Fax Sent

- Sent Report

Menghapus semua catatan faks yang terkirim.

Email Sent | Menghapus semua catatan email yang terkirim.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Menghapus semua catatan faks yang diterima.

### Mengelola pekerjaan

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (Menu) > System Setup > Job Manage pada panel kontrol.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Active Job | Menunjukkan daftar pekerjaan pencetakan yang menunggu untuk dicetak.
Store Job | Menunjukkan daftar pekerjaan pencetakan yang disimpan dalam disk.
File Policy | Jika memori sudah memiliki nama yang sama saat Anda memasukkan sebuah nama file baru, Anda dapat mengubah namanya atau menggantikan file tersebut.

### Image overwrite

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan (Menu) > System Setup > ImageOverwrite pada panel kontrol.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Manual | Anda dapat menindih memori USB tertanam untuk menghapus semua data yang tersimpan di dalamnya.

### Setelan USB

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan USB pada layar sentuh.

Opsi | Deskripsi
--- | ---
Print From | Lihat semua daftar file dari File Navigation. Pilih file untuk dicetak.
Scan to USB | Menetapkan tujuan pemindaian ke USB. Anda dapat memindai dokumen asli dan menyimpan gambar hasil pemindaian ke dalam perangkat USB.
File Manage | Lihat semua daftar file dari File Navigation. Pilih file untuk dihapus. Anda dapat memformat perangkat USB.
Show Space | Menunjukkan sisa ruang.

### Setelan emulasi

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan (Menu) > Print Setup > Emulation pada panel kontrol.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Emulation Type | Bahasa printer menentukan bagaimana komputer berkomunikasi dengan printer.
Setup | Menyetel rincian pengaturan untuk jenis emulasi yang dipilih.

### Setelan email

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan Setup > Machine Setup > Email Setup pada layar sentuh.

Opsi | Deskripsi
--- | ---
SMTP Server | Setel konfigurasi server SMTP.
Send to Self | Setel untuk mengirim email kepada Anda sendiri sehingga Anda dapat mencadangkan email atau menggunakannya sebagai pengingat.
Default To Address | Setel alamat email tujuan sebagai default.
Default From | Mengatur alamat email pengirim sebagai default.
Default Subject | Mengatur subjek email sebagai default.

### Setup buku alamat

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan Setup > Machine Setup > Address Book pada layar sentuh.

Opsi | Deskripsi
--- | ---
PhoneBook | Menambah, melihat, mencetak, atau menghapus buku telepon. Anda juga dapat membuat kelompok.
Email | Tambah, lihat, cetak atau hapus daftar buku telepon. Anda juga dapat membuat kelompok.

### Menyiapkan kotak dokumen

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

#### Doc Kotak Fitur

- Tekan (Menu) > Document Box > Doc Box Feature pada panel kontrol.

Opsi | Deskripsi
--- | ---
Add From Scan | Menyimpan dokumen yang telah dipindai dalam satu kotak. File yang telah disimpan akan secara otomatis dinamai sebagai “tahunbulantanggalmenitdetik”.
Task From Box | Mencetak dokumen dari satu kotak.

#### Setelan Kotak Doc

- Tekan (Menu) > Document Box > Doc Box Setup pada panel kontrol.

Opsi | Deskripsi
--- | ---
Add From Scan | Menyetel opsi default untuk menyimpan dokumen ke kotak.
Task From Box | Menyetel opsi default untuk mencetak dokumen dari satu kotak.

### Penyiapan jaringan

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

- Tekan (Menu) > Network pada panel kontrol,

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Network Setup pada layar sentuh.

Opsi | Deskripsi
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Memilih protokol yang sesuai dan mengonfigurasi parameter untuk menggunakan lingkungan jaringan.

Ada banyak ukuran yang perlu disetel. Jika anda tidak yakin, lewati saja, atau konsultasikan dengan administrator jaringan.

TCP/IP (IPv6) | Memilih opsi ini untuk menggunakan lingkungan jaringan melalui IPv6 (lihat konfigurasi IPv6).
Ethernet Speed | Mengonfigurasi kecepatan transmisi jaringan.
802.1x | Anda dapat memilih otentikasi pengguna untuk komunikasi jaringan. Untuk informasi lengkap, konsultasikan dengan administrator jaringan.
Wireless | Pilih opsi ini untuk menggunakan jaringan nirkabel.
Clear Setting | Mengembalikan setelan jaringan ke nilai default. (Boot ulang diperlukan.)

- Network Conf.

- Network Configuration

Daftar ini menunjukkan informasi mengenai sambungan jaringan dan konfigurasi printer.

Net. Activate | Anda bisa mengatur apakah akan mengaktifkan atau menonaktifkan Ethernet.
Http Activate | Anda dapat mengatur apakah akan menggunakan SyncThru™ Web Service atau tidak.