## Imposta sist.

### Imposta appar.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Imposta appar sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Configurazione iniziale sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
ID apparecchio | Imposta l'ID del dispositivo che verrà stampato nella parte superiore di ogni pagina inviata.
Numero fax | Imposta il numero di fax che verrà stampato nella parte superiore di ogni pagina inviata.
Data e ora | Imposta la data e l'ora.
Modo orologio | Seleziona il formato per visualizzare l'ora tra 12 e 24 ore.

Menu modulo

- Disattivato: stampa in modalità normale.

- Modulo sing. stampa tutta la pagina utilizzando il primo modulo.

- Modulo doppio: stampa la pagina anteriore utilizzando il primo modulo e la pagina posteriore utilizzando il secondo modulo.

Selez. modulo | L'overlay di un modulo è un'immagine memorizzata nel dispositivo di archiviazione di massa della stampante come file di formato speciale che può essere stampato in layer su qualsiasi documento.
Spooling disco rigido | Quando è Attivato, i documenti vengono salvati nel dispositivo di archiviazione di massa per la stampa in rete.
Lingua | Imposta lingua del testo visualizzato sul display del pannello di controllo.
Modalita pred. | Imposta la modalità predefinita del dispositivo tra modalità fax, modalità copia o modalità di digitalizzazione.
Formato predefinito | È possibile impostare il formato carta predefinito.
Risp. energia | Imposta il periodo che deve trascorrere prima di passare alla modalità Risparmio energetico. Quando il dispositivo non riceve dati per un periodo di tempo prolungato, il consumo di corrente viene ridotto automaticamente.
Risp ene digit | Imposta il periodo che deve trascorrere prima che lo scanner del dispositivo passi alla modalità Risparmio energetico. Quando lo scanner non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, il consumo di corrente si riduce automaticamente.
Timeout sist | Imposta l'ora memorizzata sul dispositivo delle impostazioni di copia usate in precedenza. Dopo il timeout, il dispositivo ripristina le impostazioni di copia predefinite.
Timeout lavoro | È possibile impostare il tempo di attesa della stampante prima di stampare l'ultima pagina di un lavoro che non termina con un comando di stampa della pagina.

Evento attiv

È possibile impostare la riattivazione dalla modalità Risparmio energia. Impostare l'opzione.

- Press pulsante: Quando si preme un bottone qualsiasi che non sia quello di accensione, il dispositivo si riattiva dalla modalità Risparmio energia.

- Scanner: Quando si inserisce la carta ndell'alimentatore documenti, il dispositivo si riattiva dalla modalità di risparmio energetico.

- Stampante: Quando il vassoio della carta viene aperto o chiuso, il dispositivo si riattiva dalla modalità Risparmio energia.

Contin. auto.

Determina se l'apparecchio debba o meno continuare a stampare quando rileva una mancata corrispondenza della carta rispetto alle impostazioni.

- Disattivato: Se si verifica una non corrispondenza della carta, l'apparecchio attende fino a quando non viene inserita la carta corretta.

- Attivato: in caso di mancata corrispondenza, viene visualizzato un messaggio di errore. L'apparecchio attende per 30 secondi, quindi cancella automaticamente il messaggio e continua a stampare.

- Reg. altitud.

- Regolazione altitudine

Ottimizza la qualità di stampa in base all'altitudine dell'apparecchio.

CR automatico | Consente di di aggiungere un ritorno a capo a ciascun avanzamento di riga, utile per gli utenti di sistemi UNIX o DOS.
Versione firmware | Mostra la versione firmware del prodotto.
Compl. auto | Suggerisce gli indirizzi e-mail o i numeri di fax durante la digitazione. In tal modo è possibile individuare e selezionare i dati senza doverli inserire completamente.

- Concat. vass.

- Commut autom vass

Determina se l'apparecchio debba o meno continuare a stampare quando rileva una mancata corrispondenza della carta rispetto alle impostazioni. Ad esempio, se il vassoio 1 e il vassoio 2 contengono carta dello stesso formato, quando nel vassoio 1 si esaurisce la carta il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 2.

Questa opzione non viene visualizzata se si seleziona Automatico per Alimentazione

Sostit carta Sostit carta | Sostituisce automaticamente il formato carta del driver della stampante per evitare una mancata corrispondenza della carta tra i formati Letter e A4. Ad esempio, se si dispone di carta A4 nel vassoio ma si imposta il formato carta Letter nel driver della stampante, il dispositivo stampa su carta A4 e viceversa.
Carta non corr. | Indicare se considerare o meno un errore di formato non corrispondente della carta. Se si seleziona Disattivato, la stampa non viene interrotta neppure se il formato della carta non corrisponde.
StampaPagVuota | La stampante rileva dai dati di stampa del computer se una pagina è vuota o meno. È possibile specificare se stampare o saltare la stampa della pagina vuota.

Multicont

- Mod: Seleziona la modalità multicontenitore da utilizzare.

- Cont predef: Seleziona il contenitore da utilizzare come predefinito.

Origine predefinita | Consente di impostare il vassoio da utilizzare come predefinito.
Rubrica | Consente di visualizzare o stampare l'elenco dei numeri di telefono o degli indirizzi e-mail.

Manutenzione

- Pulisci tamb. Pulisce il tamburo OPC della cartuccia stampando un foglio.

- Pulisci fus. Pulisce l'unità fusore stampando un foglio di pulizia.

- Can mes ton es: Questa opzione viene visualizzata solo solo quando la cartuccia del toner è vuota.

- Info mat. cons: consente di controllare quante pagine sono state stampate e quanto toner è rimasto nella cartuccia.

- Avv toner scar: Se il toner nella cartuccia è esaurito, viene visualizzato un messaggio di richiesta di sostituzione della cartuccia del toner. È possibile scegliere se visualizzare o meno questo messaggio.

- Risma carta: Se si utilizza il dispositivo in un'ambiente umido o se il supporto di stampa è umido per via di un'elevata umidità, le stampe nel vassoio di uscita possono arricciarsi e non impilarsi correttamente. In tal caso, è possibile impostare questa funzione del dispositivo in modo da consentire un impilaggio stabile delle stampe. Tuttavia, questa funzione rallenterà la velocità di stampa.

Impost import | Importa i dati memorizzati sulla memoria USB.
Impost. espor. | Esporta i dati memorizzati sulla memoria USB.
Rispar. toner | Attivando questa modalità si prolunga la durata della cartuccia del toner e si riduce il costo per pagina rispetto alla modalità normale, ma la qualità di stampa peggiora.
Mod silenz | È possibile ridurre il rumore di stampa attivando questo menu. La velocità e la qualità di stampa, tuttavia, possono risultare ridotte.

Impostaz Eco

Consente di risparmiare risorse di stampa nell'ottica di una stampa eco-compatibile.

- Modalita pred. Consente di scegliere se attivare o disattivare la modalità Eco.

  Forz att (Attiv forz): Attiva la modalità Eco con password. Per attivare o disattivare la modalità Eco, è necessario immettere la password.

- Seleziona temp (Seleziona temp): Seleziona il modello Eco da impostare utilizzando SyncThru™ Web Service.

Azzera impost. | Ripristina l'apparecchio alle impostazioni predefinite di fabbrica

### Impostazione della carta

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Imposta carta sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Imposta carta sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Formato carta | Imposta il formato carta tipo A4, Lettera o altri formati in base alle proprie necessità.
Tipo di carta | Sceglie il tipo di carta per ciascun vassoio.
Alimentazione | Seleziona da quale vassoio utilizzare la carta.
Margine | Imposta i margini del documento.
Conferma vassoio | Attiva il messaggio di conferma vassoio Se si apre e si chiude un vassoio, viene visualizzata una finestra che chiede se si desidera impostare le dimensioni e il tipo per il vassoio appena aperto.

### Suono/Volume

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Suono/Volume sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Configurazione iniziale > Audio/Volume sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Suono tasti | attiva o disattiva il suono tasti. Con questa opzione impostata su Att, sarà emesso un segnale acustico ogni qualvolta si preme un tasto.
Suono allarme | attiva o disattiva il suono allarme. Con questa impostazione attivata, il suono dei tasti viene emesso ogni volta che si preme un qualsiasi tasto.

Diffusore

attiva o disattiva i suoni dalla linea telefonica attraverso l'altoparlante, quali i toni di selezione e i toni fax. Con questa opzione impostata su Com. che significa "Comune", l'altoparlante è attivo finché la macchina remota non risponde.

È possibile regolare il livello del volume tramite Selez.. Il livello dell'altoparlante può essere regolato solo quando la linea telefonica è collegata.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.

2. Premere Selez.. Dall'altoparlante viene emesso un tono di selezione.

3. Premere le frecce fino al raggiungimento del volume desiderato.

4. Premere Selez. per salvare la modifica e tornare alla modalità Pronta.

Suoneria | regola il volume della suoneria. Per il volume della suoneria, selezionare Disattivata, Bassa, Media e Alta.

### Rapp

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Rapporto sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Rapport sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Mappa menu | Stampa la mappa dei menu che mostra il layout e le impostazioni correnti di questa stampante.
Tutti i res | Stampa tutti i tipi di rapporti disponibili nell'apparecchio.
Configurazione | Stampa un rapporto sulla configurazione complessiva dell'apparecchio.

- Info mat. cons

- Info alimentazione

Stampa la pagina delle informazioni sui materiali di consumo.

Rubrica | Stampa tutti gli indirizzi e-mail correntemente memorizzati nella memoria del dispositivo.
Pagina config | Stampa una pagina di prova per verificare se l'apparecchio stampa correttamente.
Invio fax | Stampa un report di trasmissione che include il numero del fax, il numero di pagine, il tempo trascorso per l'operazione, la modalità e i risultati della comunicazione per un particolare lavoro di fax. È possibile impostare il dispositivo sulla stampa automatica di un rapporto di conferma trasmissione dopo ogni lavoro di fax.
Fax invaito | Stampa informazioni sui fax inviati di recente.
Fax ricevuti | Stampa informazioni sui fax ricevuti di recente.
E-mail inviata | Stampa informazioni sulle e-mail inviate di recente.

- Lavori pianif.

- Lavori pianificazione fax

Stampa l'elenco dei documenti correntemente memorizzati per i fax differiti unitamente al tempo di avvio e al tipo di ciascuna operazione.

Fax indesider. | Stampa i numeri di fax specificati come numeri di fax indesiderati.

- Conf. rete

- Configurazione rete

Stampa le informazioni sulla connessione di rete e sulla configurazione del dispositivo.

- Aut. utente

- Autenticazione utente locale

Stampa gli utenti autorizzati che possono utilizzare la funzione e-mail.

Caratteri PCL | Stampa l'elenco font PCL

- Caratteri PS

- Lista font PS3

Stampa l'elenco font PS/PS3.

Font EPSON | Stampa l'elenco font EPSON
Font KSC5843 | Stampa l'elenco font KSC5843.
Font KSC5895 | Stampa l'elenco font KSC5895.
List font KSSM | Stampa l'elenco font KSSM

- Aut ut rete

- Autenticazione utente rete

Stampa gli utenti e i rispettivi ID che hanno eseguito l'accesso al dominio.

Cont utilizzi | Stampa una pagina d'uso La pagina relativa all'uso contiene il numero totale di pagine stampate.
Opzioni fax | Stampa le informazioni di un rapporto fax.

- Lavoro memor.

- Lav memoriz

Stampa lavori correntemente memorizzati nella memoria opzionale o in un dispositivo di archiviazione di massa.

- Lavoro compl.

- Lavori completati

Stampa l'elenco dei lavori completati.

Rapporto conteggio | È utilizzato quando Contabilità lavori è abilitato da SyncThru™ Web Admin Service. È possibile stampare un rapporto sul numero di stampe per ciascun utente.

### Manutenzione

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Manutenzione sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Configurazione iniziale sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Can mes ton es | Quando la cartuccia del toner è vuota, viene visualizzata questa opzione. È possibile eliminare il messaggio vuoto.
Ignora toner | È possibile impostare l'apparecchio in modo che ignori il messaggio di toner esaurito e continui a stampare i fax in entrata.
Dur mat cons | Mostra gli indicatori della durata dei materiali di consumo (vedere Monitoraggio della durata dei materiali di consumo).
Avv toner scar | Personalizza il livello di avviso toner scarso o toner vuoto (vedere Impostazione dell'avviso toner scarso).

- Num. di serie

- N. di serie

Mostra il numero di serie del dispositivo. Tale numero è disponibile quando si richiede assistenza o ci si registra come utente sul sito Web Samsung.

Risma carta | Abilita la funzione di collegamento automatico per i vassoi. Quando un vassoio non è disponibile per esaurimento carta o mancata corrispondenza del formato carta, questa opzione consente alla stampante di utilizzare la carta da un altro vassoio disponibile.
Carta colorat | Consente di regolare l'impostazione del colore ad esempio il livello di contrasto, la registrazione del colore, la densità del colore, ecc.
Disco RAM | Imposta una parte del disco RAM sull'area di memorizzazione dei lavori. L'utilizzo dell'area di memorizzazione attiva il menu di gestione dei lavori (vedere Gest. lavori). Ciò consente di inviare i dati dal computer alla coda di stampa del disco RAM.

### Azzera impost.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Azzera impost. sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Riprist opzioni sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tutte le imp. | Cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.
Config stamp | Ripristina i valori predefiniti per tutte le opzioni della stampante.
Imposta carta | Ripristina i valori predefiniti per tutte le opzioni della carta.

- Imposta fax

- Fax predef

Ripristina tutte le opzioni fax sui valori predefiniti di fabbrica.

- Imposta copia

- Copia predef

Ripristina tutte le opzioni di copia sui valori predefiniti di fabbrica.

- Impostaz digit

- Digit predef

Ripristina tutte le opzioni di digitalizzazione predefinite di fabbrica.

Imposta sist. | Ripristina tutte le opzioni di sistema predefinite di fabbrica.
Imposta rete | Ripristina tutte le opzioni di rete predefinite di fabbrica (Necessario il riavvio).
Rubrica | Cancella tutte le voci degli indirizzi e-mail memorizzate.

- Fax invaito

- Rapp invio

Cancella tutti i rapporti dei fax inviati.

E-mail inviata | Cancella tutte le registrazioni delle e-mail inviate.

- Fax ricevuto

- Rapp. ric. fax

- Rapp ricez

Cancella tutti i record dei fax ricevuti.

### Gest. lavori

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Gest. lavori sul pannello di controllo.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Lavoro attivo | Mostra gli elenchi dei lavori di stampa in attesa di stampa.
Memorizza lav. | Mostra gli elenchi dei lavori di stampa memorizzati sul disco.
Polit file | Se la memoria contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, è possibile rinominarlo o sovrascriverlo.

### Sovrascr imm

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere (Menu) > Imposta sist. > Sovrasc. imm. sul pannello di controllo.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Manuale | È possibile sovrascrivere la memoria USB integrata per cancellare tutti i dati in essa memorizzati.

### Impostazioni USB

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere USB sul touch screen.

Opzione | Descrizione
--- | ---
Stampa da | Consente di visualizzare l'elenco file dalla visualizzazione di navigazione file. Selezionare un file da stampare.
Digit. su USB | Imposta la destinazione di digitalizzazione su un USB. È possibile digitalizzare gli originali e salvare l'immagine digitalizzata su un dispositivo USB.
Gest file | Consente di visualizzare l'elenco file dalla visualizzazione di navigazione file. Selezionare un file da eliminare. È possibile formattare il dispositivo USB.
Vis spazio | Mostra lo spazio rimanente.

### Impostazione emulazione

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere (Menu) > Imposta stamp > Emulazione sul pannello di controllo.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tipo emulaz. | Il linguaggio della stampante definisce il modo in cui il computer comunica con il dispositivo.
Impostazione | Imposta in dettaglio le impostazioni dettagliate per il tipo emulazione selezionato.

### Imposta e-mail

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere Insta > Config macch > Imp e-mail sul touch screen.

Opzione | Descrizione
--- | ---
Server SMTP | Consente di impostare la configurazione del server SMTP.
Inv a se st | Consente di inviare messaggi a se stessi da utilizzare come backup o come promemoria.
A predef | Consente di impostare un indirizzo e-mail di destinazione come predefinito.
Da predef | Consente di impostare l'indirizzo e-mail di un mittente come predefinito.
Oggetto predef | Consente di impostare l'oggetto di una e-mail come predefinito.

### Impostazione rubrica

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere Insta > Config macch > Rubrica sul touch screen.

Opzione | Descrizione
--- | ---
Rubrica | Per visualizzare, stampare o eliminare l'elenco delle voci della rubrica. È possibile creare anche un gruppo.
E-mail | Per visualizzare, stampare o eliminare l'elenco delle e-mail. È possibile creare anche un gruppo.

### Impostazione casella documenti

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

#### Funzione cont doc

- Premere (Menu) > Cont docum > Funzione cont doc sul pannello di controllo.

Opzione | Descrizione
--- | ---
Agg da digital | Memorizza i documenti digitalizzati in una casella. Il file memorizzato sarà nominato automaticamente "annomesegiornooraminutisecondi".
Attività dal cont | Stampa un documento da una casella.

#### Impostazione cont doc

- Premere (Menu) > Cont docum > Impostazione cont doc sul pannello di controllo.

Opzione | Descrizione
--- | ---
Agg da digital | Imposta le opzioni predefinite per memorizzare il documento in una casella.
Attività dal cont | Imposta le opzioni predefinite per stampare il documento in una casella.

### Impostazioni di rete

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

- Premere (Menu) > Rete sul pannello di controllo,

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostazione rete sul touch screen.

Opzione | Descrizione
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Seleziona il protocollo appropriato e configurare i parametri per l'uso dell'ambiente di rete.

Vi sono numerosi parametri da impostare. In caso di dubbio, lasciarli intatti o contattare l'amministratore di rete.

TCP/IP (IPv6) | Seleziona questa opzione per usare l'ambiente di rete tramite IPv6 (vedere Configurazione IPv6).
Veloc Ethernet | Configura la velocità di trasmissione della rete.
802.1x | Seleziona l'autenticazione dell'utente per la comunicazione di rete. Per informazioni dettagliate, consultare l'amministratore di rete.
Wireless | Seleziona questa opzione per usare la rete wireless.
Azzera impost. | Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni di rete. (Necessario il riavvio).

- Conf. rete

- Configurazione di rete

Questo elenco mostra le informazioni sulla connessione di rete e sulla configurazione del dispositivo.

Attivazione rete | Consente di attivare o disattivare la connessione Ethernet.
Attivaz Http | Consente di scegliere se utilizzare o meno SyncThru™ Web Service.