## 팩스 기능 사용하기

- 기본 팩스 기능은 기본편을 참조하세요 (기본 팩스 참조).

- SCX-340x/SCX-340xW Series는 이 기능을 지원하지 않습니다 ( 조작부 참조).

### 자동으로 재다이얼하기

팩스를 송신할 때 상대 팩스기가 통화 중이거나 응답이 없는 경우 자동으로 일정한 간격을 두고 재다이얼을 시도합니다. 재다이얼 시간은 해당 국가의 출고 시 기본값 설정에 따라 다릅니다.

디스플레이에 재다이얼시도?가 표시될 때 (시작) 버튼을 누르면 대기 시간 없이 재다이얼이 수행됩니다. 자동 재다이얼 기능을 취소하려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

재다이얼 시간 간격 및 재다이얼 시도 횟수를 변경하려면 다음 절차를 따르세요.

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 송신을 선택하세요.

2. 재발신횟수 또는 재발신간격을 선택하세요.

3. 원하는 설정값을 선택하세요.

### 팩스 번호 재발신하기

1. 조작부의 (재다이얼/포즈) 버튼을 누르세요.

2. 원하는 팩스 번호를 선택하세요.

   최근 보낸 10개의 팩스번호와 발신자 표시로 받은 10개의 팩스 번호를 보여줍니다.

3. 원본 급지 장치에 원본이 급지되면 제품이 자동으로 전송을 시작합니다.

   스캔 유리에 원본을 경우 다음 페이지를 추가하려면 예를 선택하세요. 다음 원본 문서를 넣고 OK를 누르세요. 작업이 끝나면 다른페이지?가 나타날 때 아니오를 선택하세요.

### 전송 확인하기

원본의 마지막 페이지가 성공적으로 전송되면 신호음이 울리고 준비 모드로 돌아갑니다.

팩스 전송 중 문제가 발생하면 디스플레이에 오류 메시지가 나타나면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼를 눌러 해당 메시지를 지우고 팩스 전송을 다시 시도해 보세요.

팩스 전송이 완료될 때마다 자동으로 확인 리포트가 인쇄되도록 설정할 수 있습니다 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 송신 > 송신확인리포트를 선택하세요.

### 컴퓨터에서 팩스 보내기

이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

제품에 가지않고 컴퓨터에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 컴퓨터에서 팩스를 송신하려면 Samsung Network PC Fax 프로그램을 설치해야 합니다. 프린터 드라이버를 설치할 때 이 프로그램도 설치됩니다.

1. 보낼 문서를 여세요.

2. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.

   인쇄 창이 표시됩니다. 응용 프로그램에 따라 화면이 약간 다를 수 있습니다.

3. Samsung Network PC Fax를 인쇄 창에서 선택하세요.

4. 인쇄 또는 확인을 클릭하세요.

5. 수신자 전화번호를 입력하고 옵션을 선택하세요.

   화면에 있는 도움말 메뉴 또는 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

6. 전송을 클릭하세요.

### 예약 팩스 보내기

사용자가 부재 중일 때 지정된 시간에 팩스를 보내도록 제품을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

1. 원본 급지 장치에 원본의 내용이 위를 향하게 놓거나 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽을 향하도록 놓아주세요.

2. 조작부의 (팩스) 버튼을 누르세요.

3. 팩스의 조건에 맞게 해상도와 농도를 조절하세요.

4. 조작부의 (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 예약송신을 누르세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 팩스 > 예약송신 > 수신을 누르세요.

5. 수신 팩스기의 번호를 입력하고 OK를 누르세요.

6. 디스플레이에 문서를 보낼 다른 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

7. 추가로 팩스 번호를 입력하려면 예를 선택한 후 확인을 누르고 5단계를 반복하세요.

   - 최대 10개의 번호를 추가할 수 있습니다.

   - 그룹 다이얼 번호를 입력했으면 더 이상 다른 그룹 다이얼 번호를 입력할 수 없습니다.

8. 원하는 작업 이름과 시간을 입력하세요.

   현재 시간보다 빠른 시간을 설정하면 다음 날 해당 시간에 팩스가 전송됩니다.

9. 원본은 전송되기 전에 메모리로 스캔됩니다.

   제품이 준비 모드로 돌아갑니다. 디스플레이에는 현재 준비 모드 상태이며 예약 팩스가 설정된 상태임이 표시됩니다.

   스캔 유리에 원본을 경우 다음 페이지를 추가하려면 예를 선택하세요. 다음 원본 문서를 넣고 OK를 누르세요. 작업이 끝나면 다른페이지?가 나타날 때 아니오를 선택하세요.

예약된 팩스 목록을 확인할 수 있습니다. 조작부의 (메뉴) 버튼 > 시스템설정 > 정보인쇄 > 예약작업을 누르세요.

#### 예약 팩스 작업에 문서 추가하기

1. 추가할 원본을 로드하고 용지 설정을 조정하세요.

2. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 페이지추가를누르세요.

3. 원하는 팩스 작업을 선택하고 OK를 누르세요.

   작업이 끝나면 다른페이지?가 디스플레이에 나타날 때 아니오를 선택하세요. 원본이 메모리로 스캔됩니다.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

#### 예약 팩스 작업 취소하기

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 작업취소를 누르세요.

2. 원하는 팩스 작업을 선택하고 OK를 누르세요.

3. 예를 선택하고 OK를 누르세요.

   선택된 팩스가 메모리에서 삭제됩니다.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

### 급한 팩스 먼저 보내기

이 기능은 대기 중인 팩스에 앞서 중요한 팩스를 먼저 보낼 때 사용합니다. 원본을 메모리에 스캔해 두었다가 진행중인 팩스 작업이 끝나는 대로 팩스를 전송합니다.

1. 원본 급지 장치에 원본의 내용이 위를 향하게 놓거나 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽을 향하도록 놓아주세요.

2. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 우선송신을 누르세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 팩스 > 우선송신 > 수신을 누르세요.

3. 수신 팩스기의 번호를 입력하고 OK를 누르세요.

4. 원하는 작업 이름을 입력하고 OK를 누르세요.

5. 스캔 유리에 원본을 경우 다음 페이지를 추가하려면 예를 선택하세요. 다음 원본 문서를 넣고 OK를 누르세요. 작업이 끝나면 다른페이지?가 나타날 때 아니오를 선택하세요.

   제품에서 원본을 스캔하고 팩스를 보내기 시작합니다.

### 보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기

수신되거나 송신된 팩스를 다른 팩스 번호나 이메일 또는 서버로 재전송하도록 설정할 수 있습니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 팩스를 이메일로 재전송하려면 SyncThru™ Web Service에서 메일 서버와 IP 주소를 우선적으로 설정해야 합니다 (SyncThru™ Web Service 참조).

- 수신 혹은 송신된 팩스가 컬러라면, 재전송 시에는 흑백 으로 변환됩니다.

1. 원본 급지 장치에 원본의 내용이 위를 향하게 놓거나 스캔 유리에 원본의 내용이 아래쪽을 향하도록 놓아주세요.

2. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 전달 > 팩스, 이메일 또는 서버 > 송신재전송 > 사용을 누르세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 팩스설정 > 재전송 > 팩스, 이메일, 또는 서버 > 송신문서 재전송 > 사용을 누르세요.

   재전송 항목은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (다양한 기능 참조).

3. 팩스를 전송할 팩스기 번호, 이메일 주소 또는 서버 주소를 입력하고 OK를 누르세요.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

   이후 전송된 팩스는 지정된 목적지로 재전송됩니다.

### 다른 곳으로 수신 팩스 재전송하기

이 기능을 사용하면 수신된 모든 팩스를 다른 대상에게 재전송할 수 있습니다. 팩스가 수신되면 메모리에 저장되며, 미리 설정된 다른 대상에게 재전송됩니다.

수신 혹은 송신된 팩스가 컬러라면, 재전송 시에는 흑백 으로 변환됩니다.

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 전달 > 팩스, 이메일 또는 서버 > 수신재전송 > 재전송을 누르세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 팩스설정 > 재전송 > 팩스, 이메일, 또는 서버 > 수신문서 재전송 > 사용을 누르세요.

   - 재전송 항목은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (다양한 기능 참조).

   - 팩스 재전송이 완료되었을 때 팩스를 인쇄하도록 제품을 설정하려면 전달& 인쇄를 선택하세요.

2. 팩스를 전송할 팩스기 번호, 이메일 주소 또는 서버 주소를 입력하고 OK를 누르세요.

3. 시작 시간과 종료 시간을 입력하고 OK를 누르세요.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

   이후 수신된 팩스는 지정된 목적지로 재전송됩니다.

### 양면으로 팩스 송신하기

- 이 기능은 원본을 원본 급지 장치에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

1. 원본 급지 장치에 팩스 전송할 내용을 위로 하여 원본을 넣으세요. 또는 스캔 유리에 팩스 전송할 원본을 아래로 향하게 놓은 후 스캔 덮개를 닫아주세요.

2. 조작부의 (팩스) 버튼 > 양면인쇄 버튼을 누르세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 팩스 > 원하는 옵션을 선택 > 양면을 누르세요.

   - 사용안함: 일반 모드에서 팩스를 송신합니다.

   - 2 면: 양면으로 팩스를 송신합니다.

   - 2->1 면, 뒷면 회전: 원본의 양면을 팩스 송신하고 한 장에 한 면씩 인쇄하지만, 출력물의 뒷면에 있는 정보가 180° 회전됩니다

3. OK를 누르세요.

### 컴퓨터에서 팩스 수신하기

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

- PC에서 팩스를 받으려면, 제품의 조작부에서 옵션을 설정하세요.

  조작부의 (팩스) 버튼 >(메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 재전송 > PC를 누르세요.

  터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 다음 > 팩스설정 > 재전송 > PC를 누르세요.

1. Samsung Easy Printer Manager를 열어주세요 (Samsung E asy Printer Manager 사용하기 ).

2. 프린터 목록에서 해당 제품을 선택하세요.

3. PC로 팩스 수신 설정 메뉴를 선택하세요.

4. 장치에서 팩스 수신 사용에서 팩스 설정을 변경하세요.

   - 이미지 유형: 수신된 팩스를 PDF 혹은 TIFF로 변환할 수 있습니다.

   - 저장 위치: 변환된 팩스를 저장할 위치를 선택합니다.

   - 접두어: 접두어를 선택합니다.

   - 수신된 팩스 인쇄: 팩스를 수신한 다음, 수신된 팩스의 인쇄 정보를 설정합니다.

   - 완료 시 알림: 팩스 수신을 알려 주는 팝업 창이 표시됩니다.

   - 기본 응용 프로그램으로 열기: 팩스 수신 후, 기본 응용 프로그램을 엽니다.

   - 없음: 팩스 수신후 알림 기능이나 응용 프로그램을 열기 옵션을 사용안합니다.

5. 저장 > 확인을 누르세요.

### 팩스 수신 모드 변경하기

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 수신 > 수신모드에서 원하는 팩스 수신 모드를 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 다음 > 기본값 설정 > 팩스 기본값 > 공통 > 수신 모드를 눌러서 원하는 팩스 수신 모드를 선택하세요.

2. 원하는 옵션을 선택하세요.

   - 팩스: 걸려오는 팩스 전화를 받고 즉시 팩스 수신 모드로 들어갑니다.

   - 전화: (온훅다이얼) 버튼을 누르고 (시작) 버튼을 누르면 팩스가 수신됩니다.

   - 응답기: 제품에 자동응답기가 연결된 경우에 사용합니다. 전화가 걸려오면 자동응답기로 연결되어 전화를 건 사람이 메시지를 남길 수 있습니다. 팩스 기기가 전화선에서 팩스 신호음을 감지하면 팩스 모드로 자동 전환하여 팩스를 받습니다.

     응답기 모드를 사용하려면 제품 뒤쪽에 있는 EXT 소켓에 자동 응답기를 연결하세요.

   - DRPD: DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection: 고유 벨소리 패턴 감지) 기능을 사용해서 전화를 수신할 수 있습니다. 고유 벨소리는 사용자가 하나의 전화선을 사용하여 여러 개의 번호에 응답할 수 있도록 하기 위해 전화 회사에서 제공하는 서비스입니다. 자세한 내용은 DRPD 모드에서 팩스 받기을 참조하세요.

     이 설정은 국가에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

3. 확인을 누르세요.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

### 전화 모드에서 수동으로 팩스 받기

원격 팩스 기기에서 팩스 신호음이 들리면 (온훅다이얼) 버튼을 누른 다음 (시작) 버튼을 누르면 팩스를 받을 수 있습니다. 핸드셋 모델의 경우 핸드셋을 이용하여 응답 할 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

### 자동응답기/팩스 모드에서 팩스 받기

이 모드를 사용하려면 제품 뒷면의 EXT 소켓에 자동응답기를 연결해야 합니다. 전화를 건 사람이 메시지를 남기면 자동응답기에서 보통 때처럼 메시지를 저장합니다. 제품이 팩스 신호를 인식하게 되면 자동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 수신합니다.

- 자동응답기가 꺼져 있거나 EXT 소켓에 자동응답기가 연결되어 있지 않으면, 지정된 횟수만큼 벨이 울린 후 팩스 모드로 자동 전환됩니다.

- 자동응답기에서 사용자가 벨 횟수를 선택할 수 있는 기능이 있으면, 걸려오는 전화를 1번의 벨소리로 받을 수 있도록 제품을 설정하세요.

- 제품이 전화 모드로 설정되어 있다면 자동응답기를 끄거나 아예 연결하지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 자동응답기의 응답 메시지가 통신을 방해할 수 있습니다.

### 내선 전화를 사용하여 팩스 받기

제품 뒤쪽의 EXT 소켓에 내선 전화를 연결하면, 팩스 기기에 직접 가지 않아도 내선 전화로 통화를 하고 상대방의 팩스를 받을 수 있습니다. 내선 전화로 통화 중일 때 팩스 신호음이 들리면 전화기에서 *9*를 순서대로 천천히 누르세요. 제품이 팩스를 받습니다. *9*는 출고 시 사전 설정된 원격 수신 코드입니다. 첫 번째와 마지막 별표는 고정되어 있지만 중간의 번호는 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

EXT 소켓에 연결된 내선 전화로 통화중일 때에는 복사나 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

### DRPD 모드에서 팩스 받기

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection)는 여러 개의 번호에 고유한 벨소리 패턴을 할당하여 지정된 벨소리 패턴을 팩스 기기가 파악하도록 하는 기능입니다. DRPD 옵션을 사용하려면 전화 회사에서 해당 전화선에 고유 벨소리 서비스를 설치해야 합니다. DRPD를 설정하려면 해당 장소에 다른 전화선이 있거나 또는 외부에서 누군가가 해당 팩스 번호로 전화를 걸 수 있어야 합니다.

이 설정은 국가에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 수신 > DRPD 모드을 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 다음 > 기본값설정 > 팩스 기본값 > 공통 > DRPD 모드를 차례대로 선택하세요.

2. 다른 전화기에서 팩스 번호로 전화를 거세요. 팩스기로 전화를 걸 필요는 없습니다.

3. 제품에서 벨소리가 울리면 전화를 받지 마세요. 패턴을 인식하기 위해서는 몇 차례 벨소리가 울려야 합니다.

   패턴 인식이 완료되면 디스플레이에 DRPD설정 완료가 표시됩니다. DRPD 설정이 실패하면 DRPD신호음 오류가 나타납니다.

4. OK를 누르고 2단계부터 다시 시작하세요.

- 팩스 번호를 다시 할당하거나 제품을 다른 전화선에 연결한 경우 DRPD를 다시 설정해야 합니다.

- DRPD를 설정한 후 팩스 번호로 다시 전화를 걸어 제품이 팩스 신호음에 제대로 응답하는지 확인하세요. 그런 다음 동일한 전화선에 할당된 다른 번호로 전화를 걸어 해당 호출이 내선 전화 또는 EXT 소켓에 연결된 자동응답기로 전달되는지 확인하세요.

### 보안 수신 모드에서 팩스 받기

이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

수신된 팩스를 다른 사람이 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. 보안 수신 모드를 활성화하면 수신된 팩스는 모두 메모리에 저장됩니다. 비밀번호를 입력하여 수신된 팩스를 인쇄할 수 있습니다.

보안 수신 모드를 활성화하려면 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 보안 수신 > 사용을 선택하세요. 터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 다음 > 팩스 설정 > 보안수신을 차례대로 선택하세요.

#### 수신된 팩스 인쇄하기

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능 > 보안수신 > 인쇄를 선택하세요.

   터치 스크린을 지원하는 제품이라면 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 다음 > 팩스 설정 > 보안 수신 > 인쇄를 차례대로 선택하세요.

2. 비밀번호 4자리를 입력하고 OK를 누르세요.

3. 메모리에 저장된 모든 팩스가 인쇄됩니다.

### 받는 팩스를 양면으로 인쇄하기

- 옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 사용할 수 없습니다 (제품 모델별 특징 참조).

이 양면인쇄 기능을 설정하여 용지를 절약할 수 있습니다. 제품에서 수신된 팩스 데이터를 용지의 양면에 인쇄합니다.

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 수신 > 양면인쇄를 누르세요.

2. 위/아래 화살표를 눌러 원하는 바인딩 옵션을 선택하세요.

   - 사용안함: 일반 모드에서 인쇄합니다.

   - 긴면: 책처럼 읽을 수 있도록 페이지를 인쇄합니다.

   - 짧은면: 메모장처럼 읽을 수 있도록 페이지를 인쇄합니다.

3. 확인을 누르세요.

4. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

### 메모리에 팩스 받기

이 제품은 여러 가지 작업을 동시에 수행할 수 있기 때문에 복사나 인쇄를 하는 동안 팩스를 받을 수 있습니다. 복사나 인쇄를 하는 동안 팩스를 받으면 메모리에 저장됩니다. 그런 다음, 복사나 인쇄가 완료되는 즉시 팩스를 자동 인쇄합니다.

팩스가 수신되어 출력중이라면 복사, 인쇄 작업은 동시 진행할 수 없습니다.

### 자동으로 팩스 송신결과 리포트 인쇄하기

시간 및 날짜를 포함하여 이전의 50개의 통신 작업에 대한 세부 정보 리포트를 인쇄하도록 제품을 설정할 수 있습니다.

1. 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 기록자동인쇄 > 사용을 누르세요.

2. 준비 모드로 돌아가려면 (취소 또는 정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.