## Funzioni di digitalizzazione

- Per le funzioni di scansione di base, fare riferimento alla Guida di base (vedere Digitalizzazione di base).

- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

- La risoluzione massima ottenibile dipende da diversi fattori, quali la velocità del computer, lo spazio su disco disponibile, la memoria, le dimensioni dell'immagine da digitalizzare e le impostazioni di profondità di bit. Pertanto, a seconda del sistema utilizzato e dell'oggetto da digitalizzare, la digitalizzazione alle risoluzioni più elevate potrebbe non essere possibile.

### Metodo di digitalizzazione base

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Varie).

È possibile digitalizzare gli originali con il dispositivo tramite un cavo USB o la rete. Per la digitalizzazione dei documenti sono disponibili le seguenti metodologie:

- Digit. su PC: digitalizza gli originali dal pannello di controllo. Dopodiché, i dati digitalizzati saranno memorizzati nella cartella Documenti dei computer collegati (vedere Digitalizzazione di base).

- TWAIN: TWAIN è l'applicazione predefinita per le immagini. La digitalizzazione di un'immagine avvia l'applicazione selezionata, consentendo di controllare il processo di digitalizzazione. Questa funzione è utilizzabile attraverso la connessione locale o quella di rete (vedere Digitalizzazione dal programma di modifica delle immagini).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: È possibile utilizzare questo programma per digitalizzare immagini o documenti.

  - Vedere Digitalizzazione con Samsung Scan Assistant.

  - vedere Digitalizzazione con SmarThru 4.

  - vedere Digitalizzazione con SmarThru Office.

- WIA: WIA è l'acronimo di Windows Images Acquisition. Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve essere collegato direttamente al dispositivo tramite cavo USB (vedere Digitalizzazione mediante il driver WIA).

- Memoria USB: È possibile digitalizzare un documento e salvare l'immagine digitalizzata su un dispositivo di memoria USB.

- E-mail: è possibile inviare un'immagine digitalizzata come allegato ad un'e-mail (vedere Digitalizzazione verso e-mail).

- FTP/SMB: è possibile digitalizzare un'immagine e caricarla su un server FTP/SMB (vedere Digitalizzazione su server FTP/SMB).

### Configurazione delle impostazioni di digitalizzazione sul computer

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

1. Aprire Samsung Easy Printer Manager (vedere Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager ).

2. Selezionare il dispositivo appropriato da Elenco stampanti.

3. Selezionare il menu Impostazioni digitalizzazione su PC.

4. Selezionare l'opzione desiderata.

   - Attivazione digitalizzazione: Indica se per questa digitalizzazione è attiva sul dispositivo.

   - Scheda Base: Contiene le impostazioni relative alla digitalizzazione generale e al dispositivo.

   - Scheda Immagine: Contiene le impostazioni relative alla modifica dell'immagine.

5. Premere Salva > OK.

### Scansione dal dispositivo connesso alla rete

I dispositivi che non supportano l'interfaccia di rete non potranno utilizzare questa funzione (vedere Vista posteriore).

Verificare che il driver della stampante sia installato sul computer con il CD del software, dal momento che il driver della stampante comprende il programma di digitalizzazione (vedere Installazione del driver in locale).

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

2. Selezionare (Digitalizza) > Digit. su PC > PC di rete sul pannello di controllo.

   Oppure selezionare Scan > PC di rete sul touch screen.

   Se viene visualizzato il messaggio Non disponibile, controllare la connessione della porta.

3. Selezionare l'ID computer registrato e inserire la Password, se necessario.

   - L'ID corrisponde all'ID di digitalizzazione registrato per Samsung Easy Printer Manager > Passa a modalità avanzata > Impostazioni digitalizzazione su PC.

   - La Password corrisponde al numero di quattro cifre della password registrata per Samsung Easy Printer Manager > Passa a modalità avanzata > Impostazioni digitalizzazione su PC.

4. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

5. La digitalizzazione inizia.

   L'immagine digitalizzata viene salvata sul computer in C:\Utenti\nome utente\Documenti. La cartella di salvataggio può variare a seconda del sistema operativo o dell'applicazione utilizzati.

### Digitalizzazione verso e-mail

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

#### Impostazione di un account e-mail

1. Accesso a SyncThru™ Web Service (vedere Utilizzo di SyncThru™ Web Service).

2. Selezionare Impostazioni > Impostazioni di rete e Server della posta in uscita(SMTP).

3. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.

4. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.

5. Attivare la casella vicino a SMTP richiede l'autenticazione per richiedere l'autenticazione.

6. Inserire il nome e la password di accesso del server SMTP.

7. Premere Applica.

   - Se il metodo di autenticazione del server SMTP è POP3 before SMTP, attivare un segno di spunta di SMTP richiede POP prima dell'autenticazione SMTP.

   - Immettere l'Indirizzo IP e il numero di porta.

#### Digitalizzazione ed invio di un'e-mail

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

2. Selezionare (Digitalizzazione) > Dig su e-mail sul pannello di controllo.

   Oppure selezionare Scan > Inv e-mail sul touch screen.

3. Immettere il nome e la password di accesso se configurati su SyncThru™ Web Service (vedere Utilizzo di SyncThru™ Web Service).

4. Immettere l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario.

   È possibile inviare un'e-mail a se stessi attivando l'opzione Invio automatico personale in Impostazioni > Digitalizza > Scansione su e-mail di SyncThru™ Web Service.

5. Inserire un oggetto e-mail e premere OK.

6. Selezionare il formato file da digitalizzare e premere OK.

7. Inserire il nome e la password di accesso del server SMTP.

8. Il dispositivo inizia la digitalizzazione, quindi invia l'e-mail.

### Digitalizzazione su server FTP/SMB

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

#### Impostazione di un server FTP/SMB

1. Accesso a SyncThru™ Web Service (vedere Utilizzo di SyncThru™ Web Service).

2. Selezionare Rubrica > Persona > Aggiungi.

3. Selezionare la casella in corrispondenza di Aggiungi FTP o Aggiungi SMB.

4. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.

5. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.

6. Selezionare la casella vicino a Anonimo se si desidera che il server permetta l'accesso a persone non autorizzate.

7. Immettere il nome e la password di accesso.

8. Immettere il nome del dominio se il server è unito a un determinato dominio, altrimenti immettere solo il nome del computer registrato sul server SMB.

9. Immettere il percorso per il salvataggio dell'immagine digitalizzata.

   - La cartella per salvare l'immagine digitalizzata deve essere nella cartella principale.

   - Le proprietà della cartella vanno configurate come una condivisione.

   - Il nome utente deve disporre dei diritti di lettura e scrittura della cartella.

10. Premere Applica.

#### Digitalizzazione e invio su server FTP/SMB

1. Accertarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Selezionare (Digitalizzazione) > Digit. su SMB o Digit. su FTP sul pannello di controllo.

   Oppure selezionare Scan > SMB o FTP sul touch screen.

4. Selezionare un server e il formato di digitalizzazione desiderati.

5. Il dispositivo inizia la digitalizzazione e quindi invia l'immagine digitalizzata al server specificato.

### Digitalizzazione dal programma di modifica delle immagini

È inoltre possibile digitalizzare e importare documenti in software di modifica delle immagini quali Adobe Photoshop, se il software è abilitato TWAIN. Seguire i passaggi seguenti per digitalizzare tramite il software conforme a TWAIN.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Aprire un'applicazione, ad es. Adobe Photoshop.

4. Fare clic su File > Importa, quindi selezionare il dispositivo scanner.

5. Definire le opzioni di digitalizzazione.

6. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

### Digitalizzazione mediante il driver WIA

Il dispositivo supporta il driver WIA (Windows Image Acquisition) per la digitalizzazione delle immagini. WIA è uno dei componenti standard forniti da Microsoft Windows 7 e funziona con videocamere digitali e scanner. A differenza del driver TWAIN, il driver WIA consente di digitalizzare e di regolare un'immagine facilmente senza utilizzare software aggiuntivo:

Il driver WIA funziona solo su sistemi operativi Windows con porta USB, ad eccezione di Windows 2000.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Fare clic su Avvio > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti.

4. Fare clic sull'icona del driver del dispositivo in Stampanti e fax > Avvia ricerca.

5. Viene visualizzata l'applicazione Nuova digitalizzazione di Windows.

6. Scegliere le preferenze di digitalizzazione e fare clic su Anteprima per visualizzare come le preferenze agiscono sull'immagine.

7. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

### Digitalizzazione con Samsung Scan Assistant

- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

- È possibile utilizzare la funzione OCR (Optical Character Reader) del programma Samsung Scan Assistant.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Fare clic su Avvio > Tutti i programmi > Samsung Printers e avviare Samsung Scan Assistant.

   Selezionare il menu Guida oppure fare clic sul pulsante nella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

4. Definire le opzioni di digitalizzazione.

5. Fare clic su Digitalizza.

### Digitalizzazione con SmarThru 4

- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

- È possibile utilizzare la funzione OCR (Optical Character Reader) del programma SmarThru 4.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Fare doppio clic sull'icona di SmarThru 4.

4. Appare SmarThru.

   - Digitalizza su: È possibile digitalizzare un'immagine e salvarla in un'applicazione o in una cartella, inviarla tramite posta elettronica o pubblicarla su un sito Web.

   - Immagine: È possibile modificare un'immagine e inviarla a un'applicazione o una cartella selezionata, inviarla tramite posta elettronica o pubblicarla su un sito Web.

   - Stampa: È possibile stampare le immagini salvate.

   Selezionare il menu Guida oppure fare clic sul pulsante nella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

5. Fare clic su Digitalizza su.

6. Selezionare la destinazione tra Applicazione, E-mail, Cartella, OCR o Web.

7. Se necessario, fare clic su Impostazioni per personalizzare le impostazioni.

8. Fare clic su Digitalizza.

### Digitalizzazione con SmarThru Office

- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Funzioni per modello).

- Per utilizzare SmarThru Office è necessario eseguire l'installazione manuale del programma dal CD in dotazione. Selezionare Installazione avanzata > Installazione personalizzata e scegliere SmarThru Office.

- È possibile utilizzare la funzione OCR (Optical Character Reader) del programma SmarThru Office.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Fare doppio clic sull'icona SmarThru Office.

4. Viene visualizzata la procedura guidata SmarThru Office.

   Selezionare il menu Guida oppure fare clic sul pulsante nella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

5. Fare clic sull'icona SmarThru Office () sulla barra delle applicazioni di Windows per attivare l'avvio rapido di SmarThru Office.

6. Fare clic sull'icona di digitalizzazione () per aprire la finestra di digitalizzazione.

7. Viene visualizzata la finestra Impostazione digitalizzazione.

8. Eseguire le impostazioni di digitalizzazione e fare clic su Digitalizza.

### Digitalizzazione in Macintosh

#### Scansione dal dispositivo connesso USB

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Selezionare Applicazioni e fare clic su Acquisizione Immagine.

   Se viene visualizzato il messaggio Nessun dispositivo di acquisizione immagine connesso, scollegare il cavo USB e ricollegarlo. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida di Acquisizione Immagine.

4. Selezionare l'opzione desiderata.

5. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

   Se la digitalizzazione non funziona in Acquisizione Immagine, aggiornare Mac OS alla versione più recente. Acquisizione Immagine funziona correttamente in Mac OS X 10.4.7 o successivo.

#### Scansione dal dispositivo connesso alla rete

Solo modelli di rete e wireless (vedere Funzioni per modello).

1. Accertarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Selezionare Applicazioni e fare clic su Acquisizione Immagine.

4. A seconda dell'OS, seguire i passaggi di seguito.

   - Per 10.4

     - Fare clic su Dispositivi > Ricerca dispositivi sulla barra dei menu.

     - Selezionare il dispositivo in uso nelle opzioni TWAIN. Verificare che la casella di controllo Utilizza software TWAIN sia selezionata.

     - Fare clic su Connetti.

       Se viene visualizzato un messaggio di avviso, fare clic su Cambia porta. per selezionare la porta o se viene visualizzata l'UI TWAIN, fare clic su Cambia porta. dalla scheda Preferenza e selezionare una nuova porta.

   - Per 10,5

     - Fare clic su Dispositivi > Ricerca dispositivi sulla barra dei menu.

     - Verificare che la casella di controllo Connesso sia selezionata accanto al dispositivo in Dispositivi Bonjour.

     - Se si desidera eseguire la digitalizzazione utilizzando TWAIN, fare riferimento alla procedura per Mac OS X 10.4 illustrata in precedenza.

   - Per 10.6 -10.7, selezionare il proprio dispositivo sotto CONDIVISE.

5. Impostare le opzioni di digitalizzazione in tale programma.

6. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

   - Se la scansione non funziona in Acquisizione Immagine, aggiornare Mac OS alla versione più recente. Acquisizione Immagine funziona correttamente in Mac OS X 10.4.7 o successivo.

   - Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di Acquisizione Immagine.

   - Inoltre, è possibile digitalizzare con software conformi a TWAIN, ad es. Adobe Photoshop.

### Digitalizzazione in Linux

#### Scansione

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2. Fare doppio clic su Unified Driver Configurator sul desktop.

3. Fare clic sul pulsante per passare a Scanners Configuration.

4. Selezionare lo scanner dall'elenco.

5. Fare clic su Properties.

6. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

7. Nella finestra Scanner Properties, fare clic su Preview.

8. Il documento viene digitalizzato e in Preview Pane viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

9. Trascinare il puntatore per definire l'area dell'immagine da digitalizzare in Preview Pane.

10. Selezionare l'opzione desiderata.

11. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

    Per un uso successivo, è possibile salvarle come impostazioni di digitalizzazione e aggiungerle all'elenco a discesa Job Type.

#### Modifica di un'immagine con Image Manager

L'applicazione Image Manager offre comandi di menu e strumenti che consentono di modificare l'immagine digitalizzata.