## Сканерлеу мүмкіндіктері

- Негізгі сканерлеу мүмкіндіктерін Негізгі нұсқаулық қараңыз (Негізгі сканерлеу бөлімін қараңыз).

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Түрлі факторларға байланысты, соның ішінде компьютердің жылдамдығы, дисктегі бос орын, жады, сканерленетін суреттің өлшемі және биттік тереңдіктің параметрі, ең үлкен ажыратымдылыққа қол жеткізуге болады. Осылайша, жүйеңіз бен сканерленетін объектіге байланысты кейбір ажыратымдылықтарда, әсіресе кеңейтілген dpi пайдаланып сканерлеу қол жетімсіз болуы мүмкін.

### Негізгі сканерлеу әдісі

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

Түпнұсқаларды құрылғымен USB кабель немесе желі арқылы сканерлеуге болады. Құжаттарды сканерлеу үшін келесі әдістемелерді пайдалануға болады:

- Сканир. на ПК: Түпнұсқаларды басқару тақтасынан сканерлеңіз. Содан кейін, сканерленген деректер қосылған компьютерлердің Менің құжаттарым қалтасында сақталады (Негізгі сканерлеу бөлімін қараңыз).

- TWAIN: TWAIN – алдын ала орнатылған суретті тасымалдау бағдарламаларыныің біреуі. Суретті сканерлеу таңдалған бағдарламаны іске қосып, сканерлеу процесін бақылауға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті жергілікті қосылым немесе желілік қосылым арқылы пайдалануға болады (Суреттерді өңдеу бағдарламасында сканерлеу бөлімін қараңыз).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Бұл бағдарламаны суреттерді немесе құжаттарды сканерлеу үшін пайдалануға болады.

  - Samsung Scan Assistant көмегімен сканерлеу бөлімін қараңыз.

  - SmarThru 4 көмегімен сканерлеу бөлімін қараңыз

  - SmarThru Office көмегімен сканерлеу бөлімін қараңыз

- WIA: WIA – Windows суреттерді жүктеу қызметі дегенді білдіреді. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін компьютер тікелей құрылғыға USB кабель арқылы қосылған болуы керек (WIA драйверін пайдаланып сканерлеу бөлімін қараңыз).

- USB жад: Құжатты сканерлеп, сканерленген суретті USB жад құрылғысына сақтауға болады.

- Электрондық пошта: Сканерленген суретті электрондық пошта тіркемесі ретінде жіберуге болады (Электрондық поштаға сканерлеу бөлімін қараңыз).

- FTP/SMB: Суретті сканерлеуге, сөйтіп оны FTP/SMB серверіне кері қотаруға болады (FTP/SMB серверіне сканерлеу бөлімін қараңыз).

### Компьютердегі сканерлеу параметрлерін орнату

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

1. Samsung Easy Printer Manager бағдарламасын ашыңыз (Samsung Easy Printer Manager бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз).

2. Список принтеров ішінен тиісті құрылғыны таңдаңыз.

3. Параметры сканирования на ПК мәзірін таңдаңыз.

4. Қажет параметрді таңдаңыз.

   - Включение сканирования: Құрылғыда сканерлеу қосылған ба, жоқ па, соны анықтайды.

   - Основн. қойындысы: Жалпы сканерлеу және құрылғы параметрлеріне қатысты параметрлерді қамтиды.

   - Изображение қойындысы: Суретті өзгертуге қатысты параметрлерді қамтиды.

5. Save > OK нұқыңыз.

### Желіге қосылған құрылғыда сканерлеу

Желілік интерфейсті қолдамайтын құрылғыда бұл мүмкіндікті пайдалану мүмкін болмайды (Артқы көрінісі бөлімін қараңыз).

Принтер драйвері бағдарламалық құралының ықшам дискісін пайдалану арқылы компьютерге орнатылғанын тексеріңіз, себебі принтер драйверінде сканерлеу бағдарламасы болады (Драйверді жергілікті орнату бөлімін қараңыз).

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

2. Басқару тақтасында (Scan) > Сканир. на ПК > Сетевой ПК тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Скан > Сет ПК тармағына өтіңіз.

   Недоступно хабарын көрсеңіз, порт қосылымын тексеріңіз.

3. Тіркелген компьютердің ИД таңдап, қажет болса, Пароль енгізіңіз.

   - ИД дәл Samsung Easy Printer Manager > Кеңейтілген режимге ауысу > Параметры сканирования на ПК үшін тіркелген идентификатормен бірдей.

   - Пароль – Samsung Easy Printer Manager > Кеңейтілген режимге ауысу > Параметры сканирования на ПК үшін тіркелген 4 сандық құпиясөз.

4. Қажет параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

5. Сканерлеу басталады.

   Сканерленген бейне компьютердегі C:\Пайдаланушылар\пайдаланушы аты\Менің құжаттарым ішінде сақталады. Сақтау қалтасы амалдық жүйеге немесе пайдаланылатын бағдарламаға байланысты басқа болуы мүмкін.

### Электрондық поштаға сканерлеу

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

#### Электрондық пошта тіркелгісін орнату

1. SyncThru™ Web Service қызметіне қол жеткізіңіз (SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз).

2. Настройки > Параметры сети тармағына өтіп, Сервер исходящей почты(SMTP) таңдаңыз.

3. IP мекенжайды нүктелі ондық жазба немесе түйін атауы түрінде енгізіңіз.

4. 1-ден 65535-ке дейінгі порт нөмірін енгізіңіз.

5. Аутентификацияны талап ету үшін Требуется аутентификация SMTP жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

6. SMTP серверінің кіру атын және құпия сөзін енгізіңіз.

7. Apply пәрменін таңдаңыз.

   - SMTP серверінің аутентификация әдісі – SMTP алдында POP3 болса, SMTP требует POP перед аутентификацией SMTP құсбелгісін қойыңыз.

   - IP мекенжайды және порт нөмірін енгізіңіз.

#### Сканерлеу және электрондық поштаны жіберу

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

2. Басқару тақтасында (сканерлеу) > Скан.:эл.почта тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Скан > Отп. по э.п. тармағына өтіңіз.

3. SyncThru™ Web Service ішінде теңшеген болсаңыз, кіру атын және құпиясөзді енгізіңіз (SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз).

4. Жіберушінің және алушының электрондық пошта мекенжайларын енгізіңіз.

   SyncThru™ Web Service қызметіндегі Автоматическая отправка себе > Настройки > Сканирование тармағындағы Сканировать и отправить по электронной почте параметрін белсендіру арқылы өзіңізге электрондық хат жібере аласыз.

5. Электрондық хат тақырыбын енгізіп, OK түймесін басыңыз.

6. Сканерлеу керек файл пішімін таңдап, OK түймесін басыңыз.

7. SMTP серверінің кіру атын және құпия сөзін енгізіңіз.

8. Құрылғы сканерлеуді бастайды, содан кейін электрондық поштаны жібереді.

### FTP/SMB серверіне сканерлеу

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

#### FTP/SMB серверін орнату

1. SyncThru™ Web Service қызметіне қол жеткізіңіз (SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз).

2. Адресная книга > Пользователи > Добавить тармағына өтіңіз.

3. Добавить FTP немесе Добавить SMB жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

4. IP мекенжайды нүктелі ондық жазба немесе түйін атауы түрінде енгізіңіз.

5. 1-ден 65535-ке дейінгі порт нөмірін енгізіңіз.

6. Анонимный жанындағы құсбелгіні қойыңыз, сонда сервер рұқсат етілмеген адамдардың қол жеткізуіне рұқсат етеді.

7. Кіру атын және құпия сөзді енгізіңіз.

8. Сервер белгілі бір доменге қосылған болса, домен атын енгізіңіз, олай болмаса, жай SMB серверіне тіркелген компьютер атын енгізіңіз.

9. Сканерленген суретті сақтау жолын енгізіңіз.

   - Сканерленген суретті сақтау қалтасы түбірде болуы керек.

   - Қалта сипаттары ортақ пайдаланылатын етіп орнатылуы керек.

   - Пайдаланушы атыңызда қалтаға жазу және оқу құқықтары болуы керек.

10. Применить пәрменін таңдаңыз.

#### Сканерлеу және FTP/SMB серверіне жіберу

1. Құрылғы желіге қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Басқару тақтасында (сканерлеу) > Сканир.: SMB немесе Сканир.: FTP тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Скан > SMB немесе FTP тармағына өтіңіз.

4. Қажетті серверді және сканерлеу пішімін таңдаңыз.

5. Құрылғы сканерлеуді бастайды, содан кейін сканерленген суретті көрсетілген серверге жібереді.

### Суреттерді өңдеу бағдарламасында сканерлеу

Бағдарлама TWAIN үйлесімді болса, Adobe Photoshop сияқты суреттерді өңдеу бағдарламасында құжаттарды сканерлей және импорттай аласыз. TWAIN талаптарына сай бағдарламалық құралмен сканерлеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Adobe Photoshop секілді бағдарламаны ашыңыз.

4. Файл > Импорттау тармағына өтіп, сканер құрылғысын таңдаңыз.

5. Сканерлеу параметрлерін орнатыңыз.

6. Сканерлеңіз және сканерленген суретті сақтаңыз.

### WIA драйверін пайдаланып сканерлеу

Құрылғы суреттерді сканерлеу үшін Windows Image Acquisition (WIA) драйверін қолдайды. WIA – Microsoft Windows 7 жүйесі беретін стандартты құрамдастардың бірі және сандық камералар және сканерлермен жұмыс істейді. TWAIN драйверіне қарағанда, WIA драйвері суреттерді қосымша бағдарламалық құралды пайдаланбастан сканерлеуге және оңай дұрыстауға мүмкіндік береді.

WIA драйвері тек Windows жүйесінде (Windows 2000 жүйесіне қолдау көрсетілмейді), USB порт көмегімен жұмыс істейді.

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Бастау > Басқару тақтасы > Жабдық және дыбыс > Құрылғылар мен принтерлер тармағына өтіңіз.

4. Принтеры и факсы > Начать сканирование тармағында құрылғы драйверінің белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз.

5. Жаңа сканерлеу бағдарламасы шығады.

6. Сканерлеу теңшелімдерін таңдаңыз және теңшелімдер суретке қалай әсер ететінін көру үшін Алдын ала қарау пәрменін таңдаңыз.

7. Сканерлеңіз және сканерленген суретті сақтаңыз.

### Samsung Scan Assistant көмегімен сканерлеу

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Samsung Scan Assistant бағдарламасындағы OCR (оптикалық таңбаларды оқу) мүмкіндігін пайдалануға болады.

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Бастау > Барлық бағдарламаларда > Принтер Samsung тармағына өтіп, Samsung Scan Assistant бағдарламасын іске қосыңыз.

   Справка мәзірін таңдаңыз немесе терезеде түймесін басып, мәліметтер алу керек кез келген параметрді нұқыңыз.

4. Сканерлеу параметрлерін орнатыңыз.

5. Сканирование түймесін басыңыз.

### SmarThru 4 көмегімен сканерлеу

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- SmarThru 4 бағдарламасындағы OCR (оптикалық таңбаларды оқу) мүмкіндігін пайдалануға болады.

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. SmarThru 4 белгішесін екі рет нұқыңыз.

4. SmarThru пайда болады.

   - Сканировать: Суретті сканерлеп, оны қолданбаға, қалтаға сақтауға немесе электрондық хат ретінде жіберуге немесе веб-сайтқа жариялауға мүмкіндік береді.

   - Изображение: Суретті өңдеуге және оны таңдалған қолданбаға немесе қалтаға жіберуге, электрондық поштамен жіберуге немесе веб-торапта жариялауға болады.

   - Печать: Сақталған суреттерді басып шығаруға болады.

   Справка мәзірін таңдаңыз немесе терезеде түймесін басып, мәліметтер алу керек кез келген параметрді нұқыңыз.

5. Сканировать түймесін басыңыз.

6. Приложение, Электронная почта, Папка, Распознавание немесе Веб-сайт ішінде мақсатты орынды таңдаңыз.

7. Қажет болса, параметрлерді теңшеу үшін Настройки пәрменін таңдаңыз.

8. Сканировать түймесін басыңыз.

### SmarThru Office көмегімен сканерлеу

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- SmarThru Office пайдалану үшін бағдарламаны берілген ықшам дискіден қолмен орнату керек. Расширенная установка > Выборочная установка тармағына өтіп, SmarThru Office бағдарламасын орнатуды таңдаңыз.

- SmarThru Office бағдарламасында OCR (Optical Character Reader) мүмкіндігін пайдалануға болады.

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. SmarThru Office белгішесін екі рет нұқыңыз.

4. SmarThru Office бағдарламасы пайда болады.

   Справка мәзірін ашыңыз немесе терезеде түймесін басып, мәліметтер алу керек кез келген параметрді нұқыңыз.

5. SmarThru Office іске қосу құралын белсендіру үшін Windows тапсырмалар тақтасының науа аймағында SmarThru Office белгішесін () нұқыңыз.

6. Сканерлеу терезесін ашу үшін сканерлеу белгішесін () нұқыңыз.

7. Параметры сканирования терезесі ашылады.

8. Сканерлеу параметрлерін орнатып, Сканировать түймесін басыңыз.

### Macintosh жүйесінде сканерлеу

#### USB арқылы қосылған құрылғыда сканерлеу

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Applications іске қосыңыз және Image Capture бағдарламасын нұқыңыз.

   No Image Capture device connected хабары пайда болса, USB кабелін ажыратып, оны қайта қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, Image Capture анықтамасын қараңыз.

4. Қажет параметрді таңдаңыз.

5. Сканерлеңіз және сканерленген суретті сақтаңыз.

   Image Capture бағдарламасында сканерлеу жұмыс істемесе, Mac OS жүйесін соңғы нұсқаға жаңартыңыз. Image Capture бағдарламасы Mac OS X 10.4.7 немесе одан жоғары жүйеде тиісті түрде жұмыс істейді.

#### Желіге қосылған құрылғыда сканерлеу

Тек желілік немесе сымсыз желі моделі ғана (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

1. Құрылғы желіге қосылғанын тексеріңіз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Applications іске қосыңыз және Image Capture бағдарламасын нұқыңыз.

4. Амалдық жүйеге сай төмендегі қадамдарды орындаңыз.

   - 10.4 үшін

     - Menu жолағында Devices > Browse Devices тармағына өтіңіз.

     - Құрылғыны Twain құрылғылар параметрінен таңдаңыз. Use TWAIN software құсбелгісі қойылғанын тексеріңіз.

     - Connect түймесін басыңыз.

       Ескерту хабары пайда болса, портты таңдау үшін Change Port.. нұқыңыз немесе TWAIN пайдаланушылық интерфейсі пайда болса, Preference қойындысында Change Port.. нұқыңыз және жаңа портты таңдаңыз.

   - 10,5 үшін

     - Menu жолағында Devices > Browse Devices тармағына өтіңіз.

     - Connected бағдарламасындағы құрылғы қатарында тұрған Bonjour Devices құсбелгі көзін тексергендігіңізге көз жеткізіңіз.

     - TWAIN пайдаланып сканерлеу керек болса, жоғарыдағы Mac OS X10.4 қадамдарын қараңыз.

   - 10.6 -10.7 үшін SHARED тармағының астында құрылғыны таңдаңыз.

5. Осы бағдарламада сканерлеу параметрлерін орнатыңыз.

6. Сканерлеңіз және сканерленген суретті сақтаңыз.

   - Image Capture бағдарламасында сканерлеу жұмыс істемесе, Mac OS жүйесін соңғы нұсқаға жаңартыңыз. Image Capture бағдарламасы Mac OS X 10.4.7 нұсқасында немесе одан жоғары нұсқасында жақсы жұмыс істейді.

   - Қосымша ақпарат алу үшін Image Capture анықтамасын қараңыз.

   - Adobe Photoshop сияқты TWAIN интерфейсімен үйлесімді бағдарламаны пайдаланып сканерлеуге болады.

### Linux жүйесінде сканерлеу

#### Сканерлеу

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

2. Жұмыс үстелінде Unified Driver Configurator белгішесін екі рет нұқыңыз.

3. Scanners Configuration тармағына ауысу үшін түймесін басыңыз.

4. Тізімде сканерді таңдаңыз.

5. Properties пәрменін таңдаңыз.

6. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

7. Scanner Properties терезесінде Preview түймесін басыңыз.

8. Құжат сканерленеді және Preview Pane суреттің алдын ала қарауы пайда болады.

9. Preview Pane сканерленетін сурет аумағын орнату үшін меңзерді сүйреңіз.

10. Қажет параметрді таңдаңыз.

11. Сканерлеңіз және сканерленген суретті сақтаңыз.

    Кейінірек пайдалану үшін сканерлеу параметрлерін сақтап, Job Type ашылмалы тізіміне қосуға болады.

#### Image Manager көмегімен суретті өңдеу

Image Manager бағдарламасы сканерленген суретті өңдеу үшін мәзір пәрмендері мен құралдарымен қамтамасыз етеді.