## 팩스 메뉴

### 팩스 기능

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

메뉴 변경을 하려면 다음 절차를 따르세요.

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스기능을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 기본값 설정 > 팩스 기본값을 차례대로 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 팩스 > 원하는 항목을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---

- 스캔 크기

- 원고 크기

이미지 크기를 설정합니다.

대비조절 | 원본의 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 스캔의 밝기 대비를 조절합니다. 원본이 희미한 경우에 이 기능을 사용하면 좋습니다.
농도조절 | 원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 판독하기 쉽도록 스캔의 밝기를 조절합니다 (농도조절 참조).
해상도 | 글자 위주의 문서에서 가장 선명한 품질이 되도록 미리 설정되어 있습니다. 원본의 화질이 나쁘거나 원본에 그림이 포함되어 있다면 더 정밀한 해상도로 변경하세요 (해상도 참조).
양면인쇄 | 수신된 팩스를 용지의 양면에 인쇄합니다.

다중송신

팩스를 여러 명의 상대방에게 보내도록 설정합니다 (팩스 여러곳으로 보내기 참조).

이 기능을 사용해서 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

예약송신

지정한 시각에 팩스를 보내도록 예약 설정합니다 (예약 팩스 보내기 참조).

이 기능을 사용해서 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

우선송신 | 대기 중인 팩스에 앞서 중요한 팩스를 먼저 보낼 때 사용합니다. 원본을 메모리에 스캔해 두었다가 진행중인 팩스 작업이 끝나는 대로 팩스를 전송합니다. 또한, 긴급 팩스는 현재 진행중인 팩스가 여러 곳으로 보내질 경우 한군데 보내진 후 다른 곳으로 보내기 전 (목적지 A로 보낸 후, 목적지 B로 보내기 전에)에 보내지거나 재발신이 시도되기 전에 전송됩니다(급한 팩스 먼저 보내기 참조).

전달

보내거나 받은 팩스를 다른 번호의 팩스나 이메일, 또는 서버로 재전송하도록 제품을 설정합니다. 부재 중에 팩스를 받을 경우 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기 참조.

- 다른 곳으로 수신 팩스 재전송하기 참조.

보안수신 | 수신된 팩스를 다른 사람이 보지 못하도록 설정하는 기능입니다. 보안기능이 설정된 상태에서 팩스를 수신하면 수신된 모든 팩스는 메모리에 저장되며, 비밀번호를 입력하면 팩스를 인쇄할 수 있습니다 (보안 수신 모드에서 팩스 받기 참조).
페이지추가 | 메모리에 저장된 예약 송신 작업에 다른 원본 내용을 추가합니다 (예약 팩스 작업에 문서 추가하기 참조).
작업취소 | 메모리에 저장된 예약 송신 작업을 취소합니 다 (예약 팩스 작업 취소하기 참조).

### 팩스 송신설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

메뉴 변경을 하려면 다음 절차를 따르세요.

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼 > 팩스설정 > 송신을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 기본값 설정 > 팩스 기본값을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
재발신횟수 | 상대방의 팩스기가 사용 중일 때 자동으로 재발신을 수행합니다. 재발신 시도 횟수를 지정하세요. 0을 입력하면 재발신이 수행되지 않습니다.
재발신간격 | 재발신 시도 간격을 설정합니다.
외부회선번호 | 최대 5자리의 외부회선번호를 설정합니다. 자동 다이얼 번호가 시작되기 전에 이 번호로 전화가 걸립니다. PABX 교환에 접속할 때 유용합니다.
ECM 모드 | 전화선의 상태가 나빠 송신에 이상이 생길 때 ECM (Error Correction Mode)기능이 갖춰진 다른 팩스기에 정확하고 원활하게 팩스를 전송할 수 있도록 도와줍니다. 송신 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
송신확인인쇄 | 팩스 전송 성공 여부, 전송된 페이지 수 등의 정보를 보여주는 확인 리포트를 인쇄하도록 제품을 설정합니다. 오류발생시 옵션은 팩스 전송 후 에러 발생시에만 리포트를 출력합니다.
이미지첨부 | 전송 리포트에 이미지 파일로 변환된 전송된 메시지가 표시됩니다. 따라서 어떠한 팩스 메시지가 전송되었는지를 사용자가 곧바로 알 수 있습니다.
다이얼모드 | 발신음 또는 펄스 등 제품의 다이얼 모드를 설정합니다. 이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
통신요금절약 | 통신요금을 절약하기 위해 미리 정해진 요금 절약 시간대에 팩스를 보냅니다. 이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
설정 마법사 | 제품 ID나 팩스 번호처럼, 팩스 기능을 사용하기 위해 반드시 설정이 필요한 항목들을 쉽게 설정할 수 있도록 합니다.

### 팩스 수신 설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

메뉴 변경을 하려면 다음 절차를 따르세요.

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (팩스) 버튼 > (메뉴) 버튼> 팩스설정> 수신을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 기본값 설정 > 팩스 기본값을 차례대로 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
수신모드 | 기본 팩스 수신 모드를 선택합니다.
응답횟수 | 전화가 걸려오면 받기 전에 울리는 벨 회수를 정합니다.
수신정보표시 | 수신된 팩스의 각 페이지 하단에 페이지 번호, 수신 날짜와 시간을 자동으로 인쇄합니다.
수신전환코드 | 이 코드를 통해 제품 후면의 EXT 소켓에 연결된 내선 전화에서 팩스 수신을 초기화 할 수 있습니다. 내선 전화를 들고 팩스 신호음이 들리면 코드를 입력하세요. 이 코드는 공장 출고 시 *9*로 설정되어 있습니다.
자동축소 | 수신된 팩스의 한 페이지에 있는 내용을 용지함에 들어 있는 용지 사이즈에 맞도록 축소시킵니다.
버림크기지정 | 수신된 팩스의 한 페이지에 있는 내용이 용지함에 들어 있는 용지 사이즈보다 큰 경우 수신된 팩스의 끝 부분을 특정 길이만큼 삭제하도록 설정합니다.
수신거부설정 | 수신 거부할 팩스 번호로 등록된 팩스는 수신되지 않습니다. 이 기능은 원치 않는 팩스를 차단할 때 유용합니다. 이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
DRPD모드 | 이 모드를 사용하면 하나의 전화선에서 여러 개의 다른 전화 번호에 대해 응답할 수 있습니다. 이 메뉴에서 응답할 벨소리 패턴을 인식하도록 제품을 설정할 수 있습니다 (DRPD 모드에서 팩스 받기 참조).
양면인쇄 | 수신된 팩스를 용지의 양면에 인쇄합니다. 이 기능을 사용하면 용지의 사용을 줄일 수 있습니다.
문서 저장함 저장 | 수신된 팩스를 문서 저장함에 저장합니다. 이 기능은 별도의 대용량 저장 장치 (HDD)가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 (다양한 기능 참조).