## Menu faks

### Fitur Fax

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (faks) > (Menu)> Fax Feature pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pada layar sentuh.

- Atau tekan Fax > pilih item menu yang Anda inginkan pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Menyetel ukuran gambar.

Contrast | Menyesuaikan tingkat kontras untuk memindai dokumen asli yang lebih mudah dibaca, saat dokumen asli terlalu gelap atau isinya terlalu gelap.
Darkness | Menyesuaikan tingkat kecerahan agar pindaian lebih muda dibaca, saat dokumen warna dan isi dokumen asli terlalu gelap (lihat Darkness).
Resolution | Setelan default dokumen akan memberi hasil yang baik jika dokumen asli berupa teks biasa. Jika kualitas dokumen asli yang dikirimkan buruk atau dokumen berisi foto, Anda dapat menyesuaikan resolusi untuk meningkatkan kualitas faks (lihat Resolution).
Duplex | mencetak faks yang diterima secara bolak-balik.

Multi Send

Mengirim faks ke beberapa tujuan (lihat Mengirim faks ke beberapa tujuan).

Anda tidak dapat mengirimkan faks berwarna dengan menggunakan fitur ini.

Delay Send

Mengatur perangkat Anda untuk mengirim faks di waktu kemudian saat Anda tidak ada di tempat (lihat Menunda pengiriman faks).

Anda tidak dapat mengirimkan faks berwarna dengan menggunakan fitur ini.

Priority Send | Memindai dokumen asli ke dalam memori dan langsung dikirim ketika pengoperasian yang sedang aktif berlangsung sudah selesai. Pengiriman prioritas akan menyela pengiriman ke berbagai tujuan antar stasiun (contoh, setelah pengiriman ke stasiun A selesai, sebelum pengiriman ke stasiun B mulai) atau antar usaha pengiriman ulang (lihat Mengirim faks prioritas).

Forward

Meneruskan faks yang diterima atau mengirim faks ke tujuan lain melalui fax atau PC. Jika Anda keluar kantor tapi harus menerima faks, fitur ini mungkin berguna.

- Lihat Meneruskan faks yang telah dikirim ke tujuan lain.

- Lihat Meneruskan faks yang diterima.

Secure Receive | Menyimpan faks yang diterima ke dalam memori tanpa mencetak. Untuk mencetak dokumen yang diterima, Anda harus memasukkan sandi. Anda dapat mencegah pihak tak berhak mengakses faks yang Anda terima (lihat Menerima dalam mode penerimaan aman).
Add page | Menambah dokumen tambahan ke tugas faks tunda terjadwal (lihat Menambahkan dokumen ke tugas faks tunda yang disimpan).
Cancel Job | Membatalkan tugas faks tertunda yang disimpan di memori (lihat Membatalkan tugas faks tunda yang disimpan).

### Menyiapkan pengiriman

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (faks) > (Menu) > Fax Setup > Sending pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Redial Times | Mengatur jumlah upaya panggilan ulang. Jika Anda memasukkan 0, perangkat tidak akan memanggil kembali.
Redial Term | Mengatur interval waktu sebelum menghubungi kembali otomatis.
Prefix Dial | Menyetel nomor awalan hingga lima digit. Nomor ini dipanggil sebelum nomor panggil otomatis lainnya dipanggil. Ini berguna untuk mengakses pertukaran PABX.
ECM Mode | Mengirim faks menggunakan mode koreksi kesalahan (ECM) untuk memastikan bahwa faks yang Anda kirim akan terkirim lancar tanpa kesalahan. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama.
Send Report | Mengatur mesin untuk mencetak laporan tentang berhasil atau tidaknya pengiriman faks. Jika Anda memilih On-Error, printer hanya akan mencetak laporan jika pengiriman gagal.
Image TCR | Mencetak laporan pengiriman dengan gambar yang diperkecil pada halaman pertama faks yang dikirim.
Dial Mode | Menetapkan mode panggil untuk mesin Anda menjadi panggilan nada atau panggilan pulsa. Setelan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada negara Anda.
Toll Save | Mengirim faks pada waktu tertentu yang diprasetel untuk menghemat biaya panggil. Setelan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada negara Anda.
Setup Wizard | Mempermudah konfigurasi opsi faks yang diperlukan seperti machine ID, fax number, dll.

### Menyiapkan penerimaan

Beberapa menu mungkin tidak akan muncul pada layar tergantung pada opsi dan modelnya. Jika demikian, menu itu tidak dapat dipakai pada mesin Anda (lihat Tinjauan menu).

Untuk mengubah opsi menu:

- Tekan (faks) > (Menu) > Fax Setup > Receiving pada panel kontrol.

- Atau tekan Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pada layar sentuh.

Barang | Deskripsi
--- | ---
Receive Mode | Memilih modus setelan default penerimaan faks.
Ring To Answer | Menentukan jumlah dering perangkat sebelum menjawab panggilan masuk.
Stamp RCV Name | Mencetak nomor halaman, dan tanggal serta waktu penerimaan secara otomatis pada bagian bawah faks yang diterima.
Rcv Start Code | Memulai penerimaan faks dari telepon ekstensi yang tersambung ke soket EXT di bagian belakang perangkat. Jika Anda mengangkat telepon ekstensi dan mendengar nada faks, masukkan kode tersebut. Setelan dari pabrik adalah *9*.
Auto Reduction | Secara otomatis memperkecil halaman faks masuk agar sesuai dengan ukuran kertas yang dimuat pada perangkat.
Discard Size | Menghilangkan bagian akhir faks yang diterima dengan panjang tertentu.
Junk Fax Setup | Memblokir faks-faks yang tidak diinginkan yang Anda simpan di dalam memori sebagai nomor faks sampah. Setelan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada negara Anda.
DRPD Mode | Memungkinkan pengguna untuk menggunakan satu saluran telepon untuk menjawab beberapa nomor telepon yang berbeda. Anda dapat menyetel perangkat untuk mengenali pola dering untuk setiap nomor. Setelan ini mungkin tidak tersedia, tergantung negara (lihat Menerima faks menggunakan mode DRPD).
Duplex Print | Mencetak faks yang diterima pada kedua sisi kertas. Anda dapat menghemat kertas.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Menyimpan faks yang telah diterima dalam kotak biasa. Menu ini hanya muncul bila perangkat penyimpanan berkapasitas besar (HDD) opsional telah dipasang (lihat Berbagai fitur ).