## Баспа құралы және науа

Бұл тарауда құрылғыға баспа құралын салу әдісі туралы ақпарат беріледі.

- Осы сипаттамаларға сәйкес келмейтін баспа құралдарын пайдалану ақаулар тудыруы не жөндеуді қажет етуі мүмкін. Мұндай жөндеу жұмыстары Samsung кепілдігінде немесе қызмет көрсету жөніндегі келісімшарттарында қамтылмайды.

- Сиялы фотоқағазды осы құрылғымен пайдаланбаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Өртенгіш баспа құралын пайдалану өрт тудыруы мүмкін.

- Белгіленген баспа құралын пайдаланыңыз (Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз).

Принтерде қалып қойған өртенгіш баспа құралы мен басқа заттарды пайдалану, құрылғының қызып кетуіне әкеледі және өртену сирек кездеседі.

### Науаны шолу

Өлшемді өзгерту үшін қағаз реттейтін тетікті реттеуіңіз керек.

1. Парақ енін реттеуіш

2. Науа

Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).

Бағыттауышты лайықтамасаңыз, қағаз тұрып қалуы, сурет қисаюы немесе қағаз кептелуі мүмкін.

### Науаға қағаз салу

Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).

1. Науаны ашыңыз. Содан кейін науа өлшемін салып жатқан баспа материалының өлшеміне реттеңіз (Науаны шолу бөлімін қараңыз).

2. Қағазды салмастан бұрын оларды бір-бірінен ажырату үшін қағаз бумасын кішкене майыстырыңыз.

3. Қағазды басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

   - Баспа құралын шығарып жібергенше қағаз енін реттейтін тетікті әрі қарай қатты итермеңіз.

   - Басындағы жиегінде оралу бар қағазды пайдаланбаңыз, ол қағаз кептелісін тудыруы мүмкін немесе қағаз бүгілуі мүмкін.

   - Қағаз ені бағыттауышын лайықтамасаңыз, қағаз кептелулері болуы мүмкін.

4. Қағаз енін реттейтін тетікті қысып, оны қағаз бумасының шетіне дейін майыстырмай сырғытыңыз.

5. Құжатты басып шығарғанда, науа үшін қағаз түрі мен өлшемін орнатыңыз (Қағаз өлшемі мен түрін орнату бөлімін қараңыз).

   Құрылғының драйверінен жасалған параметрлер басқару панеліндегі параметрлерді түзетеді.

   1. Бағдарламада басып шығару үшін бағдарламаны ашып, басып шығару мәзірін қосыңыз.

   2. Басып шығару теңшелімдері тармағын ашыңыз (Басып шығару теңшелімдерін ашу бөлімін қараңыз).

   3. Бумага ішіндегі Басып шығару теңшелімдері қойындысын басыңыз және сәйкес қағаз түрін таңдаңыз.

      Мысал, егер жапсырманы пайдаланғыңыз келсе, қағаз түрін наклейки белгілеңіз.

   4. Қағаз көзінде ретінде Автовыбор (немесе Ручная подача) параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз.

   5. Бағдарламада басып шығаруды бастаңыз.

### Науада қолмен беру

Науаға ашықхаттар, жазбалар кәртішкелере және хатқалталар сияқты баспа материалдың ерекше өлшемдері мен түрлерін салуға болады (Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз).

Науада қолмен беру үшін төмендегі сілтемені нұқыңыз:

Науаға қағаз салу бөлімін қараңыз.

Науада қолмен беру туралы кеңестер

- Егер принтер драйверінде Бумага > Источник > Ручная подача тармағына өтсеңіз, бетті басып шығарған сайын OK түймесін басу керек.

- Науаға бір уақытта баспа материалының тек бір түрін, өлшемін және салмағын салыңыз.

- Қағаз кептелулерін болдырмау үшін науада әлі де қағаз ба кезде, басып шығарғанда қағаз қоспаңыз.

- Науаға баспа құралының беті жоғары қаратылып салынады және оның ортасына салынады.

- Басып шығару сапасын қамтамасыз ету және қағаз кептелістерін болдырмау үшін тек бар қағазды салыңыз (Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз).

- Науаға салу алдында ашықхаттардағы, хатқалталардағы және жапсырмалардағы майысқан жерлерін тегістеңіз.

- Арнайы материалда басып шығарғанда, салу нұсқауларын орындау керек (Арнайы баспа құралын басып шығару бөлімін қараңыз).

### Арнайы баспа құралын басып шығару

Төмендегі кестеде науада пайдалануға болатын ерекше баспа материал көрсетілген.

Баспа құралының түрлері Басып шығару теңшелімдері ішінде көрсетілген. Ең жоғары басып шығару сапасын алу үшін Басып шығару теңшелімдері терезесі > Бумага қойындысы > Тип бумаги тармағында тиісті баспа материалының түрін таңдаңыз (Басып шығару теңшелімдерін ашу бөлімін қараңыз).

Мысалы, егер заттаңбаларға басып шығару қажет болса, Тип бумаги үшін наклейки таңдаңыз.

- Арнайы материалды пайдаланғанда, бір уақытта бір қағазды беру ұсынылады (Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз).

- Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).

Әр парақтың қағаз өлшемін көру үшін Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз.

Түрлері | Науа [a]
--- | ---
Низко | ●
плотная бумага | ●
тонкая бумага | ●
высокосортная бумага | ●
Цвет | ●
Картон | ●
наклейки | ●
Конверт | ●
форма | ●
хлопковая | ●
Вторичная | ●
архив. | ●
[a] Науада қолмен беруге болатын қағаз түрлері.

(●: Соныңң ішінде, бос: қол жетімсіз)

#### Конверт

Хатқалталарда сәтті басып шығару хатқалталардың сапасына байланысты.

Хатқалтаны басып шығару үшін оны төмнедегі суретте көрсетілгендей қойыңыз.

- Конвертттерді таңдағанда мына факторларды ескеріңіз:

  - Салмағы: 90 г/м2 аспауы керек, әйтпесе, кептелістер орын алуы мүмкін.

  - Құрылымы: тегіс, оралуы 6 мм-ден аз болуы және ауа болмауы керек.

  - Күйі: бүгілген, кесілген немесе зақымдалған болмауы керек.

  - Температура: жұмыс істеген кезінде машинаның ыстығына және қысымына шыдауы керек.

- Тек жақсы жасалған, өткір және жақсы бүгілген хатқалталарды пайдаланыңыз.

- Мөр басылған конверттерді пайдаланбаңыз.

- Қыстырмалары, тесіктері, қаптамалары, жапсырмалары немесе басқа синтетикалық материалдары бар конверттерді пайдаланбаңыз.

- Бүлінген немесе нашар жасалған конверттерді пайдаланбаңыз.

- Конверттің екі жағындағы тігістің бұрыштарына дейін жеткенін тексеріңіз.

  1. Жарайды

  2. Жарамайды

- Алынатын жабысқақ таспасы бар немесе бірнеше жабысатын бөлігі бар хатқалталарда машинаның термофиксация температурасына, шамамен 170°C (338 °F) 0,1 секунд шыдайтын желімді пайдалану керек. Артық қыстырмалар қыртысталуға, кептелуге немесе термификсатордың зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

- Ең жақсы басып шығару сапасын алу үшін шеттерді хатқалтаның жиектеріне 15 мм-ден жақындатпай орнатыңыз.

- Конверттердің тігістері сәйкес келетін жерлерінің басып шығарылуына жол бермеңіз.

#### Наклейки

Машинаны зақымдауды болдырмау үшін тек лазерлік принтерлерде пайдалануға арналған белгілерді пайдаланыңыз.

- Жапсырмаларды таңдағанда мына факторларды ескеріңіз:

  - Жабысқыш материалдар: Құрылғының шамамен алынған 170°C (338°F) термофиксация температурасында тұрақты болуы керек.

  - Орналасуы: Арасында қалмаған жапсырмаларды ған апайдаланыңыз. Жапсырмалар арасында бос орындары болатын парақтарды алуы мүмкін, ол кептелуге алып келеді.

  - Майысу: Кез келген бағытта 13 мм-ден аспайтын оралумен тегіс жатуы керек.

  - Күйі: Қыртыстары, ауасы бар немесе ажыраудың басқа белгілері бар жапсырмаларды пайдаланбаңыз.

- Жапсырмалардың арасында жабысқыш материалдардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Желім тиген жерлердің әсерінен басып шығару кезінде жапсырмалар алынып қалады және соның салдарынан парақ кептеледі. Желімнің жағылуы құрылғы бөлшектерінің зақымдалуына алып келеді.

- Жапсырмаларды құрылғыдан бірнеше рет өткізбеңіз. Жабысқыш қабат құрылғыдан бір рет қана өту үшін жасалған.

- Жабысқыш қабаттан ажырап тұрған немесе қыртысталған, ауа кірген немесе бүлінген жапсырмаларды пайдаланбаңыз.

#### Карта бумасы/Өлшемі белгіленетін қағаз

- Бағдарламалық құралда бет шеттерін материалдың жиектерінен кем дегенде 6,4 мм (0,25 дюйм) қашықтыққа қойыңыз.

#### Алдын ала басып шығарылған қағаз

Алдын ала басып шығарылған қағазды басып шығарғанда, басып шығарылатын жағы жоғарыға қарауы, майыспаған жиегі алдында болуы керек. Қағазды беру мәселелері болса, қағазды айналдырыңыз. Басып шығару сапасына кепілдік берілмейтінін ескеріңіз.

- Машинаның термофиксация температурасына 0.1 секундқа (шамамен 170°C (338°F)) түскенде ерімейтін, буланбайтын немесе қауіпті заттарды шығармайтын қыздыруға төзімді сиямен басып шығарылуы керек.

- Қайта басып шығарылатын қағаз сиясы өртенбейтін және құрылғының роликтеріне кері әсер етпеуі керек.

- Алдып ала басып шығарылған қағазды салу алыдна қағаздағы сияның құрғақ екенін тексеріңіз. Еріту кезінде ылғал сия баспаның сапасын нашарлатып алдын ала басып шығарылған қағаздан ажырауы мүмкін.

### Қағаз өлшемі мен түрін орнату

Қағаз науасына қағазды салғаннан кейін басқару тақтасының түймелерін пайдаланып, қағаз өлшемін және түрін орнатыңыз.

Құрылғыңыздың басқару тақтасында +/- түймелері бар болса (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз):

Құрылғының параметрлерін Samsung Easy Printer Manager бағдарламасындағы Параметры устройств тармағын немесе Printer Settings Utility бағдарламасындағы Machine бөлімін пайдалана отырып орнатуға болады.

- Windows және Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, Параметры устройств бөлімін қараңыз.

- Linux пайдаланушысы болсаңыз, Smart Panel бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз.

Кейбір модельдерде төменірек деңгейдегі мәзірлерге өту үшін OK түймесін басу қажет болуы мүмкін.

1. Басқару тақтасында (Меню ) түймесін басыңыз.

2. Настр. сист. > Настр. бумаги > Размер бумаги немесе Тип бумаги тармағына өтіңіз.

3. Науаны және қажет параметрді таңдаңыз.

4. Таңдалған параметрді сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

5. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

- Машина драйверінде орнатылған параметрлер басқару тақтасындағы параметрлерді қайта анықтайды.

  1. Бағдарламадан басып шығару үшін бағдарламаны ашыңыз және басып шығару мәзірін іске қосыңыз.

  2. Басып шығару теңшелімдері ашыңыз (Басып шығару теңшелімдерін ашу бөлімін қараңыз).

  3. Бумага қойындысын басыңыз да, тиісті қағазды таңдаңыз.

- Төлем құжаты сияқты арнайы өлшемді қағазды пайдалану керек болса, Бумага қойындысы > Размер > Правка... тармағын таңдап, Параметры нестандартного размера бумаги ішінде Басып шығару теңшелімдері орнатыңыз (Басып шығару теңшелімдерін ашу қараңыз).

### Шығыс тірегін қолдану

Бір уақытта беттердің көп мөлшерін басып шығарсаңыз, шығу науасының беті ыстық болып кетуі мүмкін. Науаның бетін ұстамауды және оған балаларды жақын жібермеуді қадағалаңыз.

Басып шығарылған беттер шығу тірегінде жайылады және шығу тірегі басып шығарылған беттердің сәйкестенуіне көмектеседі. Принтер шығатын қағаздарды әдепкі бойынша шығыс науасына жібереді.

Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).

### Түпнұсқаларды дайындау

- 142 x 148 мм-ден (5,6 x 5,8 дюйм) кіші немесе 216 x 356 мм-ден (8,5 x 14 дюйм) үлкен қағазды салмаңыз.

- Қағаздың кептеліп қалуына, баспа сапасының төмен болуына және құрылғының зақымдалуына жол бермеу үшін төмендегі қағаз түрлерін салмаңыз.

  - Көшіргіш қағаз немесе көшірме жасайтын қағаз

  - Борлы қағаз

  - Жұқа жылтыр қағаз немесе жұқа қағаз

  - Қыртыстары бар немесе мыжылған қағаз

  - Иілген немесе оралған қағаз

  - Жыртылған қағаз

- Салмас бұрын, барлық қапсырмалар мен қыстырғыштарды алып тастаңыз.

- Салмас бұрын, желім, сия немесе түзеткіш сұйықтық толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.

- Өлшемі немесе салмағы әртүрлі қағазды қамтитын түпнұсқалы құжаттарды салмаңыз.

- Кітапшаларды, үндеухаттарды, үлдірлерді немесе сипаттары әдеттен тыс құжаттарды салмаңыз.

### Түпнұсқаларды салу

Түпнұсқаны көшіру, сканерлеу және факс арқылы жіберу үшін оны сканер шынысына немесе автоматты құжат бергішке салуға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).

#### Сканер шынысында

Сканер шынысын пайдаланып, түпнұсқаларды көшіруіңізге немесе сканерлеуіңізге болады. Әсіресе түрлі-түсті немесе сұр шкала суреттердің сканерлеуінің жақсы сапасын көре аласыз. Құжат бергіште түпнұсқалар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Құжат бергіште түпнұсқа анықталса, құрылғы оны сканер шынысындағы құжаттан бұрын өңдейді.

1. Сканер қақпағын көтеріп ашыңыз.

2. Түпнұсқаны төмен қаратып сканер шынысына қойыңыз. Оны шынының жоғарғы жағындағы тіркеу бағыттауышымен туралаңыз.

3. Сканер қақпағын жабыңыз.

- Көшіру кезінде сканердің қақпағын ашық қалдырсаңыз, ол көшіру сапасына және тонердің жұмсалуына әсер етеді.

- Сканер шынысындағы шаң басып шығарылатын парақтың бетіне қара дақтардың түсуіне себеп болады. Оны әрқашан таза ұстаңыз (Құрылғыны тазалау бөлімін қараңыз).

- Егер кітаптың немесе журналдың бетін көшіргіңіз келсе, сканердің қақпағының топсалары шектегішке жеткенге дейін көтеріңіз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Егер кітап немесе журнал 30 мм-ден қалың болса, сканердің қақпағын ашып қойып көшіріңіз.

- Сканердің шынысын сындырып алмаңыз. Кесіп кетуі мүмкін.

- Сканердің қақпағын жапқанда қолыңызды салмаңыз. Сканердің қақпағы түсіп кетіп қолыңызды ауыртуы мүмкін.

- Көшіру немесе сканерлеу кезінде сканердің ішіндегі жарыққа қарамаңыз. Бұл көзге зиян.

#### Құжат бергіште

Құжат бергіштің көмегімен бір тапсырмада 40 парақ (80 г/м2, 20 фунт жоғары сапалы қағаз) салуға болады.

1. Құжат бергіштің бағыттауыш қақпағын ашыңыз.

2. Түпнұсқаларды салмас бұрын, қағаз бумасының жиегін майыстырып немесе үрлеп, беттерді бір-бірінен айырыңыз.

3. Түпнұсқаны құжат бергішке бетін төмен қаратып салыңыз. Түпнұсқалар бумасының түбі құжат енгізу науасында белгіленген қағаз өлшеміне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

4. Құжат бергіштің ен бағыттауыштарын қағаз өлшеміне баптаңыз.

Сканер шынысында шаң болса, ол басылымда қара сызықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Шыныны әрдайым таза ұстаңыз (Құрылғыны тазалау қараңыз).