## Vadības paneļa pārskats

- Attēlā redzamais vadības panelis var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu veidu vadības paneļi.

- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

### A veids

1 | Eco | Pārslēdz uz ekoloģisko režīmu, lai mazinātu tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu, drukājot tikai datorā (sk. Ekoloģiskā drukāšana).
2 | WPS [a] |  | Viegli konfigurē bezvadu tīkla savienojumu bez datora palīdzības (sk. WPS pogas izmantošana ).

Print Screen

Nospiediet šo pogu, un sāks mirgot opcijas Status indikators. Ja vēlaties drukāt tikai aktīvo ekrānu, atlaidiet pogu, kad opcijas Status indikators pārstāj mirgot. Ja vēlaties drukāt visu ekrānu, atlaidiet pogu, kamēr tā mirgo.

- Funkciju Print Screen var lietot tikai operētājsistēmā Windows un Macintosh.

- Šo funkciju var lietot tikai ierīcē, kurā ir USB savienojums.

- Kad drukājat aktīvo logu/visu monitora ekrānu, izmantojot ekrāndrukāšanas pogu, ierīce var patērēt vairāk tonera atkarībā no tā, kas tiek drukāts.

- Šo funkciju var lietot tikai tad, ja ir instalēta ierīces programma Samsung Easy Printer Manager. Ja esat operētājsistēmas Macintosh lietotājs, lai izmantotu funkciju Print Screen, programmā Samsung Easy Printer Manager jāiespējo opcija Screen Print Settings.

3 | Scan to | Nosūta skenētos datus (sk. Skenēšanas pamatdarbības).
4 | ID Copy | Ļauj kopēt abas ID kartes, piemēram, vadītāja apliecības, puses uz vienas papīra lapas puses (sk. Identifikācijas kartes kopēšana).
5 | Power |  | Ieslēdz vai izslēdz barošanu, vai arī ieslēdz ierīci no enerģijas taupīšanas režīma. Ja ierīce ir jāizslēdz, turiet šo pogu nospiestu ilgāk par trīs sekundēm.
6 | Front indikators | Iedegoties indikatoram, novietojiet uz skenera stikla identifikācijas karti ar priekšpusi vērstu uz leju (sk. Identifikācijas kartes kopēšana).
7 | Back indikators | Iedegoties indikatoram, novietojiet uz skenera stikla identifikācijas karti ar otru pusi vērstu uz leju (sk. Identifikācijas kartes kopēšana).

8

Stop/Clear

Darbība tiek uzreiz apturēta, un ir pieejamas papildu funkcijas

- Atceļ pašreizējo darbu.

- Izdruku konfigurācijas atskaite: Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 2 sekundes, līdz lēni sāk mirgot statusa gaismas diode, un pēc tam atlaidiet to.

- Izlietojamo materiālu informācijas atskaite: Nospiediet šo pogu, turiet to aptuveni 6 sekundes un atlaidiet to.

- Tīkla konfigurācijas atskaite[a]: Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 4 sekundes, līdz sāk ātri mirgot statusa gaismas diode, un pēc tam atlaidiet to.

9

+/- Pogas

Ļauj palielināt/samazināt kopēšanai paredzēto lapu skaitu. Nospiežot pogu +/-, varat noteikt, cik kopiju ir jākopē (līdz pat 99 kopijām). Noklusējuma vērtība ir 1.

- Nospiežot pogu +/-, kopiju skaits tiks palielināts/samazināts pa vienai.

- Nospiežot un turot pogu +/-, kopiju skaits tiks palielināts/samazināts pa desmit vienībām.

10 | Start |  | Sāk darbu.
11 | Status indikators | Norāda ierīces statusu (sk. Informācija par statusa indikatoriem).
12 | Toner indikators | Rāda tonera statusu (sk. Informācija par statusa indikatoriem).
13 | displeja ekrāns | Tiek parādīts kopējamo lapu skaits.
[a] Tikai modelim SCX-340xW Series.

### B veids

1 | Eco | Pārslēdz uz ekoloģisko režīmu, lai mazinātu tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu, drukājot vai kopējot tikai datorā (sk. Ekoloģiskā drukāšana).
2 | WPS [a] |  | Viegli konfigurē bezvadu tīkla savienojumu bez datora palīdzības (sk. WPS pogas izmantošana ).

Print Screen

Nospiediet šo pogu, un displejā tiks parādīta norāde Print Screen?. Ja vēlaties izdrukāt tikai aktīvo ekrānu, atlasiet Active. Ja vēlaties izdrukāt visu ekrānu, atlasiet Full.

- Funkciju Print Screen var lietot tikai operētājsistēmā Windows un Macintosh.

- Šo funkciju var lietot tikai ierīcē, kurā ir USB savienojums.

- Kad drukājat aktīvo logu/visu monitora ekrānu, izmantojot ekrāndrukāšanas pogu, ierīce var patērēt vairāk tonera atkarībā no tā, kas tiek drukāts.

- Šo funkciju var lietot tikai tad, ja ir instalēta ierīces programma Samsung Easy Printer Manager. Ja esat operētājsistēmas Macintosh lietotājs, lai izmantotu funkciju Print Screen, programmā Samsung Easy Printer Manager jāiespējo opcija Screen Print Settings.

3 | ID Copy | Ļauj kopēt abas ID kartes, piemēram, vadītāja apliecības, puses uz vienas papīra lapas puses (sk. Identifikācijas kartes kopēšana).
4 | Power |  | Ieslēdz vai izslēdz barošanu, vai arī ieslēdz ierīci no enerģijas taupīšanas režīma. Ja ierīce ir jāizslēdz, turiet šo pogu nospiestu ilgāk par trīs sekundēm.
5 | Fax |  | Pārslēdz faksa režīmā.
6 | Kopēt |  | Pārslēdz kopēšanas režīmā.
7 | Skenēšana |  | Pārslēdz skenēšanas režīmā.
8 | Menu |  | Tiek atvērts izvēļņu režīms un ritināts pieejamo izvēļņu sarakstā (sk. Izvēlņu pārskats).
9 | Kreisās/labās puses bultiņas |  | Ritina caur atlasītās izvēlnes pieejamajām opcijām un palielina vai samazina vērtības.
10 | OK | Tiek apstiprināta ekrānā redzamā atlase.
11 | Back |  | Atgriežas atpakaļ uz augšējo izvēlnes līmeni.
12 | Start |  | Sāk darbu.
13 | Stop/Clear |  | Tiek tūlītēji apturēta darbība.
14 | Status indikators | Norāda ierīces statusu (sk. Informācija par statusa indikatoriem).
15 | Cipartastatūra | Tiek izsaukts numurs vai ievadītas burtciparu rakstzīmes (sk. Tastatūras burti un cipari).
16 | On Hook Dial |  | Nospiežot šo pogu, var dzirdēt iezvanes signālu. Pēc tam ievadiet faksa numuru. Tas ir līdzīgi kā zvanīt, izmantojot mikrofonu ar skaļruni (sk. Manuāla saņemšana režīmā Tel).
17 | Redial/Pause |  | Tiek atkārtoti izsaukts pēdējais nosūtītā faksa numurs vai saņemtā zvanītāja ID gatavības režīmā, vai arī ir ievietota atstarpe (-) faksa numurā rediģēšanas režīmā (sk. Faksa numura atkārtota izsaukšana).
18 | Address Book |  | Varat saglabāt biežāk lietotos faksa numurus vai meklēt saglabātos faksa numurus (sk. E-pasta adreses saglabāšana vai Faksa adrešu grāmatas iestatīšana).
19 | Displeja ekrāns | Rāda pašreizējo statusu un parāda uzvednes darbības laikā.
[a] Tikai SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Vadības paneļa pielāgošana

Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. Skats no priekšpuses).