## Menu Fax

### Funzione fax

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Fax) > (Menu) > Funzione fax sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostaz predef > Fax predef sul touch screen.

- Oppure premere Fax > selezionare la voce di menu che si desidera visualizzare sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---

- Dimens digital

- Dimensioni originale

imposta il formato immagine.

Contrasto | Consente di regolare il livello di contrasto per digitalizzare un originale e renderlo più leggibile quando presenta aree poco nitide e immagini scure.
Scurezza | Consente di regolare il livello di luminosità per digitalizzare un originale e renderlo più leggibile quando presenta aree poco nitide e immagini scure (vedere Scurezza).
Risoluzione | Le impostazioni predefinite del documento producono buoni risultati per originali basati su testo. Tuttavia, se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore (vedere Risoluzione).
Fronte-retro | stampa su entrambi i lati della carta di fax ricevuti.

Invio multiplo

Invia un fax a più destinazioni (vedere Invio di un fax a più destinazioni).

Non è possibile inviare un fax a colori tramite questa funzione.

Invio ritard.

Imposta il dispositivo per l'invio differito di un fax quando l'utente non sarà presente (vedere Trasmissione fax differita).

Non è possibile inviare un fax a colori tramite questa funzione.

Invio priorit. | Esegue la digitalizzazione dell'originale e lo trasmette immediatamente al termine dell'operazione corrente. La trasmissione prioritaria interromperà un'operazione di invio a più destinazioni tra stazioni (ad esempio, quando la trasmissione alla stazione A termina, prima che inizi la trasmissione alla stazione B) o tra i tentativi di ricomposizione (vedere Invio di un fax prioritario).

Inoltra

inoltra i fax ricevuti o inviati ad altre destinazioni tramite un fax o un PC. Questa funzione può essere molto utile se non si è in ufficio ma si desidera ricevere i fax.

- Vedere Inoltro di un fax inviato a un'altra destinazione.

- Vedere Inoltro di un fax ricevuto.

Ricez. sicura | Memorizza il fax ricevuto senza stamparlo. Per stampare i documenti ricevuti è necessario immettere la password. È possibile evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate (vedere Ricezione nella modalità Ricezione sicura).
Agg. pagina | Aggiunge ulteriori documenti a fax differiti (vedere Aggiunta di documenti a un fax prenotato).
Annulla lavoro | Annulla il fax differito che viene salvato in memoria (vedere Annullamento di un fax prenotato).

### Configurazione dell'invio

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Fax) > (Menu) > Imposta fax > Invio sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostaz predef > Fax predef sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tempi risel. | Specifica il numero dei tentativi di riselezione. Se viene immesso 0, il dispositivo non ricomporrà il numero.
Tempo riselez. | Imposta l'intervallo di tempo prima della riselezione automatica.
Sel. prefisso | Imposta un prefisso al massimo di cinque cifre. Questo numero viene selezionato prima dell'avvio di qualsiasi numero di selezione automatica. È utile per accedere al centralino PABX.
Modo MCE | Invia fax utilizzando la modalità correzione errori (ECM) per essere garantire che i fax vengano inviati senza problemi e senza errori. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo.
Rapporto invio | Consente di stampare un rapporto che indica se l'invio del fax è riuscito correttamente o meno. Se si seleziona Errore acc., viene stampato un rapporto solamente quando si verifica un errore di trasmissione.
TCR immagine | Stampa un report di trasmissione con un'immagine in miniatura della prima pagina del fax inviato.
Modo selezione | Imposta la modalità di selezione su tono o impulso. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Risp. telefono | Invia i fax a un'ora preimpostata di risparmio telefono per risparmiare cui costi delle chiamate. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Pr guid conf | Consente di configurare con facilità le opzioni fax necessarie, quali ID apparecchio, Numero fax, ecc.

### Configurazione della ricezione

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Fax) > (Menu) > Imposta fax > Ricezione sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostaz predef > Fax predef sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Modo ricezione | Seleziona la modalità di ricezione fax predefinita.
Squilli risp. | È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Stampa nome rx | Questa opzione consente di stampare automaticamente il numero di pagina e la data e l'ora della ricezione in fondo a ogni pagina del fax ricevuto.
Cod inizio ric | Questo codice inizia la ricezione di un fax da un telefono interno collegato alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo. Quando, utilizzando il telefono interno, si sentono i toni del fax, inserire il codice. Quello predefinito in fabbrica è *9*.
Riduz. autom. | Riduce automaticamente la pagina fax ricevuta in modo che si adatti al formato della carta caricata nel fax.
Ignora formato | Elimina una determinata lunghezza specifica dall'estremità del fax ricevuto.
Imp. fax ind. | Blocca i fax indesiderati memorizzati nella memoria come numeri fax indesiderati. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Modo DRPD | Questa funzione consente a un utente di utilizzare una singola linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi. È possibile impostare il dispositivo per procedere al riconoscimento dei toni di squillo di ciascun numero. A seconda del paese, questa impostazione potrebbe non essere disponibile (vedere Ricezione di fax tramite la modalità DRPD).
Stam. fr.-ret. | Stampa i dati dei fax ricevuti su entrambi i lati del foglio. È possibile risparmiare sull'uso della carta.

- Salva. cont doc

- Risp cas doc

Memorizza i fax ricevuti nella casella comune. Questo menu viene visualizzato solo quando è stato installato un dispositivo di archiviazione di massa opzionale (vedere Varie).