## 메뉴 소개

조작부는 제품의 설정 또는 제품의 기능을 사용하기 위하여 다양한 메뉴에 접근할 수 있게 해 줍니다.

- SCX-340x/SCX-340xW Series는 이 기능을 지원하지 않습니다 ( 조작부 참조).

- 옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 모델에 따라 일부 메뉴가 다르게 표시될 수 있습니다.

- 이 메뉴에 있는 기능은 고급편 사용설명서에 설명되어 있습니다 (유용한 설정 메뉴 참조).

### 메뉴 사용하기

1. 조작부에서 팩스, 복사, 스캔 버튼중에 사용하려는 버튼을 누르세요.

2. 디스플레이 화면에 설정하기를 원하는 메뉴가 나타날 때 까지 (메뉴) 버튼을 반복해서 누르세요. 설정하려는 메뉴가 나타나면 OK 버튼을 누르세요.

3. 원하는 메뉴가 나타날 때 까지 화살표를 누르세요. 설정하려는 메뉴가 나타나면 OK 버튼을 누르세요.

4. 설정하려는 메뉴에 하위 메뉴가 더 있다면 3번 단계를 반복하세요.

5. OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.

6. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

항목 | 옵션
--- | ---
팩스기능 | 농도조절 | 보통 진하게+1- 진하게+5 밝게+5- 밝게+1
대비조절 | 보통 진하게+1- 진하게+5 밝게+5- 밝게+1
해상도 | 표준 정밀 초정밀 사진 컬러
원고크기
다중송신
예약송신
팩스기능 | 우선송신
전달 | 팩스 PC
보안수신 | 사용안함 사용 인쇄
페이지추가
작업취소

팩스설정

송신

재발신횟수

재발신간격

외부회선번호

ECM 모드

송신확인인쇄

이미지첨부

다이얼모드 [a]

팩스설정

(계속)

수신

수신모드

응답횟수

수신정보표시

수신전환코드

자동축소

버림크기지정

수신거부설정

DRPD 모드 [a]

기본값설정 | 해상도 농도조절 대비조절 원고크기
기록자동인쇄 | 사용 사용안함
복사기능 | 원고크기
확대/ 축소
농도조절 | 보통 진하게+1- 진하게+5 밝게+5- 밝게+1
복사기능 (계속) | 대비조절 | 보통 진하게+1- 진하게+5 밝게+5- 밝게+1
원고타입선택 | 문자 문자/ 사진 사진

레이아웃

보통

2장 모아찍기

4장 모아찍기

신분증복사

포스터복사

이미지복제

배경 조정 | 사용안함 자동 레벨 1 개선 레벨 2 개선 레벨 1 삭제 - 레벨 4 삭제

복사설정

기본값설정

원고크기

매수

자동분류

확대/ 축소

농도조절

대비조절

원고타입선택

배경 조정

시스템설정

제품설정

제품ID

팩스번호

날짜및시간

시각표시방법

언어

절전기능

절전모드복귀

시간제한

고도조정

자동계속 [b]

용지 불일치

용지 대체 [b]

토너절약

에코설정

용지설정 | 용지크기 용지종류 여백
시스템설정 (계속) | 소리/ 볼륨 | 버튼음 경고음 스피커 벨소리

정보인쇄

모든리포트

장치설정값

소모품정보

주소록

팩스 송신

팩스송신이력

팩스수신이력

예약작업

수신 거부

네트워크설정 [c]

사용카운터

팩스 옵션

관리설정 | 없음Msg 삭제 [d] 소모품수명 일련번호 토너부족경고

시스템설정

(계속)

설정값초기화

전체설정값

팩스설정

복사설정

시스템설정

네트워크설정 [c]

주소록

팩스송신이력

팩스수신이력

네트워크 [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP 고정IP
TCP/IP (IPv6) | IPv6 활성화 DHCPv6 설정
네트웍속도 | 자동 10Mbps단방향 10Mbps양방향 100Mbps단방향 100Mbps양방향

네트워크 [c]

(계속)

무선설정

Wi-Fi 켬/끔

Wi-Fi Direct

WPS 설정

WLAN 설정

초기화

WLAN 신호

설정값초기화 |
네트워크설정 |
[a] 이 옵션은 나라마다 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. [b] 이 옵션은 용지 불일치 기능이 설정 되었을때 나타납니다. [c] SCX-340xFW/ SCX-340xHW Series만 해당됩니다. [d] 이 옵션은 토너량이 적게 남았을 경우에만 나타납니다.