## Fax di base

- Questa funzione non è supportata sui modelli SCX-340x/SCX-340xW Series (vedere Panoramica pannello di controllo).

- Per le funzioni di fax avanzate, fare riferimento alla Guida avanzata (vedere Funzioni fax).

- Questo dispositivo non può essere utilizzato come fax tramite il telefono Internet. Per ulteriori informazioni contattare il provider di servizi Internet.

- Si consiglia di utilizzare i comuni servizi telefonici analogici (PSTN: Public Switched Telephone Network, ovvero rete telefonica pubblica commutata) quando si collegano le linee telefoniche per utilizzare il fax. Se si utilizzano altri servizi Internet (DSL, ISDN, VolP), è possibile migliorare la qualità della connessione utilizzando il microfiltro. Il microfiltro elimina il rumore dal segnale e migliora la qualità della connessione o di Internet. Dal momento che il micro-filtraggio DSL non è fornito insieme al dispositivo, contattare l'Internet service provider per l'utilizzo del micro-filtraggio DSL.

  1. Porta linea

  2. Microfiltro

  3. Modem DSL/linea telefonica

     (vedere Vista posteriore)

### Preparazione per l'invio di fax

Prima di inviare o ricevere un fax, è necessario collegare il cavo della linea telefonica fornito in dotazione alla presa telefonica a muro (vedere Vista posteriore). Per istruzioni su come effettuare il collegamento, fare riferimento alla Guida di installazione rapida. Il metodo per effettuare un collegamento telefonico varia a seconda del paese.

### Invio di un fax

Quando si inseriscono gli originali, è possibile utilizzare l'alimentatore documenti o il vetro dello scanner. Se gli originali vengono posizionati sia nell'alimentatore documenti che sul vetro dello scanner, il dispositivo leggerà prima quelli nell'alimentatore documenti, che ha priorità di digitalizzazione più elevata.

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

2. Selezionare (Fax) sul pannello di controllo.

3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere Regolazione delle impostazioni documento).

4. Immettere il numero di fax di destinazione (vedere Lettere e numeri del tastierino numerico).

5. Premere (Avvio) sul pannello di controllo. L'apparecchio inizia la digitalizzazione e l'invio del fax alle destinazioni.

- Se si desidera inviare il fax direttamente dal computer, utilizzare Samsung Network PC Fax (vedere Invio di un fax con il computer).

- Se si desidera annullare un fax, premere (Stop/Cancella) prima che inizi la trasmissione.

- Se è stato utilizzato il vetro dello scanner, il dispositivo visualizza un messaggio che chiede di inserire un'altra pagina.

#### Invio manuale di un fax

Per inviare un fax mediante (Selez.) sul pannello di controllo, effettuare quanto segue.

Se il dispositivo è un modello di microtelefono, è possibile inviare un fax utilizzando il microtelefono (vedere Varie).

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

2. Selezionare (Fax) sul pannello di controllo.

3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere Regolazione delle impostazioni documento).

4. Premere (Selez.) sul pannello di controllo oppure sollevare il microtelefono.

5. Digitare un numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

6. Premere (Avvio) sul pannello di controllo quando si avverte un segnale fax acuto dal telefono fax remoto.

#### Invio di un fax a più destinazioni

È possibile utilizzare la funzione di invio multiplo che consente di inviare un fax a più postazioni. Gli originali saranno memorizzati automaticamente nella memoria e inviati a una stazione remota. Dopo la trasmissione, gli originali saranno cancellati automaticamente dalla memoria.

Non è possibile inviare fax con questa funzione se si seleziona l'opzione Superfine o se il fax è a colori.

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

2. Selezionare (Fax) sul pannello di controllo.

3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere Regolazione delle impostazioni documento).

4. Selezionare (Menu) > Funzione fax > Invio multiplo sul pannello di controllo.

5. Digitare il numero del primo dispositivo fax ricevente e premere OK.

   È possibile utilizzare i numeri di selezione rapida o selezionare il numero di selezione di gruppi di numeri utilizzando il pulsante (Rubrica).

6. Inserire il secondo numero di fax e premere OK.

   Il display chiede di immettere un altro numero di fax per inviare il documento.

7. Per immettere più di cinque numeri di fax, premere OK quando viene visualizzatoSi e ripetere i punti 5 e 6.

   - È possibile aggiungere fino a 10 destinazioni.

   - Una volta inserito un numero di selezione di gruppi di numeri, non è più possibile inserire altri numeri di selezione di gruppi di numeri.

8. Al termine dell'immissione dei numeri di fax, selezionare No alla richiesta Un altro numero? e premere OK.

   Il dispositivo inizierà a inviare il fax ai numeri inseriti secondo l'ordine di immissione.

   Il rapporto invio multiplo viene stampato dopo l'invio dei fax.

### Ricezione di un fax

L'apparecchio è preimpostato in fabbrica sulla modalità Fax. Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax.

### Regolazione delle impostazioni documento

Prima di avviare un fax, modificare le seguenti impostazioni in base allo stato dell'originale per ottenere la migliore qualità.

Potrebbe essere necessario premere OK per spostarsi ai menu di livello inferiore per alcuni modelli.

#### Risoluzione

Le impostazioni predefinite del documento producono buoni risultati per originali basati su testo. Tuttavia, se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore.

1. Selezionare (fax) > (Menu) > Funzione fax > Risoluzione sul pannello di controllo.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

   - Standard: originali con caratteri di formato normale.

   - Fine: originali contenenti caratteri piccoli o linee sottili oppure originali stampati con una stampante a matrice di punti.

   - Superfine: originali contenenti dettagli estremamente minuti. La modalità Superfine si attiva esclusivamente se il dispositivo con cui avviene la comunicazione supporta anche la risoluzione Superfine.

     - Per la trasmissione da memoria, la modalità Superfine non è disponibile. L'impostazione della risoluzione viene cambiata automaticamente in Fine.

     - Quando il dispositivo è impostato sulla risoluzione Superfine e il dispositivo fax con cui avviene la comunicazione non supporta la risoluzione Superfine, il dispositivo trasmette tramite la modalità di risoluzione massima supportata dall'altro dispositivo fax.

   - FAX foto: originali contenenti tonalità di grigio o fotografie.

   - FAX colori: Originali a colori.

     - La trasmissione in memoria non è disponibile in questa modalità.

     - L'invio di un fax a colori è consentito solo se l'apparecchio con cui si sta comunicando supporta la ricezione di fax a colori e il fax viene inviato manualmente.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

#### Scurezza

È possibile selezionare il grado di luminosità del documento originale.

L'impostazione della scurezza viene applicata al lavoro fax corrente. Per modificare le impostazioni predefinite, vedere Menu Fax.

1. Selezionare (fax) > (Menu) > Funzione fax > Scurezza sul pannello di controllo.

2. Selezionare il livello di scurezza desiderato.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.