## Problemi di alimentazione della carta

Condizione | Soluzioni suggerite
--- | ---
Inceppamento della carta durante la stampa. | Rimuovere la carta inceppata.

I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.

- Controllare la capacità massima di carta del vassoio.

- Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto.

- Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio.

- La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.

Alcuni fogli non vengono prelevati. | È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso.

I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.

- Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo.

- La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente.

- Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio.

- La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo.

La carta continua a incepparsi.

- Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Se si sta stampando su materiali speciali, utilizzare l'alimentatore manuale nel vassoio.

- Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo.

- Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere eventuali residui.

Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente. | Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.