## Media dan baki

Bab ini memberikan informasi tentang cara memasukkan media cetak ke dalam perangkat Anda.

- Menggunakan media cetak yang tidak memenuhi spesifikasi ini dapat mengakibatkan masalah atau kerusakan. Perbaikan seperti ini tidak akan tercakup dalam jaminan atau perjanjian servis Samsung.

- Pastikan Anda tidak menggunakan kertas foto inkjet pada printer ini. Kertas tersebut dapat merusak printer.

- Menggunakan media cetak yang mudah terbakar dapat mengakibatkan kebakaran.

- Gunakan media cetak yang diperuntukkan (lihat Spesifikasi media cetak ).

Penggunaan media yang mudah terbakar atau tertinggalnya benda asing dalam printer dapat mengakibatkan alat kepanasan dan terkadang mengakibatkan kebakaran.

### Tinjauan baki

Untuk mengubah ukuran, Anda perlu menyesuaikan pembatas kertas.

1. Pembatas lebar kertas

2. Baki

Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

Jika penanda tidak disesuaikan, kertas dapat kusut, gambar miring, atau kertas macet.

### Memasukkan kertas ke dalam baki

Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

1. Buka baki. Sesuaikan ukuran baki dengan ukuran media yang Anda masukkan (lihat Tinjauan baki).

2. Lenturkan atau kibaskan ujung tumpukan kertas untuk memisahkan lembarannya sebelum memasukkannya.

3. Tempatkan kertas dengan sisi pencetakan yang Anda inginkan menghadap ke atas.

   - Jangan dorong pembatas lebar kertas terlalu jauh sehingga mengakibatkan kertas tertekuk.

   - Jangan menggunakan kertas dengan bagian tepi yang menggulung, karena kertas bisa macet atau kertas bisa kusut.

   - Jika Anda tidak mengatur posisi pembatas lebar kertas, kemacetan kertas dapat terjadi.

4. Tekan pembatas lebar kertas dan geser ke ujung tumpukan kertas tanpa membuatnya melengkung.

5. Saat Anda mencetak dokumen, atur jenis kertas dan ukuran baki (lihat Menyetel ukuran dan jenis kertas).

   Setelan yang dibuat dari driver perangkat menggantikan setelan pada panel kontrol.

   1. Untuk mencetak dalam aplikasi, buka aplikasi dan mulai menu cetak.

   2. Buka Preferensi Cetak (lihat Membuka printing preferences).

   3. Tekan tab Paper pada Preferensi Cetak, dan pilih jenis kertas yang sesuai.

      Misalnya, jika Anda ingin menggunakan label, atur jenis kertas ke Label.

   4. Pilih Auto Select (atau Manual Feeder) dalam sumber kertas, lalu tekan OK.

   5. Mulailah mencetak dalam aplikasi.

### Pengumpanan manual ke dalam baki

Baki dapat menampung media cetak dengan ukuran dan jenis khusus, seperti kartu pos, kartu catatan dan amplop (lihat Spesifikasi media cetak ).

Untuk mengumpan secara manual ke dalam baki, klik tautan di bawah:

Lihat Memasukkan kertas ke dalam baki.

Tips-tips dalam pengumpanan manual dalam baki

- Jika Anda memilih Paper > Source > Manual Feeder dari driver printer, tekan OK setiap kali mencetak sebuah halaman.

- Masukkan media cetak dengan tipe, ukuran, dan bobot yang tepat satu per satu ke baki.

- Untuk mencegah kertas macet, jangan menambah kertas saat masih ada kertas di baki.

- Media cetak harus dimasukkan menghadap ke atas dengan tepi atasnya masuk ke dalam baki terlebih dahulu, dan ditempatkan di tengah-tengah baki.

- Untuk memastikan kualitas pencetakan dan mencegah kertas macet, muat kertas yang tersedia saja (lihat Spesifikasi media cetak ).

- Ratakan semua lengkungan pada kartu pos, amplop, dan label sebelum memasukkannya ke dalam baki.

- Saat mencetak di media khusus, Anda harus mengikuti panduan memasukkan media (lihat Mencetak pada media khusus).

### Mencetak pada media khusus

Tabel berikut menunjukkan media khusus yang dapat digunakan dalam baki.

Jenis media ditunjukkan dalam Preferensi Cetak. Untuk mendapatkan mutu cetak terbaik, pilih jenis media yang benar dari jendela Preferensi Cetak > tab Paper > Paper Type (lihat Membuka printing preferences).

Misalnya, jika Anda ingin mencetak pada label, pilih Labels untuk Paper Type.

- Bila menggunakan media khusus, sebaiknya Anda memasukkan kertas satu per satu(lihat Spesifikasi media cetak ).

- Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

Untuk melihat berat kertas masing-masing lembar, lihat Spesifikasi media cetak .

Jenis | Baki [a]
--- | ---
Plain | ●
Thick | ●
Thin | ●
Bond | ●
Color | ●
CardStock | ●
Labels | ●
Envelope | ●
Preprinted | ●
Cotton | ●
Recycled | ●
Archive | ●
[a] Jenis kertas yang tersedia untuk pengumpanan manual di baki.

(●: Tersedia, Kosong: Tidak tersedia)

#### Amplop

Keberhasilan mencetak pada amplop bergantung pada kualitas amplop.

Untuk mencetak amplop, letakkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.

- Saat memilih amplop, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

  - Berat: tidak boleh melebihi 90 g/m2 Jika tidak; bisa terjadi kemacetan.

  - Konstruksi: harus rata dengan bagian yang menggulung kurang dari 6 mm, dan tidak mengandung udara.

  - Kondisi: sebaiknya tidak berkerut, bergalur, atau rusak.

  - Suhu: harus tahan panas dan tekanan perangkat selama pengoperasian.

- Gunakan hanya amplop yang bentuknya bagus dengan lipatan yang tajam dan baik.

- Jangan gunakan amplop berperangko.

- Jangan gunakan amplop yang dilengkapi penjepit, kancing, jendela, pelapis tambahan, segel berperekat, atau bahan sintetis lainnya.

- Jangan gunakan amplop yang rusak atau kualitasnya buruk.

- Pastikan kelim pada kedua ujung amplop mencapai sudut amplop.

  1. Dapat diterima

  2. Tidak dapat diterima

- Amplop dengan strip perekat atau yang harus dilipat lebih dari sekali untuk menutupnya harus menggunakan lem yang dapat bertahan 0,1 detik dalam suhu peleburan printer (sekitar 170 °C (338 °F)). Kelepak dan strip tambahan dapat menyebabkan tekukan, kerutan, atau bahkan kemacetan, dan bahkan dapat merusak fuser.

- Untuk hasil cetak terbaik, posisikan margin tidak kurang dari 15 mm dari tepi amplop.

- Hindari mencetak di atas daerah di mana keliman amplop bertemu.

#### Labels

Untuk menghindari kerusakan mesin, gunakan hanya label yang dirancang untuk digunakan dengan printer laser.

- Apabila memilih label, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

  - Perekat: Harus stabil pada suhu peleburan printer yakni 170°C (338°F).

  - Pengaturan: Gunakan hanya label yang kedua sisinya tidak mengelupas. Label dapat mengelupas jika lembaran memiliki ruang di antara label, menyebabkan macet yang serius.

  - Menggulung: Harus rata dengan bagian yang menggulung tidak lebih dari 13 mm dari segala arah.

  - Kondisi: Jangan menggunakan label yang berkerut, memiliki gelembung, atau tanda-tanda tidak melekat lainnya.

- Pastikan tidak ada bahan perekat yang terbuka di antara label. Daerah yang terbuka dapat menyebabkan label mengelupas saat pencetakan, yang dapat menyebabkan kertas macet. Bahan perekat yang terbuka juga dapat merusak komponen perangkat.

- Jangan memasukkan lembaran label pada perangkat ini lebih dari sekali. Bagian perekat belakang dirancang untuk melewati perangkat ini satu kali saja.

- Jangan gunakan label yang terpisah dari lembaran belakangnya atau label yang berkerut, menggelembung, atau rusak.

#### Kertas karton/ Kertas berukuran khusus

- Pada aplikasi perangkat lunak, marjin setidaknya disetel 6,4 mm (0,25 inci) dari semua tepi bahan.

#### Kertas pracetak

Saat memasukkan kertas pracetak, sisi kertas yang tercetak harus menghadap ke atas dengan sudut kertas pada sisi depan tidak dalam keadaan tergulung. Jika Anda mengalami masalah pengumpanan kertas, balik kertas. Ingat bahwa kualitas cetaknya tidak dijamin.

- Harus dicetak dengan tinta tahan panas yang tidak akan meleleh, menguap, ataupun mengeluarkan emisi berbahaya ketika terkena suhu peleburan printer selama 0,1 detik (sekitar 170°C (338°F)).

- Tinta kertas pracetak harus tidak mudah terbakar dan tidak merusak roller printer.

- Sebelum Anda memasukkan kertas pracetak, pastikan bahwa tinta pada kertas kering. Selama proses peleburan, tinta basah dapat lepas dari kertas pracetak, sehingga menurunkan kualitas cetak.

### Menyetel ukuran dan jenis kertas

Setelah memasukkan kertas dalam baki kertas, atur ukuran dan jenis kertas menggunakan tombol panel kontrol.

Jika printer Anda dilengkapi tombol +/- pada panel kontrol (lihat Tinjauan panel kontrol):

Anda dapat mengatur setelan printer menggunakan Device Settings dalam program Samsung Easy Printer Manager atau bagian Machine dalam program Printer Settings Utility.

- Untuk pengguna Windows dan Macintosh, lihat Device Settings.

- Untuk pengguna Linux, lihat Menggunakan Smart Panel.

Anda mungkin harus menekan OK untuk menavigasi ke level menu bawah untuk beberapa model.

1. Pilih tombol (Menu) pada panel kontrol.

2. Tekan System Setup > Paper Setup > Paper Size atau Paper Type.

3. Pilih baki dan opsi yang Anda inginkan.

4. Tekan OK untuk menyimpan pilihan Anda.

5. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

- Setelan yang diatur dari driver perangkat mengesampingkan setelan pada panel kontrol.

  1. Untuk mencetak aplikasi, buka aplikasi dan mulai menu cetak.

  2. Buka Preferensi Cetak (lihat Membuka printing preferences).

  3. Tekan tab Paper dan pilih jenis kertas yang sesuai.

- Jika Anda ingin menggunakan kertas berukuran khusus seperti kertas penagihan, pilih tab Paper > Size > Edit... dan atur Custom Paper Size Settings dalam Preferensi Cetak (lihat Membuka printing preferences).

### Menggunakan penyokong keluaran

Permukaan baki hasil cetak dapat menjadi panas jika Anda mencetak halaman dalam jumlah yang banyak sekaligus. Pastikan Anda tidak menyentuh permukaan ini, dan jangan biarkan anak-anak mendekatinya.

Cetakan akan menumpuk pada penahan kertas, dan penahan kertas akan membantu cetakan tetap rapi. Printer mengirimkan hasil cetak ke baki hasil cetak secara default.

Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

### Menyiapkan dokumen asli

- Jangan memasukkan kertas yang lebih kecil dari 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inci) atau lebih besar dari 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci).

- Untuk mencegah kertas macet, kualitas cetak rendah dan kerusakan perangkat, jangan sekali-kali mencoba memasukkan jenis kertas berikut.

  - Kertas karbon atau kertas berlapis karbon.

  - Kertas berlapis.

  - Kertas dorslag atau kertas tipis.

  - Kertas yang berkerut atau terlipat.

  - Kertas keriting atau tergulung.

  - Kertas robek.

- Buang semua staples dan klip kertas sebelum dimasukkan.

- Pastikan semua lem, tinta, atau cairan pada kertas betul-betul kering sebelum dimasukkan.

- Jangan masukkan dokumen asli yang menggunakan kertas dengan ukuran atau berat berbeda.

- Jangan masukkan buklet, pamflet, transparansi, atau dokumen dengan karakteristik tidak biasa.

### Memasukkan dokumen asli

Anda dapat menggunakan kaca pemindai atau pengumpan dokumen untuk memuat kertas dokumen asli untuk fotokopi, pemindaian dan pengiriman faks.

Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

#### Pada kaca pemindai

Dengan menggunakan kaca pemindai, Anda dapat memfotokopi atau memindai dokumen asli. Anda dapat memperoleh kualitas pemindaian terbaik, terutama untuk gambar berwarna atau abu-abu. Pastikan bahwa tidak ada dokumen asli dalam pengumpan dokumen. Jika dokumen asli dideteksi dalam pengumpan dokumen, perangkat memberi prioritas pada dokumen asli pada kaca pemindai.

1. Angkat dan buka penutup pemindai.

2. Letakkan dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai. Sejajarkan dengan pembatas registrasi di pojok kiri atas kaca.

3. Tutup penutup pemindai.

- Meninggalkan penutup pemindai terbuka saat memfotokopi dapat mempengaruhi kualitas salinan dan konsumsi toner.

- Debu pada kaca pemindai dapat menyebabkan bercak hitam pada cetakan. Jaga kebersihan kaca pemindai (lihat Membersihkan printer).

- Jika Anda memfotokopi halaman dari buku atau majalah, angkat penutup pemindai hingga sambungannya terkunci oleh penghenti kemudian tutup penutup pemindai. Jika buku atau majalah lebih tebal daripada 30 mm, mulailah memfotokopi dengan penutup pemindai dalam keadaan terbuka.

- Hati-hati jangan sampai kaca pemindai pecah. Anda dapat terluka.

- Jangan masukkan tangan saat menutup penutup pemindai. Penutup pemindai dapat menimpa tangan dan melukai Anda.

- Jangan lihat lampu dari dalam pemindai saat memfotokopi atau memindai. Itu berbahaya untuk mata.

#### Dalam pengumpan dokumen

Dengan pengumpan dokumen, Anda dapat memuat hingga 40 lembar kertas (80 g/m2, 20 lbs bond) untuk satu pekerjaan.

1. Buka penutup pembatas pengumpan dokumen.

2. Tekuklah atau kibaskan ujung kertas untuk memisahkan lembarannya sebelum memasukkan dokumen asli.

3. Masukkan dokumen asli menghadap ke atas ke dalam pengumpan dokumen. Pastikan bagian bawah tumpukan dokumen asli sesuai dengan ukuran kertas yang ditandai pada baki masukan dokumen.

4. Sesuaikan pembatas lebar pengumpan dokumen dengan ukuran kertas.

Debu pada kaca pengumpan dokumen dapat menimbulkan garis-garis hitam pada hasil cetakan. Pastikan kaca pengumpan dokumen selalu bersih (lihat Membersihkan printer).