## Parasta kopēšana

Lai iegūtu informāciju par īpašajām drukāšanas funkcijām, skatiet Papildu rokasgrāmata (sk. Kopēšanas izvēlne).

### Parasta kopēšana

Ja jūsu ierīces vadības panelī ir pogas +/- (sk. Vadības paneļa pārskats)

1. Novietojiet atsevišķu oriģinālu ar attēlu uz leju uz skenera stikla.

2. Ja vēlaties pielāgot kopēšanas iestatījumus, tostarp tumšuma līmeni, oriģinālo tipu un citus, izmantojot programmas Samsung Easy Printer Manager opciju Device Settings vai programmas Printer Settings Utility sadaļu Machine.

   - Operētājsistēmas Windows un Macintosh lietotājiem — sk. Device Settings.

   - Operētājsistēmas Linux lietotājiem — sk. Smart Panel lietošana.

3. Ja nepieciešams, ievadiet kopiju skaitu, izmantojot pogas +/-.

4. Nospiediet (Start).

1. Atlasiet vadības paneļa pogu (kopēt).

2. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

3. Ja vēlaties pielāgot kopēšanas iestatījumus, tostarp Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type un citus, izmantojot vadības paneļa pogas (sk. Iestatījumu maiņa katram eksemplāram).

4. Ja nepieciešams, ievadiet kopiju skaitu, izmantojot bultiņas vai cipartastatūru.

5. Nospiediet (Start).

Ja nepieciešams atcelt kopēšanu, nospiediet (Stop/Clear) un kopēšana tiks apturēta.

### Iestatījumu maiņa katram eksemplāram

Ierīce nodrošina kopēšanas noklusējuma iestatījumus, lai kopēšanu varētu veikt ātri un vienkārši.

- Ja divas reizes nospiedīsit (Stop/Clear) kopēšanas opciju iestatīšanas procesa laikā, visas pašreizējam kopēšanas darbam iestatītās opcijas tiks atceltas un atjaunotas noklusējuma statusā. Vai arī tās automātiski tiek atgrieztas to noklusējuma statusā pēc tam, kad ierīce ir pabeigusi aktīvo kopēšanas darbu.

- Piekļūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. Piekļūšana izvēlnei).

  Ja jūsu ierīces vadības panelī ir pogas +/-

  Varat pielāgot kopēšanas iestatījumus, piemēram, tumšuma līmeni, oriģinālo tipu un citus, izmantojot programmas Samsung Easy Printer Manager opciju Device Settings vai programmas Printer Settings Utility sadaļu Machine.

  - Operētājsistēmas Windows un Macintosh lietotājiem — sk. Device Settings.

  - Operētājsistēmas Linux lietotājiem — sk. Smart Panel lietošana.

- Lai dažos modeļos navigētu uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga OK.

#### Tumšums

Ja jums ir oriģināls, kurā ir neskaidrs krāsojums un tumši attēli, varat noregulēt spilgtumu, lai iegūtu vieglāk salasāmu kopiju.

1. Vadības panelī atlasiet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature > Darkness.

2. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

   Piemēram, Light+5 ir visgaišākā, bet Dark+5 ir vistumšākā.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

#### Kontrasts

Izvēlne Contrast ļauj palielināt vai samazināt atšķirību starp attēla gaišajiem un tumšajiem apgabaliem.

1. Vadības panelī atlasiet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature > Contrast.

2. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

   Atlasiet Dark, lai palielinātu kontrastu un Light — lai samazinātu to.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

#### Oriģināls

Oriģināla iestatījums tiek izmantots, lai uzlabotu kopijas kvalitāti, izvēloties pašreizējam kopēšanas darbam piemērotu dokumentu.

1. Vadības panelī atlasiet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature > Original Type.

2. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

   - Text: izmantojiet oriģināliem, kuros pārsvarā ir teksts.

   - Text/Photo: izmantojiet oriģināliem, kuros ir gan teksts, gan fotoattēli.

     Ja izdrukas teksts ir izplūdis, atlasiet Text, lai iegūtu skaidru tekstu.

   - Photo: izmantojiet, ja oriģināli ir fotoattēli.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

#### Samazināta vai palielināta kopija

Varat samazināt vai palielināt kopētā attēla izmēru no 25% līdz 400% no dokumentu padevēja vai skenera stikla.

- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. Iespēju daudzveidība).

- Ja ierīce ir iestatīta ekoloģiskajā režīmā, samazināšanas un palielināšanas funkcijas nav pieejamas.

##### Lai atlasītu kādu no iepriekš definētajiem kopiju izmēriem

1. Vadības panelī atlasiet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge.

2. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

##### Lai izvēlētos kopijas mērogu, tieši ievadot mērogošanas koeficientu

1. Vadības panelī atlasiet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom.

2. Izmantojot cipartastatūru, ievadiet kopijas izmēru.

3. Nospiediet pogu OK, lai saglabātu atlasi.

4. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

Kad veidojat samazinātu kopiju, tās apakšā var parādīties melnas līnijas.

### Identifikācijas kartes kopēšana

Ierīce vienā lapā var drukāt divpusējus oriģinālus.

Ierīce drukā vienu oriģināla pusi papīra augšējā pusē un otru pusi papīra apakšējā pusē, nesamazinot oriģināla izmēru. Šī iespēja ir noderīga, kopējot maza izmēra dokumentus, piemēram, vizītkartes.

- Lai izmantotu šo iespēju, oriģinālam ir jābūt novietotam uz skenera stikla.

- Ja ierīce iestatīta ekoloģiskajā režīmā, šī funkcija nebūs pieejama.

Lietošanas procedūra var atšķirties atkarībā no modeļa.

1. Vadības panelī nospiediet ID Copy.

2. Oriģināla priekšpusi novietojiet uz skenera stikla, kā norādīts ar bultiņām. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

3. Displejā tiek parādīts paziņojums Place Front Side and Press [Start].

   Ja jūsu ierīces vadības panelī ir pogas +/-, iedegsies vadības paneļa priekšpuses indikators.

4. Nospiediet (Start).

   Ierīce sāk priekšpuses skenēšanu un parāda paziņojumu Place Back Side and Press [Start].

   Ja jūsu ierīces vadības panelī ir pogas +/-, iedegsies vadības paneļa aizmugures indikators.

5. Apgrieziet oriģinālu uz otru pusi un novietojiet to uz skenera stikla ar bultiņām norādītajā vietā, kā parādīts attēlā. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

6. Nospiediet pogu (Start).

- Ja nenospiedīsit pogu (Start), tiks kopēta tikai priekšpuse.

- Ja oriģināls ir lielāks par izdrukas apgabalu, daļa no tā var netikt izdrukāta.