## Impostazione di rete wireless

- Accertarsi che l'apparecchio supporti una rete wireless. A seconda del modello la rete wireless potrebbe non essere disponibile (vedere Funzioni per modello).

- Se la rete IPv6 non funziona, ripristinare le impostazioni predefinite di rete e riprovare tramite Azzera impost.

### Informazioni preliminari

#### Descrizione del tipo di rete

Normalmente è possibile disporre di una sola connessione per volta fra il computer e il dispositivo.

| Modalità Infrastruttura Questo è un ambiente generalmente usato per abitazioni e SOHO (Small Office/ Home Office). Questa modalità utilizza un punto di accesso per comunicare con il dispositivo wireless.
| modalità Ad-Hoc Questa modalità non utilizza un punto di accesso. Il computer wireless e il sistema wireless comunicano direttamente.

#### Nome della rete wireless e chiave di rete

Le reti wireless necessitano di una sicurezza maggiore per cui, alla prima impostazione di un punto di accesso, vengono creati un nome di rete (SSID), il tipo di sicurezza usato e una chiave di rete. Richiedere all'amministratore di rete queste informazioni prima di procedere con l'installazione del dispositivo.

### Introduzione ai metodi di impostazione wireless

È possibile specificare le impostazioni wireless dal dispositivo o dal computer. Scegliere il metodo desiderato nella tabella seguente.

Alcuni tipi di installazione della rete wireless potranno non essere disponibili a seconda del modello e del paese.

Metodo di installazione | Metodo di connessione | Descrizione e riferimenti
--- | --- | ---

Dal pannello di controllo della macchina

Utilizzo del WPS (consigliato)

()

- Vedere Apparecchi dotati di display.

- Vedere Apparecchi senza display.

Utilizzo del pulsante Menu

()

- Vedere Utilizzo del pulsante Menu.

Dal computer

Punto di accesso tramite cavo USB (consigliato)

()

- Utenti Windows, vedere Punto di accesso tramite cavo USB.

- Utenti Macintosh, vedere Punto di accesso tramite cavo USB.

Punto di accesso tramite pulsante WPS (senza collegamento del cavo USB)

( , )

- Utenti Windows, vedere Punto di accesso tramite pulsante WPS (senza collegamento del cavo USB).

- Utenti Macintosh, vedere Impostazione del punto di accesso con il pulsante WPS.

Ad hoc tramite cavo USB

()

- Utenti Windows, vedere Ad hoc tramite cavo USB.

- Utenti Macintosh, vedere Ad hoc tramite cavo USB.

Utilizzo di un cavo di rete

- Vedere Utilizzo di un cavo di rete.

Altri metodi di installazione

Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile

- Vedere Impostazione di Wi-Fi Direct.

Se si riscontrano problemi durante l'impostazione o l'installazione dei driver, fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere Risoluzione dei problemi).

### Utilizzo del pulsante WPS

Se l'apparecchio e il punto di accesso (o router wireless) supportano WPS (Wi-Fi Protected Setup™), è possibile configurare facilmente la rete wireless premendo il pulsante (WPS) sul pannello di controllo senza utilizzare un computer.

- Se si desidera utilizzare la rete wireless in modalità Infrastruttura, assicurarsi che il cavo di rete sia scollegato dal dispositivo. L'utilizzo del pulsante WPS (PBC) o l'immissione del PIN dal computer per connettersi al punto di accesso varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) che viene utilizzato. Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- Quando si usa il pulsante WPS per impostare la rete wireless, le impostazioni sulla sicurezza potrebbero cambiare. Per impedirlo, bloccare l'opzione WPS per le impostazioni di sicurezza wireless correnti. Il nome dell'opzione potrebbe essere diverso a seconda del punto di accesso (o sul router wireless) in uso.

#### Elementi da preparare

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Controllare se il dispositivo supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Computer in rete (solo modalità PIN)

#### Scelta del tipo

Esistono due metodi disponibili per connettere l'apparecchio a una rete wireless mediante il pulsante (WPS) sul pannello di controllo.

Il metodo Push Button Configuration (PBC) consente di collegare l'apparecchio a una rete wireless premendo sia il pulsante (WPS) sul pannello di controllo dell'apparecchio che il pulsante WPS (PBC) su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless), rispettivamente.

Il metodo Personal Identification Number (PIN) consente di collegare il dispositivo a una rete wireless immettendo le informazioni sul PIN fornite su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless).

L'impostazione predefinita nel dispositivo è la modalità PBC, la quale è consigliata per un ambiente di rete wireless tipico.

È possibile modificare la modalità WPS dal Pannello di controllo ( (Menu) > Rete > Wireless > OK > Impostaz WPS).

#### Apparecchi dotati di display

##### Connessione in modalità PBC

1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per più di 2 secondi.

   il dispositivo inizia ad attendere fino a due minuti, fino a quando non si preme il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

   I messaggi sono visualizzati sul display nell'ordine seguente:

   1. Connessione: È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

   2. Collegato: Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

   3. Tipo SSID: dopo aver completato il processo di collegamento alla rete wireless, le informazioni SSID dell'AP vengono visualizzate sul display.

##### Connessione in modalità PIN

1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per più di 2 secondi.

2. Il numero PIN a otto cifre appare sul display.

   È necessario inserire il codice PIN composto da otto numeri entro due minuti nel computer connesso al punto di accesso (o router wireless).

   I messaggi sono visualizzati sul display nell'ordine seguente:

   1. Connessione: Il dispositivo si sta collegando alla rete wireless.

   2. Collegato: Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

   3. Tipo SSID: Dopo aver completato il processo di collegamento alla rete wireless, le informazioni SSID dell'AP vengono visualizzate sul display LCD.

#### Apparecchi senza display

##### Connessione in modalità PBC

1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per circa 2 - 4 secondi fino a che il LED di stato non lampeggia velocemente.

   È in corso la connessione del dispositivo alla rete wireless. Il LED lampeggia lentamente per due minuti fino a quando si preme il pulsante PBC sul punto di accesso (o router wireless).

2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

   1. Il LED WPS lampeggia rapidamente. È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

   2. Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

##### Connessione in modalità PIN

1. Deve essere stampato il rapporto di configurazione della rete che comprende il PIN (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete).

   In modalità Pronta, premere e tenere premuto il pulsante (Annulla o Stop/Cancella) del pannello di controllo per circa 5 secondi. È possibile trovare il PIN del dispositivo.

2. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per più di 4 secondi, fino a che il LED di stato non si accende.

   l'apparecchio avvia la connessione al punto di accesso (o router wireless).

3. È necessario inserire il codice PIN composto da otto numeri entro due minuti nel computer connesso al punto di accesso (o router wireless).

   Il LED lampeggia lentamente per due minuti fino a quando non si inserisce il PIN di otto cifre.

   Il LED WPS lampeggia nell'ordine seguente:

   1. Il LED WPS lampeggia rapidamente. È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

   2. Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

#### Riconnessione a una rete

Quando la funzione wireless è disattiva, il dispositivo tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso (o router wireless) utilizzando le impostazioni e l'indirizzo di connessione utilizzati precedentemente.

Il dispositivo si riconnette automaticamente alla rete wireless nei seguenti casi:

- Il dispositivo viene spento e quindi riacceso.

- Il punto di accesso (o router wireless) viene spento e quindi riacceso.

#### Annullamento del processo di connessione

Per annullare la connessione alla rete wireless quando l'apparecchio si sta connettendo alla rete wireless, premere e rilasciare (Annulla o Stop/Cancella) sul pannello di controllo. È necessario attendere 2 minuti per riconnettersi alla rete wireless.

#### Disconnessione da una rete

Per interrompere la connessione alla rete wireless, premere nuovamente il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per più di due secondi.

- Quando la rete Wi-Fi è in modalità Pausa: L'apparecchio viene immediatamente disconnesso dalla rete wireless e il LED wireless si spegne.

- Quando è utilizzata la rete Wi-Fi: Mentre l'apparecchio attende il completamento del lavoro corrente, il LED WPS lampeggia velocemente. Dopodiché, la connessione alla rete wireless viene automaticamente interrotta e il LED WPS si spegne.

### Utilizzo del pulsante Menu

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Dopo aver completato la connessione alla rete wireless, è necessario installare il driver dell'apparecchio per stampare da un'applicazione (vedere Istallazione dei driver sulla rete).

1. Premere il pulsante (Menu) sul pannello di controllo.

2. Premere Rete > Wireless > Impostazioni WLAN.

3. Premere OK per selezionare il metodo di impostazione desiderato.

   - Procedura guidata (consigliata): in questa modalità la configurazione è automatica. Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Dopo avere scelta una rete, viene visualizzata la richiesta di immettere la chiave di protezione corrispondente.

   - Personalizzata: in questa modalità, gli utenti possono fornire o modificare manualmente il proprio SSID o in alternativa scegliere l'opzione di sicurezza nel dettaglio.

### Impostazione tramite Windows

Tasto di scelta rapida al programma di Impostazioni wireless senza CD: Se si installa il driver della stampante,è possibile accedere al programma di Impostazioni wireless senza CD. Dal menu Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi > Samsung Printers > il nome del driver della stampante > Programma di impostazione wireless.

#### Punto di accesso tramite cavo USB

##### Elementi da preparare

- Punto di accesso

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

- Cavo USB

##### Creazione dell'infrastruttura di rete

1. Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.

2. Accendere computer, punto di accesso e dispositivo.

3. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

4. Selezionare l'opzione Impostazione e installazione wireless.

5. Leggere il Contratto di licenza e selezionare Accetto i termini del contratto di licenza. Fare quindi clic su Avanti.

6. Il software cerca la rete wireless.

   Se la rete non viene rilevata, verificare che il cavo USB tra il computer e l'apparecchio sia collegato correttamente, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

   - Se l'impostazione della rete wireless è stata eseguita in precedenza, viene visualizzata la finestra Informazioni impostazione rete wireless.

     Per azzerare le impostazioni wireless, selezionare la casella e fare clic su Avanti.

   - Per i modelli con il pulsante WPS (senza connessione con cavo USB), viene visualizzata la finestra seguente.

     - Con un cavo USB: Collegare il cavo USB, quindi fare clic su Avanti e passare al punto 7.

     - Utilizzando il pulsante WPS: Vedere Punto di accesso tramite pulsante WPS (senza collegamento del cavo USB).

7. Selezionare il metodo da utilizzare nella finestra dei metodi di impostazione wireless.

   - Configurare la rete wireless manualmente.: Passare al punto 8.

   - Configurare le impostazioni wireless premendo il pulsante WPS sul punto di accesso.: Connettersi alla rete wireless premendo il pulsante WPS sul punto di accesso (o router wireless).

     - Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra. Terminate le impostazioni della rete wireless, andare al punto 11.

8. Al termine della ricerca, nella finestra vengono visualizzati i dispositivi di rete wireless. Selezionare il nome (SSID) del punto di accesso in uso e fare clic su Avanti.

   Se non si trova il nome della rete desiderata o se si desidera impostare la configurazione wireless manualmente, fare clic su Impostazione avanzata.

   - Immettere il nome della rete wireless: Digitare il SSID del punto di accesso, prestando attenzione a maiuscole e minuscole.

   - Modalità operativa: selezionare Infrastruttura.

   - Autenticazione: selezionare un tipo di autenticazione.

     Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.

     Chiave cond. viene utilizzata l'autenticazione. Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.

     WPA Personale o WPA2 Personale: Selezionare questa opzione per autenticare il server di stampa in base alla chiave WPA precondivisa. Utilizza una chiave segreta condivisa (generalmente chiamata frase di autorizzazione a chiave precondivisa) che è configurata manualmente sul punto di accesso di ciascuno dei relativi client.

   - Crittatura: Selezionare la crittografia (Nessuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - chiave di rete: immettere il valore della chiave di rete per la crittografia.

   - Conferma chiave di rete: confermare il valore della chiave di rete per la crittografia.

   - Indice chiave WEP: Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l'Indice chiave WEP.

   La finestra di sicurezza della rete wireless non viene visualizzata quando il punto di accesso ha impostazioni di sicurezza.

   Viene visualizzata la finestra di sicurezza della rete wireless. La finestra potrebbe essere diversa a seconda della modalità di sicurezza: WEP o WPA.

   - WEP

     Selezionare l'autenticazione Sistema aperto o Chiave cond. e immettere la chiave di sicurezza WEP. Fare clic su Avanti.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) è un protocollo di sicurezza che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete wireless. Il WEP codifica la porzione di dati di ciascun pacchetto scambiato sulla rete wireless utilizzando una chiave di crittografia WEP a 64 bit o 128 bit.

   - WPA

     immettere la chiave WPA condivisa e fare clic su Avanti.

     WPA autorizza e identifica gli utenti in base a una chiave segreta che cambia automaticamente a intervalli regolari. Per la crittografia dei dati, WPA utilizza anche i protocolli TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES (Advanced Encryption Standard).

9. Nella finestra sono visualizzate le impostazioni della rete wireless; verificare che le impostazioni siano corrette. Fare clic su Avanti.

   - Per il metodo DHCP:

     Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo DHCP, verificare se DHCP è visualizzato nella finestra. Tuttavia, se viene mostrato Statico, fare clic su Cambia TCP/IP per cambiare il metodo di assegnazione in DHCP.

   - Per il metodo Statico:

     Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo Statico, verificare se Statico è visualizzato nella finestra. Tuttavia, se viene visualizzato DHCP, fare clic su Cambia TCP/IP per immettere l'indirizzo IP e gli altri valori per configurare l'apparecchio in rete. Prima di immettere l'indirizzo IP per il dispositivo, è necessario conoscere le informazioni relative alla configurazione di rete del computer. Se il computer è impostato su DHCP, è necessario richiedere l'indirizzo IP statico all'amministratore della rete.

     Ad esempio,

     Se le informazioni di rete del computer sono:

     - Indirizzo IP: 169.254.133.42

     - Subnet Mask: 255.255.0.0

     Le informazioni di rete dell'apparecchio dovrebbero essere:

     - Indirizzo IP: 169.254.133.43

     - Subnet Mask: 255.255.0.0 (utilizzare la subnet mask del computer)

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Quando compare la finestra che conferma la connessione del cavo di rete, scollegare il cavo di rete e fare clic su Avanti.

    Se il cavo di rete è collegato, durante la configurazione della rete wireless potrebbe essere problematico trovare la macchina.

11. L'impostazione rete wireless è stata completata. Per stampare da un dispositivo mobile che supporta l'opzione Wi-Fi Direct, impostare l'opzione Wi-Fi Direct (vedere Impostazione di Wi-Fi Direct).

    Opzione Wi-Fi Direct:

    - L'opzione Wi-Fi Direct compare sullo schermo solo se la stampante supporta tale funzionalità.

    - È possibile avviare la creazione di Wi-fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (vedere Impostazione di Wi-Fi Direct).

    - Nome rete (SSID): Il nome di rete predefinito è un nome modello con una lunghezza massima di 22 caratteri ("Direct-xx-" escluso).

    - Chiave di rete è una stringa numerica compresa tra gli 8 e i 64 caratteri.

12. Dopo aver completato l'impostazione della rete wireless, scollegare il cavo USB tra il computer e il dispositivo. Fare clic su Avanti.

13. Quando viene visualizzata la finestra Conferma collegamento stampante, fare clic su Avanti.

14. Selezionare i componenti da installare. Fare clic su Avanti.

15. Dopo aver selezionato i componenti, è inoltre possibile modificare il nome del dispositivo, impostare la condivisione del dispositivo in rete, impostare il dispositivo come predefinito e modificare il nome della porta di ogni dispositivo. Fare clic su Avanti.

16. Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare Stampa pagina di prova..

    In caso contrario, fare semplicemente clic su Avanti e andare al punto 18.

17. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su Sì.

    In caso contrario, fare clic su No per ristamparla.

18. Per registrate il dispositivo sul sito Web Samsung e ricevere informazioni utili, fare clic su Registrazione in linea. In caso contrario, fare clic su Fine.

#### Punto di accesso tramite pulsante WPS (senza collegamento del cavo USB)

Nei modelli dotati di pulsante WPS, è possibile impostare la rete wireless con il pulsante WPS (senza connessione USB ) e il pulsante WPS del punto di accesso (o un router).

##### Elementi da preparare

- Punto di accesso (o router wireless)

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

##### Creazione dell'infrastruttura di rete

1. Accendere computer, punto di accesso e dispositivo.

2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

3. Selezionare l'opzione Impostazione e installazione wireless.

4. Leggere il Contratto di licenza e selezionare Accetto i termini del contratto di licenza. Fare quindi clic su Avanti.

5. Selezionare l'opzione Utilizzando il pulsante WPS e fare clic su Avanti.

   - Nei modelli che supportano il pulsante WPS viene visualizzata la finestra seguente.

   - Se il dispositivo è connesso con un cavo USB, tale finestra non viene visualizzata. Scollegare il cavo USB per impostare la rete wireless con il pulsante WPS.

   - Per impostare la rete wireless con il cavo USB, fare riferimento a Punto di accesso tramite cavo USB.

6. La finestra successiva richiede di controllare se il punto di accesso (o il router wireless) supporta WPS o meno.

   Se il punto di accesso (o router wireless) possiede il pulsante WPS, selezionare Sì e fare clic su Avanti.

7. Seguire le istruzioni nella finestra per impostare la rete wireless.

   - Per i modelli dotati di display, attenersi alla procedura seguente.

     1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per circa 2-4 secondi.

        Il dispositivo attende fino a due minuti che venga premuto il pulsante WPS sul punto di accesso o su un router.

     2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

        I messaggi sono visualizzati sul display nell'ordine seguente:

        - Connessione: È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

        - Collegato: Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

        - Tipo SSID: dopo aver completato il processo di collegamento alla rete wireless, le informazioni SSID dell'AP vengono visualizzate sul display.

   - Per i modelli senza display, attenersi alla procedura seguente.

     1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per circa 2 - 4 secondi fino a che il LED di stato non lampeggia velocemente.

        È in corso la connessione del dispositivo alla rete wireless. Il LED lampeggia lentamente per due minuti fino a quando si preme il pulsante PBC sul punto di accesso (o router wireless).

     2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

        - La spia lampeggia rapidamente sul LED WPS mentre si connette al punto di accesso (o al router wireless).

        - Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

8. Verrà visualizzata la finestra Impostazione rete wireless completata. Fare clic su Next.

9. Quando viene visualizzata la finestra Conferma collegamento stampante, fare clic su Avanti.

10. Selezionare i componenti da installare. Fare clic su Avanti.

11. Dopo aver selezionato i componenti, è inoltre possibile modificare il nome del dispositivo, impostare la condivisione del dispositivo in rete, impostare il dispositivo come predefinito e modificare il nome della porta di ogni dispositivo. Fare clic su Avanti.

12. Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare Stampa pagina di prova..

    In caso contrario, fare semplicemente clic su Avanti e andare al punto 14.

13. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su Sì.

    In caso contrario, fare clic su No per ristamparla.

14. Per registrate il dispositivo sul sito Web Samsung e ricevere informazioni utili, fare clic su Registrazione in linea. In caso contrario, fare clic su Fine.

#### Ad hoc tramite cavo USB

Se non si dispone di un punto di accesso (AP), è comunque possibile collegare l'apparecchio in modalità wireless al computer impostando una rete wireless Ad-Hoc attenendosi alle istruzioni seguenti.

##### Elementi da preparare

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

- Cavo USB

##### Creazione della rete Ad-Hoc in Windows

1. Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.

2. Accendere il computer e il dispositivo di rete wireless.

3. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

4. Selezionare l'opzione Impostazione e installazione wireless.

5. Leggere il Contratto di licenza e selezionare Accetto i termini del contratto di licenza. Fare quindi clic su Avanti.

6. Il software cerca la rete wireless.

   Se la rete non viene rilevata, verificare che il cavo USB tra il computer e l'apparecchio sia collegato correttamente, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

7. Al termine della ricerca viene visualizzato un elenco di reti wireless rilevate dal dispositivo.

   Se si desidera usare l'impostazione Ad-Hoc predefinita Samsung, selezionare l'ultima rete wireless nell'elenco, il cui Nome rete (SSID) è Portthru e Segnale è Rete della stampante.

   Fare quindi clic su Avanti.

   Se si desidera utilizzare altre impostazioni ad hoc, selezionare un'altra rete wireless dall'elenco.

   Se si desidera modificare delle impostazioni ad hoc, fare clic sul pulsante Impostazione avanzata.

   - Immettere il nome della rete wireless: Immettere il SSID desiderato (per il SSID viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole).

   - Modalità operativa: Selezionare Ad-Hoc.

   - Canale: selezionare il canale. (Impostazione auto oppure da 2.412 MHz a 2.467 MHz).

   - Autenticazione: selezionare un tipo di autenticazione.

     Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.

     Chiave cond. viene utilizzata l'autenticazione. Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.

   - Crittatura: Selezionare la crittografia (Nessuna, WEP64, WEP128).

   - chiave di rete: immettere il valore della chiave di rete per la crittografia.

   - Conferma chiave di rete: confermare il valore della chiave di rete per la crittografia.

   - Indice chiave WEP: Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l'Indice chiave WEP.

   La finestra di sicurezza della rete wireless viene visualizzata quando per la rete ad-hoc sono attive impostazioni di sicurezza.

   Selezionare l'autenticazione Sistema aperto o Chiave cond. e fare clic su Avanti.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) è un protocollo di sicurezza che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete wireless. Il WEP codifica la porzione di dati di ciascun pacchetto scambiato sulla rete wireless utilizzando una chiave di crittografia WEP a 64 bit o 128 bit.

8. Viene visualizzata la finestra che mostra l'impostazione della rete wireless. Verificare le impostazioni e fare clic su Avanti.

   Prima di immettere l'indirizzo IP per il dispositivo, è necessario conoscere le informazioni relative alla configurazione di rete del computer. Se la configurazione di rete del computer è impostata su DHCP, anche la configurazione della rete wireless deve essere DHCP. Analogamente, se la configurazione di rete del computer è impostata su Statico, anche la configurazione della rete wireless deve essere impostata su Statico.

   Se il computer è impostato su DHCP e si desidera utilizzare la configurazione di rete wireless di tipo statico, è necessario contattare l'amministratore di rete per ottenere l'indirizzo IP statico.

   - Per il metodo DHCP:

     Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo DHCP, verificare che DHCP sia visualizzato nella finestra Conferma impostazione rete wireless. Tuttavia, se viene visualizzato Statico, fare clic su Cambia TCP/IP per cambiare il metodo di assegnazione in Ricevi automaticamente indirizzo IP (DHCP).

   - Per il metodo Statico:

     Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo Statico, verificare che l'opzione Statico sia visualizzata nella finestra Conferma impostazione rete wireless. Tuttavia, se viene visualizzato DHCP, fare clic su Cambia TCP/IP per immettere l'indirizzo IP e gli altri valori per configurare l'apparecchio in rete.

     Ad esempio,

     Se le informazioni di rete del computer sono:

     - Indirizzo IP: 169.254.133.42

     - Subnet Mask: 255.255.0.0

     Dopodiché, le informazioni di rete del dispositivo dovrebbero essere le seguenti:

     - Indirizzo IP: 169.254.133.43

     - Subnet Mask: 255.255.0.0 (utilizzare la subnet mask del computer)

     - Gateway: 169.254.133.1

9. Verrà visualizzata la finestra Impostazione rete wireless completata. Fare clic su Avanti.

10. Dopo aver completato l'impostazione della rete wireless, scollegare il cavo USB tra computer e apparecchio. Fare clic su Avanti.

    Se viene visualizzata la finestra Cambia impostazione di rete PC, seguire la procedura descritta nella finestra. Dopo aver definito le impostazioni della rete wireless del computer, fare clic su Avanti. Se si imposta la rete wireless del computer come DHCP, saranno necessari diversi minuti per ricevere l'indirizzo IP.

11. Quando viene visualizzata la finestra Conferma collegamento stampante, fare clic su Avanti.

12. Selezionare i componenti da installare. Fare clic su Avanti.

13. Dopo aver selezionato i componenti, è inoltre possibile modificare il nome del dispositivo, impostare la condivisione del dispositivo in rete, impostare il dispositivo come predefinito e modificare il nome della porta di ogni dispositivo. Fare clic su Avanti.

14. Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare Stampa pagina di prova..

    In caso contrario, fare semplicemente clic su Avanti e andare al punto 16.

15. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su Sì.

    In caso contrario, fare clic su No per ristamparla.

16. Per registrate il dispositivo sul sito Web Samsung e ricevere informazioni utili, fare clic su Registrazione in linea. In caso contrario, fare clic su Fine.

### Impostazione tramite Macintosh

#### Elementi da preparare

- Punto di accesso

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

- Cavo USB

#### Punto di accesso tramite cavo USB

1. Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.

2. Accendere computer, punto di accesso e dispositivo.

3. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

4. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Macintosh.

5. Fare doppio clic sulla cartella MAC_Installer > icona Installer OS X.

6. Fare clic su Continua.

7. Leggere il contratto di licenza e fare clic su Continua.

8. Fare clic su Accetto per accettare il contratto di licenza.

9. Quando viene visualizzato il messaggio che indica che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su Continua.

10. Fare clic sul pulsante Impostazioni rete wireless nel riquadro Opzioni personalizzabili.

11. Il software cerca la rete wireless.

    Se la rete non viene rilevata, verificare che il cavo USB tra il computer e l'apparecchio sia collegato correttamente, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

    - Se l'impostazione della rete wireless è stata eseguita in precedenza, viene visualizzata la finestra Informazioni impostazione rete wireless window appears.

      Per azzerare le impostazioni wireless, selezionare la casella e fare clic su Avanti.

    - Per i modelli con il pulsante WPS (senza connessione con cavo USB), viene visualizzata la finestra seguente.

      - Con un cavo USB: Collegare il cavo USB, quindi fare clic su Avanti e passare al punto 7.

      - Uso del pulsante WPS: Vedere Punto di accesso tramite pulsante WPS (senza collegamento del cavo USB).

12. Selezionare il metodo da utilizzare nella finestra dei metodi di impostazione wireless.

    - Configurare la rete wireless manualmente.: Passare al punto 13.

    - Configurare le impostazioni wireless premendo il pulsante WPS sul punto di accesso.: Connettersi alla rete wireless premendo il pulsante WPS sul punto di accesso (o router wireless).

      - Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra. Terminate le impostazioni della rete wireless, andare al punto 16.

13. Al termine della ricerca, nella finestra vengono visualizzati i dispositivi di rete wireless. Selezionare il nome (SSID) del punto di accesso in uso e fare clic su Avanti.

    Quando si imposta manualmente la configurazione wireless, fare clic su Impostazione avanzata.

    - Immettere il nome della rete wireless: Digitare il SSID del punto di accesso, prestando attenzione a maiuscole e minuscole.

    - Modalità operativa: selezionare Infrastruttura.

    - Autenticazione: selezionare un tipo di autenticazione.

      Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.

      Chiave condivisa: viene utilizzata l'autenticazione. Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.

      WPA Personale o WPA2 Personale: Selezionare questa opzione per autenticare il server di stampa in base alla chiave WPA precondivisa. Utilizza una chiave segreta condivisa (generalmente chiamata frase di autorizzazione a chiave precondivisa) che è configurata manualmente sul punto di accesso e su ciascuno dei relativi client.

    - Crittatura: selezionare la crittografia. (Nessuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

    - Chiave di rete: immettere il valore della chiave di rete per la crittografia.

    - Conferma chiave di rete: confermare il valore della chiave di rete per la crittografia.

    - Indice chiave WEP: Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l'Indice chiave WEP.

    La finestra di sicurezza della rete wireless non viene visualizzata quando il punto di accesso ha la sicurezza attiva.

    Viene visualizzata la finestra di sicurezza della rete wireless. La finestra potrebbe essere diversa a seconda della modalità di sicurezza: WEP o WPA.

    - WEP

      Selezionare Sistema aperto o Chiave condivisa per l'autenticazione e immettere la chiave di sicurezza WEP. Fare clic su Avanti.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) è un protocollo di sicurezza che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete wireless. Il WEP codifica la porzione di dati di ciascun pacchetto scambiato sulla rete wireless utilizzando una chiave di crittografia WEP a 64 bit o 128 bit.

    - WPA

      immettere la chiave WPA condivisa e fare clic su Avanti.

      WPA autorizza e identifica gli utenti in base a una chiave segreta che cambia automaticamente a intervalli regolari. Per la crittografia dei dati, WPA utilizza anche i protocolli TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES (Advanced Encryption Standard).

14. Nella finestra sono visualizzate le impostazioni della rete wireless; verificare che le impostazioni siano corrette. Fare clic su Avanti.

    - Per il metodo DHCP:

      Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo DHCP, verificare se DHCP è visualizzato nella finestra. Tuttavia, se viene mostrato Statico, fare clic su Cambia TCP/IP per cambiare il metodo di assegnazione in DHCP.

    - Per il metodo Statico:

      Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo Statico, verificare se Statico è visualizzato nella finestra. Tuttavia, se viene visualizzato DHCP, fare clic su Cambia TCP/IP per immettere l'indirizzo IP e gli altri valori per configurare l'apparecchio in rete. Prima di immettere l'indirizzo IP per il dispositivo, è necessario conoscere le informazioni relative alla configurazione di rete del computer. Se il computer è impostato su DHCP, è necessario richiedere l'indirizzo IP statico all'amministratore della rete.

      Ad esempio:

      Se le informazioni di rete del computer sono:

      - Indirizzo IP: 169.254.133.42

      - Subnet Mask: 255.255.0.0

      Le informazioni di rete del dispositivo dovrebbero essere:

      - Indirizzo IP: 169.254.133.43

      - Subnet Mask: 255.255.0.0 (utilizzare la subnet mask del computer)

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Quando compare la finestra che conferma la connessione del cavo di rete, scollegare il cavo di rete e fare clic su Avanti.

    Se il cavo di rete è collegato, durante la configurazione della rete wireless potrebbe essere problematico trovare la macchina.

16. L'impostazione rete wireless è stata completata. Per stampare da un dispositivo mobile che supporta l'opzione Wi-Fi Direct, impostare l'opzione Wi-Fi Direct (vedere Impostazione di Wi-Fi Direct).

    Opzione Wi-Fi Direct:

    - L'opzione Wi-Fi Direct compare sullo schermo solo se la stampante supporta tale funzionalità.

    - È possibile avviare la creazione di Wi-fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (vedere Impostazione di Wi-Fi Direct).

    - Nome rete (SSID): Il nome di rete predefinito è un nome modello con una lunghezza massima di 22 caratteri ("Direct-xx-" escluso).

    - Chiave di rete è una stringa numerica compresa tra gli 8 e i 64 caratteri.

17. Dopo aver completato l'impostazione della rete wireless, scollegare il cavo USB tra computer e apparecchio.

18. L'impostazione rete wireless è stata completata. Al termine dell'installazione, fare clic su Esci.

    Dopo aver completato la connessione alla rete wireless, è necessario installare il driver dell'apparecchio per stampare da un'applicazione (vedere Installazione per Macintosh).

#### Impostazione del punto di accesso con il pulsante WPS

Nei modelli dotati di pulsante WPS, è possibile impostare la rete wireless con il pulsante WPS (senza connessione USB ) e il pulsante WPS del punto di accesso (o un router).

##### Elementi da preparare

- Punto di accesso (o router wireless)

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

##### Creazione dell'infrastruttura di rete

1. Accendere computer, punto di accesso e dispositivo.

2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Macintosh.

4. Fare doppio clic sulla cartella MAC_Installer > icona Installer OS X.

5. Fare clic su Continua.

6. Leggere il contratto di licenza e fare clic su Continua.

7. Fare clic su Accetto per accettare il contratto di licenza.

8. Quando viene visualizzato il messaggio che indica che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su Continua.

9. Fare clic sul pulsante Impostazioni rete wireless nel riquadro Opzioni personalizzabili.

10. Selezionare l'opzione Uso del pulsante WPS e fare clic su Avanti.

    - Nei modelli che supportano il pulsante WPS viene visualizzata la finestra sottostante.

    - Se il dispositivo è connesso con un cavo USB, tale finestra non viene visualizzata. Scollegare il cavo USB per impostare la rete wireless con il pulsante WPS.

    - Per impostare la rete wireless con il cavo USB, fare riferimento a Punto di accesso tramite cavo USB.

11. La finestra successiva richiede di controllare se il punto di accesso (o il router wireless) supporta WPS o meno.

    Se il punto di accesso (o router wireless) possiede il pulsante WPS, selezionare Sì e fare clic su Avanti.

12. Seguire le istruzioni nella finestra per impostare la rete wireless.

    - Per i modelli dotati di display, attenersi alla procedura seguente:

      1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per circa 2-4 secondi.

         Il dispositivo attende fino a due minuti che venga premuto il pulsante WPS sul punto di accesso o su un router.

      2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

         I messaggi sono visualizzati sul display nell'ordine seguente:

         - Connessione: È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

         - Collegato: Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

         - Tipo SSID: dopo aver completato il processo di collegamento alla rete wireless, le informazioni SSID dell'AP vengono visualizzate sul display.

    - Per i modelli senza display, attenersi alla procedura seguente:

      1. Tenere premuto il pulsante (WPS) sul pannello di controllo per circa 2 - 4 secondi fino a che il LED di stato non lampeggia velocemente.

         È in corso la connessione del dispositivo alla rete wireless. Il LED lampeggia lentamente per due minuti fino a quando si preme il pulsante PBC sul punto di accesso (o router wireless).

      2. Premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o router wireless).

         - Il LED WPS lampeggia rapidamente. È in corso la connessione del dispositivo con il punto di accesso (o router wireless).

         - Quando l'apparecchio è correttamente connesso alla rete wireless, il LED WPS rimane acceso.

13. L'impostazione rete wireless è stata completata. Al termine dell'installazione, fare clic su Esci.

    Dopo aver completato la connessione alla rete wireless, è necessario installare il driver dell'apparecchio per stampare da un'applicazione (vedere Installazione per Macintosh).

#### Ad hoc tramite cavo USB

Se non si dispone di un punto di accesso, è comunque possibile collegare l'apparecchio in modalità wireless al computer impostando una rete wireless Ad-Hoc seguendo le istruzioni riportate qui sotto.

##### Elementi da preparare

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

- Cavo USB

##### Creazione della rete Ad-Hoc in Macintosh

1. Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.

2. Accendere il computer e il dispositivo di rete wireless.

3. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

4. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Macintosh.

5. Fare doppio clic sulla cartella MAC_Installer > icona Installer OS X.

6. Fare clic su Continua.

7. Leggere il contratto di licenza e fare clic su Continua.

8. Fare clic su Accetto per accettare il contratto di licenza.

9. Quando viene visualizzato il messaggio che indica che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su Continua.

10. Fare clic sul pulsante Impostazioni rete wireless nel riquadro Opzioni personalizzabili.

11. Il software cerca i dispositivi di rete wireless.

    Se la ricerca non ha successo, controllare se il cavo USB tra computer e apparecchio è collegato correttamente, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

12. Al termine della ricerca viene visualizzato un elenco di reti wireless rilevate dal dispositivo.

    Se si desidera utilizzare l'impostazione predefinita ad-hoc Samsung, selezionare l'ultima rete wireless nella lista, il cui Nome rete (SSID) è Portthru e Segnale è Rete della stampante.

    Fare quindi clic su Avanti.

    Se si desidera utilizzare altre impostazioni ad hoc, selezionare un'altra rete wireless dall'elenco.

    Se si desidera modificare delle impostazioni ad hoc, fare clic sul pulsante Impostazione avanzata.

    - Immettere il nome della rete wireless: Immettere il SSID (per il SSID viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole).

    - Modalità operativa: Selezionare Ad-Hoc.

    - Canale: Selezionare il canale (Impostazione auto oppure da 2412 MHz a 2467 MHz).

    - Autenticazione: selezionare un tipo di autenticazione.

      Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.

      Chiave condivisa: viene utilizzata l'autenticazione. Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.

    - Crittatura: Selezionare la crittografia (Nessuna, WEP64, WEP128).

    - Chiave di rete: immettere il valore della chiave di rete per la crittografia.

    - Conferma chiave di rete: confermare il valore della chiave di rete per la crittografia.

    - Indice chiave WEP: Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l'Indice chiave WEP.

    La finestra di sicurezza della rete wireless viene visualizzata quando per la rete ad-hoc sono attive impostazioni di sicurezza.

    Selezionare l'autenticazione Sistema aperto o Chiave condivisa e fare clic su Avanti.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) è un protocollo di sicurezza che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete wireless. Il WEP codifica la porzione di dati di ciascun pacchetto scambiato sulla rete wireless utilizzando una chiave di crittografia WEP a 64 bit o 128 bit.

13. Viene visualizzata la finestra che mostra l'impostazione della rete wireless. Verificare le impostazioni e fare clic su Avanti.

    Prima di immettere l'indirizzo IP per il dispositivo, è necessario conoscere le informazioni relative alla configurazione di rete del computer. Se la configurazione di rete del computer è impostata su DHCP, anche la configurazione della rete wireless deve essere DHCP. Analogamente, se la configurazione di rete del computer è impostata su Statico, anche la configurazione della rete wireless deve essere impostata su Statico.

    Se il computer è impostato su DHCP e si desidera utilizzare la configurazione di rete wireless di tipo statico, è necessario contattare l'amministratore di rete per ottenere l'indirizzo IP statico.

    - Per il metodo DHCP:

      Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo DHCP, verificare che DHCP sia visualizzato nella finestra Conferma impostazione rete wireless. Tuttavia, se viene visualizzato Statico, fare clic su Cambia TCP/IP per cambiare il metodo di assegnazione in Ricevi automaticamente indirizzo IP (DHCP).

    - Per il metodo Statico:

      Se l'indirizzo IP viene assegnato con il metodo Statico, verificare che l'opzione Statico sia visualizzata nella finestra Conferma impostazione rete wireless. Tuttavia, se viene visualizzato DHCP, fare clic su Cambia TCP/IP per immettere l'indirizzo IP e gli altri valori per configurare l'apparecchio in rete.

      Ad esempio,

      Se le informazioni di rete del computer sono:

      - Indirizzo IP: 169.254.133.42

      - Subnet Mask: 255.255.0.0

      Le informazioni di rete del dispositivo dovrebbero essere:

      - Indirizzo IP: 169.254.133.43

      - Subnet Mask: 255.255.0.0 (utilizzare la subnet mask del computer)

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Quando compare la finestra che conferma la connessione del cavo di rete, scollegare il cavo di rete e fare clic su Avanti.

    Se il cavo di rete è collegato, durante la configurazione della rete wireless potrebbe essere problematico trovare la macchina.

15. La connessione alla rete wireless avviene in base alla configurazione di rete.

16. L'impostazione rete wireless è stata completata. Al termine dell'installazione, fare clic su Esci.

    Dopo aver completato la connessione alla rete wireless, è necessario installare il driver dell'apparecchio per stampare da un'applicazione (vedere Installazione per Macintosh).

### Utilizzo di un cavo di rete

I dispositivi che non supportano la porta di rete non potranno utilizzare questa funzione (vedere Vista posteriore).

Il dispositivo è compatibile con la rete. Affinché il dispositivo possa funzionare in rete è necessario eseguire alcune procedure di configurazione.

- Dopo aver completato la connessione alla rete wireless, è necessario installare il driver dell'apparecchio per stampare da un'applicazione (vedere Istallazione dei driver sulla rete).

- Per informazioni sulla configurazione della rete, consultare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete wireless.

#### Elementi da preparare

- Punto di accesso

- Computer connesso in rete

- CD del software in dotazione con il dispositivo

- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless

- Cavo di rete

#### Stampa del rapporto di configurazione della rete

È possibile identificare le impostazioni di rete del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.

Vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete.

#### Impostazione dell'indirizzo IP tramite il programma SetIP (Windows)

Questo programma consente di impostare manualmente l'indirizzo IP di rete dell'apparecchio utilizzando l'indirizzo MAC per comunicare con l'apparecchio. L'indirizzo MAC è il numero di serie hardware della scheda di rete ed è riportato nel Rapporto di configurazione della rete.

Vedere Impostazione dell'indirizzo IP.

#### Configurazione della rete wireless del sistema

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Per configurare i parametri wireless, è possibile utilizzare SyncThru™ Web Service.

#### Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Prima di configurare i parametri wireless, controllare lo stato del collegamento cablato.

1. Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo. In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su Accesso nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4. Digitare ID e Password, quindi fare clic su Accesso.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Quando viene visualizzata la finestra SyncThru™ Web Service, fare clic su Impostazioni di rete.

6. Fare clic su Wireless > Procedura guidata.

   La Procedura guidata agevolerà l'impostazione della configurazione di rete wireless. Tuttavia, se si desidera impostare la rete wireless direttamente, selezionare PERSONALIZZATO.

7. Selezionare il Nome rete (SSID) corretto dall'elenco.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) è un nome che identifica una rete wireless. I punti di accesso e i dispositivi wireless che tentano di collegarsi a una rete wireless specifica devono usare lo stesso SSID. Per l'SSID vale la distinzione maiuscole/minuscole.

   - Modalità operativa: Modalità operativa si riferisce al tipo di collegamenti wireless (vedere Nome della rete wireless e chiave di rete).

     - Ad-hoc: consente ai dispositivi wireless di comunicare direttamente tra di loro in un ambiente peer-to-peer.

     - Infrastruttura: consente ai dispositivi wireless di comunicare tra di loro tramite un punto di accesso.

   Se la Modalità operativa della rete è Infrastruttura, selezionare l'SSID del punto di accesso. Se la Modalità operativa è Ad-hoc, selezionare l'SSID della macchina. Notare che "portthru" è l'SSID predefinito del dispositivo.

8. Fare clic su Avanti.

   Se viene visualizzata la finestra delle applicazioni di sicurezza wireless, immettere la password registrata (chiave di rete) e fare clic su Avanti.

9. Viene visualizzata la finestra di conferma. Controllare la configurazione wireless. Se la configurazione è corretta, fare clic su Applica.

   Scollegare il cavo (standard o di rete). Il dispositivo dovrebbe iniziare a comunicare con la rete in modalità wireless. Nel caso di modalità Ad-hoc, è possibile utilizzare contemporaneamente LAN wireless e LAN cablate.

### Attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi

Se il dispositivo è dotato di display, è possibile attivare o disattivare la modalità Wi-Fi dal pannello di controllo del dispositivo mediante il menu Rete.

1. Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo. In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su Accesso nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4. Digitare ID e Password, quindi fare clic su Accesso.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Quando viene visualizzata la finestra SyncThru™ Web Service, fare clic su Impostazioni di rete.

6. Fare clic su Wireless > PERSONALIZZATO.

   È possibile anche attivare/disattivare la rete Wi-Fi.

### Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile

Wi-Fi Direct è un metodo di connessione peer to peer per stampanti e dispositivi mobili facile da installare che offre una connessione sicura e prestazioni migliori rispetto alla modalità ad-hoc.

Con Wi-Fi Direct, è possibile connettere la stampante a una rete Wi-Fi Direct e contemporaneamente collegarsi a un punto di accesso. Inoltre è possibile utilizzare contemporaneamente una rete cablata e una rete Wi-Fi e in tal modo diversi utenti possono accedere alla stampante ed eseguire stampe su entrambe le reti.

- Mediante la connessione Wi-Fi Direct della stampante non è possibile collegarsi a Internet.

- I protocolli supportati potrebbero risultare diversi da quelli del modello in uso, tuttavia Wi-Fi Direct NON supporta i servizi SLP, IPv6, filtraggio rete, IPSec e WINS.

#### Impostazione di Wi-Fi Direct

Per abilitare la funzione Wi-Fi Direct è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti.

##### Dal computer connesso mediante cavo USB (consigliato)

- Quando si esegue l'impostazione dal CD del software in dotazione, visualizzare il punto di accesso mediante il cavo USB.

  - Utenti Windows, vedere Punto di accesso tramite cavo USB.

  - Utenti Macintosh, vedere Punto di accesso tramite cavo USB.

- Quando l'installazione dei driver è stata completata, è possibile installare Samsung Easy Printer Manager e apportare modifiche in Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager è disponibile solo per utenti con sistema operativo Windows e Macintosh OS.

  - Dal menu Avvio selezionare Programmi o Tutti i programmi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Impostazioni dispositivo > Rete.

    - Attiva/Disattiva Wi-Fi Direct: Selezionare Accesa per attivare la funzione.

    - Nome dispositivo: immettere il nome della stampante per cercarla in una rete wireless. Per impostazione predefinita, il nome del dispositivo è un nome modello.

    - Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP della stampante. Tale indirizzo è solo per la rete locale e non per la rete cablata o wireless dell'infrastruttura. Si consiglia di utilizzare l'indirizzo IP locale predefinito (un indirizzo IP locale predefinito della stampante per Wi-Fi Direct è 192.168.3.1 )

    - Proprietario gruppo: attivare questa opzione per assegnare la stampante a un proprietario del gruppo Wi-Fi Direct. Il Proprietario gruppo ha funzioni simili ad un punto di accesso wireless. Consigliamo di attivare questa opzione.

    - Chiave di rete: se la stampante è un Proprietario gruppo, è necessaria una Chiave di rete per consentire ad altri dispositivi mobili di connettersi alla stampante. È possibile impostare una chiave di rete personale oppure utilizzare quella generata casualmente per impostazione predefinita.

##### Dal dispositivo (dispositivo con display)

- Selezionare Rete > Wireless > Wi-Fi Direct dal pannello di controllo.

- Attivare Wi-Fi Direct.

##### Dal computer connesso in rete

Se la stampante utilizza un cavo di rete o un punto di accesso wireless, è possibile attivare e configurare Wi-Fi Direct da SyncThru™ Web Service.

- Andare a SyncThru™ Web Service, selezionare Impostazioni > Impostazioni di rete > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Attivare o disattivare Wi-Fi Direct e impostare le altre opzioni.

- Per gli utenti Linux,

  - Stampare un report sulla configurazione di rete IP per verificare i risultati (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete).

  - Andare a Servizio web SyncThru, selezionare Impostazioni > Impostazioni di rete > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Attivare o disattivare Wi-Fi Direct.

#### Impostazione del dispositivo mobile

- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct dalla stampante, consultare il manuale utente del dispositivo mobile utilizzato per impostare il relativo Wi-Fi Direct.

- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct, è necessario scaricare l'applicazione per la stampa mobile, ad esempio, stampante Samsung Mobile, per stampare dallo smartphone.

- Una volta trovata la stampante alla quale connettersi dal dispositivo mobile, selezionarla. Il LED della stampante inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante WPS della stampante per stabilire la connessione con il dispositivo mobile.

- Se il dispositivo mobile non supporta il WPS, è necessario immettere la "Chiave di rete" della stampante invece di premere il pulsante WPS.

### Risoluzione dei problemi

#### Problemi durante la configurazione o l'installazione del driver

##### Stampanti non trovate

- È possibile che il dispositivo non sia acceso. Accendere il computer e il dispositivo.

- Il cavo USB non è collegato tra computer e dispositivo. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB.

- Il dispositivo non supporta la rete wireless. Verificare nella Guida dell'utente del dispositivo compresa nel CD del software fornito con il dispositivo e preparare un dispositivo di rete wireless.

##### Errore di connessione - SSID non trovato

- Il dispositivo non è in grado di trovare il nome di rete (SSID) selezionato o immesso dall'utente. Verificare il nome di rete (SSID) sul punto di accesso e ritentare la connessione.

- Il punto di accesso non è acceso. Accendere il punto di accesso.

##### Errore di connessione - Protezione non valida

- Protezione non configurata correttamente. Verificare la sicurezza configurata su punto di accesso e dispositivo.

##### Errore di connessione - Errore collegamento generale

- Il computer non riceve segnali dal dispositivo. Controllare il cavo USB e l'alimentazione del dispositivo.

##### Errore di connessione - Rete cablata collegata

- Il dispositivo è connesso tramite cavo di rete. Rimuovere il cavo di rete dal dispositivo.

##### Errore collegamento PC

- L'indirizzo di rete configurato non è in grado di connettere computer e dispositivo.

  - Per ambiente di rete DHCP

    La stampante riceve l'indirizzo IP automaticamente (DHCP) quando il computer è configurato su DHCP.

  - Per ambiente di rete Statico

    Il dispositivo utilizza l'indirizzo statico quando il computer è configurato con indirizzo statico.

    Ad esempio,

    Se le informazioni di rete del computer sono:

    - Indirizzo IP: 169.254.133.42

    - Subnet Mask: 255.255.0.0

    Dopodiché, le informazioni di rete del dispositivo dovrebbero essere le seguenti:

    - Indirizzo IP: 169.254.133.43

    - Subnet Mask: 255.255.0.0 (utilizzare la subnet mask del computer)

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Altri problemi

Se si verificano dei problemi nell'uso del dispositivo in rete, verificare quanto segue.

Per informazioni sul punto di accesso (o il router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- È possibile che il computer, il punto di accesso (o router wireless) o il dispositivo non siano accesi.

- Verificare la ricezione wireless nell'area in cui si trova il dispositivo. Se il router è distante dall'apparecchio, oppure se è presente un ostacolo, si potrebbero avere delle difficoltà a ricevere il segnale.

- Spegnere e riaccendere il punto di accesso (o router wireless), il dispositivo e il computer. Talvolta spegnendo e riaccendendo è possibile ripristinare la comunicazione di rete.

- Verificare se il software firewall (V3 o Norton) sta bloccando la comunicazione.

  Se il computer e l'apparecchio sono connessi alla stessa rete ma non si rilevano, probabilmente il software firewall sta bloccando la comunicazione. Fare riferimento alla guida per l'utente del software per disattivarlo e tentare di cercare di nuovo il dispositivo.

- Controllare se l'indirizzo IP del dispositivo è assegnato correttamente. Stampando il rapporto di configurazione della rete è possibile controllare l'indirizzo IP.

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) dispone di un sistema di sicurezza configurato (password). Se dispone di una password, rivolgersi all'amministratore del punto di accesso (o router wireless).

- Controllare l'indirizzo IP dell'apparecchio. Reinstallare il driver del dispositivo e modificare le impostazioni per eseguire il collegamento al dispositivo nella rete. Per via delle caratteristiche di DHCP, l'indirizzo IP allocato può cambiare se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo o se il punto di accesso è stato resettato.

  Registrare l'indirizzo MAC del componente durante la configurazione del server DHCP sul punto di accesso (o sul router wireless). In seguito sarà sempre possibile utilizzare l'indirizzo IP associato all'indirizzo MAC. È possibile identificare l'indirizzo MAC del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete).

- Verificare l'ambiente wireless. Potrebbe non essere possibile connettersi alla rete in un ambiente in cui sia necessario digitare una informazione utente prima di collegarsi al punto di accesso (o router wireless).

- Questo dispositivo supporta solo l'IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Altri tipi di comunicazioni wireless (ad es., Bluetooth) non sono supportati.

- Quando si usa la modalità Ad-hoc, per sistemi operativi quali Windows Vista, potrà essere necessario impostare la connessione wireless ogni volta in cui si usa l'apparecchio wireless.

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente la modalità Infrastruttura e la modalità ad-hoc per dispositivi di rete wireless Samsung.

- Il dispositivo si trova all'interno del raggio di azione della rete wireless.

- Il dispositivo si trova lontano da ostacoli che potrebbero bloccare il segnale wireless.

  Rimuovere eventuali oggetti metallici tra il punto di accesso (o router wireless) e il dispositivo.

  Assicurarsi che il dispositivo e il punto di accesso wireless (o router wireless) non siano separati da pali, pareti o colonne portanti contenenti metalli o cemento.

- Il dispositivo si trova lontano da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.

  Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, compresi i forni a microonde e alcuni dispositivi Bluetooth.

- Ogni volta che la configurazione del punto di accesso (o del router wireless) cambia, è necessario eseguire nuovamente l'impostazione della rete wireless del componente.