## A rendszer üzembe helyezése

### A készülék beállításai

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Keszulekbeall. lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Kezdeti beállítás lehetőséget

Összetevő | Leírás
--- | ---
Keszulek azon. | Beállítja a készülék azonosítóját, amelyet mindegyik faxoldal tetejére rányomtat.
Fax szam | Beállítja a faxszámot, amelyet mindegyik faxoldal tetejére rányomtat.
Datum es ido | Beállíthatja a dátumot és az időt.
Ora mod | A megjelenített idő választható formátuma 12 órás vagy 24 órás.

Űrlap menü

- Ki: Nyomtatás normál módban.

- 1 old. űrlap: Az összes oldal nyomtatása az első minta használatával.

- 2 old. űrlap: Az első oldal nyomtatása az első minta használatával, illetve a hátsó oldal nyomtatása a második minta használatával.

Űrlapválasztás | A mintasablon egy speciális formátumú fájlban, a nyomtató háttértárán (merevlemezén) tárolt kép, mely rétegek formájában bármely dokumentumra rányomtatható.
HDD háttértár haszn. | Amikor a Be beállítás van kiválasztva, a készülék a dokumentumokat a háttértárra (merevlemezre) menti a hálózati nyomtatáshoz.
Nyelv | Beállíthatja a kezelőpult kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvét.
Alapert. mod | Beállítja a készülék alapértelmezett üzemmódját: fax, másolás vagy lapolvasás.
Alapértelm. papírméret | Kiválaszthatja az alapértelmezett papírméretet.
Energiatakarek | Itt állítható be, hogy a készülék mennyi idő után kapcsoljon energiatakarékos üzemmódra. Amikor a készülék hosszabb ideig nem fogad adatot, az áramfelhasználás automatikusan lecsökken.
NRG tak.lapolv | Beállíthatja, hogy a készülék lapolvasó része mennyi idő után váltson energiatakarékos üzemmódra. Amikor a lapolvasó hosszabb ideig nem fogad adatot, a automatikusan csökkenti a fogyasztását.
Rendsz.idötull | Beállítja azt az időt, ameddig a készülék emlékezik a használt másolási beállításokra. A beállított idő letelte után a készülék visszaállítja az alapértelmezett másolási beállításokat.
Fel. idotullep | Beállíthatja azt az időt, amíg a nyomtató vár az olyan nyomtatási feladat utolsó oldalának kinyomtatásával, amely nem az oldal kinyomtatására vonatkozó paranccsal végződik.

Ebred.esem.

Beállíthatja az energiatakarékos módból való ébresztés feltételét. Aktiválja az elemet.

- Gomb lenyomas: A készülék bármilyen gomb megnyomására felébred az energiatakarékos üzemmódból, kivéve a főkapcsolót.

- Kepolvaso: A készülék felébred az energiatakarékos üzemmódból, amikor papírt helyez a dokumentumadagolóba.

- Nyomtato: A készülék a papírtálca kinyitásakor vagy becsukásakor ébred fel az energiatakarékos üzemmódból.

Autom. folyt.

Beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa-e a nyomtatást, ha a benne levő papír mérete eltér a megadottól.

- Ki: Ha a papírtípus nem egyezik, a nyomtató vár a megfelelő papírtípus behelyezéséig.

- Be: Ha a papír típusa nem megfelelő, hibaüzenet jelenik meg. A készülék 30 másodpercet vár, majd automatikusan törli az üzenetet, és folytatja a nyomtatást.

- Magassag beall

- Magasságkorrekció

Nyomtatás minőségének optimalizálása a készüléktípusnak megfelelően:

Auto CR | Ez a menü lehetővé teszi a kívánt kocsivissza funkció beállítását minden soremeléshez – ez a UNIX- és DOS-felhasználók számára hasznos.
Firmware verzió | Megmutatja a készülék firmware-jének sorozatszámát.
AutoKitöltés | Kiegészíti a beírni kezdett e-mail címeket vagy faxszámokat. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja és kiválassza a keresett információt anélkül, hogy teljesen be kellene írnia.

- Talca osszefuz

- Auto tálca kapcsoló

Beállíthatja, hogy a készülék folytassa-e a nyomtatást, ha a benne levő papír mérete eltér a megadottól. Így például ha az 1. és 2. tálcában ugyanolyan méretű papír van, a készülék automatikusan a 2. tálcával folytatja a nyomtatást, amikor az 1. tálcából kifogy a papír.

Ez a lehetőség nem jelenik meg, ha az illesztőprogramban a Papírforrás beállítása Automatikus.

Papir helyett. Papírhelyettesítés | Automatikusan módosítja a nyomtató illesztőprogram papírméretét, hogy megelőzze a Letter és az A4 formátum eltéréséből adódó problémákat. Például, ha a tálcában A4 papír található, de az illesztőprogram beállítása Letter, a gép A4 papírra nyomtat, és fordítva.
papír hiba | Megadhatja, hogy figyelmen kívül hagyja-e az eltérő papírt vagy sem. Ha a Ki lehetőséget választja, a készülék nem áll le eltérő papír esetén.
UresLapNy | A nyomtató érzékeli a számítógépről érkező adatok alapján, hogy egy oldal üres-e. Itt beállíthatja, hogy kinyomtassa az üres oldalakat, vagy pedig átugorja őket.

Tobb rekesz

- Mod: Kiválaszthatja a használni kívánt többrekeszes üzemmódot.

- Alapert. rekesz: Kiválaszthatja az alapértelmezettként használandó rekeszt.

Alapértelmezett forrás | Kiválaszthatja az alapértelmezettként használandó tálcát.
Cimjegyzek | Megtekintheti vagy kinyomtathatja a telefonkönyvet vagy az e-mail címek listáját.

Karbantartas

- Dob tisztitas: Egy oldal kinyomtatásával megtisztítja a kazetta OPC-dobját.

- Levil. tiszt. Egy oldal kinyomtatásával megtisztítja a beégető egységet.

- CLR üresüzenet: A festékkazetta kiürülésére figyelmeztet.

- Kellek info: Itt ellenőrizheti, hogy hány oldalt nyomtatott ki eddig, és még mennyi festék van a kazettában.

- Fest.al.figy. Ha a kazettából kifogyott a festék, megjelenik egy üzenet, amely figyelmezteti a felhasználót a festékkazetta cseréjének szükségességére. Beállíthatja, hogy ez az üzenet megjelenjen-e.

- Papírkötegelés: Ha párás helyen használja a készüléket, vagy magas páratartalom miatt nedves lapot használ, a kimeneti tálcán a nyomatok élei hullámosak lehetnek, és a csomag széteshet. Ebben az esetben beállíthatja a készüléken, hogy ezt a funkciót használva megfelelően rendezze a nyomatokat. Ezen funkció használata azonban lelassítja a nyomtatást.

Beall. import | Importálja az USB memórián tárolt adatokat a készülékre.
Beall. export | Exportálja az USB memórián tárolt adatokat a készülékre.
Festektak. mod | Ennek az üzemmódnak az aktiválása meghosszabbítja a festékkazetta élettartamát, és csökkenti az oldalankénti nyomtatási költséget a normál üzemmódhoz képest, de csökken a nyomtatási minőség is.
Csend.mod | Ennek a funkciónaka a bekapcsolásával csökkentheti a nyomtatás zaját. A nyomtatás gyorsasága és minősége romolhat.

Eco beallitas

Erőforrásokat takarít meg, és környezetbarát nyomtatást tesz lehetővé.

- Alapert. mod: Az Eco üzemmód bekapcsolása és kikapcsolása.

  Ero eseten (Mindig be): Jelszóval látja el az Eco üzemmódot. Ha egy felhasználó az Eco üzemmódot akarja ki- vagy bekapcsolni, meg kell adnia a jelszót.

- Sabl.kivalaszt (Sabl.kivalaszt): Kiválaszthatja a SyncThru™ Web Service programban beállított Eco sablont.

Beall. torlese | Visszaállítja a készülék a gyári alapértékeit.

### Papírbeállítások

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Papirbeallitas lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Papírbeállítás lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Papirmeret | A papírméretet A4, Letter vagy más papírméretre állíthatja.
Papirtipus | Kiválaszthatja a papír típusát mindegyik tálca esetében.
Papirforras | Kiválaszthatja, hogy melyik tálca papírját szeretné használni.
Margo | Beállíthatja a dokumentum margóit.
Tálca jóváhagyása | Aktiválja a tálca jóváhagyást kérő üzenetét. Amikor kinyit és becsuk egy tálcát, megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja, hogy az éppen kinyitott tálcára akarja-e beállítani a papírméretet és papírtípust.

### Hang/hangerő

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Hang/Hangero lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Kezdeti beállítás > Hang/Hangerő lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Elsodl. hang | Billentyűhangok be- és kikapcsolása. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, minden gombnyomást hangjelzés kísér.
Riasztasi hang | Be- és kikapcsolja a riasztási hangjelzéseket. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, akkor hiba fellépésekor vagy a faxkommunikáció megszakadásakor hangjelzés hallatszik.

Hangszoro

Be- vagy kikapcsolja a hangszórón keresztül hallható tárcsahangot vagy a faxhangot. Ha ezen opció beállítása Komm., a hangszóró addig marad bekapcsolva, amíg az üzenetrögzítő válaszol.

A hangerő a On Hook Dial segítségével állítható. A hangszóró hangerejét csak akkor lehet beállítani, ha csatlakoztatta a telefonvonalat.

1. A kezelőpulton nyomja meg a (Fax) gombot.

2. Nyomja meg a On Hook Dial gombot. A hangszóróból a tárcsahang hallatszik.

3. A nyílgombokkal állítsa be a kívánt hangerőt.

4. Az On Hook Dial gomb megnyomásával mentheti a módosítást, és visszatérhet készenléti módba.

Csengo | A csengetés hangerejének beállítása. A csengetés hangerejéhez a következő szintek közül választhat: ki, alacsony, közepes és magas.

### Jel.

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Jelentes lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Jelentések lehetőséget

Összetevő | Leírás
--- | ---
Menuterkep | Kinyomtatja a menütérképet, amely az elrendezést és a készülék aktuális beállításait mutatja.
Oss. jelentese | Kinyomtatja készülék által összeállított összes jelentést.
Konfiguracio | Jelentést nyomtat ki a készülék általános konfigurációjáról.

- Kellek info

- Kellék információ

Az adott kellék adatlapját nyomtatja ki.

Cimjegyzek | Kinyomtatja a készülék memóriájában tárolt összes e-mail címet.
Bemutato oldal | Kinyomtathat egy bemutató oldalt a nyomtatási minőség ellenőrzésére.
Küldott fax | Egy átviteli jelentést nyomtat ki, amely tartalmazza a faxszámot, az oldalak számát, a feladat időtartamát, a kommunikációs módot és a kommunikáció eredményét. Beállíthatja, hogy a készülék minden faxfeladatot követően automatikusan nyomtasson egy jelentést.
Kuldott fax | Kinyomtatja a közelmúltban elküldött faxüzenetek adatait.
Beerkezett fax | Kinyomtatja a közelmúltban fogadott faxüzenetek adatait.
Kuldott email | Kinyomtatja a közelmúltban elküldött e-maileket.

- Utemezett fel.

- Fax ütemezett feladatok

Egy listát nyomtat, amely megjeleníti a késleltetett faxok dokumentumait a kezdő idővel és az egyes műveletek típusával együtt.

Keretlen fax | Kinyomtatja a blokkolt faxszámok listáját.

- Hálóz. konfig.

- Hálózati konfiguráció

Kinyomtatja a készülék hálózati kapcsolatával és konfigurációjával kapcsolatos információkat.

- Felh. hiteles.

- Helyi felhasználó hitelesítés

Kinyomtatja az e-mail funkció használatára jogosult felhasználók listáját.

PCL betütipus | Kinyomtathatja a PCL betűtípuslistát.

- PS betütipus

- PS3 betut. l.

Kinyomtathatja PS/PS3 betűtípuslistát.

EPSON betutip. | Kinyomtathatja az EPSON betűtípuslistát.
KSC5843 betut. | Kinyomtatja a KSC5843 betűtípuslistát.
KSC5895 betut. | Kinyomtathatja a KSC5895 betűtípuslistát.
KSSM betut. l. | Kinyomtathatja a KSSM betűtípuslistát.

- Haloz.felh.hit

- Hálózati felhasználó hitelesítés

Kinyomtatja a tartományba bejelentkezett felhasználók és azonosítóik listáját.

Haszn. száml. | Kinyomtatja a használati statisztikát tartalmazó oldalt. A használati statisztikák oldalon megtalálja a nyomtatott oldalak összesített számát.
Fax opciok | Kinyomtatja a faxjelentésekkel kapcsolatos információkat.

- Tárolt feladat

- Tárol munkák

Kinyomtatja a háttértáron (merevlemezen) vagy a külön megvásárolható memóriában tárolt nyomtatási feladatokat.

- Feladat kész

- Befejezett feladatok

Kinyomtathatja a befejezett feladatok listáját.

Fiókrendszer jelentés | Csak akkor érhető el, ha a SyncThru™ Web Admin Service programban engedélyezi a Feladat-fiókkezelést. Adott felhasználókra bontva kinyomtathatja a nyomatok számát.

### Karbantartas

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Karbantartas lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Kezdeti beállítás lehetőséget

Összetevő | Leírás
--- | ---
CLR üresüzenet | Ez a lehetőség akkor jelenik meg, amikor a festékkazetta üres. Törölheti az „üres kazetta” üzenetet.
Nincs figyelm. | Beállíthatja, hogy a készülék figyelmen kívül hagyja az „üres festékkazetta” üzenetet, és folytassa a nyomtatást (kivéve a beérkező faxok nyomtatását).
Kellek elett. | Megmutatja a kellékanyagok élettartamát (lásd: A kellékanyagok élettartamának figyelése).
Fest.al.figy. | Beállíthatja a „kevést festék” és „üres kazetta” riasztási szinteket (lásd: A „Kevés festék” riasztás beállítása).

- Sorozatszam

- Sorozatszam

Megmutatja a készülék sorozatszámát. Erre akkor van szüksége, amikor a szervizt hívja, vagy a Samsung weboldalán regisztrál.

Papírkötegelés | Bekapcsolja az automatikus tálcaváltási funkciót – amikor egyik tálcában nincs papír, vagy nem megfelelő típusú papír van benne, ennek a funkciónak a segítségével a nyomtató egy másik tálcából veszi a papírt.
Szines papir | Lehetővé teszi, hogy módosítsa a színbeállításokat, így a kontrasztot, a színregisztrációt, a színintenzitást stb.
Memoria megh. | A memóriameghajtó egy részét lefoglalja feladattárolási területnek. A feladattárolási terület használatával aktiválja a feladatkezelés menüt (lásd Feladatok kezelése). Ez lehetővé teszi, hogy a nyomtató a számítógéptől jövő adatokat a memóriameghajtón levő nyomtatási sorba állítsa.

### Beállítások törlése

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Beall. torlese lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Visszaállítási opciók lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Ossz. beall. | Törli a memóriában található összes adatot, és a felhasználó beállításait gyári alapértékre állítja.
Nyomtató beállítás | A nyomtató minden beállítását visszaállítja a gyári alapértékekre.
Papírbeállítás | A papír minden beállítását visszaállítja a gyári alapértékekre.

- Fax beallitasa

- Alapértelmezett fax

A fax beállításait gyári alapértékekre állítja.

- Masol. beall.

- Alapértelmez.példányszám

A másolási beállításokat gyári alapértékekre állítja.

- Kepolv. beall.

- Alapértelmezett képolvasás

A lapolvasási beállításokat gyári alapértékekre állítja.

Rendszerbeall. | Az összes rendszerbeállítást gyári alapértékekre állítja.
Halozati beall | A hálózati beállításokat gyári alapértékekre állítja (Újraindítás szükséges).
Cimjegyzek | Törli a memóriában tárolt e-mail cím bejegyzéseket.

- Kuldott fax

- Küldött fax jelentés

Törli az elküldött faxok listáját.

Kuldott email | Törli az elküldött e-mailek listáját.

- Fax beérkezve

- Fog. fax jel.

- Rcvd jelentés

Törli a fogadott faxok listáját.

### Feladatok kezelése

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > Feladatkezelö lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Aktív feladat | Megjeleníti a nyomtatásra váró feladatok listáját.
Felad. tárolás | Megjeleníti a meghajtón tárolt nyomtatási feladatok listáját.
Fájl szab. | Ha a memóriában található egy, az újonnan megadottal azonos nevű fájl, akkor átnevezheti vagy felülírhatja.

### Képek felülírása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Rendszerbeall. > KépFelülirás lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Kezi | Felülírhatja a beépített USB memóriát, így törölve a rajta tárolt összes adatot.

### USB beállítások

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- Az érintőképernyőn nyomja meg az USB gombot.

Beállítás | Leírás
--- | ---
Űrlap nyomtatása | A Fájlnavigáció menüből megtekinti a fájlok listáját. Kiválaszthatja a nyomtatni kívánt fájlt.
Kepolvasas USB | A lapolvasás célpontjának egy USB eszközt állít be. Beolvassa az eredeti dokumentumokat, és a beolvasott képeket egy USB eszközre menti.
Fájlkezelés | A Fájlnavigáció menüből megtekinti a fájlok listáját. Kiválaszthatja a törölni kívánt fájlt. Formázhatja az USB eszközt.
Hely mutatása | Megmutatja a szabad terület méretét.

### Emuláció beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- A kezelőpanelen válassza a (Menu) > Nyomt.beall > Emulacio lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Emulacio tipus | A nyomtató nyelve határozza meg, hogy hogyan kommunikál a számítógép a nyomtatóval.
Beallitas | Megadhatja a kiválasztott emulációtípus részletes beállításait.

### E-mail beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > E-mail konfigurálása lehetőséget.

Beállítás | Leírás
--- | ---
SMTP szerver | Konfigurálhatja az SMTP kiszolgálót.
Saját cím küld | Önmagának küldi el a levelet, így másolatot készíthet róla, vagy pedig emlékeztetőként használhatja.
Alapért. címzett | Az e-mail címzettjét alapértelmezett címzettként állítja be.
Alapért.feladó | Az e-mail feladóját alapértelmezett feladóként állítja be.
Alapért. tárgy | Az e-mail tárgyát alapértelmezett tárgyként állítja be.

### Címjegyzék beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Cimjegyzek lehetőséget.

Beállítás | Leírás
--- | ---
Telefonkönyv | Hozzáadhat, megtekinthet, kinyomtathat vagy törölhet bejegyzéseket a telefonkönyvből. Ezenkívül csoportokat is létrehozhat.
E-mail | Hozzáadhat, megtekinthet, kinyomtathat vagy törölhet bejegyzéseket az e-mail listából. Ezenkívül csoportokat is létrehozhat.

### Dokumentumfiók beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

#### Dok. fiók szolgáltatás

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Dokumentum fiók > Dok. fiók szolgáltatás lehetőséget.

Beállítás | Leírás
--- | ---
Szken. Hozzaad | A beolvasott dokumentumokat fiókba mentheti. A mentett fájlok automatikusan az aktuális „évhónapórapercmásodperc” nevet kapják.
Feladat fiókból | Kinyomtat egy dokumentumot a fiókból.

#### Dok. fiók beállítás

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Dokumentum fiók > Dok. fiók beállítás lehetőséget.

Beállítás | Leírás
--- | ---
Szken. Hozzaad | Beállíthatja a dokumentum fiókba történő mentésének alapbeállításait.
Feladat fiókból | Beállíthatja a dokumentum fiókból történő nyomtatásának alapbeállításait.

### Hálózat beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

- A kezelőpulton válassza a (Menu) > Hálózat lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Hálózati beállítás lehetőséget.

Beállítás | Leírás
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Válassza ki a megfelelő protokollt, és konfigurálja a paramétereket a hálózati környezet használatához.

Számos paramétert be kell állítani. Ha nem biztos a dolgában, ne változtasson, vagy lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

TCP/IP (IPv6) | Válassza ezt a lehetőséget, ha a hálózati környezetet IPv6-on keresztül kívánja használni (lásd: IPv6 konfigurálása).
Ethernet seb. | A hálózati adatátvitel sebességének beállítása.
802.1x | Kiválaszthatja a felhasználó hitelesítését a hálózati kommunikációhoz. A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.
Vez.nelkuli | Válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli hálózatot kívánja használni.
Beall. torlese | Visszaállítja a hálózati beállításokat az alapértelmezett értékekre. (Újraindítás szükséges).

- Haloz. konfig.

- Hálózati konfiguráció

A lista a készülék hálózati kapcsolatát és konfigurációját jeleníti meg.

Hál. aktivál | Ethernet használatának engedélyezése vagy tiltása.
Http aktival | A SyncThru™ Web Service használatának engedélyezése vagy tiltása.