## Menginstal driver melalui jaringan

- Beberapa fitur dan aksesoris tambahan mungkin tidak tersedia, tergantung model atau negara (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Printer yang tidak mendukung antarmuka jaringan tidak akan dapat menggunakan fitur ini (lihat Tampak Belakang).

### Windows

1. Pastikan printer terhubung dengan jaringan dan dihidupkan. Selain itu, alamat IP printer Anda harus sudah disetel sebelumnya (lihat Menyetel alamat IP).

   Jika “Wisaya Perangkat Keras Baru Ditemukan” muncul selama prosedur penginstalan, klik Batal untuk menutup jendela.

2. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

3. Pilih Install Now.

   Custom Installation dapat digunakan untuk memilih sambungan printer dan memilih komponen terpisah yang akan diinstal. Ikuti petunjuk pada jendela.

4. Baca License Agreement, dan pilih I accept the terms of the License Agreement. Lalu, klik Next.

   Program mencari printer.

   Jika printer tidak ditemukan di jaringan atau secara lokal, pesan kesalahan berikut akan muncul. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian klik Next.

5. Printer yang dicari akan diperlihatkan di layar. Pilih satu printer yang ingin Anda pakai dan klik OK.

   Jika driver hanya mencari satu printer, jendela konfirmasi akan muncul.

6. Ikuti petunjuk pada jendela penginstalan.

#### Silent installation Mode

Silent installation mode adalah metode instalasi yang tidak memerlukan intervensi pengguna. Begitu Anda memulai instalasi, driver dan perangkat lunak printer secara otomatis terinstal di komputer Anda. Anda bisa memulai instalasi senyap dengan mengetik /s atau /S pada jendela perintah.

##### Command-line Parameters

Tabel berikut menunjukkan perintah yang dapat digunakan pada jendela perintah.

Mengikuti baris-perintah akan efektif dan dilaksanakan ketika perintah diberikan dengan /s atau /S. Kecuali /h, /H atau /? yang dapat dioperasikan secara eksklusif.

Command- line | Definisi | Deskripsi
--- | --- | ---
/s atau/S | Memulai silent installation. | Instal driver printer tanpa mengaktifkan UI atau tanpa intervensi pengguna.

/p“<nama port>” atau/P“<nama port>”

Spesifikasi port printer.

Port Jaringan akan dibuat dengan menggunakan monitor Port TCP/IP Standar. Untuk port lokal, port ini harus ada pada sistem sebelum perintah diberikan.

Alamat IP, nama host, nama port lokal USB atau nama port IEEE1284 dapat digunakan sebagai nama port printer.

Misalnya:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx” di mana, “xxx.xxx.xxx.xxx” berarti alamat IP untuk printer jaringan. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”nama host”

- Saat menginstal driver dalam mode senyap dalam bahasa Korea, ketik-Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<dest_path>” atau/A”<dest_path>”

Menentukan destination path untuk instalasi.

Destination path harus benar-benar memenuhi syarat.

Karena driver printer harus diinstal pada lokasi tertentu berdasarkan sistem operasinya, maka perintah ini hanya berlaku pada peranti lunak aplikasi saja.

/i”<script filename>” atau/I”<script filename>”

Menentukan install script file khusus untuk operasi khusus.

Nama scriptfile harus benar-benar memenuhi syarat.

Script file khusus dapat dipakai untuk silent installation khusus. Script file ini bisa dibuat atau dimodifikasi menggunakan installer customizing utility atau text editor.

Script file khusus ini ada sebelum default installer setting tetapi setelah command-line parameters.

/n”<Printer name>” atau/N”<Printer name>” | Menentukan nama printer. Keberadaan suatu printer ditunjukkan dengan adanya nama printer tersebut. | Dengan parameter ini, Anda bisa menambah printer sesuai keinginan.
/nd atau/ND | Perintah-perintah tidak untuk menyetel driver yang sudah terinstal sebagai driver printer default. | Ini artinya, driver printer yang sudah terinstal pada komputer Anda tidak akan menjadi driver printer default jika ada lebih dari satu driver printer. Jika tidak ada driver printer perangkat yang terinstal pada sistem komputer Anda, maka pilihan ini tidak tersedia karena sistem operasi Windows akan menyetel driver printer yang sudah terinstal sebagai driver printer default.
/x atau/X | Menggunakan file driver printer yang ada untuk menampilkan printer tersebut jika sudah terinstal. | Perintah ini adalah salah satu cara menginstal printer dengan file driver printer yang sudah ada tanpa menambahkan driver baru.
/up”<printer name>” atau/UP”<printer name>” | Hapus printer tertentu saja dan bukan file drivernya. | Perintah ini adalah salah satu cara menghapus printer tertentu dari sistem Anda tanpa mempengaruhi driver printer lainnya. Perintah ini tidak akan menghapus file driver printer dari sistem Anda.
/d atau/D | Menghapus semua driver perangkat dan aplikasi dari komputer Anda. | Perintah ini akan menghapus instalasi semua driver printer dan peranti lunak aplikasi yang sudah terinstal dari sistem Anda.
/v”<share name>” atau/V”<share name>” | Membagi-pakai perangkat yang terinstal dan menambah driver platform yang ada lainnya untuk Point & Print. | Perintah ini akan menginstal semua driver printer yang didukung oleh sistem operasi Windows ke sistem dan membaginya dengan <share name> tertentu untuk point and print (tunjuk dan cetak).
/o atau /O | Membuka folder Printer dan Faks setelah instalasi. | Perintah ini akan membuka folder Printer dan Faks setelah silent installation.
/f”<log filename>” atau/F”<log filename>” | Menentukan nama file log. File log default dibuat pada folder temp di dalam sistem jika memang belum ditentukan. | Perintah ini akan menambahkan file log pada folder yang sudah ditentukan.
/h, /H atau /? | Menunjukkan Command-line Usage.

### Macintosh

1. Pastikan printer tersambung ke jaringan Anda dan dihidupkan.

2. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

3. Klik dua kali ikon CD-ROM yang muncul pada desktop Macintosh Anda.

4. Klik dua kali folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

5. Klik Continue.

6. Baca perjanjian lisensi, kemudian klik Continue.

7. Untuk menyetujui perjanjian lisensi, klik Agree.

8. Saat muncul pesan yang memperingatkan bahwa semua aplikasi pada komputer Anda akan ditutup, klik Continue.

9. Klik Continue pada User Options Pane.

   Jika Anda belum menyetel alamat IP, klik alamat Set IP lalu rujuk pada Konfigurasi IPv4 dengan menggunakan SetIP (Macintosh). JIka Anda ingin menyetel pengaturan nirkabel, lihat pada Pengaturan menggunakan Macintosh.

10. Klik Install. Semua komponen yang diperlukan untuk pengoperasian printer akan diinstal.

    Jika mengklik Customize, Anda dapat memilih komponen-komponen mana yang ingin diinstal.

11. Masukkan sandi dan klik OK.

12. Memasang perangkat lunak mengharuskan Anda untuk menyalakan ulang komputer. Klik Continue Installation.

13. Setelah penginstalan selesai, klik Quit atau Restart.

14. Buka folder Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - Untuk Mac OS X 10.5-10.7, buka folder Applications > System Preferences, lalu klik Print & Fax.

15. Klik Add pada Printer List.

    - Untuk Mac OS X 10.5-10.7, klik ikon “+”. Jendela pop-up tampilan akan muncul.

16. Untuk Mac OS X 10.4, klik IP Printer.

    - Untuk Mac OS X 10.5-10.7, klik IP.

17. Pilih HP Jetdirect - Socket di Protocol.

    Saat mencetak dokumen yang terdiri dari banyak halaman, kinerja pencetakan dapat ditingkatkan dengan memilih Socket untuk opsi Printer Type.

18. Masukkan alamat IP printer pada bidang isian Address.

19. Masukkan nama antrian dalam bidang isian Queue. Jika Anda tidak dapat menentukan nama antrean untuk server printer Anda, cobalah menggunakan daftar antrean default terlebih dahulu.

20. Untuk Mac OS X 10.4, jika Auto Select tidak berfungsi dengan baik, pilih Samsung di Print Using dan nama printer Anda di Model.

    - Untuk Mac OS X 10.5-10.7, jika Auto Select tidak berfungsi dengan baik, pilih Select Printer Software dan nama printer Anda di Print Using.

21. Klik Add.

    Printer Anda terlihat pada Printer List, dan diatur sebagai printer default.

Untuk menginstal driver fax:

1. Buka folder Application > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Printer Anda muncul pada Printer List.

3. Pilih printer untuk menggunakannya lalu Klik tombol Create.

### Linux

Unduh paket piranti lunak Linux dari situs web Samsung untuk menginstal piranti lunak printer (http://www.samsung.com > find your product > Support or Downloads).

Untuk menginstal perangkat lunak lainnya:

- Lihat Menginstal Smart Panel.

- Lihat Menginstal Printer Settings Utility.

#### Instal driver Linux, kemudian tambahkan printer jaringan

1. Pastikan printer tersambung ke jaringan Anda dan dihidupkan. Selain itu, alamat IP printer Anda harus sudah disetel sebelumnya.

2. Download paket Unified Linux Driver dari situs Web Samsung.

3. Ekstrak berkas UnifiedLinuxDriver.tar.gz, lalu buka di direktori baru.

4. Klik dua kali folder Linux > ikon install.sh.

5. Jendela Samsung installer muncul. Klik Continue.

6. Jendela add printer wizard terbuka. Klik Next.

7. Pilih printer jaringan dan klik tombol Search.

8. Alamat IP dan nama model printer muncul di bidang daftar.

9. Pilih printer Anda dan klik Next.

10. Masukkan keterangan printer dan Next.

11. Setelah printer ditambahkan, klik Finish.

12. Jika instalasi sudah selesai, klik Finish.

#### Tambah printer jaringan

1. Klik dua kali Unified Driver Configurator.

2. Klik Add Printer..

3. Jendela Add printer wizard terbuka. Klik Next.

4. Pilih Network printer, kemudian klik tombol Search.

5. Alamat IP dan nama model printer muncul di bidang daftar.

6. Pilih printer Anda dan klik Next.

7. Masukkan keterangan printer dan klik Next.

8. Setelah printer ditambahkan, klik Finish.

### UNIX

- Pastikan printer Anda mendukung sistem operasi UNIX sebelum menginstal driver printer UNIX (lihat Sistem Operasi).

- Perintah diberi tanda dengan “”, when typing the commands, do not type“” (tidak perlu mengetikkan perintah ke layar).

- Beberapa fitur dan aksesoris tambahan mungkin tidak tersedia, tergantung model atau negara (lihat Sistem Operasi).

Untuk menggunakan driver printer UNIX, Anda harus menginstal paket driver printer UNIX, kemudian setel printer. Unduh paket driver printer UNIX dari situs web Samsung (http://www.samsung.com > find your product > Support or Downloads).

#### Menginstal paket driver printer UNIX

Prosedur instalasi sama untuk semua jenis sistem operasi (OS) UNIX.

1. Dari situs web Samsung, download dan buka kemasan paket UNIX Printer Driver ke komputer Anda.

2. Mendapatkan root privilege.

   “su -”

3. Salin arsip driver yang sesuai ke komputer UNIX sasaran.

   Baca petunjuk penggunaan Sistem Operasi UNIX agar lebih jelas.

4. Buka nama paket driver printer UNIX.

   Sebagai contoh, pada IBM AIX gunakan perintah-perintah berikut.

   “gzip -d < masukkan nama paket | tar xf -”

5. Lanjutkan ke direktori yang sudah ada.

6. Jalankan skrip instalasi.

   “./install”

   install adalah skrip instaler yang digunakan untuk menginstal atau menghapus instalasi paket Driver Printer UNIX.

   Gunakan perintah “chmod 755 install” untuk membolehkan skrip instaler tersebut.

7. Lakukan perintah “. /install –c” untuk mengetahui hasil instalasi.

8. Jalankan “installprinter” dari baris perintah. Langkah ini akan membuka jendela Add Printer Wizard. Setup printer Anda pada jendela ini merujuk pada prosedur-prosedur berikut.

   Pada beberapa Sistem Operasi UNIX, misalnya pada Solaris 10, printer yang baru saja ditambahkan mungkin tidak aktif dan/atau tidak bisa menerima perintah mencetak. Untuk itu jalankan dua perintah berikut ini pada terminal root:

   “accept <printer_name>”

   “enable <printer_name>”

#### Menghapus instalasi paket driver printer

Utilitas printer harus digunakan untuk menghapus printer yang terinstal pada sistem.

1. Jalankan perintah “uninstallprinter” dari terminal.

   Langkah ini akan membuka Uninstall Printer Wizard

   Printer-printer yang sudah terinstal akan muncul pada daftar pilih vertikal.

2. Pilih printer yang akan dihapus.

3. Klik Delete untuk menghapus printer dari sistem.

4. Lakukan perintah “. /install –d” untuk menghapus semua paket.

5. Untuk mengetahui hasil penghapusan, lakukan perintah “. /install –c”.

Untuk menginstal kembali, gunakan perintah “. /install” untuk menginstal kembali biner.

#### Menyiapkan printer

Untuk menambahkan printer ke sistem UNIX, jalankan “installprinter” dari baris perintah. Langkah ini akan membuka jendela Wisaya Tambah Pencetak. Setup printer Anda pada jendela ini menurut langkah-langkah berikut:

1. Ketik nama printer Anda.

2. Pilih model printer yang sesuai dari daftar model.

3. Masukkan keterangan terkait jenis printer di bidang Type. Ini bersifat opsional.

4. Masukkan secara spesifik deskripsi printer pada ruas Description. Ini bersifat opsional.

5. Masukkan secara spesifik deskripsi printer pada ruas Location.

6. Ketik alamat IP atau nama DNS printer pada kotak teks Device untuk printer yang terkoneksi dengan jaringan. Pada IBM AIX dengan jetdirect Queue type, hanya nama DNS saja yang memungkinkan, sedangkan alamat IP tidak dimungkinkan.

7. Queue type menunjukkan sambungan sebagai lpd atau jetdirect pada kotak daftar yang terkait. Selain itu, tipe usb juga tersedia pada sistem operasi Sun Solaris.

8. Pilih Copies untuk menyetel jumlah salinan.

9. Centang opsi Collate untuk menerima salinan yang sudah disusun.

10. Centang opsi Reverse Order untuk menerima salinan dengan urutan terbalik.

11. Centang opsi Make Default untuk menyetel printer Anda sebagai printer default.

12. Klik OK untuk menambahkan printer tersebut.