## 사양

### 일반적인 사양

모든 사양 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 변경 관련 정보는 www.samsung.com/printer를 참조하세요.

항목 | 설명
--- | ---
크기 | 넓이 x 길이 x 높이 | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/ SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
무게 | 소모품 장착한 제품 | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/ SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg
소음 정도[b] | 준비 모드 | 26 dB (A) 이하
인쇄 모드 | 50 dB (A) 이하
복사 모드 | 스캔 유리 | 50 dB (A) 이하
원본 급지 장치 | 52 dB (A) 이하
스캔 모드 | 스캔 유리 | 52 dB (A) 이하
원본 급지 장치 | 54 dB (A) 이하
온도 | 작동 | 10~32°C
보관 (포장 상태) | -20~40°C
습도 | 작동 | 20~80% 상대 습도
보관 (포장 상태) | 10~90% 상대 습도
전원 등급[c] | 110 V 모델 | AC 110~127 V
220 V 모델 | AC 220~240 V
소비 전력 | 평균 작동 모드 | 310 W 이하
준비 모드 | 30 W 이하

절전 모드

- SCX-340x Series: 1.2 W 이하

- SCX-340xW Series: 1.6 W 이하

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: 1.7 W 이하

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: 2.1 W 이하

전원 꺼짐 | 0.45 W 이하
무선 [d] | 모듈 | T77H262
[a] 핸드셋 없이 측정된 크기와 무게 입니다. [b] 음압 레벨, ISO 7779. 테스트 사양: 기본 설치 제품, A4 용지, 단면 인쇄. [c] 제품의 정확한 전압 (V), 주파수 (헤르츠) 및 전류 종류 (A)는 제품의 정격 라벨에서 확인하세요. [d] 무선 지원 모델만 해당 (제품 모델별 특징 참조).

### 인쇄 용지 규격

용지 종류 | 용지 크기 | 규격 | 인쇄 용지 무게/ 용량[a]
--- | --- | --- | ---
용지함 | 용지함에서 수동인쇄[b]

일반 용지

Letter

216 x 279 mm

71~85 g/m2

- 150 매, 80 g/m2

71~85 g/m2

- 1 매

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

봉투

Monarch 봉투

98 x 191 mm

75~90 g/m2

- 10 매

75~90 g/m2

- 1 매

No. 10 봉투 | 105 x 241 mm
DL 봉투 | 110 x 220 mm
C5 봉투 | 162 x 229 mm

두꺼운 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

86~120 g/m2

- 50 매, 120 g/m2

86~120 g/m2

- 1 매

얇은 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

60~70 g/m2

- 160 매, 60 g/m2

60~70 g/m2

- 1 매

코튼 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

75~90 g/m2

- 150 매, 80 g/m2

75~90 g/m2

- 1 매

컬러

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

75~90 g/m2

- 150 매, 80 g/m2

75~90 g/m2

- 1 매

인쇄된 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

75~90 g/m2

- 150 매, 80 g/m2

75~90 g/m2

- 1 매

재생지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

60~90 g/m2

- 150 매, 80 g/m2

60~90 g/m2

- 1 매

라벨 용지[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

일반 용지 항목 참조

120~150 g/m2

- 10 매

120~150 g/m2

- 1 매

카드 용지

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,Postcard 4x6

일반 용지 항목 참조

121~163 g/m2

- 10 매

121~163 g/m2

- 1 매

본드 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

- 10 매

- 1 매

Archive 용지

일반 용지 항목 참조

일반 용지 항목 참조

- 100 매

- 1 매

최소 크기 (사용자 정의) | 76 x 127 mm | 60~163 g/m2
최대 크기 (사용자 정의) | 216 x 356 mm
[a] 최대 용량은 용지의 무게, 두께, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. [b] 수동 인쇄 1 장 인쇄합니다. [c] 이 제품에 사용된 라벨 용지의 평활도는 100~250 (sheffield 용지)입니다. 평활도는 용지의 매끄러운 정도를 의미합니다.

### 시스템 요구사항

#### Microsoft® Windows®

운영 체제 | 요구사항 (권장)
--- | ---
CPU | RAM | 여유 하드 디스크 공간
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1.25 GB~2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32비트 또는 64비트 프로세서 이상 | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- 128 MB DirectX® 9 그래픽 지원 (Aero 테마 사용 시)

- DVD-R/W 드라이브

Windows Server® 2008 R2 | Intel®Pentium® IV 1 GHz (x86) 또는 1.4 GHz (x64) 프로세서 (2 GHz 이상) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- 모든 Windows 운영 체제는 Internet Explorer 6.0 이상을 필요로 합니다.

- 관리자 권한을 가진 사용자가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- Windows Terminal Services는 본 제품과 호환됩니다.

- Windows 2000 운영 체제는 Services Pack 4 이상을 필요로 합니다.

#### Macintosh

운영 체제 | 요구사항 (권장)
--- | ---
CPU | RAM | 여유 하드 디스크 공간

Mac OS X 10.4

- Intel® 프로세서

- PowerPC G4/G5

- PowerPC 기반 Mac의 경우 128 MB (512 MB)

- Intel 기반 Mac의 경우 512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel® 프로세서

- 867 MHz 이상 Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel® 프로세서

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel® 프로세서

2 GB

4 GB

#### Linux

항목 | 요구사항
--- | ---

운영 체제

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 비트)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 비트)

SuSE 10.1 (32 비트)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 비트)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 비트)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32/64비트)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 비트)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 비트)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
여유 하드 디스크 공간 | 1 GB (2 GB)

### 네트워크 환경

네트워크 및 무선 지원 모델에만 해당 (제품 모델별 특징 참조)

제품을 네트워크에 연결하여 사용하려면 네트워크 프로토콜을 설정해야 합니다. 다음 표에는 제품이 지원하는 네트워크 환경이 나와 있습니다.

항목 | 요구사항
--- | ---

네트워크 인터페이스

- Ethernet 10/100 Base-TX

- 802.11b/g/n 무선랜

네트워크 운영 체제

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- 다양한 Linux OS

- Mac OS X 10.4~10.7

- Unix

네트워크 프로토콜

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- 표준 TCP/IP 인쇄 (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec, 802.1x

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)

무선 보안

- 인증: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- 암호화: WEP64, WEP128, TKIP, AES