## Сымсыз желіні орнату

- Машинаның сымсыз желіні қолдайтынын тексеріңіз. Модельге байланысты сымсыз желі қол жетімді емес болуы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- IPv6 желісі жұмыс істемесе, барлық желі параметрлерін зауыттық әдепкі мәндерге орнатып, Сброс настроек пәрменін пайдаланып көріңіз.

### Жұмысты бастау

#### Желі түрін түсіну

Әдетте, компьютер мен құрылғының арасында бір уақытта тек бір қосылым бола алады.

| инфрақұрылым режимі Бұл орта әдетте үйде және үй кеңселерінде (кішігірім кеңсе/ үй кеңсесі) пайдаланылады. Бұл режим сымсыз құрылғымен байланысу үшін қатынас орнын пайдаланады.
| Арнайы режим Бұл режим қатынас орнын пайдаланбайды. Сымсыз компьютер және сымсыз құрылғы тікелей байланысады.

#### Сымсыз желі атауы және желі кілті

Сымсыз желілер жоғарырақ қауіпсіздікті қажет етеді, сондықтан қатынас орнын бірінші рет орнатқанда желі үшін желі атауы (SSID), пайдаланылатын қауіпсіздік түрі және желі кілті жасалады. Құрылғының орнатылуын жалғастырудың алдында желілік әкімшіңізден бұл ақпарат туралы сұраңыз.

### Сымсыз орнату тәсілдерін ұсыну

Сымсыз желі параметрлерін құрылғыдан немесе компьютерден орнатуға болады. Төменгі кестеден орнату тәсілін таңдаңыз.

Кейбір сымсыз желілерді орнату түрлері үлгі немесе мемлекетке байланысты қол жетімсіз болуы мүмкін.

Орнату тәсілі | Қосылу әдісі | Сипаттама және анықтама
--- | --- | ---

Құрылғының басқару тақтасынан

WPS пайдаланып (ұсынылады)

()

- Дисплей экраны бар құрылғылар бөлімін қараңыз.

- Дисплей экраны жоқ құрылғылар бөлімін қараңыз.

Мәзір түймесін пайдалану

()

- Мәзір түймесін пайдалану қараңыз.

Компьютерден

USB кабель арқылы қатынас орны (ұсынылады)

()

- Windows пайдаланушысы болсаңыз, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

- Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

WPS түймесі арқылы қатынас орны (USB кабелінің қосылымысыз)

( , )

- Windows пайдаланушысы болсаңыз, WPS түймесі арқылы қатынас орны (USB кабелінің қосылымысыз) бөлімін қараңыз.

- Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, WPS түймесін пайдаланып қатынас орнын реттеу бөлімін қараңыз.

USB кабель арқылы Ad hoc

()

- Windows пайдаланушысы болсаңыз, USB арқылы Ad hoc бөлімін қараңыз.

- Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, USB арқылы Ad hoc бөлімін қараңыз.

Желілік кабельді пайдалану

- Желілік кабельді пайдалану бөлімін қараңыз.

Басқа орнату тәсілдері

Wi-Fi Direct протоколын ұшқыр басып шығару үшін реттеу

- Wi-Fi Direct желісін орнату бөлімін қараңыз.

Егер сымсыз желіні орнату немесе драйверді орнату кезінде мәселелер пайда болса, ақаулықтарды жою тарауын қараңыз (Разрешение проблем бөлімін қараңыз).

### WPS түймесін пайдалану

Егер құрылғы және қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) қолдаса, басқару тақтасында компьютерсіз (WPS) түймесін басу арқылы сымсыз желі параметрлерін оңай теңшей аласыз.

- Егер сымсыз желіні инфрақұрылым режимін пайдаланып пайдалану керек болса, желілік кабель құрылғыдан ажыратылғанын тексеріңіз. Ену нүктесіне (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылу үшін WPS (PBC) түймесін пайдалану немесе компьютерден PIN кодты енгізу пайдаланып жатқан ену нүктесіне (немесе сымсыз маршрутизаторға) байланысты әр түрлі болады. Пайдаланып жатқан қатынас орнының (немесе сымсыз маршрутизатордың) пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Сымсыз желіні орнату үшін WPS түймесін пайдалану кезінде қауіпсіздік параметрлері өзгеруі мүмкін. Осыны болдырмау үшін ағымдағы сымсыз қауіпсіздік параметрлері үшін WPS опциясын құлыптаңыз. Опция атауы пайдаланылып отыратын қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) байланысты өзгешеленуі мүмкін.

#### Дайындау керек элементтер

- Қатынас орнының (немесе сымсыз маршрутизатордың) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) шифрлауды қолдайтынын тексеріңіз.

- Құрылғы Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) шифрлауын қолдайтынын тексеріңіз.

- Желіге қосылған компьютер (тек PIN код режимі)

#### Түрді таңдау

Басқару тақтасында (WPS) түймесін пайдаланып, құрылғыны сымсыз желіге қосудың екі әдісі бар.

Push Button Configuration (PBC) әдісі құрылғының басқару тақтасындағы (WPS) түймесін және Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) қолдайтын қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басу арқылы құрылғыны сымсыз желіге қосуға мүмкіндік береді.

Personal Identification Number (PIN) әдісі құрылғыны сымсыз желіге Wi-Fi Protected Setup™(WPS) қолдайтын қатынасу орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) берілген PIN ақпараты арқылы қосуға мүмкіндік береді.

Құрылғыдағы зауыттық әдепкі параметр – PBC режимі. Ол әдеттегі сымсыз желі ортасы үшін ұсынылады.

WPS режимін басқару тақтасында өзгертуге болады ( (Меню ) > Сеть > Беспроводной > OK > Параметры WPS).

#### Дисплей экраны бар құрылғылар

##### PBC режимінде қосылу

1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін 2 секундтан аса басып тұрыңыз.

   Ені нүктесіндегі (немесе сымсыз маршрутизатордағы) WPS (PBC) түймесін басқанша, машина екі минутқа дейін күте бастайды.

2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

   Хабарлар дисплей экранында төмендегі ретпен көрсетіледі:

   1. Подключение: Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

   2. Подключено: Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

   3. Тип SSID: Сымсыз желіні қосу процесін аяқтағаннан кейін дисплейде ену нүктесінің SSID идентификаторы туралы ақпарат шығады.

##### PIN режимінде қосылу

1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін 2 секундтан аса басып тұрыңыз.

2. Дисплейде сегіз сандық PIN код шығады.

   Қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылған компьютерге екі минут ішінде сегіз сандық PIN кодты енгізу қажет.

   Хабарлар дисплей экранында төмендегі ретпен көрсетіледі:

   1. Подключение: Машина сымсыз желіге қосылуда.

   2. Подключено: Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

   3. Тип SSID: Сымсыз желіні қосу процесін аяқтағаннан кейін СҚЖ дисплейде қатынас орнының SSID идентификаторы туралы ақпарат шығады.

#### Дисплей экраны жоқ құрылғылар

##### PBC режимінде қосылу

1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін шамамен 2 - 4 секунд бойы күй көрсеткіші тез жыпықтағанша басып тұрыңыз.

   Құрылғы сымсыз желіге қосылуды бастайды. Ені нүктесіндегі (немесе сымсыз маршрутизатордағы) WPS (PBC) түймесін басқанша, көрсеткіш екі минутқа дейін баяу жыпықтайды.

2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

   1. WPS көрсеткіш шамы тез жыпықтайды. Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

   2. Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

##### PIN режимінде қосылу

1. Желі теңшелімі есебі, соның ішінде PIN код басып шығарылуы керек (Желі конфигурациясы есебін басып шығару бөлімін қараңыз).

   Дайын режимінде басқару тақтасында (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін шамамен 5 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. Құрылғының PIN нөмірін білуге болады.

2. Басқару тақтасында (WPS) түймесін 4 секундтан аса күй көрсеткіші қосулы болғанша басып тұрыңыз.

   Машина ену нүктесіне (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосыла бастайды.

3. Ену нүктесіне (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылған компьютерге екі минуттің ішінде сегіз сандық PIN кодты енгізу қажет.

   Сегіз сандық PIN кодты енгізгенше көрсеткіш шам екі минутқа дейін баяу жыпықтайды.

   WPS көрсеткіш шамы төмендегі ретпен жыпықтайды:

   1. WPS көрсеткіш шамы тез жыпықтайды. Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

   2. Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

#### Желіге қайта қосылу

Сымсыз желі функциясы өшірулі кезде, құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) бұрын пайдаланылған сымсыз қосылым параметрлерімен және мекенжайымен қайта қосылуға әрекет жасайды.

Келесі жағдайларда құрылғы сымсыз желіге автоматты түрде қайта қосылады:

- Құрылғы өшіріліп, қайта қосылады.

- Қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) өшіріліп, қайта қосылады.

#### Қосылу процесін болдырмау

Құрылғы сымсыз желіге қосылып жатқанда сымсыз желіге қосылуды болдырмау үшін басқару тақтасында (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басып, жіберіңіз. Сымсыз желіге қайта қосылу үшін 2 минут күту керек.

#### Желіден ажырату

Сымсыз желі қосылымын ажырату үшін басқару тақтасында (WPS) түймесін екі секундтан аса басыңыз.

- Wi-Fi желісі бос режимде болғанда: Құрылғы сымсыз желіден бірден ажыратылады және WPS көрсеткіш шамы өшеді.

- Wi-Fi желісі пайдаланылғанда: Машина ағымдағы тапсырманың аяқталғанын күткенде, WPS көрсеткіш шамы тез жыпықтайды. Сымсыз желі қосылымы автоматты түрде ажыратылады және WPS LED өшеді.

### Мәзір түймесін пайдалану

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Бастау алдында сымсыз желінің желі атауын (SSID) және шифрланған болса желі кілтін білуіңіз керек. Бұл ақпарат қатынас орнын (немесе сымсыз маршрутизаторды) орнатқанда орнатылған. Сымсыз ортаны білмесеңіз, желіні орнатқан адамнан сұраңыз.

Сымсыз желі қосылымын аяқтағаннан кейін бағдарламадан басып шығару үшін машина драйверін орнату керек (Желі арқылы драйверді орнату бөлімін қараңыз).

1. Басқару тақтасында (Меню ) түймесін басыңыз.

2. Сеть > Беспроводная > Настройки WLAN тармағына өтіңіз.

3. Қажет орнату әдісін таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

   - Мастер (ұсынылады): Бұл режимде орнату автоматты орындалады. Құрылғы таңдауға болатын қол жетімді желілердің тізімін көрсетеді. Желіні таңдағаннан кейін, принтер сәйкес қауіпсіздік кілтін сұрайды.

   - Нестандартн. Бұл режимде пайдаланушылар өздерінің жеке SSID бере не қолмен өзгерте алады немесе қауіпсіздік опциясын таңдай алады.

### Windows жүйесін пайдаланып орнату

Ықшам дискі жоқ Настройка беспроводной сети бағдарламасының таңбашасы: Принтер драйверін орнатқан болсаңыз, Настройка беспроводной сети бағдарламасына ықшам дискісіз қатынаса аласыз. «Пуск» мәзірінде Бағдарламалар немесе Барлық бағдарламаларда > Samsung Printers > your printer driver name > Программа настройки беспроводной сети тармағына өтіңіз.

#### USB кабелі арқылы ену нүктесі

##### Дайындау керек элементтер

- Қатынас нүктесі

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

- USB кабель

##### Инфрақұрылым желісін жасау

1. Құрылғыға USB кабельдің қосылғанын тексеріңіз.

2. Компьютерді, қатынас орнын және құрылғыны қосыңыз.

3. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

4. Установка и настройка беспроводной сети параметрін таңдаңыз.

5. Лицензионное соглашение бөлімін оқыңыз және Я принимаю условия лицензионного соглашения. түймесін таңдаңыз. Содан кейін Далее түймесін басыңыз.

6. Бағдарлама сымсыз желіні іздейді.

   Егер бағдарлама желіні іздемесе, компьютер мен құрылғының арасында USB кабелі тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз және терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

   - Егер сымсыз желі параметрлері бұрын орнатылған болса, Информация о настройках беспроводной сети терезесі пайда болады.

     Сымсыз параметрлерді ысырғыңыз келсе, құсбелгіні қойып, Next түймесін нұқыңыз.

   - WPS түймесін қолдайтын (USB кабелімен қосылмайтын) модельдер үшін төменде көрсетілген терезе пайда болады.

     - С помощью USB-кабеля: USB кабелін қосыңыз және Next нұқыңыз да, 7-ші қадамға өтіңіз.

     - С помощью кнопки WPS: WPS түймесі арқылы қатынас орны (USB кабелінің қосылымысыз) бөлімін қараңыз.

7. Сымсыз желіні орнату әдісі терезесінен пайдалану керек әдісті таңдаңыз.

   - Ручная настройка беспроводного подключения.: 8-қадамға өтіңіз.

   - Настройка беспроводного подключения с помощью нажатия кнопки WPS на точке доступа.: Қатынас орнындағы (немесе сымсыз маршрутизаторындағы) WPS түймесін басу арқылы сымсыз желіге қосылыңыз.

     - Терезедегі нұсқауларды орындаңыз. Сымсыз желі параметрлерін теңшеуді аяқтағанда, 11-қадамға өтіңіз.

8. Іздеуден кейін терезе сымсыз желі құрылғыларын көрсетеді. Пайдаланып жатқан ену нүктесінің атауын (SSID) таңдап, Далее түймесін басыңыз.

   Таңдау керек желі атауын таппасаңыз немесе сымсыз желі теңшелімін қолмен орнату керек болса, Дополнительно пәрменін таңдаңыз.

   - Имя беспроводной сети: Қатынас орнының SSID атауын енгізіңіз (SSID – регистрді ескереді).

   - Режим работы: Инфраструктура параметрін таңдаңыз.

   - Аутентификация: Түпнұсқалық растамасының түрін таңдаңыз.

     Открытая: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылмайды және деректер қауіпсіздігінің қажеттілігіне байланысты шифрлау пайдаланылуы немесе пайдаланылмауы мүмкін.

     С общим ключом: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылады. Тиісті WEP кілті бар құрылғы желіге қатынаса алады.

     WPA Personal немесе WPA2 Personal: Басып шығару серверінің түпнұсқалығын WPA Pre-Shared кілтінің көмегімен растау үшін осы параметрді таңдаңыз. Ол ортақ құпия кілтті пайдаланады (әдетте Pre Shared Key құпия сөзі деп аталады). Ол кілт қатынас орнында және оның әр клиентінде қолмен теңшеледі.

   - Шифрование: Шифрлауды таңдаңыз (Жоқ, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Ключ сети: Шифрлау желі кілтінің мәнін енгізіңіз.

   - Подтверждение ключа сети: Шифрлау желі кілтінің мәнін растаңыз.

   - Индекс ключа WEP: WEP шифрлауды пайдалансаңыз, тиісті Индекс ключа WEP пайдаланыңыз.

   Ену нүктесінде қауіпсіздік параметрлері болса, сымсыз желінің қауіпсіздігі терезесі шығады.

   Сымсыз желі қауіпсіздік терезесі шығады. Терезе қауіпсіздік режиміне байланысты әр түрлі болуы мүмкін: WEP немесе WPA.

   - WEP

     Түпнұсқалық растама ретінде Открытая немесеС общим ключом параметрін таңдаңыз және WEP қауіпсіздік кілтін енгізіңіз. Далее түймесін басыңыз.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) – сымсыз желіге рұқсат етілмеген қатынасуды болдырмайтын қауіпсіздік протоколы. WEP сымсыз желіде алмасатын әр пакеттің деректерінің бөлігін 64-биттік немесе 128-биттік WEP шифрлау кілтін пайдаланып шифрлайды.

   - WPA

     WPA ортақ кілтін енгізіңіз және Далее түймесін басыңыз.

     WPA тұрақты аралықтарда автоматты түрде өзгеретін құпия кілтке негізделіп пайдаланушылардың түпнұсқалығын растайды және кім екенін анықтайды. Сондай-ақ, WPA шифрлау үшін TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) протоколын және AES (Advanced Encryption Standard) шифрлауын пайдаланады.

9. Терезе сымсыз желі параметрлерін көрсетеді және параметрлердің дұрыстығын тексереді. Далее түймесін басыңыз.

   - DHCP әдісі үшін

     Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі DHCP болса, терезеде DHCP көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ол Тұрақты әдісін көрсетсе, тағайындау әдісін DHCP деп өзгерту үшін Изменить настройки TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

   - Тұрақты әдіс үшін

     Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі тұрақты болса, терезеде «Тұрақты» көрсетілгенін тексеріңіз. Егер DHCP әдісі көрсетілсе, IP мекенжайды және машинаның басқа желілік теңшелім мәндерін енгізу үшін Изменить настройки TCP/IP пәрменін таңдаңыз. Құрылғының IP мекенжайын енгізу алдында компьютердің желілік теңшелімі туралы ақпаратты білу керек. Егер компьютер DHCP деп орнатылған болса, тұрақты IP мекенжайды алу үшін желілік әкімшіге хабарласу керек.

     Мысалы,

     Егер компьютердің желілік ақпараты төменде көрсетілгендей болса,

     - IP мекенжай: 169.254.133.42

     - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0

     Онда машинаның желілік ақпараты төмендегідей болуы керек:

     - IP мекенжай: 169.254.133.43

     - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0 (Компьютердің ішкі желі бүркенішін пайдаланыңыз).

     - Шлюз: 169.254.133.1

10. Желілік сым қосылымы расталғанын көрсететін терезе пайда болғанда, желілік сымды ажыратыңыз және Далее пернесін нұқыңыз.

    Егер желілік сым қосылған болса, сымсыз желіні теңшеу кезінде құрылғыны анықтауда ақаулықтар тууы мүмкін.

11. Сымсыз желіні реттеу аяқталды. Wi-Fi Direct протоколын қолдайтын ұшқыр құрылғыдан басып шығару үшін Wi-Fi Direct Option орнатыңыз (Wi-Fi Direct желісін орнату бөлімін қараңыз).

    Параметры Wi-Fi Direct:

    - Wi-Fi Direct мүмкіндігі принтеріңіз бұл функцияны қолдаған жағдайда ғана пайда болады.

    - Samsung Easy Printer Manager пайдалану арқылы Wi-fi Direct құрауды бастауға болады (Wi-Fi Direct желісін орнату бөлімін қараңыз).

    - Имя сети (SSID): Әдепкі желі атауы – модель атауы мен ең көп ұзындығы 22 таңба («Direct-xx-» қоспағанда).

    - Ключ сети – сандық жол, оның өлшемі – 8 ~ 64 таңба.

12. Сымсыз желіні теңшеу аяқталғанда, компьютер мен құрылғы арасындағы USB кабелін ажыратыңыз. Далее түймесін басыңыз.

13. Подтверждение подключения принтера терезесі пайда болғанда Далее түймесін басыңыз.

14. Орнатылатын құрамдастарды таңдаңыз. Далее түймесін басыңыз.

15. Құрамдастарды таңдағаннан кейін, сонымен бірге, құрылғының атауын өзгертуге, құрылғыны желіде ортақ пайдалануға теңшеуге, құрылғыны әдепкі құрылғы ретінде орнатуға және әр құрылғының порт атауын өзгертуге болады. Далее түймесін басыңыз.

16. Орнату аяқталғаннан кейін сынақ бетін басып шығаруды сұрайтын терезе шығады. Егер сынақ бетті басып шығарғыңыз келсе, Печать тестовой страницы түймесін басыңыз.

    Я болмаса, жай Далее түймесін басып, 18-ші қадамға өтуіңізге болады.

17. Егер сынақ беті дұрыс басылып шықса, Да түймесін басыңыз.

    Егер дұрыс болмаса, қайтадан басып шығару үшін Нет түймесін басыңыз.

18. Егер құрылғыңызды Samsung веб-торабының көмегімен тіркеп, пайдалы ақпаратты қабылдағыңыз келсе, Регистрация через Интернет нұқыңыз. Қажет болмаса, Готово нұқыңыз.

#### WPS түймесі арқылы қатынас орны (USB кабелінің қосылымысыз)

WPS түймесі бар модельдерде сымсыз желіні WPS түймесін (USB қосылымсыз) және қатынас орнының (немесе маршрутизатордың) WPS түймесін пайдаланып реттеуге болады.

##### Дайындау керек элементтер

- Қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор)

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

##### Инфрақұрылым желісін жасау

1. Компьютерді, қатынас орнын және құрылғыны қосыңыз.

2. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

3. Установка и настройка беспроводной сети параметрін таңдаңыз.

4. Лицензионное соглашение бөлімін оқыңыз және Я принимаю условия лицензионного соглашения. құсбелгісін қойыңыз. Содан кейін Далее түймесін басыңыз.

5. С помощью кнопки WPS параметрін таңдап, Next түймесін басыңыз.

   - WPS түймесін қолдайтын модельдерде жоғарыдағы терезе пайда болады.

   - Егер құрылғы USB кабельмен қосылған болса, жоғарыдағы терезе пайда болмайды. WPS түймесін пайдаланып сымсыз желіні орнатқыңыз келсе, USB кабелін ажыратыңыз.

   - Сымсыз желіні USB кабелін пайдаланып орнатқыңыз келсе, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

6. Келесі терезеде қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) WPS қолдау-қолдамауын тексеруді сұралады.

   Егер қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS түймесі болса, Да таңдап, Далее нұқыңыз.

7. Сымсыз желіні орнату үшін терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

   - Дисплей экраны бар модельдерде төмендегі қадамдарды орындаңыз.

     1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін 2-4 секунд ішінде басып, ұстап тұрыңыз.

        Құрылғы 2 минутқа дейін қатынас орнындағы (немесе маршрутизатордағы) WPS түймешігінің басылуын күтеді.

     2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

        Хабарлар дисплей экранында төмендегі ретпен көрсетіледі:

        - Подключение: Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

        - Подключено: Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

        - Тип SSID: Сымсыз желіні қосу процесін аяқтағаннан кейін дисплейде ену нүктесінің SSID идентификаторы туралы ақпарат шығады.

   - Дисплей экраны жоқ модельдерде төмендегі қадамдарды орындаңыз.

     1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін шамамен 2 - 4 секунд бойы күй көрсеткіші тез жыпықтағанша басып тұрыңыз.

        Құрылғы сымсыз желіге қосылуды бастайды. Қатынас орнындағы (немесе сымсыз маршрутизатордағы) WPS (PBC) түймесін басқанша, көрсеткіш екі минутқа дейін баяу жыпықтайды.

     2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

        - Ол қатынас орнымен (немесе сымсыз маршрутизатормен) байланысу кезінде WPS көрсеткішіндегі шам жылдам жыпықтайды.

        - Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

8. Настройка беспроводной сети завершена терезесі шығады. Далее түймесін басыңыз.

9. Подтверждение подключения принтера терезесі пайда болғанда Далее түймесін басыңыз.

10. Орнатылатын құрамдастарды таңдаңыз. Далее түймесін басыңыз.

11. Құрамдастарды таңдағаннан кейін, сонымен бірге, құрылғының атауын өзгертуге, құрылғыны желіде ортақ пайдалануға теңшеуге, құрылғыны әдепкі құрылғы ретінде орнатуға және әр құрылғының порт атауын өзгертуге болады. Далее түймесін басыңыз.

12. Орнату аяқталғаннан кейін сынақ бетін басып шығаруды сұрайтын терезе шығады. Егер сынақ бетті басып шығарғыңыз келсе, Печать тестовой страницы түймесін басыңыз.

    Я болмаса, жай Далее түймесін басып, 14-ші қадамға өтуіңізге болады.

13. Егер сынақ беті дұрыс басылып шықса, Да түймесін басыңыз.

    Егер дұрыс басылып шықпаса, оны қайта басып шығару үшін Нет түймесін басыңыз.

14. Егер құрылғыңызды Samsung веб-торабының көмегімен тіркеп, пайдалы ақпаратты қабылдағыңыз келсе, Регистрация через Интернет нұқыңыз. Қажет болмаса, Готово нұқыңыз.

#### USB арқылы Ad hoc

Егер ену нүктеңіз болмаса, төмендегі қарапайым қадамдарды орындап, бәрібір аd hoc сымсыз желісін орнату арқылы машинаны компьютерге сымсыз қоса аласыз.

##### Дайындау керек элементтер

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

- USB кабель

##### Windows жүйесінде ad hoc желісін жасау

1. Құрылғыға USB кабельдің қосылғанын тексеріңіз.

2. Компьютерді және сымсыз желі құрылғысын қосыңыз.

3. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

4. Установка и настройка беспроводной сети параметрін таңдаңыз.

5. Лицензионное соглашение бөлімін оқыңыз және Я принимаю условия лицензионного соглашения. түймесін таңдаңыз. Содан кейін Далее түймесін басыңыз.

6. Бағдарлама сымсыз желіні іздейді.

   Егер бағдарлама желіні іздемесе, компьютер мен құрылғының арасында USB кабелі тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз және терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

7. Сымсыз желілерді іздегеннен кейін құрылғы іздеген сымсыз желілер тізімі шығады.

   Samsung әдепкі ad hoc параметрін пайдаланғыңыз келсе, тізімде соңғы сымсыз желіні таңдаңыз, Имя сети (SSID) – Portthru және Сигнал – Сеть принтера.

   Содан кейін Далее түймесін басыңыз.

   Басқа ad hoc параметрлерін пайдаланғыңыз келсе, тізімде басқа сымсыз желіні таңдаңыз.

   Аd hoc параметрлерін өзгерту қажет болса, Дополнительно түймесін басыңыз.

   - Имя беспроводной сети: Қажетті SSID атауын енгізіңіз (SSID – регистрді ескереді).

   - Режим работы: Аd hoc режимін таңдаңыз.

   - Канал: Арнаны таңдаңыз. (Автоматически немесе 2412 МГц - 2467 МГц).

   - Аутентификация: Түпнұсқалық растамасының түрін таңдаңыз.

     Открытая: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылмайды және деректер қауіпсіздігінің қажеттілігіне байланысты шифрлау пайдаланылуы немесе пайдаланылмауы мүмкін.

     С общим ключом: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылады. Тиісті WEP кілті бар құрылғы желіге қатынаса алады.

   - Шифрование: Шифрлауды таңдаңыз (ешқайсысы, WEP64, WEP128).

   - Ключ сети: Шифрлау желі кілтінің мәнін енгізіңіз.

   - Подтверждение ключа сети: Шифрлау желі кілтінің мәнін растаңыз.

   - Индекс ключа WEP: WEP шифрлауды пайдалансаңыз, тиісті Индекс ключа WEP пайдаланыңыз.

   Аd hoc желісінде қауіпсіздік қосулы болса, сымсыз желінің қауіпсіздігі терезесі шығады.

   Түпнұсқалық растама үшін Открытая немесе С общим ключом параметрін таңдаңыз және Далее түймесін басыңыз.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) – сымсыз желіге рұқсат етілмеген қатынасуды болдырмайтын қауіпсіздік протоколы. WEP сымсыз желіде алмасатын әр пакеттің деректерінің бөлігін 64-биттік немесе 128-биттік WEP шифрлау кілтін пайдаланып шифрлайды.

8. Сымсыз желі параметрлері көрсетілген терезе шығады. Параметрлерді тексеріңіж және Далее түймесін басыңыз.

   Құрылғының IP мекенжайын енгізу алдында компьютердің желілік теңшелімі туралы ақпаратты білу керек. Егер компьютердің желі теңшелімі DHCP деп орнатылған болса, сымсыз желі параметрлері де DHCP болуы керек. Осы сияқты, компьютердің желілік теңшелімі тұрақты деп орнатылған болса, сымсыз желі параметрлері де тұрақты болуы керек.

   Егер компьютер DHCP деп орнатылған болса, ал сіз тұрақты сымсыз желі параметрін пайдаланғыңыз келсе, тұрақты IP мекенжайды алу үшін желілік әкімшіге хабарласу керек.

   - DHCP әдісі үшін

     Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі DHCP болса, Подтверждение настроек беспроводной сети терезесінде DHCP көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ол Тұрақты әдісін көрсетсе, тағайындау әдісін Получать IP-адрес автоматически (DHCP) деп өзгерту үшін Изменить настройки TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

   - Тұрақты әдіс үшін

     Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі тұрақты болса, Подтверждение настроек беспроводной сети терезесінде «Тұрақты» көрсетілгенін тексеріңіз. Егер DHCP әдісі көрсетілсе, IP мекенжайды және машинаның басқа желілік теңшелім мәндерін енгізу үшін Изменить настройки TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

     Мысалы,

     Егер компьютердің желілік ақпараты төменде көрсетілгендей болса:

     - IP мекенжай: 169.254.133.42

     - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0

     Онда құрылғының желілік ақпараты төмендегідей болуы керек:

     - IP мекенжай: 169.254.133.43

     - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0 (Компьютердің ішкі желі бүркенішін пайдаланыңыз).

     - Шлюз: 169.254.133.1

9. ‎Настройка беспроводной сети завершена терезесі шығады. Далее түймесін басыңыз.

10. Сымсыз желінің параметрлері аяқталғанда, компьютер мен құрылғының арасындағы USB кабелін ажыратыңыз. Далее түймесін басыңыз.

    Изменение настроек сети ПК терезесі шықса, терезедегі қадамдарды орындаңыз. Компьютердің сымсыз желі параметрлерін орнатуды аяқтасаңыз, Далее түймесін басыңыз. Компьютердің сымсыз желісін DHCP етіп орнатсаңыз, IP мекенжайын алуға бірнеше минут кетеді.

11. Далее терезесін шыққанда Подтверждение подключения принтера түймесін басыңыз.

12. Орнатылатын құрамдастарды таңдаңыз. Далее түймесін басыңыз.

13. Құрамдастарды таңдағаннан кейін, сонымен бірге, құрылғының атауын өзгертуге, құрылғыны желіде ортақ пайдалануға теңшеуге, құрылғыны әдепкі құрылғы ретінде орнатуға және әр құрылғының порт атауын өзгертуге болады. Далее түймесін басыңыз.

14. Орнату аяқталғаннан кейін сынақ бетін басып шығаруды сұрайтын терезе шығады. Тексеру бетін басып шығарғыңыз келсе, Печать тестовой страницы түймесін басыңыз.

    Я болмаса, жай Далее түймесін басып, 16-ші қадамға өтуіңізге болады.

15. Егер сынақ беті дұрыс басылып шықса, Да түймесін басыңыз.

    Егер дұрыс басылып шықпаса, оны қайта басып шығару үшін Нет түймесін басыңыз.

16. Егер құрылғыңызды Samsung веб-торабының көмегімен тіркеп, пайдалы ақпаратты қабылдағыңыз келсе, Регистрация через Интернет нұқыңыз. Қажет болмаса, Готово нұқыңыз.

### Macintosh жүйесін пайдаланып орнату

#### Дайындау керек элементтер

- Қатынас нүктесі

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

- USB кабель

#### USB кабелі арқылы ену нүктесі

1. Құрылғыға USB кабельдің қосылғанын тексеріңіз.

2. Компьютерді, қатынас орнын және құрылғыны қосыңыз.

3. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

4. Macintosh жұмыс үстелінде шығатын CD-ROM белгішесін екі рет басыңыз.

5. MAC_Installer қалтасы > Installer OS X белгішесін екі рет нұқыңыз.

6. Continue түймесін басыңыз.

7. Лицензиялық келісім-шартты оқыңыз және Continue түймесін басыңыз.

8. Лицензиялық келісім-шартпен келісі үшін Agree түймесін басыңыз.

9. Компьютерде барлық бағдарламалар жабылатыны туралы ескертетін хабар шыққанда, Continue пәрменін таңдаңыз.

10. User Options Pane тармағында Wireless Network Setting түймесін басыңыз.

11. Бағдарлама сымсыз желіні іздейді.

    Егер бағдарлама желіні іздемесе, компьютер мен құрылғының арасында USB кабелі тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз және терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

    - Егер сымсыз желі параметрлері бұрын орнатылған болса, Wireless Network Setting Information терезесі пайда болады.

      Сымсыз параметрлерді ысырғыңыз келсе, құсбелгіні қойып, Next түймесін нұқыңыз.

    - WPS түймесін қолдайтын (USB кабелімен қосылмайтын) модельдер үшін төменде көрсетілген терезе пайда болады.

      - With a USB Cable: USB кабелін қосыңыз және Next нұқыңыз да, 7-ші қадамға өтіңіз.

      - Using the WPS Button: WPS түймесі арқылы қатынас орны (USB кабелінің қосылымысыз) бөлімін қараңыз.

12. Сымсыз желіні орнату әдісі терезесінен пайдалану керек әдісті таңдаңыз.

    - Configure the wireless settings manually.: 13-қадамға өтіңіз.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Қатынас орнындағы (немесе сымсыз маршрутизатордағы) WPS түймесін басу арқылы сымсыз желіге қосылыңыз.

      - Терезедегі нұсқауларды орындаңыз. Сымсыз желі параметрлерін орнатуды аяқтағанда, 16-қадамға өтіңіз.

13. Іздеуден кейін терезе сымсыз желі құрылғыларын көрсетеді. Пайдаланып жатқан ену нүктесінің атауын (SSID) таңдап, Next түймесін басыңыз.

    Сымсыз желі теңшелімін қолмен орнатқыңыз келсе, Advanced Setting пәрменін таңдаңыз.

    - Enter the wireless Network Name: Қатынас орнының SSID атауын енгізіңіз (SSID – регистрді ескереді).

    - Operation Mode: Infrastructure параметрін таңдаңыз.

    - Authentication: Түпнұсқалық растамасының түрін таңдаңыз.

      Open System: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылмайды және деректер қауіпсіздігінің қажеттілігіне байланысты шифрлау пайдаланылуы немесе пайдаланылмауы мүмкін.

      Shared Key: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылады. Тиісті WEP кілті бар құрылғы желіге қатынаса алады.

      WPA Personal немесе WPA2 Personal: Басып шығару серверінің түпнұсқалығын WPA Pre-Shared кілтінің көмегімен растау үшін осы параметрді таңдаңыз. Ол ортақ құпия кілтті пайдаланады (әдетте Pre Shared Key құпия сөзі деп аталады). Ол кілт қатынас орнында және оның әр клиентінде қолмен теңшеледі.

    - Encryption: Шифрлауды таңдаңыз. (Жоқ, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).

    - Network Key: Шифрлау желі кілтінің мәнін енгізіңіз.

    - Confirm Network Key: Шифрлау желі кілтінің мәнін растаңыз.

    - WEP Key Index: WEP шифрлауды пайдалансаңыз, тиісті WEP Key Index пайдаланыңыз.

    Қатынас нүктесінде қауіпсіздік қосулы болса, сымсыз желі қауіпсіздік терезесі шығады.

    Сымсыз желі қауіпсіздік терезесі шығады. Терезе қауіпсіздік режиміне байланысты әр түрлі болуы мүмкін: WEP немесе WPA.

    - WEP

      Түпнұсқалық растама ретінде Open System немесе Shared Key параметрін таңдаңыз және WEP қауіпсіздік кілтін енгізіңіз. Next түймесін басыңыз.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) – сымсыз желіге рұқсат етілмеген қатынасуды болдырмайтын қауіпсіздік протоколы. WEP сымсыз желіде алмасатын әр пакеттің деректерінің бөлігін 64-биттік немесе 128-биттік WEP шифрлау кілтін пайдаланып шифрлайды.

    - WPA

      WPA ортақ кілтін енгізіңіз және Next түймесін басыңыз.

      WPA тұрақты аралықтарда автоматты түрде өзгеретін құпия кілтке негізделіп пайдаланушылардың түпнұсқалығын растайды және кім екенін анықтайды. Сондай-ақ, WPA шифрлау үшін TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) протоколын және AES (Advanced Encryption Standard) шифрлауын пайдаланады.

14. Терезе сымсыз желі параметрлерін көрсетеді және параметрлердің дұрыстығын тексереді. Next түймесін басыңыз.

    - DHCP әдісі үшін

      Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі DHCP болса, терезеде DHCP көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ол Тұрақты әдісін көрсетсе, тағайындау әдісін DHCP деп өзгерту үшін Change TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

    - Тұрақты әдіс үшін

      Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі тұрақты болса, терезеде «Тұрақты» көрсетілгенін тексеріңіз. Егер DHCP әдісі көрсетілсе, IP мекенжайды және машинаның басқа желілік теңшелім мәндерін енгізу үшін Change TCP/IP пәрменін таңдаңыз. Құрылғының IP мекенжайын енгізу алдында компьютердің желілік теңшелімі туралы ақпаратты білу керек. Егер компьютер DHCP деп орнатылған болса, тұрақты IP мекенжайды алу үшін желілік әкімшіге хабарласу керек.

      Мысалы:

      Егер компьютердің желілік ақпараты төменде көрсетілгендей болса:

      - IP мекенжай: 169.254.133.42

      - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0

      Онда құрылғының желілік ақпараты төмендегідей болуы керек:

      - IP мекенжай: 169.254.133.43

      - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0 (Компьютердің ішкі желі бүркенішін пайдаланыңыз).

      - Шлюз: 169.254.133.1

15. Желілік сым қосылымы расталғанын көрсететін терезе пайда болғанда, желілік сымды ажыратыңыз және Далее пернесін нұқыңыз.

    Егер желілік сым қосылған болса, сымсыз желіні теңшеу кезінде құрылғыны анықтауда ақаулықтар тууы мүмкін.

16. Сымсыз желіні реттеу аяқталды. Wi-Fi Direct протоколын қолдайтын ұшқыр құрылғыдан басып шығару үшін Wi-Fi Direct Option орнатыңыз (Wi-Fi Direct желісін орнату бөлімін қараңыз).

    Параметры Wi-Fi Direct:

    - Wi-Fi Direct функциясы принтеріңіз бұл мүмкіндікті қолдаған жағдайда ғана пайда болады.

    - Samsung Easy Printer Manager пайдалану арқылы Wi-fi Direct құрауды бастауға болады (Wi-Fi Direct желісін орнату бөлімін қараңыз).

    - Имя сети (SSID): Әдепкі желі атауы – модель атауы мен ең көп ұзындығы 22 таңба («Direct-xx-» қоспағанда).

    - Ключ сети – сандық жол, оның өлшемі – 8 ~ 64 таңба.

17. Сымсыз желінің параметрлері аяқталғанда, компьютер мен машинаның арасындағы USB кабельді ажыратыңыз.

18. Сымсыз желіні орнату аяқталды. Орнату аяқталғанда, Quit пәрменін таңдаңыз.

    Сымсыз желі қосылымын аяқтағаннан кейін бағдарламадан басып шығару үшін құрылғы драйверін орнату керек (Macintosh жүйесінде орнату бөлімін қараңыз).

#### WPS түймесін пайдаланып қатынас орнын реттеу

WPS түймесі бар модельдерде сымсыз желіні WPS түймесін (USB қосылымсыз) және қатынас орнының (немесе маршрутизатордың) WPS түймесін пайдаланып реттеуге болады.

##### Дайындау керек элементтер

- Қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор)

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

##### Инфрақұрылым желісін жасау

1. Компьютерді, қатынас орнын және құрылғыны қосыңыз.

2. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

3. Macintosh жұмыс үстелінде шығатын CD-ROM белгішесін екі рет басыңыз.

4. MAC_Installer қалтасы > Installer OS X белгішесін екі рет нұқыңыз.

5. Continue түймесін басыңыз.

6. Лицензиялық келісімді оқыңыз және Continue түймесін басыңыз.

7. Лицензиялық келісімге келісу үшін Agree түймесін басыңыз.

8. Компьютерде барлық бағдарламалар жабылатыны туралы ескертетін хабар шыққанда, Continue пәрменін таңдаңыз.

9. User Options Pane тармағында Wireless Network Setting түймесін басыңыз.

10. Using the WPS button параметрін таңдап, Next түймесін басыңыз.

    - WPS түймесін қолдайтын модельдерде жоғарыдағы терезе пайда болады.

    - Егер құрылғы USB кабельмен қосылған болса, жоғарыдағы терезе пайда болмайды. WPS түймесін пайдаланып сымсыз желіні орнатқыңыз келсе, USB кабелін ажыратыңыз.

    - Сымсыз желіні USB кабелін пайдаланып орнатқыңыз келсе, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

11. Келесі терезеде қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) WPS қолдау-қолдамауын тексеруді сұралады.

    Егер қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS түймесі болса, Да таңдап, Далее нұқыңыз.

12. Сымсыз желіні орнату үшін терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

    - Дисплей экраны бар модельдерде төмендегі қадамдарды орындаңыз.

      1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін 2-4 секунд ішінде басып, ұстап тұрыңыз.

         Құрылғы 2 минутқа дейін қатынас орнындағы (немесе маршрутизатордағы) WPS түймешігінің басылуын күтеді.

      2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

         Хабарлар дисплей экранында төмендегі ретпен көрсетіледі:

         - Подключение: Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

         - Подключено: Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

         - Тип SSID: Сымсыз желіні қосу процесін аяқтағаннан кейін дисплейде ену нүктесінің SSID идентификаторы туралы ақпарат шығады.

    - Дисплей экраны жоқ модельдерде төмендегі қадамдарды орындаңыз:

      1. Басқару тақтасында (WPS) түймесін шамамен 2 - 4 секунд бойы күй көрсеткіші тез жыпықтағанша басып тұрыңыз.

         Құрылғы сымсыз желіге қосылуды бастайды. Ені нүктесіндегі (немесе сымсыз маршрутизатордағы) WPS (PBC) түймесін басқанша, көрсеткіш екі минутқа дейін баяу жыпықтайды.

      2. Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) WPS (PBC) түймесін басыңыз.

         - WPS көрсеткіш шамы тез жыпықтайды. Құрылғы қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылуда.

         - Машина сымсыз желіге сәтті қосылғанда, WPS көрсеткіш шамы қосулы қалады.

13. Сымсыз желіні орнату аяқталды. Орнату аяқталғанда, Quit пәрменін таңдаңыз.

    Сымсыз желі қосылымын аяқтағаннан кейін бағдарламадан басып шығару үшін құрылғы драйверін орнату керек (Macintosh жүйесінде орнату бөлімін қараңыз).

#### USB арқылы Ad hoc

Егер ену нүктеңіз болмаса, төмендегі қарапайым нұсқауларды орындап, бәрібір аd hoc сымсыз желісін орнату арқылы машинаны компьютерге сымсыз қоса аласыз.

##### Дайындау керек элементтер

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

- USB кабель

##### Macintosh жүйесінде ad hoc желісін жасау

1. Құрылғыға USB кабельдің қосылғанын тексеріңіз.

2. Компьютерді және сымсыз желі құрылғысын қосыңыз.

3. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

4. Macintosh жұмыс үстелінде шығатын CD-ROM белгішесін екі рет басыңыз.

5. MAC_Installer қалтасы > Installer OS X белгішесін екі рет нұқыңыз.

6. Continue түймесін басыңыз.

7. Лицензиялық келісімді оқыңыз және Continue түймесін басыңыз.

8. Лицензиялық келісімге келісу үшін Agree түймесін басыңыз.

9. Компьютерде барлық бағдарламалар жабылатыны туралы ескертетін хабар шыққанда, Continue пәрменін таңдаңыз.

10. User Options Pane тармағында Wireless Network Setting түймесін басыңыз.

11. Бағдарлама сымсыз желі құрылғыларын іздейді.

    Іздеу сәтсіз аяқталса, компьютер мен машинаның арасында USB кабель тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз және терезедегі нұсқауларды орындаңыз.

12. Сымсыз желілерді іздегеннен кейін құрылғы іздеген сымсыз желілер тізімі шығады.

    Samsung әдепкі ad hoc параметрін пайдаланғыңыз келсе, тізімде соңғы сымсыз желіні таңдаңыз, Network Name(SSID) – Portthru және Signal – Printer Self Network.

    Содан кейін Next түймесін басыңыз.

    Басқа ad hoc параметрлерін пайдаланғыңыз келсе, тізімде басқа сымсыз желіні таңдаңыз.

    Аd hoc параметрлерін өзгерту қажет болса, Advanced Setting түймесін басыңыз.

    - Enter the wireless Network Name: SSID атауын енгізіңіз (SSID – регистрді ескереді).

    - Operation Mode: Аd hoc режимін таңдаңыз.

    - Channel: Арнаны таңдаңыз (Auto Setting немесе 2412 МГц - 2467 МГц).

    - Authentication: Түпнұсқалық растамасының түрін таңдаңыз.

      Open System: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылмайды және деректер қауіпсіздігінің қажеттілігіне байланысты шифрлау пайдаланылуы немесе пайдаланылмауы мүмкін.

      Shared Key: Түпнұсқалық растамасы пайдаланылады. Тиісті WEP кілті бар құрылғы желіге қатынаса алады.

    - Encryption: Шифрлауды таңдаңыз (ешқайсысы, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Шифрлау желі кілтінің мәнін енгізіңіз.

    - Confirm Network Key: Шифрлау желі кілтінің мәнін растаңыз.

    - WEP Key Index: WEP шифрлауды пайдалансаңыз, тиісті WEP Key Index пайдаланыңыз.

    Аd hoc желісінде қауіпсіздік параметрлері болса, сымсыз желінің қауіпсіздігі терезесі шығады.

    Түпнұсқалық растама үшін Open System немесе Shared Key параметрін таңдаңыз және Next түймесін басыңыз.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) – сымсыз желіге рұқсат етілмеген қатынасуды болдырмайтын қауіпсіздік протоколы. WEP сымсыз желіде алмасатын әр пакеттің деректерінің бөлігін 64-биттік немесе 128-биттік WEP шифрлау кілтін пайдаланып шифрлайды.

13. Сымсыз желі параметрлері көрсетілген терезе көрсетіледі. Параметрлерді тексеріңіж және Next түймесін басыңыз.

    Құрылғының IP мекенжайын енгізу алдында компьютердің желілік теңшелімі туралы ақпаратты білу керек. Егер компьютердің желі теңшелімі DHCP деп орнатылған болса, сымсыз желі параметрлері де DHCP болуы керек. Осы сияқты, компьютердің желілік теңшелімі тұрақты деп орнатылған болса, сымсыз желі параметрлері де тұрақты болуы керек.

    Егер компьютер DHCP деп орнатылған болса, ал сіз тұрақты сымсыз желі параметрін пайдаланғыңыз келсе, тұрақты IP мекенжайды алу үшін желілік әкімшіге хабарласу керек.

    - DHCP әдісі үшін

      Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі DHCP болса, Wireless Network Setting Confirm терезесінде DHCP көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ол Тұрақты әдісін көрсетсе, тағайындау әдісін Receive IP address automatically (DHCP) деп өзгерту үшін Change TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

    - Тұрақты әдіс үшін

      Егер IP мекенжайды тағайындау әдісі тұрақты болса, Подтверждение настроек беспроводной сети терезесінде «Тұрақты» көрсетілгенін тексеріңіз. Егер DHCP әдісі көрсетілсе, IP мекенжайды және машинаның басқа желілік теңшелім мәндерін енгізу үшін Изменить настройки TCP/IP пәрменін таңдаңыз.

      Мысалы,

      Егер компьютердің желілік ақпараты төменде көрсетілгендей болса:

      - IP мекенжай: 169.254.133.42

      - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0

      Онда құрылғының желілік ақпараты төмендегідей болуы керек:

      - IP мекенжай: 169.254.133.43

      - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0 (Компьютердің ішкі желі бүркенішін пайдаланыңыз).

      - Шлюз: 169.254.133.1

14. Желілік сым қосылымы расталғанын көрсететін терезе пайда болғанда, желілік сымды ажыратыңыз және Далее пернесін нұқыңыз.

    Егер желілік сым қосылған болса, сымсыз желіні теңшеу кезінде құрылғыны анықтауда ақаулықтар тууы мүмкін.

15. Сымсыз желі теңшеліміне сәйкес қосылады.

16. Сымсыз желіні орнату аяқталды. Орнату аяқталғанда, Quit пәрменін таңдаңыз.

    Сымсыз желі қосылымын аяқтағаннан кейін бағдарламадан басып шығару үшін құрылғы драйверін орнату керек (Macintosh жүйесінде орнату бөлімін қараңыз).

### Желілік кабельді пайдалану

Желілік портты қолдамайтын құрылғыда бұл мүмкіндікті пайдалану мүмкін болмайды (Артқы көрінісі бөлімін қараңыз).

Бұл құрылғы желімен сыйысымды құрылғы болып табылады. Машинаға желіде жұмыс істеуге мүмкіндік беру үшін біраз теңшеу іс рәсімдерін орындау керек.

- Сымсыз желі қосылымын аяқтағаннан кейін бағдарламадан басып шығару үшін машина драйверін орнату керек (Желі арқылы драйверді орнату бөлімін қараңыз).

- Желі теңшелімі туралы ақпарат алу үшін желілік әкімшіге немесе сымсыз желіні орнатқан адамға жолығыңыз.

#### Дайындау керек элементтер

- Қатынас нүктесі

- Желіге қосылған компьютер

- Құрылғымен бірге келген бағдарламаның ықшам дискісі

- Сымсыз интерфейс арқылы орнатылатын құрылғы

- Желі кабелі

#### Желі конфигурациясы есебін басып шығару

Құрылғының желілік параметрлерін желі теңшелімі туралы есепті басып шығару арқылы анықтауға болады.

Желі конфигурациясы есебін басып шығару қараңыз.

#### SetIP бағдарламасын пайдаланып IP мекенжайды орнату (Windows)

Бұл бағдарлама машинамен байланысу үшін оның MAC мекенжайын пайдаланып, машинаның желілік IP мекенжайын қолмен орнату үшін пайдаланылады. MAC мекенжай желілік интерфейстің жабдықтық сериялық нөмірі болып табылады және оны желілік теңшелім есебінде табуға болады.

IP мекенжайды орнату қараңыз.

#### Құрылғының сымсыз желісін теңшеу

Бастау алдында сымсыз желінің желі атауын (SSID) және ол шифрланған болса, желі кілтін білу керек. Бұл ақпарат қатынас орнын (немесе сымсыз маршрутизаторды) орнатқанда орнатылған. Сымсыз ортаны білмесеңіз, желіні орнатқан адамнан сұраңыз.

Сымсыз желі параметрлерін теңшеу үшін SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдаланыңыз.

#### SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану

Сымсыз желі параметрлерін теңшеуді бастау алдында кабель қосылымының күйін тексеріңіз.

1. Желілік кабель құрылғыға қосылған-қосылмағандығын тексеріңіз. Қосылмаған болса, құрылғыны стандартты желілік кабельмен қосыңыз.

2. Internet Explorer, Safari немесе Firefox сияқты веб-шолғышты іске қосыңыз және шолғыш терезесіне құрылғының жаңа IP мекенжайын енгізіңіз.

   Мысалы,

3. SyncThru™ Web Service веб-торабының жоғарғы оң жағындағы Вход в систему түймесін басыңыз.

4. Идентификатор мен Пароль енгізіп, Вход в систему түймесін басыңыз.

   - Идентификатор: admin

   - Пароль: sec00000

5. SyncThru™ Web Service терезесі ашылғанда Параметры сети тармағын таңдаңыз.

6. Беспроводной > С помощью мастера тармағына өтіңіз.

   С помощью мастера сымсыз желі теңшелімін теңшеуге көмектеседі. Бірақ, сымсыз желіні тікелей теңшегіңіз келсе, ДРУГОЙ параметрін таңдаңыз.

7. Тізімде бір Сетевое имя (SSID) таңдаңыз.

   - SSID: SSID – сымсыз желіні білдіретін атау, белгілі бір сымсыз желіге қатынасуға әрекет жасайтын қатынас орындары және сымсыз құрылғылар бірдей SSID атауын пайдалануы керек. SSID регистрді ескереді.

   - Режим работы: Режим работы сымсыз қосылымдардың түрін білдіреді (Сымсыз желі атауы және желі кілті бөлімін қараңыз).

     - Ad-hoc: Сымсыз құрылғыларға бір бірімен тең рангілі ортада тікелей байланысуға мүмкіндік береді.

     - Инфраструктура: Сымсыз құрылғыларға бір бірімен қатынас орны арқылы байланысуға мүмкіндік береді.

   Егер желінің Режим работы Инфраструктура болса, қатынас орнының SSID атауын таңдаңыз. Егер Режим работы Ad-hoc болса, құрылғының SSID атауын таңдаңыз. «portthru» құрылғының әдепкі SSID атауы екенін ескеріңіз.

8. Далее түймесін басыңыз.

   Егер сымсыз қауіпсіздік параметрлері терезесі шықса, тіркелген құпия сөзді (желілік кілт) енгізіп, Далее түймесін басыңыз.

9. Растау терезесі шығады. Сымсыз желі теңшелімін тексеріңіз. Теңшелім дұрыс болса, Применить түймесін басыңыз.

   Желілік кабельді (стандартты немесе желілік) ажыратыңыз. Содан кейін құрылғы желімен сымсыз байланысуды бастауы керек. Ad-hoc режимінде болған жағдайда, сымсыз LAN және сымды LAN желілерін бір уақытта пайдалануға болады.

### Wi-Fi желісін қосу/өшіру

Егер құрылғының дисплейі болса, сонымен бірге, Wi-Fi желісін құрылғының басқару тақтасынан, Сеть мәзірін пайдаланып қоса/өшіре аласыз.

1. Желілік кабель құрылғыға қосылғанын тексеріңіз. Қосылмаған болса, құрылғыны стандартты желілік кабельмен қосыңыз.

2. Internet Explorer, Safari немесе Firefox сияқты веб-шолғышты іске қосыңыз және шолғыш терезесіне құрылғының жаңа IP мекенжайын енгізіңіз.

   Мысалы,

3. SyncThru™ Web Service веб-торабының жоғарғы оң жағындағы Вход в систему түймесін басыңыз.

4. Идентификатор мен Пароль енгізіп, Вход в систему түймесін басыңыз.

   - Идентификатор: admin

   - Пароль: sec00000

5. SyncThru™ Web Service терезесі ашылғанда Параметры сети тармағын таңдаңыз.

6. Беспроводной > ДРУГОЙ тармағына өтіңіз.

   Wi-Fi желісін қосуға/өшіруге болады.

### Wi-Fi Direct протоколын ұшқыр басып шығару үшін реттеу

Wi-Fi Direct – принтер мен ұшқыр құрылғы үшін орнату оңай тең рангілі желіге қосылу әдісі. Ол қауіпсіз қосылымды және Ad Hoc режимінен жақсырақ өткізу қабілетін қамтамасыз етеді.

Wi-Fi Direct көмегімен принтерді қатынас нүктесімен байланысумен қатар Wi-Fi Direct желісіне қосуға болады, осымен қатар сымды желі мен Wi-Fi Direct желісіне бірмезгілді қосылуға болады, бірнеше пайдаланушы қосылып, құжаттарды Wi-Fi Direct және сымды желі арқылы басып шығара алады.

- Принтердің Wi-Fi Direct желісі арқылы интернетке қосыла алмайсыз.

- Қолдау көрсетілетін протоколдар тізімі моделіңізден басқаша болуы мүмкін, Wi-Fi Direct желілері IPv6 протоколын, желіні сүзуді, IPSec, WINS және SLP қызметтерін қолдамайды.

#### Wi-Fi Direct желісін орнату

Wi-Fi Direct мүмкіндігін келесі әдістердің бірімен қосуға болады.

##### USB кабельмен қосылған компьютерден (ұсынылады)

- Берілген бағдарлама ықшам дискінен орнатқанда, USB кабель арқылы қатынас орны бөлімін қараңыз.

  - Windows пайдаланушысы болсаңыз, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

  - Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, USB кабелі арқылы ену нүктесі бөлімін қараңыз.

- Драйверді орнату аяқталғаннан кейін Samsung Easy Printer Manager бағдарламасын орнатуға және Wi-Fi Direct мүмкіндігінде өзгертулерді жасауға болады.

  Samsung Easy Printer Manager – Windows және Macintosh OS пайдаланушылары үшін ғана қол жетімді.

  - Бастау мәзірінде Бағдарламалар немесе Барлық бағдарламаларда > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Параметры устройств > Сeть тармағына өтіңіз.

    - Включение и выключение прямого подключения к Wi-Fi: Қосу үшін Вкл. параметрін таңдаңыз.

    - Имя устройства: Принтерді сымсыз желіде іздеу үшін принтер атын енгізіңіз. Әдепкі бойынша құрылғының аты оның модель аты болады.

    - IP-адрес: Принтердің IP мекенжайын енгізіңіз. Бұл IP мекенжай инфрақұрылымның сымды немесе сымсыз желісі үшін емес, ал тек жергілікті желі үшін пайдаланылады. Біз әдепкі жергілікті IP мекенжайын пайдалануды ұсынамыз (Принтердің Wi-Fi Direct үшін әдепкі жергілікті IP мекенжайы – 192.168.3.1 )

    - Владелец группы: Бұл параметрді принтерді Wi-Fi Direct то�� иесіне тағайындау үшін белсендіріңіз. Владелец группы сымсыз қатынас орны сияқты әрекет етеді. Осы параметрді белсендіруді ұсынамыз.

    - Сетевой ключ: Егер принтер Владелец группы болса, принтерге қосылу үшін басқа ұшқыр құрылғыларға Сетевой ключ қажет. Желілік кілтті өзіңіз теңшей аласыз немесе әдепкі бойынша жасалған кездейсоқ желілік кілтті есте сақтай аласыз.

##### Құрылғыдан (дисплей экраны бар құрылғылар)

- Басқару тақтасында Сеть > Беспроводной > Wi-Fi Direct тармағына өтіңіз.

- Wi-Fi Direct қосыңыз.

##### Желіге қосылған компьютерден

Егер принтер желілік кабельді немесе сымсыз қатынас орнын пайдаланса, Wi-Fi Direct желісін SyncThru™ Web Service арқылы қосуға және теңшеуге болады.

- SyncThru™ Web Service ашыңыз, Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Wi-Fi Direct тармағына өтіңіз.

- Wi-Fi Direct желісін қосыңыз немесе ажыратыңыз және басқа параметрлерді орнатыңыз.

- Linux жүйесінің пайдаланушылары үшін,

  - Тексеру үшін IP желі теңшелімі туралы есептерді басып шығарыңыз (Желі конфигурациясы есебін басып шығару бөлімін қараңыз).

  - Веб-служба SyncThru ашып, Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Wi-Fi Direct тармағына өтіңіз.

  - Wi-Fi Direct желісін қосыңыз немесе ажыратыңыз.

#### Ұялы құрылғыларды орнату

- Wi-Fi Direct желісін принтерден орнатқаннан кейін, Wi-Fi Direct желісін орнату үшін пайдаланып жатқан ұялы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Wi-Fi Direct желісін орнатқаннан кейін ұялы басып шығару бағдарламасын қотару керек. (Мысалы: Samsung Mobile принтері) смартфоныңыздан басып шығару үшін.

- Ұшқыр құрылғыдан қосылу керек принтерді тапқанда, принтерді таңдаңыз, сонда принтердің жарық диодты көрсеткіші жыпықтайды. Принтердің WPS түймесін басыңыз, сонда ол ұялы құрылғыға қосылады.

- Егер ұялы құрылғы WPS қолдамаса, WPS түймесін басудың орнына принтердің «Ключ сети» енгізуіңіз керек.

### Разрешение проблем

#### Орнату немесе драйверді орнату кезіндегі мәселелер

##### Принтеры не обнаружены

- Құрылғы қосылмаған болуы мүмкін. Компьютер мен құрылғыны қосыңыз.

- Компьютер мен құрылғының арасында USB кабель қосылмаған. Құрылғыны компьютерге USB кабель көмегімен қосыңыз.

- Құрылғы сымсыз желіні қолдамайды. Құрылғымен бірге келген бағдарлама ықшам дискісіндегі құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз және сымсыз желі құрылғысын дайындаңыз.

##### Ошибка подключения - SSID не найден

- Құрылғы сіз таңдаған немесе енгізген желі атауын (SSID) таба алмады. Қатынас орныңыздағы желі атауын (SSID) тексеріп, қайта қосылуға тырысып көріңіз.

- Қатынас орны қосылмаған. Қатынас орнын қосыңыз.

##### Ошибка подключения - Неправильные настройки безопасности

- Қауіпсіздік тиісінше теңшелмеген. Қатынас орнында және құрылғыда теңшелген қауіпсіздікті тексеріңіз.

##### Ошибка подключения - Ошибка основного соединения

- Компьютер құрылғыдан сигнал алып жатқан жоқ. USB кабельді және құрылғы қуатын тексеріңіз.

##### Ошибка подключения - Соединение с проводной сетью

- Құрылғы сымды желі кабелімен қосылған. Сымды желі кабелін құрылғыдан ажыратыңыз.

##### Ошибка соединения с ПК

- Теңшелген желі мекенжайы компьютер мен құрылғының арасында қосыла алмады.

  - DHCP желі ортасы үшін

    Компьютер DHCP деп теңшелгенде, IP мекенжайды автоматты түрде алады (DHCP).

  - Тұрақты желі ортасы үшін

    Компьютер тұрақты мекенжайға теңшелген болса, құрылғы тұрақты мекенжайды пайдаланады.

    Мысалы,

    Егер компьютердің желілік ақпараты төменде көрсетілгендей болса:

    - IP мекенжай: 169.254.133.42

    - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0

    Онда құрылғының желілік ақпараты төмендегідей болуы керек:

    - IP мекенжай: 169.254.133.43

    - Ішкі желі бүркеніші: 255.255.0.0 (Компьютердің ішкі желі бүркенішін пайдаланыңыз).

    - Шлюз: 169.254.133.1

#### Басқа мәселелер

Құрылғыны желіде пайдаланғанда мәселелер орын алса, төмендегіні тексеріңіз:

Қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) туралы ақпарат алу үшін оның өзінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Компьютеріңіз, қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) не құрылғы қосылмаған болуы мүмкін.

- Құрылғының айналасындағы сымсыз қабылдауды тексеріңіз. Маршрутизатор машинадан алыс болса немесе кедергі болса, сигналды қабылдау қиын болады.

- Қатынас орнын (немесе сымсыз маршрутизаторды), құрылғыны және компьютерді өшіріп қосыңыз. Кейде өшіріп, қосу желі байланысын қалпына келтіруі мүмкін.

- Желіаралық дидар бағдарламасын (V3 немесе Norton) байланысты бұғаттап жатпағанын тексеріңіз.

  Егер компьютер және машина бірдей желіде қосылған болса және іздегенде оны табу мүмкін болмаса, байланысты брандмауэр бағдарлама құрсаулауы мүмкін. Оны өшіру үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз және құрылғыны қайтадан іздеп көріңіз.

- Құрылғының IP мекенжайы дұрыс бөлінгенін тексеріңіз. IP мекенжайды желілік теңшелім туралы есепті басып шығару арқылы тексеруге болады.

- Қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) қауіпсіздік (құпиясөз) теңшелгенін тексеріңіз. Егер оның құпия сөзі болса, қатынас орнының (немесе сымсыз маршрутизатордың) әкімшісіне хабарласыңыз.

- Машинаның IP мекенжайын тексеріңіз. Құрылғы драйверін қайта орнатыңыз және желідегі құрылғыға қосылу параметрлерін өзгертіңіз. DHCP ерекшеліктеріне байланысты құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбаса немесе қатынас орны ысырылмаса, бөлінген IP мекенжай өзгеруі мүмкін.

  DHCP серверін қатынас орнында (немесе сымсыз маршрутизаторда) теңшеген кезде өнімнің MAC мекенжайын тіркеңіз. МАС мекенжайымен бірге орнатылған ІP мекенжайын әрқашан қолдана аласыз. Құрылғының Mac мекенжайын желі теңшелімі туралы есепті басып шығару арқылы анықтауға болады (Желі конфигурациясы есебін басып шығару бөлімін қараңыз).

- Сымсыз ортаны тексеріңіз. Қатынас орнына (немесе сымсыз маршрутизаторға) қосылу алдында пайдаланушы ақпаратын енгізу керек инфрақұрылым ортасында желіге қосыла алмауыңыз мүмкін.

- Бұл құрылғы тек IEEE 802.11 b/g/n және Wi-Fi желілерін қолдайды. Басқа байланыс түрлеріне (мысалы, Bluetooth) қолдау көрсетілмейді.

- Windows Vista сияқты амалдық жүйелерде Аd hoc режимін пайдаланғанда, сымсыз машинаны пайдаланған сайын сымсыз қосылымды орнату қажет болуы мүмкін.

- Samsung сымсыз желі құрылғыларында Инфрақұрылым режимін және аd hoc режимін бір уақытта пайдалана алмайсыз.

- Құрылғы сымсыз желі ауқымында.

- Құрылғы сымсыз сигналды бұғаттауы мүмкін кедергілерден алыс орнатылады.

  Қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) және құрылғы арасындағы кез келген үлкен металл заттарды алып тастаңыз.

  Құрылғы және сымсыз қатынас орны (немесе сымсыз маршрутизатор) бағандармен, қабырғалармен немесе құрамында металл немесе цемент бар бағандармен бөлінбегенін тексеріңіз.

- Құрылғы сымсыз сигналға кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алыс орналастырылады.

  Көптеген құрылғыға сымсыз сигнал кедергі келтіруі мүмкін, соның ішінде микротолқынды пештер мен кейбір Bluetooth құрылғылары.

- Қатынас орнының (немесе сымсыз маршрутизатордың) конфигурациясы әр өзгерген кезде құрылғының сымсыз желіні қайта теңшеу қажет.