## A menük áttekintése

A kezelőpult a készülék üzembe helyezésére szolgáló menük és a különböző szolgáltatások eléréséhez nyújt hozzáférést.

- Ezt a funkciót a SCX-340x/SCX-340xW Series típusok nem támogatják (lásd: A kezelőpult áttekintése.

- A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben a menü nem alkalmazható az Ön készülékére.

- Bizonyos menünevek a funkcióktól és modelltől függően eltérhetnek az ön készülékén megjelenőktől.

- A menük leírása a Speciális útmutatóban található (lásd: Hasznos beállítási menük).

### A menü megnyitása

1. A kezelőpulton válassza a Fax, Másolás vagy Lapolvasás gombot attól függően, hogy melyik funkciót szeretné használni.

2. Nyomkodja addig a (Menu) gombot, amíg a kívánt menü meg nem jelenik a kijelző alsó sorában, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja a nyílgombokat addig, amíg a kívánt menü meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Ha a beállítási elem almenükkel rendelkezik, ismételje meg a folyamatot a 3. lépéstől.

5. Az OK gombbal mentse el a beállítást.

6. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

Elemek | Beállítások
--- | ---
Fax szolg. | Sotetites | Normal Sotet+1- Sotet+5 Vilagos+5- Vilagos+1
Kontraszt | Normal Sotet+1- Sotet+5 Vilagos+5- Vilagos+1
Felbontas | Normal Finom Szuper finom Foto FAX Szines FAX
Kepolv. meret
Multi kuldes
Kesl. kuldes
Fax szolg. (folytatás) | Elsobb. kuldes
Tovabbit | Fax PC
Bizt. vetel | Ki Be Nyomtatas
Oldal hozzaad.
Feladat torles

Fax beallitasa

Kuldes

Ujratarcs. sz.

Ujrahiv. felt.

Elohivo tarcs.

ECM mod

Jelentes kuld

Kep TCR

Tarcsazasi mod [a]

Fax beallitasa (folytatás)

Fogadas

Veteli mod

Cseng. szama

Bely.fog.neve

Ind.kod fogad.

Autom. csokk.

Meret elutasit

Krtl.fax beal.

DRPD mod [a]

Alaper.modosit | Felbontas Sotetites Kontraszt Kepolv. meret
Auto. jelentes | Be Ki
Masolas | Kepolv. meret
Kicsiny./Nagy.
Sotetites | Normal Sotet+1- Sotet+5 Vilagos+5- Vilagos+1
Masolas (folytatás) | Kontraszt | Normal Sotet+1- Sotet+5 Vilagos+5- Vilagos+1
Eredeti tipusa | Szoveg Szoveg/Foto Foto

Elrendezes

Normal

2-lap

4-lap

Igazolv. mas.

Poszter mas.

Klon masolas

Háttér beáll. | Ki Automatikus 1. szint jav. 2. szint jav. 1.szint törl. – 4.szint törl.

Masol. beall.

Alaper.modosit

Kepolv. meret

Peldanyszam

Masolat lefuz.

Kicsiny./Nagy.

Sotetites

Kontraszt

Eredeti tipusa

Háttér beáll.

Rendszerbeall.

Keszulekbeall.

Keszulek azon.

Fax szam

Datum es ido

Ora mod

Nyelv

Energiatakarek

Ebred.esem.

Rendsz.idötull

Magassag beall

Autom. folyt. [b]

papír hiba

Papir helyett. [b]

Festektak. mod

Eco beallitas

Papirbeallitas | Papirmeret Papirtipus Margo
Rendszerbeall. (folytatás) | Hang/Hangero | Elsodl. hang Riasztasi hang Hangszoro Csengo

Jelentes

Oss. jelentese

Konfiguracio

Kellek info

Cimjegyzek

Küldott fax

Kuldott fax

Beerkezett fax

Utemezett fel.

Keretlen fax

Haloz. konfig. [c]

Haszn. száml.

Fax opciok

Karbantartas | CLR üresüzenet [d] Kellek elett. Sorozatszam Fest.al.figy.

Rendszerbeall. (folytatás)

Beall. torlese

Ossz. beall.

Fax beallitasa

Masol. beall.

Rendszerbeall.

Halozati beall [c]

Cimjegyzek

Kuldott fax

Beerkezett fax

Hálózat [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Statikus
TCP/IP (IPv6) | IPv6 aktivalas DHCPv6 konfig.
Ethernet seb. | Azonnal 10 Mbps fel 10 Mbps telj. 100 Mbps fel 100 Mbps telj

Hálózat [c] (folytatás)

Vez.nelkuli

Wi-Fi BE/KI

Wi-Fi Direct

WPS beallitas

WLAN beallitas

WLAN alapert.

WLAN jel

Beall. torlese
Haloz. konfig.
[a] Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás nem használható. [b] Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva a papír hiba funkció. [c] Csak az SCX-340xFW/SCX-340xHW Series típus esetén. [d] Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a festékkazettában már csak kevés festék maradt.