## Көшіру мәселелері

Күйі | Ұсынылатын шешімдер
--- | ---
Көшірмелер тым ашық немесе тым күңгірт. | Көшіру мүмкіндігіндегі күңгірттікті көшірмелердің өңдерін ашық немесе күңгірт етуге реттеңіз (Әрбір көшірме үшін параметрлерді өзгерту бөлімін қараңыз).

Көшірмелерде жағылған жерлер, сызықтар, дақтар пайда болады.

- Ақаулықтар түпнұсқада болса, көшірмелердің өңінің түсін ашу үшін көшіру мүмкіндігіндегі ашықтық параметрін баптаңыз.

- Түпнұсқада ақаулықтар болмаса, сканерлеу құрылғысын тазалаңыз (Сканерді тазалау бөлімін қараңыз).

Көшірме сурет қисайған.

- Түпнұсқа тіркеу бағыттауышымен тураланғанын тексеріңіз.

- Тасымалдау ролигі кір болуы мүмкін. Құрылғының ішін тазалаңыз (Құрылғыны тазалау бөлімін қараңыз).

Бос көшірмелер басып шығарылады. | Түпнұсқа сканер шынысында төмен немесе құжат бергіште жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер бұл қадамдар мәселені түзетпесе, қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.

Сурет көшірмеден оңай өшіріледі.

- Тартпадағы қағазды жаңа бумадағы қағазбен ауыстырыңыз.

- Ылғалдылық жоғары аумақтарда қағазды құрылғыда ұзақ уақыт кезеңдеріне қалдырмаңыз.

Қағаз кептелулері жиі болады.

- Қағаз жиынын желдетіңіз, содан кейін қайтадан науаға салыңыз. Тартпадағы қағазды жаңа қағазбен ауыстырыңыз. Қажет болса, қағаз бағыттауыштарын тексеріңіз/лайықтаңыз.

- Қағаздың түрі мен салмағы тиісті екенін қамтамасыз етіңіз (Баспа құралының сипаттамалары бөлімін қараңыз).

- Қағаз кептелуінен кейін құрылғыда қалған көшірме қағазды немесе көшірме қағаз бөліктерін шығарыңыз.

Тонер картриджі тонер бітпей тұрып күтілгеннен азырақ көшірмелерді жасайды.

- Түпнұсқаларда суреттер, қалың бөліктер немесе қалық сызықтар болуы мүмкін. Мысалы, түпнұсқалар көбірек тонерді пайдаланатын пішіндер, жаршылар, кітаптар немесе басқа құжаттар болуы мүмкін.

- Көшірмелерді жасағанда сканер қақпағы ашық болуы мүмкін.

- Құрылғыны өшіріп, қосыңыз.