## Elementi di base per la copia

Per le funzioni di stampa avanzate, fare riferimento alla Guida avanzata (vedere Menu Copia).

### Elementi di base per la copia

Se sul pannello di controllo sono presenti i pulsanti +/-, (vedere Panoramica pannello di controllo):

1. Posizionare un unico originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

2. È possibile personalizzare impostazioni di copia quali scurezza, tipo di originale e così via utilizzando le Impostazioni dispositivo del programma Samsung Easy Printer Manager o la sezione Machine del programma Utilità impostazioni stampante.

   - Per gli utenti Windows e Macintosh, vedere Impostazioni dispositivo.

   - Per gli utenti Linux vedere Utilizzo di Smart Panel.

3. Se necessario, immettere il numero di copie tramite i pulsanti +/-.

4. Premere (Avvio).

1. Selezionare (Copia) sul pannello di controllo.

2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere Caricamento degli originali).

3. Se si desidera personalizzare le impostazioni di copia comprese le opzioni Riduci/Ingrand, Scurezza, Contrasto, Tipo di origin e altre, è possibile farlo utilizzando i pulsanti del pannello di controllo (vedere Modifica delle impostazioni per ogni copia).

4. Se necessario, immettere il numero di copie tramite la freccia o il tastierino numerico.

5. Premere (Avvio).

Se si desidera annullare il lavoro di copia durante un'operazione, premere il pulsante (Stop/Cancella).

### Modifica delle impostazioni per ogni copia

Il dispositivo fornisce le impostazioni predefinite per la copia in modo da poter fare una copia rapidamente e facilmente.

- Se si preme due volte il pulsante (Stop/Cancella) mentre si impostano le opzioni di copia, tutte le opzioni impostate per il lavoro di copia corrente verranno annullate e torneranno al loro stato predefinito. Diversamente, torneranno automaticamente al loro stato predefinito dopo che il dispositivo avrà completato l'operazione di copia in corso.

- L'accesso ai menu può differire da modello a modello (vedere Accesso al menu).

  Se sul pannello di controllo sono presenti i pulsanti +/-:

  È possibile personalizzare impostazioni di copia quali scurezza, tipo di originale e così via utilizzando le Impostazioni dispositivo del programma Samsung Easy Printer Manager o la sezione Machine del programma Utilità impostazioni stampante.

  - Per gli utenti Windows e Macintosh, vedere Impostazioni dispositivo.

  - Per gli utenti Linux vedere Utilizzo di Smart Panel.

- Potrebbe essere necessario premere OK per spostarsi ai menu di livello inferiore per alcuni modelli.

#### Scur

In caso di originale contenente segni chiari e immagini scure, è possibile regolare la luminosità per realizzare una copia più leggibile.

1. Selezionare (copia) > (Menu) > Funzione copia > Scurezza sul pannello di controllo.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

   Ad esempio, l'opzione Chiaro+5 conferisce la luminosità massima, mentre Scuro+5 la minima.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

#### Contrasto

Il menu Contrasto consente di aumentare o ridurre la differenza tra le zone chiare e scure di un'immagine.

1. Selezionare (copia) > (Menu) > Funzione copia > Contrasto sul pannello di controllo.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

   Selezionare Scuro per aumentare il contrasto e Chiaro per ridurlo.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

#### Originale

L'impostazione originale consente di migliorare la qualità di copia selezionando il documento per il lavoro di copia corrente.

1. Selezionare (copia) > (Menu) > Funzione copia > Tipo di origin sul pannello di controllo.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

   - Testo: utilizzare per originali costituiti per lo più da testo.

   - Testo/Foto: utilizzare per originali contenenti testo misto a fotografie.

     Se il testo stampato presenta sbavature, selezionare Testo per renderlo più nitido.

   - Foto: utilizzare se gli originali sono fotografie.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

#### Copia ridotta o ingrandita

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un'immagine copiata dal 25% al 400% dall'alimentatore documenti o dal vetro dello scanner.

- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere Varie).

- Se è impostata la modalità Eco, le funzioni di riduzione o aumento delle dimensioni non sono disponibili.

##### Selezione di uno dei formati predefiniti

1. Selezionare (copia) > (Menu) > Funzione copia > Riduci/Ingrand sul pannello di controllo.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

3. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

##### Ridimensionamento della copia inserendo direttamente il fattore di scala

1. Selezionare (copia) > (Menu) > Funzione copia > Riduci/Ingrand > Personalizzato sul pannello di controllo.

2. Inserire il formato di copia desiderato tramite il tastierino numerico.

3. Premere OK per salvare la selezione.

4. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

Quando si esegue una copia ridotta, nella parte inferiore della copia potrebbero essere visualizzate delle linee nere.

### Copia di una scheda ID

Il dispositivo può stampare originali fronte-retro su un solo foglio.

Il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore senza ridurre le dimensioni dell'originale. Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita.

- Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.

- Se il dispositivo è impostato in modalità Eco, questa funzione non è disponibile.

A seconda del modello, può cambiare la procedura operativa.

1. Premere Copia ID sul pannello di controllo.

2. Posizionare il lato anteriore di un originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

3. Pos. lato ant. e prem. [Start] appare sul display.

   Se sul pannello di controllo sono presenti i pulsanti +/-, il LED anteriore sul pannello di controllo si illumina.

4. Premere (Avvio).

   Il dispositivo inizia a digitalizzare il lato anteriore e viene visualizzato Pos. lato post. e prem. [Start].

   Se sul pannello di controllo sono presenti i pulsanti +/-, il LED posteriore sul pannello di controllo si illumina.

5. Capovolgere l'originale e posizionarlo sul vetro dello scanner, come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

6. Premere il pulsante (Avvio).

- Se non si preme il pulsante (Avvio), verrà copiato solo il lato anteriore.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.