## Faksu sūtīšanas pamatdarbības

- Šī funkcija netiek atbalstīta modelim SCX-340x/SCX-340xW Series (sk. Vadības paneļa pārskats).

- Lai iegūtu informāciju par īpašajām faksu sūtīšanas funkcijām, skatiet Papildu rokasgrāmata (sk. Faksa funkcijas).

- Šo ierīci nevar lietot kā faksa aparātu, izmantojot interneta tālruni. Papildinformāciju jautājiet savam interneta pakalpojumu sniedzējam.

- Ieteicams izmantot tradicionālos analogā tālruņa pakalpojumus (PSTN: publiskais komutējamais tālruņu tīkls (Public Switched Telephone Network), kad pievienojat tālruņu līnijas, lai lietotu faksa aparātu. Ja lietojat citus interneta pakalpojumus (DSL, ISDN, VoIP), varat uzlabot savienojuma kvalitāti, izmantojot mikrofiltru. Mikrofiltrs likvidē nevajadzīgos trokšņu signālus un uzlabo savienojuma kvalitāti vai interneta kvalitāti. Tā kā DSL mikrofiltrs netiek piegādāts kopā ar šo ierīci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par DSL mikrofiltra lietošanu.

  1. Līnijas ports

  2. Mikrofiltrs

  3. DSL modems/tālruņa līnija

     (sk. Skats no aizmugures).

### Sagatavošanās faksa sūtīšanai

Pirms faksa sūtīšanas vai saņemšanas komplektācijā iekļautais vads jāpievieno tālruņa kontaktligzdai (sk. Skats no aizmugures). Informāciju par savienojuma izveidi skatiet Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata. Tālruņu līnijas savienojuma izveides metodes dažādās valstīs atšķiras.

### Faksa sūtīšana

Dokumentu novietošanai varat izmantot gan dokumentu padevēju, gan skenera stiklu. Ja oriģināli tiek gan ievietoti dokumentu padevējā, gan novietoti uz skenera stikla, ierīce vispirms lasa oriģinālus no dokumentu padevēja, kam ir lielāka skenēšanas prioritāte.

1. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

2. Atlasiet vadības paneļa pogu (fakss).

3. Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. Dokumenta iestatījumu pielāgošana).

4. Ievadiet adresāta faksa numuru (sk. Tastatūras burti un cipari).

5. Uz vadības paneļa nospiediet pogu (Start). Ierīce sāk skenēt un nosūtīt faksu adresātiem.

- Ja vēlaties nosūtīt faksu tieši no datorā, izmantojiet programmu Samsung Network PC Fax (sk. Faksa sūtīšana datorā).

- Ja vēlaties atcelt faksa sūtīšanas darbu, nospiediet pogu (Stop/Clear), pirms ierīce sāk nosūtīšanu.

- Ja izmantojāt skenera stiklu, ierīce parāda paziņojumu, kas prasa ievietot vēl vienu lapu.

#### Manuāla faksa sūtīšana

Veiciet šo darbību, lai nosūtītu faksu, izmantojot vadības paneļa pogu (On Hook Dial).

Ja jūsu ierīcei ir klausules modelis, varat nosūtīt faksu izmantojot klausuli (sk. Iespēju daudzveidība).

1. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

2. Atlasiet vadības paneļa pogu (fakss).

3. Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. Dokumenta iestatījumu pielāgošana).

4. Nospiediet vadības paneļa pogu (On Hook Dial) vai paceliet klausuli.

5. Ievadiet faksa numuru, izmantojot vadības paneļa ciparu tastatūru.

6. Kad izdzirdat attālās faksa ierīces augstfrekvences faksa signālu, nospiediet vadības paneļa pogu (Start).

#### Faksa nosūtīšana vairākiem adresātiem

Varat izmantot funkciju Multiple Send, kas ļauj nosūtīt faksu vairākiem adresātiem. Oriģināli tiek automātiski saglabāti atmiņā un nosūtīti uz attālu staciju. Pēc nosūtīšanas oriģināli tiek automātiski izdzēsti no atmiņas.

Nav iespējams nosūtīt faksus, izmantojot šo funkciju, ja kā opciju izvēlaties izšķirtspēju Super Fine vai fakss ir krāsains.

1. Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. Oriģināleksemplāru ielāde).

2. Atlasiet vadības paneļa pogu (fakss).

3. Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. Dokumenta iestatījumu pielāgošana).

4. Vadības panelī atlasiet (Menu) > Fax Feature > Multi Send.

5. Ievadiet pirmā saņemošā faksa aparāta numuru un nospiediet OK.

   Varat nospiest ātrās izsaukšanas numurus vai izvēlēties grupas izsaukšanas numuru, izmantojot pogu (Address book).

6. Ievadiet otro faksa numuru un nospiediet OK.

   Displejā tiks prasīts ievadīt vēl vienu faksa numuru, lai nosūtītu dokumentu.

7. Lai ievadītu papildu faksa numurus, nospiediet pogu OK, kad ir redzama iespēja Yes, un atkārtojiet 5. un 6. darbību.

   - Varat pievienot līdz pat 10 adresātus.

   - Kad ir ievadīts grupas izsaukšanas numurs, vairs nevar ievadīt citu grupas izsaukšanas numuru.

8. Kad esat pabeidzis ievadīt faksa numurus, uzvednē Another No.? atlasiet No un nospiediet OK.

   Ierīce sāk nosūtīt faksu uz ievadītajiem numuriem tādā secībā, kādā tos ievadījāt.

   Pēc faksu nosūtīšanas tiek izdrukāta vairākiem adresātiem nosūtītu faksu atskaite.

### Faksa saņemšana

Rūpnīcā ierīcei ir iestatīts faksa režīms. Kad saņemat faksu, ierīce atbild uz zvanu pēc noteikta zvana signālu skaita un automātiski saņem faksu.

### Dokumenta iestatījumu pielāgošana

Pirms sākat sūtīt faksu, lai iegūtu vislabāko kvalitāti, izmainiet tālāk aprakstītos iestatījumus atbilstoši jūsu oriģināla stāvoklim.

Lai dažos modeļos navigētu uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga OK.

#### Resolution

Dokumenta noklusējuma iestatījumi nodrošina labus rezultātus, ja izmantojat parastus oriģinālus ar tekstu. Taču, ja sūtāt oriģinālus, kuriem ir slikta kvalitāte vai kuros ir fotoattēli, varat pielāgot izšķirtspēju, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes faksu.

1. Vadības panelī atlasiet (fakss) > (Menu) > Fax Feature > Resolution.

2. Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu OK.

   - Standard: oriģināli ar parasta lieluma rakstzīmēm.

   - Fine: oriģināli, kuros ir mazas rakstzīmes vai šauras līnijas, vai arī oriģināli, kas izdrukāti, lietojot punktmatricas printeri.

   - Super Fine: oriģināliem, kuros ir īpaši sīks saturs. Režīms Super Fine tiek iespējots tikai tad, ja ierīce, ar kuru notiek saziņa, arī atbalsta izšķirtspēju Super Fine.

     - Atmiņas pārraides laikā režīms Super Fine nav pieejams. Izšķirtspējas iestatījums tiek automātiski nomainīts uz Fine.

     - Ja ierīcē ir iestatīta Super Fine izšķirtspēja un faksa ierīce, ar kuru sazināties, neatbalsta Super Fine izšķirtspēju, ierīce sūta datus, izmantojot to augstākās izšķirtspējas režīmu, kuru atbalsta otra faksa ierīce.

   - Photo Fax: oriģināli, kuros ir pelēkie toņi vai fotoattēli.

   - Color Fax: Krāsaini oriģināli.

     - Šajā režīmā atmiņas pārraide nav pieejama.

     - Krāsu faksu var nosūtīt tikai tad, ja ierīce, ar kuru sazināties, atbalsta krāsu faksa saņemšanu un ja sūtāt faksu manuāli.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.

#### Darkness

Var atlasīt oriģinālā dokumenta aptumšojuma pakāpi.

Aptumšojuma iestatījums tiek lietots pašreizējam faksa nosūtīšanas darbam. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu (sk. Faksa izvēlne).

1. Vadības panelī atlasiet (fakss) > (Menu) > Fax Feature > Darkness.

2. Atlasiet vajadzīgo tumšuma līmeni.

3. Nospiediet (Stop/Clear), lai atgrieztos gatavības režīmā.