## Pengefaksan dasar

- Fungsi ini tidak tersedia untuk SCX-340x/SCX-340xW Series (lihat Tinjauan panel kontrol).

- Untuk fitur faks khusus, baca Panduan Tingkat Lanjut (lihat Fitur-fitur faks).

- Anda tidak dapat menggunakan perangkat ini sebagai mesin faks melalui telepon internet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan internet.

- Sebaiknya gunakan layanan telepon analog biasa (PSTN: Public Switched Telephone Network) bila menghubungkan saluran telepon untuk menggunakan faks. Jika menggunakan layanan Internet lain (DSL, ISDN, VolP), Anda dapat meningkatkan kualitas sambungan menggunakan Micro-filter. Micro-filter menghilangkan sinyal kebisingan yang tak perlu dan meningkatkan kualitas sambungan atau kualitas Internet. Karena Micro-filter DSL tidak disediakan pada perangkat ini, hubungi penyedia layanan Internet Anda untuk digunakan pada Micro-filter DSL.

  1. Port saluran

  2. Micro filter

  3. Modem DSL/Saluran telepon

     (lihat Tampak Belakang).

### Mempersiapkan faks

Sebelum mengirim atau menerima faks, Anda harus menyambungkan kabel saluran yang disediakan ke sambungan saluran telepon (lihat Tampak Belakang). Bacalah Panduan Ringkas Pemasangan tentang cara membuat koneksi. Metode pembuatan koneksi telepon berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

### Mengirim faks

Saat Anda meletakkan dokumen asli, Anda dapat menggunakan baik pengumpan dokumen atau kaca pemindai. Jika dokumen asli diletakkan pada pengumpan dokumen dan kaca pemindai, perangkat akan membaca dokumen asli pada pengumpan dokumen terlebih dahulu, yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam pemindaian.

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca scan, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (faks) pada panel kontrol.

3. Atur resolusi dan tingkat kegelapan agar sesuai dengan keperluan faks (lihat Menyesuaikan pengaturan dokumen).

4. Masukkan nomor faks tujuan (lihat Huruf-huruf dan angka papan tombol).

5. Tekan (Start) pada panel kontrol. Perangkat mulai memindai dan mengirim faks ke tujuan.

- Jika Anda ingin mengirim faks langsung dari komputer, gunakan Samsung Network PC Fax (lihat Mengirim faks di komputer).

- Jika Anda ingin membatalkan tugas faks, tekan (Stop/Clear) sebelum printer memulai pengiriman.

- Jika Anda menggunakan kaca pemindai, perangkat memperlihatkan pesan yang meminta Anda untuk memasukkan halaman berikutnya.

#### Mengirim faks secara manual

Lakukan instruksi berikut untuk mengirim faks menggunakan (On Hook Dial) pada panel kontrol.

Jika printer Anda dilengkapi handset, Anda dapat mengirim faks lewat handset (lihat Berbagai fitur ).

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca scan, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (faks) pada panel kontrol.

3. Atur resolusi dan tingkat kegelapan agar sesuai dengan keperluan faks (lihat Menyesuaikan pengaturan dokumen).

4. Tekan (On Hook Dial) padal panel kontrol atau angkat handset.

5. Masukkan nomor faks menggunakan papan tombol pada panel kontrol.

6. Tekan (Start) pada panel kontrol begitu Anda mendengar sinyal faks dari mesin fax pemanggil.

#### Mengirim faks ke beberapa tujuan

Anda dapat menggunakan berbagai kirim , yang dapat Anda gunakan untuk mengirim faks ke beberapa tujuan. Dokumen asli secara otomatis disimpan dalam memori dan dikirim ke stasiun di seberang. Setelah pengiriman faks, dokumen asli secara otomatis dihapus dari memori.

Anda tidak dapat mengirim faks menggunakan fitur ini jika memilih opsi super fine atau jika dokumen yang akan dikirim berwarna.

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (faks) pada panel kontrol.

3. Atur resolusi dan tingkat kegelapan agar sesuai dengan keperluan faks (lihat Menyesuaikan pengaturan dokumen).

4. Pilih (Menu) > Fax Feature > Multi Send pada panel kontrol.

5. Masukkan nomor perangkat faks penerima pertama, kemudian tekan OK.

   Anda dapat menekan nomor panggil cepat atau memilih nomor panggil kelompok dengan menggunakan tombol (Address book).

6. Masukkan nomor faks kedua dan tekan OK.

   Layar meminta Anda untuk memasukkan nomor faks lain untuk mengirimkan dokumen.

7. Untuk memasukkan beberapa nomor faks, tekan OK saat Yes muncul dan ulangi langkah 5 dan 6.

   - Anda dapat menambahkan sampai 10 tujuan.

   - Setelah Anda memasukkan nomor panggil kelompok, Anda tidak dapat memasukkan nomor panggil kelompok lagi.

8. Setelah selesai memasukkan nomor faks, tekan No saat perintah Another No.? ditampilkan, kemudian tekan OK.

   Perangkat mulai mengirimkan faks ke nomor-nomor yang Anda masukkan sesuai urutan yang Anda masukkan.

   Laporan pengiriman faks ke beberapa nomor dicetak setelah pengiriman.

### Menerima faks

Perangkat Anda dipra-setel ke modus Fax di pabrik. Saat Anda menerima faks, perangkat menjawab panggilan pada hitungan nada dering tertentu, lalu otomatis menerima faks.

### Menyesuaikan pengaturan dokumen

Sebelum mulai mengirim faks, ubah setelan berikut sesuai dengan dokumen asli Anda untuk mendapatkan kualitas terbaik.

Anda mungkin harus menekan OK untuk menavigasi ke level menu bawah untuk beberapa model.

#### Resolution

Setelan asal dokumen akan memberi hasil yang baik jika dokumen asli berupa teks pada umumnya. Namun, jika Anda mengirim dokumen asli yang kualitasnya buruk, atau berisi foto, Anda dapat mengatur resolusi untuk menghasilkan faks dengan kualitas yang lebih tinggi.

1. Pilih (faks) > (Menu) > Fax Feature > Resolution pada panel kontrol.

2. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

   - Standard: Dokumen asli dengan karakter berukuran normal.

   - Fine: Dokumen asli yang berisi karakter-karakter berukuran kecil atau garis tipis atau dokumen asli yang dicetak dengan menggunakan printer dot-matrix.

   - Super Fine: Dokumen asli yang berisi detail yang sangat rinci. Modus Super Fine dapat digunakan hanya jika mesin yang Anda tuju juga mendukung resolusi Super Fine.

     - Untuk pengiriman memori, modus Super Fine tidak tersedia. Pengaturan resolusi otomatis diubah ke Fine.

     - Jika printer Anda disetel pada resolusi Super Fine dan mesin faks yang Anda tuju tidak mendukung resolusi Super Fine, mesin melakukan transmisi dengan mode resolusi tertinggi yang didukung oleh mesin faks seberang.

   - Photo Fax: Dokumen asli yang berisi bayangan abu-abu atau foto.

   - Color Fax: Dokumen asli berwarna.

     - Transmisi memori tidak tersedia pada mode ini.

     - Mengirimkan faks berwarna hanya dapat dilakukan jika perangkat yang Anda tuju mendukung penerimaan faks berwarna dan Anda mengirim faks secara manual.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

#### Darkness

Anda dapat memilih tingkat kegelapan dari dokumen asli.

Setelan tingkat kegelapan yang dipilih diterapkan pada tugas faks yang sedang aktif. Untuk mengubah pengaturan default (lihat Menu faks).

1. Pilih (faks) > (Menu) > Fax Feature > Darkness pada panel kontrol.

2. Pilih tingkat kegelapan yang Anda inginkan.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.