## Faksa problēmas

Stāvoklis | Ieteiktie risinājumi
--- | ---

Ierīce nedarbojas, displejā nekas netiek parādīts, vai nedarbojas pogas.

- Atvienojiet un pievienojiet strāvas vadu.

- Pārliecinieties, vai elektrības kontaktligzdai tiek pievadīta strāva.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgta strāvas padeve.

Nav numura sastādīšanas signāla.

- Pārbaudiet, vai tālruņa līnija ir pievienota pareizi (sk. Skats no aizmugures).

- Pārbaudiet, vai tālruņa sienas ligzda darbojas, pievienojot tai citu tālruni.

Atmiņā saglabātie numuri tiek izsaukti nepareizi. | Pārbaudiet, vai numuri atmiņā ir saglabāti pareizi. Lai to pārbaudītu, izdrukājiet adrešu grāmatas sarakstu.

Oriģināls netiek padots ierīcē.

- Pārliecinieties, vai papīrs nav saburzīts un vai ievietojat to pareizi. Pārbaudiet, vai oriģinālam ir pareizie izmēri, vai tas nav pārāk biezs vai pārāk plāns.

- Pārliecinieties, vai dokumentu padevējs ir kārtīgi aizvērts.

- Iespējams, jāmaina dokumentu padevēja gumijas paliktnis. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi (sk.Pieejamās apkopes detaļas).

Fakss netiek saņemts automātiski.

- Jāiestata faksa saņemšanas režīms (sk. Saņemšanas režīmu maiņa).

- Pārliecinieties, ka teknē ir papīrs (sk. Drukas materiāla specifikācijas ).

- Pārbaudiet, vai displejā ir parādīts kāds kļūdas paziņojums. Ja ir redzams paziņojums, novērsiet problēmu.

Ierīce nesūta.

- Pārliecinieties, vai dokumentu padevējā vai uz skenera stikla ir novietots oriģināls.

- Pārbaudiet, vai faksa ierīce, kurai sūtīsiet, var saņemt faksu.

Ienākošajam faksam ir tukši laukumi vai slikta kvalitāte.

- Iespējams, šo problēmu izraisa faksa ierīce, kas sūta faksu.

- Trokšņaina tālruņa līnija var izraisīt līniju kļūdas.

- Pārbaudiet ierīci, veicot kopēšanas darbu.

- Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies aptuvenais ekspluatācijas laiks. Nomainiet tonera kasetni (sk. Tonera kasetnes maiņa).

Daži ienākošā faksa vārdi ir izstiepti. | Faksa ierīcei, kas nosūtīja faksu, bija īslaicīgs dokumentu sastrēgums.
Oriģinālos, ko nosūtāt, ir līnijas. | Pārbaudiet, vai skenēšanas blokā nav traipu, un iztīriet to (sk. Skenēšanas bloka tīrīšana).
Ierīce sastāda numuru, tomēr nevar izveidot savienojumu ar otru faksa ierīci. | Iespējams, otra faksa ierīce ir izslēgta, tajā ir beidzies papīrs vai tā nevar atbildēt uz ienākošajiem zvaniem. Sazinieties ar otras ierīces operatoru un lūdziet, lai tas novērš problēmu savai ierīcei.
Faksi netiek saglabāti atmiņā. | Iespējams, atmiņā nepietiek vietas, lai saglabātu faksu. Ja displejā tiek parādīts atmiņas statuss, izdzēsies no atmiņas nevajadzīgos faksus un pēc tam mēģiniet vēlreiz saglabāt faksu. Sazinieties ar apkalpes centru.
Katras lapas apakšā vai uz atsevišķām lapām ir redzams tukšs apgabals ar nelielu teksta virkni augšpusē. | Lietotāja opciju iestatījumos, iespējams, esat izvēlējies nepareizus papīra iestatījumus. Vēlreiz pārbaudiet papīra izmēru un tipu.