## IPv6 설정

IPv6는 Windows Vista 이상에서만 제대로 지원됩니다.

- 모델에 따라 지원되는 옵션및 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 또는 메뉴 소개 참조).

- IPv6 네트워크가 작동하는 것 같지 않으면, 모든 네트워크 설정을 공장 출고 시 기본 설정으로 설정값초기화한 다음 다시 시도하세요.

IPv6 네트워크 환경에서는 다음 절차를 수행하여 IPv6 주소를 사용하세요.

### 조작부 사용하기

1. 네트워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결하세요.

2. 제품의 전원을 켜세요.

3. 제품의 조작부에서 IPv6 주소를 확인할 수 있는 네트워크 설정 리포트를 인쇄하세요 (네트워크 설정 리포트 인쇄 참조).

4. 시작 > 제어판 > 프린터 및 팩스를 선택하세요.

5. 프린터 및 팩스 왼쪽 창에서 프린터 추가를 클릭하세요.

6. 프린터 추가 창에서 로컬 프린터 추가를 클릭하세요.

7. 프린터 추가 마법사 창이 열립니다. 화면의 설명을 따라 하세요.

네트워크 환경에서 제품이 작동하지 않으면 IPv6을 활성화하세요. 방법은 다음 단원을 참조하세요.

#### IPv6 활성화하기

1. 조작부의 (메뉴) 버튼을 누르세요.

2. 네트워크 > TCP/IP (IPv6) > IPv6 활성화를 차례대로 누르세요.

3. 사용을 선택하고 OK를 누르세요.

4. 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요.

5. 프린터 드라이버를 다시 설치하세요.

#### IPv6 주소 설정

이 제품은 네트워크를 사용한 인쇄 및 관리 작업을 위해 다음의 IPv6 주소를 지원합니다.

- Link-local Address: 자체 설정된 로컬 IPv6 주소 (주소는 FE80으로 시작)

- Stateless Address: 네트워크 라우터에 의해 자동 설정된 IPv6 주소

- Stateful Address: DHCPv6 서버에 의해 설정된 IPv6 주소

- Manual Address: 사용자에 의해 수동으로 설정된 IPv6 주소

##### DHCPv6 주소 설정 (Stateful)

네트워크에 DHCPv6 서버가 있는 경우 기본 동적 호스트 설정을 위해 다음의 옵션 중 하나를 설정할 수 있습니다.

1. 조작부의 (메뉴) 버튼을 누르세요.

2. 네트워크 > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 설정을 차례대로 누르세요.

3. 원하는 항목을 선택하기 위해 OK를 누르세요.

   - DHCPv6 주소: 라우터 요청에 관계없이 항상 DHCPv6를 사용합니다.

   - 사용안함: 라우터 요청에 관계없이 DHCPv6를 사용하지 않습니다.

   - 라우터: 라우터에서 요청하는 경우에만 DHCPv6를 사용합니다.

### SyncThru™ Web Service 사용하기

조작부의 디스플레이 화면이 없는 모델의 경우, 우선 IPv4 주소를 이용하여 SyncThru™ Web Service에 접속한 후 아래 설명을 따라 IPv6를 설정한 후 사용하세요.

1. Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행하세요. 주소란에 제품의 IP주소 (http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하세요.

2. ID와 비밀 번호를 입력하고 로그인을 클릭하세요. SyncThru™ Web Service에 처음 로그인하는 경우 아래 기본 ID 및 비밀 번호를 입력하세요.

   - ID: admin

   - 비밀 번호: sec00000

3. SyncThru™ Web Service 창이 열리면 상단 메뉴 표시줄의 설정으로 마우스 커서를 옮긴 후 네트워크 설정을 클릭하세요.

4. 웹사이트의 왼쪽 창에서 TCP/IPv6을 클릭하세요.

5. IPv6 프로토콜을 체크하여 IPv6를 활성화하세요.

6. 수동 주소 확인란을 선택하세요. 그러면 주소/접두어 입력란이 활성화됩니다.

7. 주소의 나머지 부분을 입력하세요 (예: 3FFE:10:88:194::AAAA. “A”는 16진수 0~9, A~F입니다).

8. DHCPv6 설정도 설정하세요.

9. 적용 버튼을 클릭하세요.

#### SyncThru™ Web Service 사용

1. URL로 IPv6 주소를 지원하는 웹 브라우저 (예:Internet Explorer)를 시작하세요.

2. 네트워크 설정 리포트에서 IPv6 주소 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address)중 하나를 선택하세요 (네트워크 설정 리포트 인쇄 참조).

3. IPv6 주소를 입력하세요 (예: http:/[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   주소는 괄호 '[ ]'로 묶어야 합니다.