## Immissione di diversi caratteri

Mentre si svolgono le varie operazioni, potrebbe essere necessario immettere nomi e numeri. Ad esempio, quando si imposta il dispositivo, si inserisce il nome dell'utente o il nome dell'azienda e il numero di fax. Quando si memorizzano i numeri di fax o gli indirizzi e-mail, è possibile anche inserire i nomi corrispondenti.

### Inserimento dei caratteri alfanumerici

Premere il tasto finché sul display non compare la lettera corretta. Ad esempio, per immettere la lettera O, premere 6, etichettato con MNO. Ogni volta che si preme 6, sul display compare una lettera diversa, M, N, O, m, n, o e infine 6. Per trovare la lettera che si desidera immettere, vedere Lettere e numeri del tastierino numerico.

- È possibile inserire uno spazio premendo 1 due volte.

- Per eliminare l'ultima cifra o carattere, premere il pulsante della freccia sinistra/destra o su/giù.

### Lettere e numeri del tastierino numerico

- Le impostazioni dei caratteri speciali possono essere diverse dal dispositivo, in base alle opzioni o ai modelli.

- A seconda del lavoro che si sta facendo, alcuni dei seguenti valori di tasti potrebbero non apparire.

Tasto | Numeri, lettere o caratteri assegnati
--- | ---
1 | @ / . ’ 1
2 | A B C a b c 2
3 | D E F d e f 3
4 | G H I g h i 4
5 | J K L j k l 5
6 | M N O m n o 6
7 | P Q R S p q r s 7
8 | T U V t u v 8
9 | W X Y Z w x y z 9
0 | & + - , 0
* | * % _ ~ ! # $ ( ) [ ] (questi simboli sono disponibili quando si digita per l'autenticazione di rete)
# | # = | ? " : { } < > ; (questi simboli sono disponibili quando si digita per l'autenticazione di rete)