## 사용 가능한 유지관리 부품

유지 관리 부품을 구입하려면 제품 구입처에 연락하세요.

유지 관리 부품 교체는 허가 받은 서비스 기술자, 대리점 또는 제품을 구입한 소매처만이 할 수 있습니다. 유지 관리 부품은 "평균 용량"에 도달한 후에는 교체 시 보증이 적용되지 않습니다.

소모된 부품으로 인한 인쇄 품질 및 용지 공급 관련 문제를 예방하기 위해서 아래 표를 참조하여 유지 관리 부품들을 일정 간격으로 교체해야 합니다. 정기적으로 부품을 교체하는 이유는 최상의 작업 상태로 유지하기 위해서입니다. 아래 유지 관리 부품은 수명이 다하면 교체해야 합니다.

부품 | 평균 용량[a]
--- | ---
전사 롤러 | 약 30,000 매
정착기 | 약 30,000 매
픽업 롤러 | 약 30,000 매
급지 롤러 | 약 30,000 매
원고 급지 장치 급지 롤러[b] | 약 20,000 매
원고 급지 장치 고무 패드[b] | 약 20,000 매
[a] 평균 용량은 사용하고 있는 운영 체제, 컴퓨터 성능, 응용 프로그램, 접속 방법, 용지 종류, 용지 크기 및 작업의 복잡성에 따라 달라집니다. [b] 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (다양한 기능 참조).