Справка системы управления через веб-интерфейс

Импортировать сертификат и секретный ключ

Обзор
  Данное устройство импортирует сертификат и секретный ключ.
Укажите файл
  Указание файла PKCS#12, включающего сертификат и секретный ключ.
  Для данного устройства допускается файл размером примерно 5 килобайт.
  ПРИМЕЧАНИЕ.
  Данное устройство поддерживает стандарт RSA, и максимальная длина ключа составляет 4096 бит.
Введите пароль
  Ввод пароля, если файл зашифрован.
  В пароле допускаются буквы или цифры, пробелы и символы ASCII (до 50 символов)