### 驗證

允許存取網路之前，可使用驗證功能來檢驗使用者或裝置的身份。

驗證不同於加密。不過，驗證可以和加密搭配使用。

選擇您無線網路上所用的驗證方法：

- 公開系統（不需驗證）：如果您的無線網路不需驗證，請選擇此項。
- 共用金鑰：如果網路上的每個裝置都使用 WEP 金鑰進行網路存取，請選擇此項。在下一個畫面中，您將輸入印表機進行驗證所用的 WEP 金鑰。
- 預先共用金鑰：如果您的網路使用通常由密碼所產生的預先共用金鑰，請選擇「預先共用金鑰 (EAP/PSK)」驗證方法。預先共用金鑰使用 Wi-Fi 保護存取﹝Wi-Fi Protected Access，WPA﹞為無線通訊加密，並提供更好的安全性。您可以從您的存取點、通訊閘或是路由器線上公用程式的「內容」或是「設定值」對話方塊中取得密碼。密碼長度必須介於 8 到 63 個字元。有效的密碼字元是 0-9、a-z、A-Z 以及下面表列的符號集。

如果您不確定您的網路是否使用驗證，請按一下此處。

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |